附件1

生态补偿点位图
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图1 麦架河流域生态补偿点位图
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图2 猫跳河下游影响区生态补偿点位图

附件2
水质断面考核表

	序号
	河流
	考核点位
	监测点位
	考核区县
	水质目标

	1
	麦架河干流
	麦架河白云区入高新区
	创筑路交叉口桥下
	白云区
	Ⅳ

	2
	
	麦架河高新区出境
	青龙路桥下
	高新区
	Ⅳ

	3
	
	麦架河白云区出境
	神石钙业
	白云区
	Ⅳ

	4
	麦架河支流
	斑竹河白云区入高新区交界
	同城大道斑竹村二组桥下
	白云区
	Ⅲ

	5
	
	沙文大沟白云区入高新区交界
	沙文安置房同城大道桥下
	白云区
	Ⅳ

	6
	
	大泥窝河白云区入高新区交界
	贵阳绕城高速与科创南路交叉口
	白云区
	Ⅳ

	7
	
	金甲河白云区入高新区交界
	白云区创筑路
	白云区
	Ⅲ

	8
	
	罗格凼河高新区出境
	罗格凼水库坝下
	高新区
	Ⅲ

	9
	
	苏庄大沟白云区入高新区交界
	科才路与黎阳路交叉口
	白云区
	Ⅳ

	10
	
	赵官河修文县出境
	口哨村
	修文县
	Ⅲ

	11
	
	赵官河白云区出境 
	摆茅村
	白云区
	Ⅲ

	12
	
	赵官河观山湖区终点
	麦架河汇入口
	观山湖区
	Ⅲ

	13
	猫跳河下游支流
	修文县修文河终点
	汇入猫跳河口（修文县三级电站）
	修文县
	Ⅲ

	14
	
	修文县平寨河终点
	汇入猫跳河口（修文县四级电站）
	修文县
	Ⅲ

	15
	
	修文县下坝河终点
	汇入猫跳河口（红林电站）
	修文县
	Ⅲ

	16
	
	修文县猫洞河终点
	汇入猫跳河口（三岔河）
	修文县
	Ⅲ

	17
	
	清镇市暗流河汇入点
	汇入猫跳河口（木刻村羊皮洞）
	清镇市
	Ⅲ

	18
	
	清镇市羊叉河汇入点
	汇入猫跳河口（观游院村许保寨）
	清镇市
	Ⅲ

	19
	
	清镇市龙滩河汇入点
	汇入猫跳河口（水落洞村红岩）
	清镇市
	Ⅲ


附件3

考核断面污染物浓度计算方法
一、计算公式

上游入境监测断面污染物浓度超过其规定的目标值，则根据物料平衡从目标断面实测污染物的通量中扣除超出部分的通量，再按考核断面的调整浓度值进行考核。如果扣除上游影响后，出现考核断面调整浓度小于或等于零时，则该断面视为达标。计算公式如下： 
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C考核——考核断面指标浓度（mg/L）

C实测——考核断面该项指标实际监测浓度（mg/L）

Ci入境——第i条支流入境断面该指标实际浓度（mg/
L）

Ci入标——上游第i条支流入境断面该项指标目标浓度（mg/
L）

Qi入境——上游第i条支流入境断面的实测流量（m3/s）

Q考核——考核断面实测流量（m3/s）

二、受上游水质影响断面

麦架河高新区出境断面2受1，4，5，6，7，9断面影响；麦架河白云区出境断面3受断面2影响；赵官河断面11受断面10影响，断面12受断面11影响。
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