附件
详细采购内容说明

1、 采购内容与范围
本项目主要采购内容包含：货架、货柜、竖立式名称铜牌、横幅式门头招牌的供货与安装，以及部分门市的装修施工。具体如下：
（一）货物采购与安装
	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	数量
	规格型号与技术标准
	备注

	1
	货架
	预计59个
	单面/双面组合式，主架：冷轧钢板，层板厚度≥0.8mm，立柱厚度≥1.2mm，单层承重≥80kg；尺寸（长×宽×高）：长根据现场尺寸定×500mm×2000mm，表面静电喷塑，颜色为银灰/白色（以采购人确认为准），含安装配件及固定件。
	初步测量总长约141.1米，竣工根据长度验收计价。

	2
	货柜
	预计25个
	带玻璃门或开放式展示柜，材质为优质冷轧钢板或环保板材，柜体厚度≥0.8mm，玻璃门采用5mm钢化玻璃；尺寸（长×宽×高）：长根据现场尺寸定×500mm×1000mm，内部层板可调节，颜色与货架统一。
	初步测量总长约47米，宽高不变竣工根据长度验收计价。

	3
	竖立悬挂式铜牌
	20块
	材质：黄铜板，厚度≥1.5mm，尺寸：高2000mm×宽300mm，正面耐腐蚀或烤漆文字（内容由采购人提供）。
	竣工以块为单位验收计价。

	4
	横幅式门头招牌
	21块
	铝塑板或彩钢扣板底板，表面覆防水喷绘布或3M膜，尺寸根据各门头实际尺寸定制（平均长度约3m-24m，高度0.5m-1.2m），含钢架结构及安装，需确保抗风、防水、耐候性≥3年。
	面积约为85.95㎡。竣工根据面积为单位验收计价。


（二）装修工程内容
部分门市需进行基础装修，具体范围如下：
	序号
	项目
	服务范围与技术标准
	备注

	1
	墙面处理
	铲除原有破损面，批刮腻子2遍，打磨平整，刷环保乳胶漆2遍，颜色以白色或采购人约定为准。
	刷白约604㎡，竣工根据面积验收计价。

	2
	地面处理
	铺设防滑地砖（规格600mm×600mm，吸水率≤0.5%，防滑等级R9以上）或水泥自流平+耐磨地坪漆，根据各门市实际情况确定。
	其中地面铺设水泥约625㎡；
其中地面铺设瓷砖约60㎡；
竣工根据面积验收计价。

	3
	电气改造
	更换照明灯具（LED平板灯或日光灯组）、插座、开关，布设货架区域电源线路，满足经营用电需求，符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）。
	LED平板灯或日光灯组30套；
防爆灯1套；
插座等线路铺设1套。竣工根据房屋面积验收计价。

	4
	门窗修缮
	对原有破损门窗进行修复或更换，确保开关顺畅，密封良好。
	更换窗户12处（平均长*高为（1.2m*1.5m）；更换入户门13处（其中10处门长高为0.79m*2.1m；3处为卷帘门长高为3m*2.7m）竣工根据门窗面积验收计价。

	5
	屋面除漏
	针对出现破损漏雨的屋面，进行彩钢瓦或水泥瓦加盖等方式处理
	初步测量涉及面积约200㎡，竣工根据面积为单位验收计价。


注：装修工程涉及的门市数量及具体施工内容，以最终现场确认的实际需求为准，投标人需在报价中考虑单点施工的分散性与协调成本。
2、 服务范围与要求
（1） 供货与安装。中标人负责全部采购货物的生产、采购、运输、装卸、现场安装调试，确保货架、货柜稳固，招牌、铜牌牢固可靠。
（2） 装修施工。中标人负责装修工程的施工组织、材料采购、现场管理、安全文明施工及成品保护，施工期间不得影响周边居民正常经营或生活。
（3） 技术标准。所有货物及材料应符合国家现行相关标准。
（4） 现场踏勘。投标人可自行组织踏勘，了解各门市实际尺寸与施工条件，谈判价格既定后单价概不增减，若有新增项目双方商议补充。
3、 质量保证与验收
（1） 质保期。货物及装修工程质保期不少于1年（从最终验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，中标人应在48小时内响应，7日内免费修复或更换。
（2） 验收标准。一是货物类。按采购文件要求及中标人提供的样品、技术参数进行逐项验收。二是装修类。按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）及双方确认的施工方案进行验收。三是售后服务。中标人需提供售后联系人及服务电话，承诺在质保期内提供定期巡检服务。
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