附件1

[bookmark: _GoBack]乌当区2026年烟花爆竹零售（店）点设置要求

一、规划原则
（一）不在集贸市场、展览（销）会、商场、居住小区及车站等公众聚集场所内设置烟花爆竹零售点。
（二）应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域。
（三）不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。
（四）不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内。
（5） 不应与居住场所设置在同一建筑内，不应设置在地下及半地下室内。
（六）不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。
（七）不应设置在电压高于1KV的电力线路下方。
（八）不应设置在消防通道上。
二、外部距离
烟花爆竹零售店（点）外部最小允许距离，自该零售点外墙或与其他场所隔墙外侧算起。
（一）与220KV以上的区域变电站围墙、220KV以上的架空输电线路，最小允许距离50米；
（二）与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘，最小允许距离100米；
（三）与其他烟花爆竹零售店（点），最小允许距离50米。
三、面积
烟花爆竹零售店（点）的使用面积不应小于10㎡，且不应大于200㎡。
四、存放限量
（一）烟花爆竹零售店（点）使用面积=10㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量50kg，最大允许存放烟花爆竹50箱。
（二）烟花爆竹零售店（点）使用面积>10㎡且≤15㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量70kg，最大允许存放烟花爆竹70箱。
（三）烟花爆竹零售店（点）使用面积>15㎡且≤25㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量100kg，最大允许存放烟花爆竹100箱。
（四）烟花爆竹零售店（点）使用面积>25㎡且≤35㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量140kg，最大允许存放烟花爆竹140箱。
（五）烟花爆竹零售店（点）使用面积>35㎡且≤50㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量190kg，最大允许存放烟花爆竹190箱。
（六）烟花爆竹零售店（点）使用面积>50㎡且≤70㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量250kg，最大允许存放烟花爆竹250箱。
（七）烟花爆竹零售店（点）使用面积>70㎡且≤200㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量300kg，最大允许存放烟花爆竹300箱。
五、平面布置
（一）烟花爆竹零售店（点）建筑物与其他场所联建时应符合：
1. 零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通；
2. 零售场所正上方房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。
（二）不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。
（三）烟花爆竹零售场所内平面布置，应本着有利于经营安全原则。
（四）烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置，并保证安全疏散通道畅通。
（五）烟花爆竹零售场所内不应设置床铺。
（六）烟花爆竹零售点采用临时建筑物时，应独立设置。
六、消防
（一）烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火、液化气瓶、强热辐射采暖设备等。
（二）不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。
（三）烟花爆竹零售店（点）周围25m范围内若有明火或散发火花地点（烟花爆竹零售点周围有室外烧烤、室外明火烹饪等经营场所），两者之间应有不燃材料实体隔挡。
（四）烟花爆竹零售店（点）应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分为2个设置点。
七、电气
（一）零售场所的电气线路不应有明接头。
（二）室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。
（三）用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电电气设备22区DIP22、IP54。
（四）当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
八、经营行为
（一）烟花爆竹零售店（点）不得混卖点火器具及与烟花爆竹无关的其他物品。
（二）烟花爆竹零售店（点）仅允许零售符合GB10631规定的个人燃放类产品，不得销售超标、违禁或者非法的烟花爆竹。
（三）不应在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不允许在店外摆放烟花爆竹。
（四）在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”，以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。
（五）烟花爆竹的堆放应稳固，堆放高度不应超过2.0m。
（六）烟花爆竹不应与其他商品或杂物混合存放。
（七）烟花爆竹存放应防水防潮。
九、安全管理
（一）烟花爆竹零售（店）点的主要负责人应依法参加安全教育培训并经考核合格。其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。
（二）应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理制度和安全操作规程。
（三）安全责任制应包括负责人安全责任制和销售人员、看护人员安全责任制。
（四）安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度。
（五）安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求。
（六）从业人员应严格执行安全管理制度和安全操作规程，妥善保管购销票据、产品配送单。
（七）应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。

