项目货物技术参数
	序号
	产品名称
	数量
	型号规格及主要技术参数
	合计

	1
	LED灯头和光源
	套
	光源:大功率LED光源，进口芯片封装;电源:DC/3.2V;功率:60w;发光效率:>110lm/w;光源结构:高纯铝铝基板，全反射二次光学透镜配光，散热性能良好;灯具设计:优质铝压铸制造，喷塑，钢化玻璃灯;灯罩防护等级IP65;使用寿命不低于6年
	

	2
	太阳能专用锂电池
	套
	1、太阳能专用智能型锂电池储控单元(锂电池容量>80AH)。2、技术要求:〈1)锂电池a.“锂电智能型太阳能LED路灯照明系统”b.使用温度范围满足-25℃-55℃具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能。c.锂电池安装方式应采用臂挂式，以满足电池的防盗功能
	

	3
	灯杆
	套
	杆高6m,灯杆材质为Q235碳钢。参数要求:灯杆采用热浸镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，镀锌表面应光滑美观。灯杆壁厚≧2.75mm，灯杆法兰盘厚度为10mm上口径60mm，下口径145mm。焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷。使用寿命10年以上
	

	4
	太阳能光伏板组件
	套
	太阳能光伏板组件功率>100W;技术要求:采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率达18%以上;采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量，透光率91%以上。阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能输出采用密封防水，高可靠性多功能连线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。连接端采用易操作的专用公母插头，使用安全，方便，可靠
	

	5
	控制器
	套
	智能控制系统:采用单片机实现对锂电池的保护。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控防反接、充电涓流保护、欠压保护、过压保护、短路保护、防水保护等。采用双保护系统，确保锂电池使用安全，防止易燃易爆。控制方式:光控、时控结合系统智能控制，全天候工作，无人值守。系统设计要求根据用户决策、天气状况、电池容量合理调整路灯亮度,目标实现每晚亮灯
	

	6
	线缆
	套
	涉及的所有电线均须采用2.5mm²以上的铜芯线。
	

	7
	灯座基础、安装调试
	/
	1．含土方开挖、回填、地脚预埋、混凝土浇筑等，2．预埋件螺栓直径≥16mm，预埋件螺栓长度≥500mm，3．基础尺寸：600 mm *600mm *600mm，混凝土基础采用C20混凝土浇筑，自拌或商砼均可,基础完成面水平且与灯杆垂直。
	

	8
	照明时间
	/
	1．光照正常时间为每天工作8小时（天黑自动亮灯），
2．保证5个阴雨天连续正常灯
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