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1、 单指标监测项目清单
	序号
	监测指标
	单价限价
（元/次）
	检测资质
（有/无）
	报价
（元/次）

	水和废水

	1
	流量
	80
	
	

	2
	水温
	50
	
	

	3
	pH
	40
	
	

	4
	溶解氧
	80
	
	

	5
	氧化还原电位
	100
	
	

	6
	高锰酸盐指数CODmn
	100
	
	

	7
	化学需氧量CODcr
	100
	
	

	8
	BOD5
	100
	
	

	9
	氨氮
	100
	
	

	10
	总磷
	100
	
	

	11
	总氮
	100
	
	

	12
	石油类
	100
	
	

	13
	氟化物
	100
	
	

	14
	阴离子表面活性剂
	100
	
	

	15
	铜
	100
	
	

	16
	锌
	100
	
	

	17
	硒
	100
	
	

	18
	砷
	100
	
	

	19
	汞
	100
	
	

	20
	镉
	100
	
	

	21
	六价铬
	100
	
	

	22
	铅
	100
	
	

	23
	氰化物
	100
	
	

	24
	挥发酚
	100
	
	

	25
	硫化物
	100
	
	

	26
	磷酸盐
	100
	
	

	27
	硝酸盐
	100
	
	

	28
	铁
	100
	
	

	29
	锰
	100
	
	

	30
	粪大肠菌群
	120
	
	

	31
	其他未含盖的指标
(参考同类指标，不能高于单指标的最高价）


	100
	
	

	环境空气/废气

	32
	烟气流量
	150
	
	

	33
	臭氧（O3）
	150
	
	

	34
	一氧化碳（CO）
	200
	
	

	35
	二氧化硫（SO2）
	200
	
	

	36
	二氧化氮（NO2）
	160
	
	

	37
	可吸入颗粒物（PM10）
	200
	
	

	38
	细颗粒物（PM2.5）
	200
	
	

	39
	颗粒物（烟尘）
	200
	
	

	40
	非甲烷总烃
	200
	
	

	41
	臭气浓度
	200
	
	

	42
	甲烷
	200
	
	

	43
	甲硫醇
	200
	
	

	44
	甲硫醚
	250
	
	

	45
	硫化氢
	250
	
	

	46
	二甲二硫
	250
	
	

	47
	氟化氢
	200
	
	

	48
	汞
	200
	
	

	49
	氨（氨气）
	160
	
	

	50
	氟化物
	200
	
	

	51
	铍及其化合物
	200
	
	

	52
	铅
	200
	
	

	53
	林格曼黑度
	120
	
	

	54
	氨
	160
	
	

	55
	其他未含盖的指标
(参考同类指标，不能高于单指标的最高价）

	200
	
	

	土壤/固废

	56
	pH
	80
	
	

	57
	阳离子交换量
	150
	
	

	58
	镉
	150
	
	

	59
	汞
	150
	
	

	60
	砷
	150
	
	

	61
	铅
	150
	
	

	62
	铬
	150
	
	

	63
	铜
	150
	
	

	64
	镍
	150
	
	

	65
	锌
	150
	
	

	66
	污水处理厂污泥监测：污泥含水率
	100
	
	

	67
	其他未含盖的指标
(参考同类指标，不能高于单指标的最高价）

	150
	
	

	噪声

	68
	噪声（厂界噪声、社会噪声、交通噪声、区域环境噪声）
	100
	
	

	69
	倍频带声压级噪声（包含31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz）
	100
	
	

	单指标监测项目总单价
	






2、 多指标监测项目清单
	水/废水

	序号
	监测指标
	单价
（元/次）
	检测资质
（有/无）
	报价
（元/次）

	1
	地下水35项监测：
色（铂钴色度单位）、肉眼可见物、溶解性总固体、铝、钠、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。

	1000
	
	

	2
	低放射性污水：
总α放射性、总β放射性。
	200
	
	

	废气排放口（固定源废气）（硫化氢采样气相色谱法）

	3
	烟气流量、非甲烷总烃
	350
	
	

	4
	烟气流量；汞及其化合物；锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物；镉、铊及其化合物、二噁英类
	4500
	
	

	5
	烟气流量、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度
	810
	
	

	6
	烟气流量、硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、非甲烷总烃
	1010
	
	

	7
	烟气流量、颗粒物、氟化物
	550
	
	

	8
	烟气流量、二甲苯、颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃
	950
	
	

	9
	烟气流量、氯化氢、非甲烷总烃
	550
	
	

	10
	烟气流量、氯化氢、溴化氢
	550
	
	

	无组织排放/空气质量（硫化氢采样气相色谱法）

	11
	硫化氢、氨、臭气浓度
	660
	
	

	12
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物
	860
	
	

	13
	硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃
	860
	
	

	14
	硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷
	860
	
	

	15
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、氟化氢
	1060
	
	

	16
	硫化氢、 氨、臭气浓度、甲烷、颗粒物
	1060
	
	

	17
	非甲烷总烃、颗粒物
	400
	
	

	18
	氯化氢、非甲烷总烃计
	400
	
	

	多指标监测项目总单价
	

	单价总计（单指标监测项目总单价+多指标监测项目总单价）
	




备注：
1.单指标检测和多指标检测表中已明确的项目，检测资质不满足项不能超过10项，没有检测资质的项目也需要进行报价。
2.表中未明确的指标报价参考同类指标，不能高于同类单指标的最高价。
3.乙方应按照甲方的监测要求时限开展监测工作，原则上乙方应在接到甲方分派任务1小时内到达监测点位开展采样检测，特殊情况下，需与甲方商量，非工作日要求同上。乙方需配合甲方及时出具检测数据。
4.多指标监测项目报价不能高于其中全部单指标报价之和。
5.监测时不仅监测甲方指定的必测项目，同时按监测标准、监测规范检测必要的参数，如水温、烟温等等参数，参数不另行收费。
6.上述报价为包干价，含乙方监测技术服务费、工作人员差旅费及食宿费等费用。






三、监测（检测）基本要求
1.供应商可根据《检验检测机构监督管理办法》对部分检测项目进行分包，分包时应分包给已取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得采购人的同意。出具检验检测报告或证书时，应将分包项目予以区分并附上分包项目承接方相关资质证明。
2.承诺保守甲方委托监测项目秘密，不对外提供甲方委托监测项目的数据、检测报告。
3.乙方按甲方具体的监测要求开展监测工作；乙方应对甲方交办的检测要求（检测因子，检测点位、检测频次，执行标准等）认真研读，不明之处应及时以书面方式向甲方提出乙方；
4.按照环境保护部制定的监测标准规范开展监测；监测仪器均处于计量检定、校准有效期内；监测过程按照国家环保总局发布的《环境监测技术规范》《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）及计量体系的要求进行全过程质量控制；地表水的全程序空白和平行双样的采集要覆盖三个以上的监测项目，每年每个项目必须覆盖一次以上。
5.监测时不仅监测甲方指定的必测项目，同时按监测标准、监测规范监测必要的参数，如水温、烟温等等参数，且甲方需要时在报告中体现；保存完整的原始记录、监测报告，必要时接受贵阳市第三片区环境监测站的质控样考核。
6.污染源执法监测时，要记录排污单位生产负荷；废水流量如果不具备手工监测流量的条件，记录排污单位的自动污水流量计检测的流量值，甲方需要时在报告中体现。
1

