附件1

建筑垃圾相关术语及释义

[bookmark: _GoBack]一、建筑垃圾定义
指工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称。包括新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物，不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。
二、建筑垃圾分类
建筑垃圾包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等。
1.工程渣土：各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土。
2.工程泥浆：钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。
3.工程垃圾：各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。
4.拆除垃圾：各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料。
5.装修垃圾：装饰装修房屋过程中产生的废弃物。
三、建筑垃处理及利用优先次序
1.工程渣土、工程泥浆：资源化利用；堆填；填埋处理。
2.工程垃圾、拆除垃圾：资源化利用；堆填；填埋处理。
3.装修垃圾：资源化利用；填埋处理。
四、建筑垃圾综合利用
建筑垃圾直接利用、回填利用、回收利用、资源化利用等汇总利用体积量，包括复耕复垦、低洼填平、场地标平、堆坡造景、矿坑治理、山体修复、农业示范等利用。
五、建筑垃圾资源化利用
根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾资源化利用包括土地建筑垃圾用作制砖和道路工程等原料；废旧混凝土、碎砖瓦等作为再生建材用原料，废沥青作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等由相关企业作为原料直接利用或再生。
六、建筑垃圾资源化再生利用厂
指对建筑垃圾中可利用的成分进行再加工，制成原料、骨料、砌块等建筑材料的设施。
七、建筑垃圾资源化利用率
指该城市建筑垃圾资源化利用量占建筑垃圾产生量的比值。计算方法：建筑垃圾资源化利用率=建筑垃圾资源化利用量÷建筑垃圾产生量（估算）×100%。
八、工地6个100%的管理
1.施工工地周边100%围挡：施工现场应设置连续、坚固、稳定、整洁、美观的围挡，围挡高度应符合相关规定。
2.物料堆放100%覆盖：施工现场的建筑材料、构件、料具等应按总平面布局进行码放，并采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。
3.施工现场100%湿法作业：施工现场进行易起尘作业时，应采取洒水、喷淋等湿法作业措施，减少扬尘污染。
4.施工道路100%硬化：施工现场内主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，保持道路畅通，路面平整坚实。
5.施工现场出入车辆 100%冲洗：施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，对驶出车辆进行清洗，确保车辆不带泥上路。
6.渣土运输车辆100%密闭运输：渣土运输车辆应采取密闭措施，防止渣土洒落，造成扬尘污染。

