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第一章  总论

1.1概述

浙江吉利控股集团始建于1986年，总部设在杭州，1997年进入汽车行业，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌。2015年吉利集团设立浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司，在贵阳市观山湖区金华镇何官村（观山湖区现代制造产业园内）投资344663.81万元建设浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目，年产*万辆乘用车，委托贵州江航环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并取得黔环审[2016]32号《贵州省环境保护厅关于对浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书的批复》，2019年11月，企业依据《建设项目环境保护验收暂行办法》对整车产业化项目开展自行验收，并出具《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目竣工环境保护验收意见》。

现公司因生产经营需要，拟开展新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目，作为贵阳吉利首款纯电动的战略车型（E245），搭载全新开发的电池技术，全新开发电驱动等，对冲压、焊装、涂装、总装等相关产品生产线体所需设备进行购置，并对部分线体部分进行适应性的智能化提升，原*万辆乘用车生产规模不变，通过技改调整产品方案为生产*万辆纯电乘用车、*万辆混合动力汽车，同时新增*万件/a车身产能。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司委托贵州大学科技园发展有限公司承担本项目环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘、调查研究和资料收集的基础上，编制了《贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目环境影响报告书》，经评审后作为本项目环保审批和环境管理的依据。

1.2 编制目的

通过实地调查和现状监测，了解建设项目周围的环境状况；通过公众参与调查和公示，了解公众对工程建设的意见；分析工程建设实施后排放污染物的种类、数量和排污方式，预测本工程建设带来的环境影响；并提出在施工中和建成后避免和减轻污染、防止生态破坏的对策措施，从环境保护角度论证项目建设的可行性，并作出明确结论。

1.3 编制依据
1.3.1 任务依据

⑴ 浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司委托贵州大学科技园发展有限公司承担《贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目环境影响报告书》的委托书，2024.1.18。

1.3.2 法律及行政法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015.1.1；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（第二次修改），2018.12.29；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（第二次修正），2018.10.26；

(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020.9.1；

(7)《中华人民共和国土地管理法》（修正），2020.1.1；

(8)《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25；

(9)《中华人民共和国矿产资源法》（第二次修正），2009.8.27；

(10)《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26；

(11)《中华人民共和国水法》，2016.7.2；

(12)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

(13)《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26；

(14)国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1；

(15)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

(16)国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的指导意见》，2011.10.17；

(17)国务院令 第257号《基本农田保护条例》（修订），2011.1.8；

(18)国务院令 第394号《地质灾害防治条例》（修订），2010.9.1；

(19)国务院令 第736号《排污许可管理条例》，2021.3.1；

(20)国务院令 第748号《地下水管理条例》，2021.12.1；
(21)国务院 国发〔2022〕2号《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，2022.1；

(22)中共中央 国务院 中发〔2016〕65号《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017.2；
(23)国务院 国发〔2012〕2号《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》，2012.1.12；

(24)国务院 国发〔2012〕3号《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，2012.1.12；

(25)《中华人民共和国河道管理条例》（修订），2018.3.19。
1.3.3部门规章

(1)中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024.2.1；
(2)国家环保总局 环发〔2004〕24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，2004.2；
(3)国家环境保护部 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》，2012.7.3；

(4)国家林业和草原局 农业农村部2021年第15号公告《国家重点保护野生动植物名录》，2021.8.7；

(5)国家环保部，第34号令《突发环境事件应急管理办法》，2015.6.5；

(6)国家环保部，环发〔2015〕4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，2015.1.9；

(7)国家安全生产监督管理总局，第40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年修订），2015.5.27；

(8)国家林业和草原局 农业农村部2021年第3号公告《国家重点保护野生动物名录》，2021.2；

(9)国家发展改革委 发改环资〔2021〕381号《关于“十四五"大宗固体废弃物综合利用的指导意见》，2021.3.24；

(10)环境保护部 环发〔2011〕150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，2011.12.29；
(11)环境保护部 环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.8.7；
(12)环境保护部办 环办〔2012〕134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，2012.10.30；
(13)环境保护部 环发〔2015〕162号《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，2015.12.10；
(14)生态环境部令 第11号《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），2019.12.20；

(15)环境保护部 公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.10.1；
(16)环境保护部部令 第48号《排污许可管理办法》（试行），2018.1.10；

(17)生态环境部令 第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019.1.1；

(18)生态环境部令 第15号《国家危险废物名录（2021版）》，2020.11.25；

(19)生态环境部办公厅 环办环评函〔2020〕9号《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》，2020.1.6；

(20)生态环境部 部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021.1.1；

(21)生态环境部 环环评〔2022〕26号关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知，2022.4.1；
(22)生态环境部 环规财〔2018〕80号《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》，2018.8.20；

(23)生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号《危险废物转移管理办法》，2022.1.1；

(24)生态环境部 环环评〔2022〕39号《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，2022.5.31；

(25)生态环境部 环环评〔2023〕52号《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》，2023.9.20；

(26)生态环境部 环办环评〔2023〕14号《关于开展工业噪声排污许可管理工作的通知》，2023.9.29；

(27)生态环境部 环生态〔2022〕15号《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》，2022.3.1；

(28)生态环境部 国环规生态〔2022〕2号《关于印发生态保护红线生态环境监督办法（试行）的通知》，2022.12.27；

(29)自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局 自然资发〔2022〕142号《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，2022.8.16；

(30)自然资源部 自然资发〔2023〕89号《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》，2023.6.13；

(31)自然资源部办公厅《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》，2022.11

(32)自然资源部 农业农村部 自然资规〔2019〕1号《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，2019.1.3；

(33)自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局自然资发〔2021〕166号《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》，2021.11.27；

(34)自然资源部 自然资规〔2021〕2号《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》，2021.11.4；

(35)水利部、自然资源部 水资管〔2023〕214号《地下水保护利用管理办法》，2023.6.28；

(36)水利部 水河湖〔2022〕216号《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，2022.5.20；

(37)工信部 工信部节〔2010〕218号《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》，2010.5.4。
1.3.4 地方规章

(1)《贵州省大气污染防治条例》，2016.9.1；

(2)《贵州省环境噪声污染防治条例》，2018.1.1；

(3)《贵州省水污染防治条例》，2018.2.1；

(4)《贵州省生态环境保护条例》，2019.8.1；

(5)《贵州省基本农田保护条例》，1997.12.27；

(6)《贵州省土地管理条例》，2023.3.1；
(7)《贵州省生态功能区划》，2005.5；
(8)《贵州省生态保护红线》，2018.6.29；

(9)《贵州省林地管理条例》（修订），2020.9.25；
(10)《贵州省水资源保护条例》（修订），2020.9.25；
(11)《贵州省固体废物污染环境防治条例》，2021.5.1；
(12)《贵州省红枫湖百花湖水资源环境保护条例（2023修正）》，2024.1.1；
(13)贵州省人民政府 黔府发〔2013〕27号《省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》，2013.12.20；

(14)贵州省人民政府 黔府发〔2020〕12号《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，2020.8.31；
(15)贵州省人民政府 黔府函〔2015〕30号《省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复》，2015.2.10；

(16)贵州省人民政府 黔府函〔2022〕74号《省人民政府关于贵州省“十四五”生态环境保护规划的批复》，2022.6.2；
(17)贵州省人民政府 黔府办发〔2017〕19号《关于印发贵州省控制污染物排放许可制实施方案的通知》，2017.6.9；

(18)贵州省人民政府 黔府发〔2018〕16号《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》，2018.6.27；

(19)黔府办发〔2014〕42号《贵州省突发事件应急预案管理办法》，2014.12.3；

(20)贵州省生态环境厅 黔环综合﹝2023﹞37号《贵州省生态环境厅关于印发“贵州省省级生态环境部门审批环境影响评价文件的建设项目目录（2023年本）”的通知》，2023.9.28；

(21)贵州省自然资源厅 黔自然资规〔2023〕1号《省自然资源厅关于印发贵州省采矿用地保障实施细则的通知》，2023.6.29；

(22)贵州省自然资源厅法规处 黔自然资发〔2023〕4号《贵州省自然资源厅生态环境厅林业局关于印发贵州省生态保护红线监管办法（试行）的通知》，2023.6.30；

(23)贵州省生态环境厅 黔环综合〔2023〕54号《贵州省生态环境厅关于严格规范入河排污口设置审批有关事项的通知》，2023.12.30；

(24)贵州省生态环境厅 黔环气〔2022〕8号关于印发《贵州省深入打好大气污染防治攻坚战实施方案》的通知，2022.12.14；

(25)贵州省生态环境厅 黔环土〔2023〕1号《贵州省生态环境厅等七部门关于印发贵州省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》，2023.4.28；

(26)贵州省生态环境厅《贵州省生态保护红线生态环境监督办法（试行）》；

(27)贵州省生态环境厅 黔环函〔2022〕106号《贵州省生态环境厅关于在全省开展环境影响预评估工作的函》，2022.5.31；
(28)贵州省自然资源厅 黔国土资发〔2018〕9号《贵州省全面推进绿色矿山建设的实施意见》及考核办法（暂行），2018.4.16；
(29)贵州省生态环境厅《贵州省企业突发环境事件风险评估技术指南》，2017.9.26；

(30)《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

(31)《贵州省主体功能区规划》，2013.5.27；

(32)《贵州省“十四五”生态环境保护规划》；

(33)《贵州省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》；

(34)《贵州省“十四五”工业发展规划》；

(35)《贵州省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，2022.3；

(36)《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》；

(37)《贵阳市国土空间总体规划（2021~2035年）》；

(38)《贵阳市水功能区划报告》，2017.11；

(39)《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》，2021.9；

(40)《贵阳市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，2023.8；
(41)《贵州省“十四五”工业发展规划》，2021.12；

(42)《观山湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》。

1.3.5 技术依据

(1)HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，2017.1.1；
(2)HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，2018.12.1；
(3)HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》，2019.3.1；
(4)HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，2016.1.7；
(5)HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，2021.7.1；

(6)HJ19-2022《环境影响评价技术导则 生态影响》，2022.7.1；

(7)HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，2019.7.1；
(8)HJ192-2015《生态环境状况评价技术规范》，2015.3.13；

(9)HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，2019.3.1；

(10)HJ/T 2015-2012《水污染治理工程技术导则》，2012.6.1；

(11)HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》，2011.3.1；

(12)HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》，2013.12.1；
(13)HJ2035-2013《固体废物处理处置工程技术导则》，2013.12.1；

(14)GB34330-2017《固体废物鉴别标准 通则》，2017.10.1；

(15)HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范 总则》，2018.2.8；
(16)HJ 971-2018《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》2018.9.28；
(17)HJ 1097-2020《污染源源强核算技术指南 汽车制造》，2020.3.1；

(18)HJ 1181-2021 《汽车工业污染防治可行技术指南》，2021.5.12；
(19)HJ608-2017《排污单位编码规则》，2018.3.1；

(20)HJ/T55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》，2001.3.1；
(21)HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》，2003.1.1；

(22)HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，2017.6.1；

(23)SL/T238-1999《水资源评价导则》，1999.5.15；

(24)SL395-2007《地表水资源质量评价技术规程》，2007.11.20；

(25)生态环境部公告 2024年第4号《固体废物分类与代码目录》，2024.1.22；
(26)GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》，2020.3.1；

(27)DB52-725-2019《用水定额》，2020.6.1。
1.3.6 其他文件及资料

⑴《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书》，2015.10；

⑵黔环审[2016]32号《贵州省环境保护厅关于对浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书的批复》，2016.4；

⑶《关于贵阳吉利整车产业化项目环评报告书变更说明的函》及《贵州吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书补充说明》，2018.5；

⑷《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目竣工环境保护验收监测报告》，2019.10；
⑸《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目竣工环境保护验收意见》，2019.11；
⑹《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司突发环境事件应急预案》，2018.8；

⑺《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司排污许可证》及排污许可证申请表，2019.9；
⑻《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司自行监测方案》，2019；
⑼《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司2023年环境污染因素定期监测项目（年度）监测报告》（报告编号:YQX20232381），2023.7；
⑽《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司2023年环境污染因素定期雨水监测项目监测报告》（报告编号:YQX20232744），2023.10；
⑾《贵州吉利汽车制造有限公司污水处理站水质在线监测报告（2023年第3季度）》（报告编号：中[监]202308068），2023.9；
⑿《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司固定污染源烟气自动监测设备比对监测报告报告》（编号:YQX20234081），2023.10；
⒀《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司危险废物暂存间监测报告》（报告编号:YQX20232581），2023.8；
⒁《观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》，贵阳市生态环境科学研究院，2018.9。
1.4 评价工作分级、评价范围及评价因子

1.4.1评价工作分级

⑴大气环境
①等级划分

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐估算模式AERSCREERN，计算其最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。计算公式如下：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi —第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

      Ci—采用模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

      Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

项目生产过程中排放的大气污染物主要为PM10、PM2.5、SO2、NOx、NMHC、二甲苯等。经计算得该污染源的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），评价工作等级划分见表1-1及表1-2。

表1-1  估算模式计算参数
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表1-2 大气评价等级估算结果

	排气筒序号
	污染源名称
	SO2
	NOx
	PM10
	PM2.5
	NMHC
	二甲苯
	NO2

	
	
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)

	1
	电泳废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.16
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	电泳烘干炉燃烧尾气
	0.02
	0
	22.47
	350
	2.23
	0
	3.29
	0
	0
	0
	0
	0
	0.02
	0

	3
	密封胶焚烧炉
	0.28
	0
	11.29
	275
	1.08
	0
	1.61
	0
	2.45
	0
	0
	0
	0.01
	0

	4
	PVC喷胶室UBS排风
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14.08
	175
	0
	0
	0
	0

	5
	色漆喷涂废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7.28
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	色漆烘干废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5.28
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	SSD补胶废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2.31
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	清漆喷涂废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.17
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	青漆烘干废 气
	0.28
	0
	20.35
	575
	1.77
	0
	2.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0.02
	0

	10
	点修补废气
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.58
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	注蜡工位粉尘
	0
	0
	0
	0
	36.75
	525
	55.08
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12、13
	修饰线打磨粉尘1、2
	0
	0
	0
	0
	31.72
	475
	47.58
	675
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	小涂烟囱
	0
	0
	0
	0
	22.89
	250
	34.33
	400
	0.78
	0
	0.01
	0
	0
	0

	各源最大值
	0.28
	0
	22.47
	575
	36.75
	525
	55.08
	750
	14.08
	175
	0.01
	0
	0.02
	0


②评价工作等级确定

采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中的估算模式AERSCREEN分别计算上述大气污染物最大地面空气质量浓度占标率（Pi）及对应距离（D10%）。

计算结果显示，污染物的最大地面浓度占标率Pmax=55.08%为涂装车间注蜡工位排放的PM2.5，D10%的最远距离为涂装车间注蜡工位排放的PM2.5 750m，依据HJ2.2-2018中评价等级判别表，项目大气环境评价等级为一级。

评价范围：根据项目厂界外延边长为5×5km矩形区域。

⑵地表水环境
项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理、生产污水经厂区污水处理站处理后汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线进入金华污水处理厂（位于项目地西南1.9km，设计规模1万m3/d，微曝氧化沟工艺）处理后排入凉水井河截污沟，然后进入环湖截污沟，最后越域排入麦架河，属于间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B。
⑶地下水环境

根据现场调研，判定项目地下水环境为不敏感，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，项目属于K73、汽车、摩托车制造-有电镀或喷漆工艺的零部件生产，为Ⅲ类项目，地下水评价等级为三级。
表1-3 地下水评价工作等级分级表

	项目类别

环境敏感程度
	I类项目
	II类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


⑷声环境

本工程所处的声环境功能区划为GB3096－2008规定的3类区，建设项目噪声主要来自各类焊机、空气压缩机、水泵、风机等机电设备，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量在3dB(A)以下，影响人数较少，因此，根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，声环境评价工作为三级。声环境评价等级判定依据见表1-4。

表1-4  污染影响型敏感程度分级表

	评价等级
	评价依据

	一级
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。

	二级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）~5dB（A），或受影响人口数量显著增加时，按二级评价。

	三级
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。


⑸生态环境

项目位于观山湖区现代产业园内且在原有厂区范围内改扩建，不新增用地。属于HJ 19-2022《环境影响评价技术导则 生态环境》中6.1.8“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目”，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。故将项目范围外500米区域作为生态影响评价范围并做简单分析。
⑹土壤环境
本项目占地面积为68.48879hm2＞50hm2，占地规模为大型，本项目周边存在耕地、居民区两类土壤环境敏感目标，项目类别为Ⅰ类（制造业-汽车制造-使用有机涂层的）。根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目土壤环境影响评价等级为一级。
⑺环境风险评价

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.728＜1，项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

1.4.2 评价范围

根据本工程建设特征及厂区环境特点，各环境要素评价范围见表1-5。
表1-5  各环境要素评价范围

	序号
	环境要素
	评价范围

	1
	地表水
	凉水井河沙坝上断面至猫跳河沙场断面约10.0km河段

	2
	地下水
	地下水评价范围西边以东、西、北三面以断层为界，南面以T1d地层界线为界，评价范围面积约5.4km2

	3
	环境空气
	评价范围为项目周边5km×5km，重点评价项目建设边界周边200m范围

	4
	声环境
	厂界及厂界外延200m范围

	5
	生态环境
	项目范围外500米区域作为生态影响评价范围并做简单分析，大气影响评价范围内的农田、植被影响

	6
	土壤环境
	工业场地及场外1000m范围

	7
	风险评价
	本项目风险评价为简单分析，不设置大气风险评价范围；地表水风险评价范围为项目事故排污口至排污口下游1.8km，地下水风险评价范围为工业场地水文地质单元。


1.4.3 评价因子

见表1-6。

表1-6   评价因子 

	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	环境空气
	PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、NOx、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨
	SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、二甲苯
	非甲烷总烃、NOx、SO2

	地表水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、锌、镍、铁、钛、锰、磷酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、粪大肠菌群
	COD、NH3-N、TP、锌、镍、石油类
	COD、NH3-N

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数等。

特征因子：钛、锆、锌、镍、石油类、磷酸盐（参考地表水标准）、总磷（参考地表水标准）、阴离子表面活性剂
	锌、镍
	—

	土壤
	建设用地：GB36600-2018表1基本项目45项、pH、铁、锌、镍、砷、铅、镉、铜、全磷、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、钛、锆、锰、氟化物
农用地：pH、铁、锌、镍、砷、铅、镉、铜、全磷、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、钛、锆、锰、氟化物
	锌、镍、氟化物
	—

	固体废物
	一般及危险工业固体废物、生活垃圾
	一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾
	—

	噪声
	厂界外1m及周围敏感点等效连续A声级
	厂界外1m及周围敏感点等效连续A声级
	—

	生态评价因子
	地表植被破坏、水土流失

	风险环境
	易燃易爆及有毒危险化学品贮存
	—
	—


1.5 评价工作重点、保护目标及评价标准

1.5.1 评价工作重点

⑴ 工程分析及污染防治措施

⑵ 现有项目环境问题分析及整改措施
⑶环境空气质量现状及影响评价

⑷环境风险防范措施

1.5.2 环境保护目标

建设工程保护目标见表1-7及图1-1。
表1-7    环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	坐标
	与厂址方位及距离（m）
	人口

（户/人）
	执行标准

	
	
	经度
	纬度
	相对厂址方位
	相对厂界距离
	
	

	环境空气
	百花湖风景名胜区
	106.520810
	26.629599
	NW
	4820
	/
	GB3095－2012《环境空气质量标准》一级

	
	摆岗坡居民
	106.560166
	26.595562
	E
	70~230
	35户122人
	GB3095－2012《环境空气质量标准》二级

	
	何官居民
	106.559736
	26.584511
	SE
	750~1100
	80户280人
	

	
	肖家坡居民
	106.547752
	26.583138
	SW
	260~550
	15户53人
	

	
	丫口寨居民
	106.545177
	26.591614
	W
	580~900
	40户140人
	

	
	新寨居民
	106.543469
	26.602565
	NW
	950~1100
	15户60人
	

	
	苍坡村居民
	106.539671
	26.610928
	NW
	1800~2100
	100户400人
	

	
	观山湖上枧安置房
	106.537874
	26.583585
	W
	1300~1480
	336户1344人
	

	
	贵阳电子职业学校
	106.558763
	26.581144
	S
	610~900
	师生约5000人
	

	
	何官村居民
	106.560539
	26.583580
	SE
	450~1500
	300户1200人
	

	
	观山湖区金华镇中心卫生院
	106.571882
	26.585557
	E
	1500
	约50床位
	

	
	观山湖区金华小学
	106.571206
	26.587365
	E
	1300
	师生约1100人
	

	
	观山湖区篙芝小学
	106.543327
	26.570923
	S
	1780
	师生约220人
	

	声环境
	摆岗坡居民
	106.560166
	26.595562
	E
	70~230
	35户122人
	GB3096-2008 《声环境质量标准》2类

	地表水环境
	高家寨河
	小河
	SW
	1400
	——
	GB3838－2002Ⅲ类

	
	凉水井河
	小河
	W
	1500
	——
	GB3838－2002Ⅲ类

	
	猫跳河
	中河
	W
	7800
	——
	GB3838－2002II~Ⅲ类

	
	百花湖饮用水源保护区
	取水口
	
	
	——
	GB3838－2002Ⅲ类

	
	
	一级保护区
	N
	7200
	
	

	
	
	二级保护区
	N
	7300
	
	

	
	
	准保护区
	W
	4670
	
	

	地下水
	翁贡泉点（1412）
	106.550373
	26.620751
	N
	2650
	无饮用功能
	《地下水质量标准》Ⅲ类

	
	下枧泉点（1414）
	106.526844
	26.586240
	W
	2400
	无饮用功能
	

	
	石关村泉点（1411）
	106.524705
	26.578437
	SW
	2700
	无饮用功能
	

	土壤环境
	场地周围1000m范围土壤
	场地周围1000m范围土壤
	GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》

	生态环境
	百花湖风景名胜区
	106.520810
	26.629599
	NW
	4820
	——

	
	百花湖国家湿地公园（试点）
	106.539647
	26.650722
	N
	5658
	——

	
	红枫湖国家湿地公园（试点）
	106.462228
	26.584632
	SW
	8836
	——

	
	生态环境
	山地、林地、农用地，200m范围内生态环境
	——


图1-1 保护目标图

1.5.3 评价标准
⑴大气环境功能区划及大气环境质量标准

本次评价范围主要为大气环境二类功能区，执行GB3095-2012二级标准。评价区西侧分布有百花湖风景名胜区（位于本次大气评价范围内），按照GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单），该区域按大气环境一类功能区，执行GB3095-2012一级标准。

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项基本污染物、TSP、NOX执行GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）一级/二级标准；

H2S、NH3、苯、甲苯、二甲苯参考HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；

非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度标准。

具体各污染物环境空气质量限值见表1-8。

表1-8  环境空气质量标准

	环境

要素
	标准号
	标准

名称
	功能

区划
	项目
	取值时间
	标准值

	
	
	
	
	
	
	单位
	数值

	空气

环境
	GB 3095–2012
	环境空气质量标准（及修改单）
	一级
	PM10
	24小时平均
	µg /m3
	<50

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<40

	
	
	
	
	PM2.5
	24小时平均
	µg /m3
	<35

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<15

	
	
	
	
	TSP
	24小时平均
	µg /m3
	<80

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<120

	
	
	
	
	SO2
	1小时平均
	µg /m3
	<150

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<50

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<20

	
	
	
	
	NO2
	1小时平均
	µg /m3
	<200

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<80

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<40

	
	
	
	
	CO
	1小时平均
	µg /m3
	<10

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<4

	
	
	
	
	O3
	1小时平均
	µg /m3
	<160

	
	
	
	
	
	日最大8小时平均
	µg /m3
	<100

	
	
	
	
	NOX
	1小时平均
	µg /m3
	<50

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<10

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<250

	
	
	
	
	氟化物
	1小时平均
	µg /m3
	<20

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<7

	环境空气
	GB 3095–2012
	环境空气质量标准（及修改单）
	二级
	PM10
	24小时平均
	µg /m3
	<150

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<70

	
	
	
	
	PM2.5
	24小时平均
	µg /m3
	<75

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<35

	
	
	
	
	TSP
	24小时平均
	µg /m3
	<200

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<300

	
	
	
	
	SO2
	1小时平均
	µg /m3
	<500

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<150

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<60

	
	
	
	
	NO2
	1小时平均
	µg /m3
	<200

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<80

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<40

	
	
	
	
	CO
	1小时平均
	mg /m3
	<10

	
	
	
	
	
	24小时平均
	mg /m3
	<4

	
	
	
	
	O3
	1小时平均
	µg /m3
	<200

	
	
	
	
	
	日最大8小时平均
	µg /m3
	<160

	
	
	
	
	NOX
	1小时平均
	µg /m3
	<50

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<10

	
	
	
	
	
	年平均
	µg /m3
	<250

	
	
	
	
	氟化物
	1小时平均
	µg /m3
	<20

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	<7

	
	HJ2.2-2018
	环境影响评价技术导则  大气环境
	附录D表D.1
	H2S
	1小时平均
	µg /m3
	10

	
	
	
	
	HCl
	1小时平均
	µg /m3
	50

	
	
	
	
	
	日平均
	µg /m3
	15

	
	
	
	
	NH3
	1小时平均
	µg /m3
	200

	
	
	
	
	苯
	1小时平均
	µg /m3
	110

	
	
	
	
	甲苯
	1小时平均
	µg /m3
	200

	
	
	
	
	二甲苯
	1小时平均
	µg /m3
	200

	
	
	
	
	硫酸
	1小时平均
	µg /m3
	300

	
	
	
	
	
	24小时平均
	µg /m3
	100

	
	
	
	
	TVOC
	8小时平均
	µg /m3
	600

	
	《大气污染物综合排放标准详解》计算得到一次值标准
	非甲烷总烃
	1小时平均
	μg/m3
	2000


⑵水环境功能区划及水环境质量标准

根据《贵阳市水功能区划（2021年）》中规定水环境功能区划执行，其他既未规定水环境功能又未规定水功能的地表水体按GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类功能区执行。评价范围地表水水环境功能区划见表1-9，执行水环境质量标准见表1-10。

表1-9 地表水评价范围内水功能区划一览表

	河流名称
	河段起始范围
	水质目标
	一级水功能区
	二级水功能区

	猫跳河
	红枫湖出库口至百花湖出口
	II~Ⅲ类
	猫跳河贵阳市开发利用区 
	猫跳河百花湖饮用水源、景观娱乐用水区

	麦架河
	大坝山至麦架河与猫跳河汇口
	IV类
	麦架河白云观山湖开发利用区 
	麦架河白云观山湖过渡区


表1-10  地表水环境质量标准

	标准号
	标准名称
	功能

区划
	项目
	标准值

	
	
	
	
	单位
	数值

	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	II类
	pH
	无量纲
	6~9

	
	
	
	悬浮物*
	mg/L
	≤25

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	≤0.5

	
	
	
	化学需氧量
	mg/L
	≤15

	
	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤3

	
	
	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤4

	
	
	
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	
	
	
	粪大肠菌群
	个/L
	≤2000

	
	
	
	总磷
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	

	
	
	
	硝酸盐
	mg/L
	≤10

	
	
	
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	
	
	
	氯化物
	mg/L
	≤250

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2

	
	
	
	铁
	mg/L
	≤0.3

	
	
	
	锰
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	镍
	mg/L
	≤0.02

	
	
	
	钛
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	锌
	mg/L
	≤1.0

	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	Ⅲ类
	pH
	无量纲
	6~9

	
	
	
	悬浮物*
	mg/L
	≤25

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	≤1.0

	
	
	
	化学需氧量
	mg/L
	≤20

	
	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤4

	
	
	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤6

	
	
	
	石油类
	mg/L
	≤0.05

	
	
	
	粪大肠菌群
	个/L
	≤10000

	
	
	
	总磷
	mg/L
	≤0.2

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	

	
	
	
	硝酸盐
	mg/L
	≤10

	
	
	
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	
	
	
	氯化物
	mg/L
	≤250

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.2

	
	
	
	铁
	mg/L
	≤0.3

	
	
	
	锰
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	镍
	mg/L
	≤0.02

	
	
	
	钛
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	锌
	mg/L
	≤1.0

	GB3838-2002
	地表水环境质量标准
	IV类
	pH
	无量纲
	6~9

	
	
	
	悬浮物*
	mg/L
	≤25

	
	
	
	氨氮
	mg/L
	≤1.5

	
	
	
	化学需氧量
	mg/L
	≤30

	
	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	≤6

	
	
	
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤10

	
	
	
	石油类
	mg/L
	≤0.5

	
	
	
	粪大肠菌群
	个/L
	≤20000

	
	
	
	总磷
	mg/L
	≤0.3

	
	
	
	磷酸盐
	mg/L
	

	
	
	
	硝酸盐
	mg/L
	≤10

	
	
	
	氟化物
	mg/L
	≤1.5

	
	
	
	氯化物
	mg/L
	≤250

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3

	
	
	
	铁
	mg/L
	≤0.3

	
	
	
	锰
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	镍
	mg/L
	≤0.02

	
	
	
	钛
	mg/L
	≤0.1

	
	
	
	锌
	mg/L
	≤2.0


*参考《黑龙江省松花江水系环境质量标准（暂行）》
⑶地下水质量标准

规划区地下水执行GB/T14848–2017《地下水质量标准》Ⅲ类。有饮用功能地下水泉点同时执行CJ3020-93《生活饮用水水源水质标准》。

表1-11  地下水质量标准限值摘录
	标准名称
	功能区划
	项目
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	GB/T14848–2017

《地下水质量标准》
	III类
	pH值（无量纲）
	6.5~8.5

	
	
	氨氮
	mg/L
	≤0.50

	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤20

	
	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤1.00

	
	
	挥发酚类
	mg/L
	≤0.002

	
	
	氰化物
	mg/L
	≤0.05

	
	
	砷
	mg/L
	≤0.01

	
	
	汞
	mg/L
	≤0.001

	
	
	六价铬
	mg/L
	≤0.05

	
	
	总硬度
	mg/L
	≤450

	
	
	铅
	mg/L
	≤0.01

	
	
	氟化物
	mg/L
	≤1.0

	
	
	镉
	mg/L
	≤0.005

	
	
	铁
	mg/L
	≤0.3

	
	
	锰
	mg/L
	≤0.1

	
	
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000

	
	
	高锰酸盐指数*
	mg/L
	≤3.0

	
	
	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	
	
	氯化物
	mg/L
	≤250

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0

	
	
	石油类
	mg/L
	/

	
	
	镍
	mg/L
	≤0.02

	
	
	锌
	mg/L
	≤1.0

	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	
	
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	≤0.3


⑷声环境功能区及环境质量标准

根据声环境功能区，分别执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类、3类及4a类，见表1-12。

表1-12  规划区执行声环境质量标准

	环境

要素
	标准号
	标准名称
	功能区划
	项目
	标准值

	
	
	
	
	
	单位
	数值

	声环境
	GB3096-2008
	声环境

质量标准
	1类
	Leq
	dB(A)
	昼55

	
	
	
	
	
	
	夜45

	
	
	
	2类
	
	
	昼60

	
	
	
	
	
	
	夜50

	
	
	
	3类
	
	
	昼65

	
	
	
	
	
	
	夜55

	
	
	
	4a类
	
	
	昼70

	
	
	
	
	
	
	夜55

	
	
	
	4b类
	
	
	昼70

	
	
	
	
	
	
	夜60


⑸土壤环境质量标准

根据不同土地性质，分别执行对应类别的污染风险管控标准。农用地见表1-13、表1-14，建设用地见表1-15。

表1-13   《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》表1、表2     单位：mg/kg

	污染物项目
	风险筛选值

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	其他
	40
	40
	30
	25

	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	其他
	70
	90
	120
	170

	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	其他
	150
	150
	200
	250

	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	其他
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300

	六六六总量
	0.10

	滴滴涕总量
	0.10

	苯并[a]芘
	0.55


表1-14   《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》表3        单位：mg/kg

	污染物项目
	风险管控值

	
	pH≤5.5
	5.5＜pH≤6.5
	6.5＜pH≤7.5
	pH＞7.5

	镉
	1.5
	2.0
	3.0
	4.0

	汞
	2.0
	2.5
	4.0
	6.0

	砷
	200
	150
	120
	100

	铅
	400
	500
	700
	1000

	铬
	800
	850
	1000
	1300


表1-15   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、2       单位：mg/kg

	污染物项目
	筛选值
	管制值

	
	第一类用地
	第二类用地
	第一类用地
	第二类用地

	重金属和无机物
	砷
	20
	60
	120
	140

	
	镉
	20
	65
	47
	172

	
	铬（六价）
	3.0
	5.7
	30
	78

	
	铜
	2000
	18000
	8000
	36000

	
	铅
	400
	800
	800
	2500

	
	汞
	8
	38
	33
	82

	
	镍
	150
	900
	600
	2000

	挥发性有机物
	四氯化碳
	0.9
	2.8
	9
	36

	
	氯仿
	0.3
	0.9
	5
	10

	
	氯甲烷
	12
	37
	21
	120

	
	1,1-二氯乙烷
	3
	9
	20
	100

	
	1,2-二氯乙烷
	0.52
	5
	6
	21

	
	1,1-二氯乙烯
	12
	66
	40
	200

	
	顺-1,2-二氯乙烯
	66
	596
	200
	2000

	
	反-1,2-二氯乙烯
	10
	54
	31
	163

	
	二氯甲烷
	94
	616
	300
	2000

	
	1,2-二氯丙烷
	1
	5
	5
	47

	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	2.6
	10
	26
	100

	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	1.6
	6.8
	14
	50

	
	四氯乙烯
	11
	53
	34
	183

	
	1,1,1-三氯乙烷
	701
	840
	840
	840

	
	1,1,2-三氯乙烷
	0.6
	2.8
	5
	15

	
	三氯乙烯
	0.7
	2.8
	7
	20

	
	1,1,3-三氯丙烷
	0.05
	0.5
	0.5
	5

	
	氯乙烯
	0.12
	0.43
	1.2
	4.3

	
	苯
	1
	4
	10
	40

	
	氯苯
	68
	270
	200
	1000

	
	1,2-二氯苯 
	560
	560
	560
	560

	
	1,4-二氯苯 
	5.6
	20
	56
	200

	
	乙苯
	7.2
	28
	72
	280

	
	苯乙烯
	1290
	1290
	1290
	1290

	
	甲苯
	1200
	1200
	1200
	1200

	
	间二甲苯+对二甲苯
	163
	570
	500
	570

	
	邻二甲苯
	222
	640
	640
	640

	半挥发性有机物
	硝基苯
	34
	76
	190
	760

	
	苯胺
	92
	260
	211
	663

	
	2-氯酚
	250
	2256
	500
	4500

	
	苯并[a]蒽
	5.5
	15
	55
	151

	
	苯并[a]芘
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	
	苯并[b]荧蒽
	5.5
	15
	55
	151

	
	苯并[k]荧蒽
	55
	151
	550
	1500

	
	䓛
	4490
	1293
	4900
	12900

	
	二苯并[a,h]蒽
	0.55
	1.5
	5.5
	15

	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	5.5
	15
	55
	151

	
	萘
	25
	70
	255
	700

	其他项目
	氰化物
	22
	135
	44
	270


⑵污染物排放标准
污染物排放标准见表1-16。
表1-16   污染物排放标准
	标准号
	标 准 名 称
	级(类)别
	污染因子
	标准值

	
	
	
	
	排放浓度

	GB16297-1996
	大气污染物综

合排放标准
	二级（表2）
	二甲苯
	有组织
	70mg/m3(有组织)

	
	
	
	
	无组织
	1.2mg/m3

	
	
	
	SO2
	有组织
	550 mg/m3

	
	
	
	
	无组织
	0.4mg/m3

	
	
	
	NOx
	有组织
	240 mg/m3

	
	
	
	
	无组织
	0.12mg/m3

	
	
	
	颗粒物
	有组织
	120 mg/m3

	
	
	
	
	无组织
	1.0mg/m3

	
	
	
	非甲烷总烃
	有组织
	120mg/m3

	
	
	
	
	无组织
	4.0mg/m3

	GB13271-2014
	锅炉大气污染物排放标准
	燃气锅炉（表2）
	SO2
	50mg/m3

	
	
	
	NOx
	200mg/m3

	
	
	
	颗粒物
	20mg/m3

	
	
	
	烟气黑度
	≤1（林格曼黑度，级）

	GB37822-2019
	挥发性有机物无组织排放控制标准
	表A.1
	NMHC
	监控处1h平均浓度值
	10mg/m3

	
	
	
	
	监控处任意一次浓度值
	30mg/m3

	DB52/1700-2022
	施工场地扬尘排放标准
	表1
	PM10
	监测点浓度限值
	150μg/m3

	GB8978-1996
	污水综合排放标准
	表1
	总镍
	1.0mg/L

	
	
	表4三级（进入、金华污水处理厂）
	pH（无量纲）
	6~9

	
	
	
	SS
	400 mg/L

	
	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	
	COD
	500 mg/L

	
	
	
	动植物油
	100 mg/L

	
	
	
	氨氮
	—

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	10mg/l

	
	
	
	氨氮
	25mg/l

	
	
	
	总氮
	30mg/l

	
	
	
	总磷
	3mg/l

	GB12348－2008
	工业企业厂界环

境噪声排放标准
	3类
	噪声
	昼65 dB(A)

	
	
	
	
	夜55 dB(A)

	GB12523－2011
	建筑施工场界环境噪声排放标准
	噪声
	昼70 dB(A)

	
	
	
	夜55dB(A)

	GB18597–2023
	危险废物贮存污染控制标准

	GB18599–2020
	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

	DB52/ 864-2022
	贵州省环境污染物排放标准


1.5.4 评价工作程序

见图1-2。
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  图1-2    评价工作程序
第二章  建设项目概况及工程分析

2.1建设项目概况

2.1.1项目名称及建设地点

⑴建设单位：贵州吉利汽车制造有限公司

⑵项目名称：新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目

⑶建设地点：贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村观山湖区现代制造产业园现有厂房内，不新增用地
⑷建设性质：改扩建

⑸建设内容：项目作为贵阳吉利首款纯电动的战略车型（E245），搭载全新开发的电池技术，全新开发电驱动等，对冲压、焊装、涂装、总装等相关产品生产线体所需设备进行购置，并对部分线体部分进行适应性的智能化提升，满足新产品产能需求。

⑹项目总投资：工程总投资为12000万元，环保投资经费总额为165万元，约占工程总投资的1.38%。

⑺劳动定员：原有工程工作人员总数3124人，技改后不新增劳动定员。
⑻工作制度：年生产250天，实行二班制。
2.2 现有工程概况与工程分析 

2.2.1 现有工程简况 
贵州吉利汽车制造有限公司成立于2018年，公司位于贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村观山湖区现代制造产业园，占地面积约68.48879hm2，建筑面积约272556m2，主要设备1085台（套），年产*万辆乘用车，其中甲醇轿车（FE-3J）*万辆，商务车（CV-1）*万辆，城市物流车（CV-2）*万辆。

2016年，浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司（成立于2015年）委托贵州江航环保科技有限公司承担编制的《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书》（以下简称“原报告”）
于2016年4月1日获得原贵州省环境保护厅批复（黔环审[2016]32号）。原报告项目湿式喷漆工艺在实际建设过程中调整为干式喷漆，无喷漆废水产生，项目于2019年11月5日自行验收并出具竣工环境保护验收意见。2022年7月7日，获得贵阳市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：91520190MA6DJP2E9Y001V。企业已编制《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司突发环境事件应急预案》并报贵阳市环境突发事件应急中心备案，备案编号520115-2021-349-2。现有工程自行监测以自动检测与手工监测相结合。大涂烟囱1#、大涂烟囱2#的烟气CEMS系统及企业污水处理站在线设备按季度开展比对监测，CEMS比对监测项目为温度、压力、流速、湿度、非甲烷总烃、含氧量，污水处理站在线设备比对监测项目为pH、化学需氧量、氨氮、流量、总磷、总镍。其余手工监测情况见表2-1。
表2-1 自行监测情况表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	生产废水
	自动监测
	废水总排放口
	流量、COD、氨氮
	实时

	
	手工监测
	废水总排放口
	水温、pH 值、石油类、悬 浮物、阴离子表面活性剂、 五日生化需氧量、锌、镍
	1次/月


	
	手工监测
	磷化废水预处理排放口
	镍
	

	生活污水
	手工监测
	生活污水排放口 1#
	化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油
	1次/季度

	
	
	生活污水排放口 2#
	
	

	雨水
	手工监测
	雨水排放口1#-5#
	pH、COD、SS
	1次/季度

	废气


	手工监测
	无组织（厂界上风向1个点、下风向4个点）
	二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃
	1次/半年

	
	
	电泳焚烧炉排气筒1#
	SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯
	1次/季

	
	
	电泳焚烧炉排气筒2#
	
	

	
	
	密封胶焚烧炉排气筒
	
	

	
	
	大涂烟囱1#
	颗粒物、甲苯、二甲苯
	

	
	
	面漆线闪干炉排气筒
	甲苯、二甲苯
	

	
	
	大涂烟囱2#
	SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯
	

	
	
	面漆焚烧炉排气筒
	
	

	
	
	小涂烟囱
	
	


2.2.2现有*万辆乘用车生产线工程概况
2.2.2.1工程内容
⑴生产规模：年产*万辆乘用车，项目组成见表2-2。

表2-2   现有生产线组成表

	序号
	工程名称
	主要建设内容

	一
	主体工程

	1
	冲压车间
	年生产能力：*万套车身大中型冲压件；
承担 FE-3J、CV-1、CV-2 大中型冲压件生产、毛坯存放、模具存放和日常维护、废料处理等任务。材料下料及毛坯准备外协，中小冲压件外协生产

	2
	焊装车间
	承担 CV-1、CV-2 白车身分总成及总成的焊装及 FE-3J 白车身总成焊接  （小焊接合件进厂）任务； 白车身调整、修磨、检测任务；冲压件存放地。漆前白车身总成存储*台白车身。

	3
	涂装车间
	年涂装面积：800 万 m2；
承担 CV-1、CV-2、FE-3J 白车身总成的涂装任务。前处理、阴极电泳底漆、涂焊缝密封胶、喷面漆等任务。

	4
	总装车间
(含交检间)
	年生产规模：10 万辆 FE-3J、CV-1 和 CV-2 系列乘用车；主要承担 FE-3J、 CV-1 和 CV-2 系列乘用车整车装配、调整、检测、返修等工作，同时还承担部分总成的分装及外协件周转配送。

	5
	小件车间
	承担 CV-1、CV-2、FE-3J 系列车型前后保险杠、门槛、仪表板、门内板 注塑件注塑成型的生产任务；保险杠与门槛的涂装任务，包括前处理、 火焰处理、喷涂底漆、面漆、清漆等工作；保险杠分装任务。

	6
	质量保证部门
	Audit 评审，外协件、外购件质量检查，生产过程中质量管理及控制。

	7
	通廊
	车身运输

	8
	理化实验室
	涂装快速化验室；机械性能、金相、光谱等。

	二
	仓储物流部门

	1
	外协件存放地
	钢板毛坯存放在冲压车间、整车外协件存放在总装车间。

	2
	油化库
	面积 432m2，生产用油料及化学品暂存，暂存量约200t。

	3
	废物中转站
	面积200m2，一般固体废物暂存、中转

	4
	危废暂存库
	面积288m2，危险废物暂存

	5
	充电间
	叉车充电

	6
	成品车停放场
	成品车临时停放

	7
	储运部
	成品车整备发运

	8
	试车跑道
	成品车试验、检测

	9
	职工停车场
	班车、职工停车

	三
	公用工程

	1
	供热
	5.6MW 燃气热水锅炉 3 台，配套建设水处理设备、设循环水泵和补给水泵，15m 排气筒。生产用热由厂内自建锅炉房供应。

	2
	供水
	由园区市政管网供应

	3
	供配电
	工厂车间变电所采用交流 10kV 电源供电，工厂内引入 35kV 供电线路，建设一座 35kV 降压站和 10kV 配电所

	4
	联合动力站房
	全厂用电、用气、生活、生产及消防水的供应，含水泵房、空压站、制冷站、 锅炉房、变电所。

	5
	35KV 降压站
	电力供应

	6
	供油站
	面积 300m2，1 台 10m3地埋式钢质汽油储罐

	7
	压缩空气站
	设在厂内联合动力站房，工作压力为 0.6MPa

	8
	办公区
	办公楼

	9
	生活区
	倒班宿舍、食堂、招待所

	四
	环保工程

	1
	废气
	车间
	源项
	环保措施
	排气筒高度

	
	
	涂装车间交检
间
	电泳废气
	送直燃式废气焚烧炉
	20m排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#）排放


	
	
	
	电泳烘干炉燃烧尾气
	直接排放
	

	
	
	
	喷胶烘胶废气
	收集后经焚烧炉焚烧
	20m排气筒排放（密封胶焚烧炉排气筒）

	
	
	
	天然气烘干炉尾气
	直接排放
	

	
	
	
	PVC喷胶室UBS废气
	直接排放
	20m排气筒（PVC喷胶室排气筒）排放

	
	
	
	色漆喷涂废气
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩处理
	40m排气筒（大涂烟囱1#）排放

	
	
	
	色漆烘干废气
	经20m排气筒排放
	20m排气筒（面漆线闪干炉排气筒）排放

	
	
	
	SSD补胶废气
	经20m排气筒排放
	20m排气筒（SSD补胶废气排气筒）排放

	
	
	
	清漆喷涂废气
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩+RTO焚烧
	40m排气筒（大涂烟囱2#）排放

	
	
	
	清漆烘干炉燃烧尾气
	烘干炉尾气经过燃烧炉焚烧
	烘干炉尾气经过燃烧炉焚烧后由20m排气筒（面漆焚烧炉排气筒）排放

	
	
	
	点修补废气
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室排气筒）排放

	
	
	
	点修补喷漆废气
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室1、2排气筒，1根）排放

	
	
	
	点修补废气及套色线抛光粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室3、4排气筒，1根）排放

	
	
	
	注蜡工位粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（注蜡线排气筒）排放

	
	
	
	修饰线打磨粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放

	
	
	小件车间
	喷底漆废气
	送RTO燃烧装置焚烧
	经20m排气筒（小涂烟囱）排放

	
	
	
	喷底色漆废气
	
	

	
	
	
	喷清漆废气
	
	

	
	
	
	烘干废气
	
	

	
	
	
	RTO燃烧装置尾气
	
	

	
	
	
	天然气烘干炉尾气
	
	

	
	
	总装车间
	总装车间测试尾气
	车间排风系统
	8m排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#）、20m排气筒（尾气排气筒5#）排放

	
	
	
	补漆喷蜡废气
	过滤棉过滤
	15m排气筒（交检间排气筒1#、2#、3#）排放

	
	
	公辅工程
	天然气锅炉
	直接排放
	经15m排气筒排放（锅炉排气筒1#、2#、3#）

	2
	废水
	车间
	源项
	环保措施
	排污去向

	
	
	公辅 工程
	生活区生活污水
	隔油池+化粪池处理 （20m3/h）
	由蒿芝塘排水主干线排入金华污水处理厂处理

	
	
	
	生产区生活污水
	隔油池+化粪池处理后进入厂区污水处理站
	进入生活污水池+厂区污水处理厂排入金华污水处理厂处理

	
	
	
	纯水制备系统排水
	/
	进入雨水管网，最终进入市政雨水管网

	
	
	冲压

车间
	模具冲洗水
	生产废水池+厂区污水处理站
	厂区污水处理站设计规模60m3/h 处理后排入金华污水处理厂处理


	
	
	涂装 车间

	脱脂废水
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	

	
	
	
	脱脂清槽废水
	
	

	
	
	
	表调槽清洗废水
	磷化废液池+厂区污水处理站


	

	
	
	
	磷化清槽废水
	
	

	
	
	
	磷化废水
	磷化废水池+厂区污水处理站
	

	
	
	
	磷化纯水洗废水
	
	

	
	
	
	电泳废水
	电泳废液池+厂区污水处理站
	

	
	
	
	电泳清槽废水
	
	

	
	
	
	电泳纯水洗废水
	生产废水池+厂区污水处理站
	

	
	
	总装

车间
	淋雨线废水
	沉淀池处理后循环使用
	

	
	
	小件 车间


	脱脂废水
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	

	
	
	
	清洗废水
	生产废水池暂存+厂区污水处理站
	

	
	
	消防

	消防用水
	消防用水暂存池900 m3
	/

	
	
	
	污水处理站事故水
	事故水池规模462.25m3
	

	3
	地下水保护
	按照分区防渗要求完善厂内防渗工程

	4
	噪声控制措施
	选用减振、隔音罩（室）和消音器等

	5
	固废处理措 施
	废料中转站

	
	
	危险废物临时储存库


2.2.2.2主要原辅材料

现有项目所需主要原辅材料主要为板材、型材、焊材、油漆等，材料年消耗量见下表。

表2-3 本项目原辅材料消耗量一览表

	序号
	名称
	使用工序
	单位
	年耗量
	单台耗量（kg/台）
	来源及储存方式

	1
	钢材
	冲压车间
	
	
	
	外购
	冲压件存放地

	2
	外协件
	总装车间
	
	
	
	集团供给
	总装物流仓库

	3
	汽油
	
	
	
	
	外购
	供油站，1 台10m3 地埋式储罐

	4
	发动机
	
	
	
	
	集团供给
	

	5
	辅助材料
	
	
	
	
	总装物流仓库
	

	6
	冲压车间防锈油
	冲压车间
	
	
	
	外购
	物料桶装，置于油化库（432m2）内

	7
	焊接用材料
	焊接车间
	
	
	
	外购
	

	8
	表调添加剂
	涂装车间
	
	
	
	外购
	

	9
	磷化中和剂
	
	
	
	
	外购
	

	10
	磷化促进剂
	
	
	
	
	外购
	

	11
	丙二醇丁醚
	
	
	
	
	外购
	

	12
	杀菌剂
	
	
	
	
	外购
	

	13
	脱脂剂
	
	
	
	
	外购
	

	14
	化成剂
	
	
	
	
	含磷酸、氧化锌、硝酸镍、碳酸锰
	

	15
	电泳漆
	乳液
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	色浆
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	溶剂
	
	
	
	
	外购
	

	16
	单组分 BC（面漆）
	树脂与颜料
	
	
	
	
	外购
	

	17
	2K CC（清漆）
	树脂与颜料
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	稀释剂
	
	
	
	
	外购
	

	18
	PVC
	底胶+密封胶
	
	
	
	
	外购
	

	
	注蜡
	蜡
	
	
	
	
	外购
	

	19
	小涂装
	底漆
	小件车间
	
	
	
	外购
	

	
	
	底漆稀释剂
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	面漆
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	面漆稀释剂
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	清漆
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	清漆稀释剂
	
	
	
	
	外购
	

	
	
	注蜡
	
	
	
	
	外购
	


（1）涂装用漆成份

现有项目电泳和面涂底漆均采用水性涂料，面涂清漆采用溶剂型涂料，项目涂装用漆原料成分组成见下表。

表2-4  涂装用漆主要成分

	项目
	单耗

（kg/

辆）
	物料成分组成

	
	
	固含量
	水
	二甲苯
	芳香烃
	其他有机 物

	电泳

(水性)
	树酯及颜料
	
	
	
	
	

	
	溶剂
	
	
	
	
	

	PVC 胶
	树脂、增塑 剂、填料等
	
	
	
	
	

	色漆

B1涂料
	树脂及颜料
	
	
	
	
	
	

	色漆

B2涂料
	树脂及颜料
	
	
	
	
	
	

	2K清漆
	树脂及颜料
	
	
	
	
	
	

	
	稀释剂
	
	
	
	
	
	

	
	固化剂
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


由上表可知，各类涂装用漆中，电泳漆不含铅和苯系物；面漆色漆以纯水为主，含一定的醇、酯类物质；清漆溶剂中含二甲苯及其它芳烃，但不含苯和甲苯等毒性较大的苯系物。

表2-5  小件漆主要成分

	项目
	单耗 （kg /辆）
	物料成分组成

	
	
	固含量
	二甲苯
	芳香烃
	其他有机物

	塑料件 底漆
	树脂及颜料
	0.7
	0.2212（31.6%）
	0.0735（10.5%）
	0.042（6%）
	0.3633（51.9%）

	
	稀释剂
	0.3
	0
	0.132（44%）
	0.108（36%）
	0.06（20%）

	塑料件 色漆
	树脂及颜料
	0.9
	0.18（20%）
	0.0945（10.5%）
	0.1215（13.5%）
	0.504（56%）

	
	稀释剂
	0.7
	0
	0.308（44%）
	0.252（36%）
	0.14（20%）

	塑料件 清漆
	树脂及颜料
	0.6
	0.2862(44.7%)
	0.1005(16.75%)
	0.1113(18.55%)
	0.12(20%)

	
	稀释剂
	0.18
	0
	0.0792(44%)
	0.0648(36%)
	0.036(20%)

	合计
	3.38
	
	
	
	


（2）涂装前处理剂成份

项目涂装用的各类前处理剂成分组成也较复杂，是项目废水中污染物的主要来源，其成分组成见下表。

表2-6   涂装用前处理剂成分表

由上表可知，前处理剂中含锌、镍、锰，但不含铬，特征污染物为磷酸盐、镍、锌、锰。

（3）PVC胶成分

PVC胶是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、填充料及颜料等添加剂混合而成的高固体份、无溶剂型涂料，固体份含量达95%以上。

2.2.2.3能源消耗

本项目能源消耗情况见表2-7。

表2-7  项目能源消耗情况表

	序号
	名称
	单位
	年耗量
	备注

	1
	电
	MW ·h/a
	91606.51
	

	2
	自来水
	× 104m3/a
	59.392
	

	3
	天然气
	× 104m3/a
	453.08
	锅炉房、焚烧炉

	5
	汽油
	t/a
	410.63
	


2.2.2.4项目主要设备

现有项目设备见下表。

表2-8   设备汇总表

	序号
	项   目
	工艺设备（台、套）

	
	
	国产
	进口
	合计

	1
	冲压车间
	24
	2
	26

	2
	焊装车间
	461
	262
	723

	3
	涂装车间
	60
	3
	63

	4
	总装车间（含交检间）
	91
	21
	112

	5
	小件车间
	71
	1
	72

	6
	质保部
	23
	12
	35

	7
	涂装快速化验室
	13
	1
	14

	8
	物流
	40
	0
	40

	9
	合   计
	783
	302
	1085


整车生产线包括冲压、焊装、涂装、总装和小件5个工序车间，主要设备清单见下表。

表2-9   整车生产线主要设备

	序号
	设备名称
	设备型号及主要参数
	设备台数

	
	
	
	国产
	进口
	合计

	一、冲压车间主要设备

	1
	闭式四点单动机械压力机
	22500kN+14000kN+3x10000kN,5000mm×2500mm
	1
	
	1

	2
	闭式四点单动机械压力机
	20000kN+12000kN+2x1000kN,4600mm×2400mm
	1
	
	1

	3
	机器人自动化上下料系统
	7 轴
	
	2
	2

	4
	废料输送系统
	
	1
	
	1

	5
	调试压力机
	20000kN，5000mm×2500mm
	1
	
	1

	6
	研配压力机
	2000kN，5000mmX2500mm
	1
	
	1

	7
	摇臂钻床
	Φ50
	1
	
	1

	8
	摇臂钻床
	Φ80
	1
	
	1

	9
	毛坯翻转机
	
	1
	
	1

	10
	除尘砂轮机
	Φ300
	1
	
	1

	11
	平面磨床
	M7120
	1
	
	1

	12
	普通车床
	CA6140
	1
	
	1

	13
	万能铣床
	X8132
	1
	
	1

	14
	模具清洗装置
	非标
	1
	
	1

	15
	吊钩桥式起重机
	Gn=50/20t  S=31.5m
	4
	
	4

	16
	吊钩桥式起重机
	Gn=32/16t  S=28.5m
	1
	
	1

	17
	吊钩桥式起重机
	Gn=16t  S=16.5m
	1
	
	1

	18
	无轨转运车
	Q=50t
	2
	
	2

	19
	电瓶叉车
	Q=3t,  H=6m
	2
	
	2

	20
	电瓶叉车
	Q=5t,  H=6m
	1
	
	1

	小  计
	
	24
	2
	26

	二、焊装车间主要设备

	1
	点焊机器人
	DN3－85
	0
	210
	210

	2
	悬挂点焊机（中频）
	DN3－200
	110
	
	110

	3
	悬挂点焊机（工频）
	DN2－160
	220
	
	220

	4
	固定点凸焊机
	
	16
	
	16

	5
	涂胶机器人
	
	0
	12
	12

	6
	螺柱焊机
	
	6
	12
	18

	7
	半自动 CO2 焊机
	
	20
	
	20

	8
	Ar 弧焊机
	
	2
	
	2

	9
	自动涂胶泵
	
	
	12
	12

	10
	手动涂胶泵
	
	16
	
	16

	11
	液压包边机
	
	6
	
	6

	12
	机器人在线检测
	
	2
	
	2

	13
	抓件机器人
	
	0
	16
	16

	14
	打标机
	
	2
	
	2

	15
	CO2、Ar 弧焊机吸尘机
	
	22
	
	22

	16
	组合净化除尘机
	
	3
	
	3

	17
	气动葫芦
	
	25
	
	25

	18
	滑橇输送系统
	非标
	2
	
	2

	19
	地板链
	非标
	2
	
	2

	20
	自行小车输送系统
	非标
	7
	
	7

	21
	摩擦橇输送系统
	非标
	1
	
	1

	22
	钢结构
	非标
	1
	
	1

	小计
	
	461
	262
	723

	三、涂装车间主要设备

	1
	预清理工位
	
	1
	
	1

	2
	前处理设备
	
	1
	
	1

	3
	电泳及后冲洗设备
	
	1
	
	1

	4
	电泳烘干室
	
	1
	
	1

	5
	强冷室
	
	1
	
	1

	6
	电泳检查及钣金工位
	
	1
	
	1

	7
	离线钣金工位
	
	1
	
	1

	8
	喷胶室
	
	1
	
	1

	9
	密封工位
	
	1
	
	1

	10
	胶烘干室
	
	1
	
	1

	11
	强冷室
	
	1
	
	1

	12
	胶 Audit 工位
	
	1
	
	1

	13
	电泳打磨室
	
	1
	
	1

	14
	面漆喷漆室
	
	1
	
	1

	15
	中间闪干室
	
	1
	
	1

	16
	面漆烘干室
	
	1
	
	1

	17
	强冷室
	
	1
	
	1

	18
	面漆检查修饰工位
	
	2
	
	2

	19
	点修补室
	
	4
	
	4

	20
	大返修打磨室
	
	1
	
	1

	21
	终检报交工位
	
	1
	
	1

	22
	面漆 Audit 工位
	
	1
	
	1

	23
	喷蜡室
	
	1
	
	1

	24
	洁净间
	
	1
	
	1

	25
	鸵鸟毛擦净机
	
	
	1
	1

	26
	喷胶机器人
	
	
	1
	1

	27
	喷漆机器人
	
	
	1
	1

	28
	面漆漆泥处理装置
	
	2
	
	2

	29
	套色喷漆室
	
	1
	
	1

	30
	套色中间闪干室
	
	1
	
	1

	31
	套色烘干室
	
	1
	
	1

	32
	套色强冷室
	
	1
	
	1

	33
	套色漆泥处理装置
	
	1
	
	1

	34
	中控系统
	
	1
	
	1

	35
	纯水装置
	
	1
	
	1

	36
	输调漆系统
	
	1
	
	1

	37
	供胶装置
	
	1
	
	1

	38
	供蜡装置
	
	1
	
	1

	39
	高压水清洗装置
	
	1
	
	1

	40
	直流电源
	
	1
	
	1

	41
	制冷装置
	
	1
	
	1

	42
	风淋室
	
	1
	
	1

	43
	空调装置
	
	11
	
	11

	44
	喷漆废气浓缩装置
	
	1
	
	1

	45
	前处理电泳摆杆悬挂 输送机
	
	1
	
	1

	46
	喷胶倒置滑橇输送机
	
	1
	
	1

	47
	地面滑橇输送机
	
	1
	
	1

	48
	电控系统
	
	1
	
	1

	小计
	
	60
	3
	63

	四、总装车间主要设备

	1
	内饰装配线
	
	1
	
	1

	2
	底盘装配线
	
	1
	
	1

	3
	最终装配线
	
	1
	
	1

	4
	发动机装配线
	
	1
	
	1

	5
	动力总成分装线
	
	1
	
	1

	6
	底盘举升装配线
	
	1
	
	1

	7
	车身储存线
	
	1
	
	1

	8
	后桥上线举升系统
	
	1
	
	1

	9
	车轮装配机
	
	2
	
	2

	10
	车轮分装线
	
	1
	
	1

	11
	车轮总成输送线
	
	1
	
	1

	12
	车轮动平衡机
	
	2
	
	2

	13
	铭牌打刻机
	
	2
	
	2

	14
	玻璃涂胶系统
	
	1
	
	1

	15
	车轮装配定扭矩组合 扳手
	
	2
	
	2

	16
	助力机械手
	
	3
	
	3

	17
	真空加注机
	
	
	3
	3

	18
	制冷剂真空加注机
	
	1
	
	1

	19
	汽油加注机
	
	2
	
	2

	20
	风窗清洗液加注机
	
	1
	
	1

	21
	制冷剂真空加注机
	
	1
	
	1

	22
	制动液加注机
	
	1
	
	1

	23
	发动机润滑油加注机
	
	1
	
	1

	24
	变速箱润滑油加注机
	
	1
	
	1

	25
	车门分装线
	
	1
	
	1

	26
	保险杠输送线
	
	1
	
	1

	27
	仪表板分装线
	
	1
	
	1

	28
	完整性检查线
	
	1
	
	1

	29
	整车举升机
	
	10
	
	10

	30
	专用装配夹具
	
	1
	
	1

	31
	油箱试漏装置
	
	1
	
	1

	32
	车轮定位仪
	
	
	2
	2

	33
	ABS 检测仪
	
	
	2
	2

	34
	组合式转鼓设备
	
	
	2
	2

	35
	车速试验台
	
	
	2
	2

	36
	侧滑试验台
	
	
	2
	2

	37
	转角试验台
	
	
	2
	2

	38
	灯光测试仪
	
	
	2
	2

	39
	尾气分析仪
	
	
	2
	2

	40
	检测线联网系统
	
	
	2
	2

	41
	生产管理显示系统
	
	1
	
	1

	42
	随动排烟系统
	
	1
	
	1

	43
	随动排烟系统
	
	1
	
	1

	44
	风扇照明灯
	
	
	
	

	45
	卷扬式固定排烟装置
	
	7
	
	7

	46
	轻型悬挂起重机
	0.25t
	9
	
	9

	47
	轻型悬挂起重机
	0.5t
	1
	
	1

	48
	整车淋雨吹干线
	
	1
	
	1

	49
	整车出厂检查线
	
	1
	
	1

	50
	喷蜡间
	
	1
	
	1

	51
	补漆间
	
	6
	
	6

	52
	双柱举升机
	
	6
	
	6

	53
	红外烤灯
	
	8
	
	8

	54
	扫描仪
	
	2
	
	2

	小计
	
	91
	21
	112

	五、小件车间主要设备

	1
	注塑机
	锁模力 33000kN
	2
	
	2

	2
	上料机
	
	2
	
	2

	3
	干燥机
	
	2
	
	2

	4
	取件机械手
	
	2
	
	2

	5
	冷冻水装置
	
	4
	
	4

	6
	注塑机
	锁模力 24000kN
	4
	
	4

	7
	上料机
	
	4
	
	4

	8
	干燥机
	
	4
	
	4

	9
	取件机械手
	
	4
	
	4

	10
	冷冻水装置
	
	4
	
	4

	11
	注塑机
	锁模力 14000kN
	2
	
	2

	12
	上料机
	
	2
	
	2

	13
	干燥机
	
	2
	
	2

	14
	取件机械手
	
	2
	
	2

	15
	冷冻水装置
	
	2
	
	2

	16
	破碎机
	
	1
	
	1

	17
	保险杠打孔机
	
	2
	
	2

	18
	吊钩桥式起重机
	
	1
	
	1

	19
	砂轮机
	
	1
	
	1

	20
	立式钻床
	
	1
	
	1

	21
	车床
	
	1
	
	1

	22
	前处理设备
	
	1
	
	1

	23
	水分烘干室
	
	1
	
	1

	24
	火焰处理室
	
	1
	
	1

	25
	除静电装置
	
	1
	
	1

	26
	水旋喷漆室
	
	3
	
	3

	27
	流平室
	
	3
	
	3

	28
	油漆烘干室
	
	1
	
	1

	29
	废气浓缩焚烧装置
	
	1
	
	1

	30
	集中输调漆系统
	
	1
	
	1

	31
	漆泥处理装置
	
	1
	
	1

	32
	空调装置
	
	2
	
	2

	33
	风淋室
	
	1
	
	1

	34
	反向地面积放链输送系统
	
	1
	
	1

	35
	喷涂机器人
	
	
	1
	1

	36
	电控系统
	
	1
	
	1

	37
	保险杠分装线
	
	2
	
	2

	38
	输送线
	
	1
	
	1

	小计
	
	71
	1
	72

	总计
	
	707
	289
	996


2.2.2.5现有项目生产工艺及排污分析
⑴生产工艺简述

I.项目生产总体工艺流程图见图2-1。
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图2-1  现有生产线总生产工艺流程图

II.冲压车间
生产工艺

主要承担车身约50个大中型冲压件的生产任务，包括毛坯存放、冲 压成形、模检具存放和模具、设备日常维护等工作。冲压车间属于大批量生产性质。本次生产冲压件所用的材料主要为冷轧钢板，厚度在0.5～2.5mm之间。

2、产污环节分析 

（1）废水：模具清洗废水； 

（2）噪声：噪声源主要是压力机、钻床、磨床等机械设备运行产生的噪声、钢板翻转或碰撞产生的间歇噪声等； 

（3）固体废物：固体废物主要是冲压加工产生的废钢材边角料、设备运行产生的废机油、机械擦拭及维修产生的含油污棉纱； 

（4）废气：该工序不产生废气污染物。
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图2-2  冲压车间生产工艺流程图

Ⅲ.焊装车间
生产工艺

主要承担 CV-1、CV-2 和 FE-3J 车型白车身总成及其分总成的焊装、检测、调整、修磨等任务；承担焊接设备和夹具的日常维修任务；承担自制冲压件及外协冲压件的存放任务；承担漆前白车身总成的存放任务。

本项目焊装车间包括点焊、半自动 CO2气体保护焊、螺柱焊和氩弧焊四种焊接工艺方式。下面分别对这四种焊接方式加以介绍： 

（1）点焊：焊接时，先把焊件表面清理干净，再把被焊的板料搭接装配好，压在两柱状铜电极之间，施加压力压紧。当通过足够大的电流时，在板的接触处产生大量的电阻热，将中心最热区域的金属很快加热至高塑性或熔化状态，形成一个透镜形的液态熔池。继续保持压力，断开电流，金属冷却后，形成了一个焊点。点焊是电阻焊的一种，无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，产生的焊接烟尘量很少，不产生焊渣。 

（2）半自动CO2气体保护焊：CO2气体保护电弧焊是利用CO2作为保护气体的熔化极电弧焊方法。这种方法以CO2气体作为保护介质，使电弧及熔池与周围空气隔离，防止空气中氧、氮、氢对熔滴和熔池金属的有害物质，从而获得优良的机械保护性能。生产中一般是利用专用的焊枪，形成足够的CO2气体保护层，依靠焊丝与焊件之间的电弧热，进行自动或半自动熔化极气体保护焊接。CO2气体保护焊焊接烟尘成分主要为MnO2、Fe2O3与CO、NOx等。 

（3）螺柱焊：螺柱焊是将螺柱一端与板件（或管件）表面接触，通电引弧，待接触面熔化后，给螺柱一定压力完成焊接的方法。与点焊类似，不使用焊丝，产生烟尘很少，无焊渣。 

（4）氩弧焊：属于闪光焊，可焊接不锈钢、合金钢、铜、铝等，采用实心焊丝，保护气体为氩气，施焊时产生的污染物主要是MnO2、Fe2O3，烟尘量较小。

2、产污环节分析

（1）废气污染源：焊接烟气（G2-1），主要污染物为烟尘，产生及排放情况见表2-11。 

（2）噪声源：主要是各焊机焊接工作时产生的噪声。 

（3）固废：焊接过程产生的废焊丝；涂胶过程产生的废胶、废胶桶。 
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图2-3  焊装车间生产工艺流程图

IV.涂装车间
涂装车间为全封闭性车间，主要承担各产品焊接总成的涂装任务，生产顺序为：前处理→电泳→PVC喷涂→电泳打磨→B1B2色漆→清漆→罩光漆→面漆检查修饰、贴膜终检→注蜡。

前处理

前处理是对焊装后的白车身金属表面进行清洗、化学处理而使金属表面形成一层磷化膜，便于电泳涂装。前处理包括脱脂、表调、磷化等，本项目的基本流程为热水冲洗→预脱脂→脱脂→水洗1→水洗2→表调→磷化→水洗3→水洗4→纯水洗1→纯水洗2→新鲜纯水洗等工序，采用喷浸结合方式对车身表面进行处理，室体采用封闭式结构。

产污环节：
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图2-4  涂装车间前处理生产工艺流程图

①废水：包括脱脂废水、磷化废水和各类间断排放的清槽废水（包括脱脂槽清洗废水、磷化槽清洗废水和表调槽清洗废水），涂装车间前处理所产生和排放的废水是涂装车间乃至整个项目的主要废水源； 

②废气：本工段无工艺废气； 

③噪声：本工段无噪声污染源； 

④固体废物：本工段固体废物主要为脱脂工段产生的废油脂及磷化产生的磷化渣。

电泳

将经过前处理的工件浸渍于电泳槽中，通电后工件表面被泳涂，该过程将一直持续到所有的外表面及内表面被涂覆完毕。
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图2-5  涂装车间电泳线生产工艺流程图
产污环节：

①废水：电泳废水、电泳槽和过滤器定期清洗废水，电泳所产生和排放的废水是涂装车间乃至项目的另一个主要废水源。 

②废气：电泳烘干废气（G3-1）、燃气烘干炉燃烧尾气（G3-2）； 

③固废：本工段不产生固体废物。本项目槽液一直运行，不会产生电泳滤渣。

PVC生产线

PVC 生产线也称密封胶线，是用 PVC 涂料（以聚氯乙烯树脂为主的塑料溶胶涂料）作为填缝隙用的密封胶和车底涂料，以提高车身的密封舒适性和车身底板的耐蚀性和抗石击性。
产污环节： 

①废气：PVC 喷胶废气（G3-3），喷胶线烘干炉燃烧尾气（G3-4）、涂胶废气（G3-5）； 

②废水：本工段不产生废水； 

③固废：废弃的抗石击涂料和焊缝密封胶。
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图2-6  涂装车间PVC生产线工艺流程图

（4）电泳打磨
电泳漆检查打磨主要包括对工件表面检查、钣金修整、在线打磨、离线打磨等工序主要对电泳车身进行检查、打磨、吹扫、擦净等工作。
产污环节： 
①废气：本工段产生打磨粉尘（G3-14）； 
②废水：本工段产生少量清洗擦净布废水，与电泳槽清洗废水一同收集处理；

③固废：废打磨材料（废砂纸等）、擦净材料。
（5）面漆线
现有工程面漆线面漆喷涂全部采用机器人喷涂，本色漆采用水性漆工艺，清漆为溶剂型漆。采用上送风下抽风的干式喷漆室，干式喷房采用纸箱过滤器加袋式过滤器来捕集漆雾，采用循环风系统来控制喷漆房内的风平衡。干式漆雾捕集系统位于喷房下部区域。采用纸箱过滤器使油漆直接粘附在过滤元件上，而同时工艺空气在喷房循环。喷漆室漆雾捕捉率大于97%。

大涂装的喷漆废气在进入RTO燃烧装置前，增加转轮浓缩型低温触媒氧化设备对VOCs进行处理。采用转轮式吸附床对有机废气进行吸附浓缩，浓缩的有机废气再脱附再生区被脱附后，被再生风机引入催化燃烧净化装置，进一步净化处理，对非甲烷总烃的处理效率95%。

产污环节： 
①废气：面漆喷漆室采用的是干式喷漆室+转轮式漆雾浓缩，色漆喷涂废气（G3-6）、色漆闪干废气（G3-7）、清漆喷涂废气（G3-8）、清漆燃气烘干炉燃烧尾气（G3-9）；

②废水：干式喷漆，无喷漆废水产生；

③固废：漆渣、擦净材料。
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图2-7  涂装车间面漆生产线工艺流程图

V.小件车间
小件车间包括注塑工段和涂装工段。生产规模为每年*万套保险杠。

产污环节：
①废气：喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气；燃烧装置尾气、烘干室天然气加热炉尾气。 

②废水：干式喷漆，无喷漆废水产生。 

③固废：注塑工段产生的废塑料，废含油棉纱、废油漆桶。
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图2-8  小件车间注塑工段生产工艺流程图
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图2-9  小件车间涂装工段生产工艺流程图

VI.总装车间
主要承担FE-3J系列、CV-1和CV-2系列乘用车整车装配、检测等工作，同时还承担部分总成的分装及外协件周转配送的任务。

产排污情况： 

①废气：整车检测时的汽车尾气、返修间少量喷漆、喷蜡废气；
②废水：淋雨线少量循环排污水（属清下水）；
③噪声：设备、风机和气动工具产生的噪声。 
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图2-10  总装车间生产工艺流程图

⑵污染物排放及污染防治措施

a.废气
根据《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目 竣工环境保护验收监测报告》，现有项目大气污染物排放及污染防治措施见表2-10。

表2-10  现有生产线大气污染防治措施一览表

	编号
	车间
	污染源
	废气量

（m3/h）
	污染物
	产生

浓度   (mg/m3)
	产生

速率  (kg/h)
	排放

浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放参数
	最高允许 排放浓度 (mg/m3)
	最高允许排放速率(kg/h)
	治理措施及处理效率
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度(m)
	烟气出口温度(℃)
	排气筒

内径(m)
	
	
	
	

	G2-1
	焊装车间
	焊接烟气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经设备自带净化器+风机排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3- 1
	涂装车间
	电泳废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	烘干废气经燃烧炉（2台）焚烧后由20m排气筒（2根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级



	G3-2
	涂装车间
	电泳烘干炉燃烧尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-3
	涂装车间
	喷胶烘胶废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集后经焚烧炉焚烧后由20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-4
	涂装车间
	天然气烘干炉尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-5
	涂装车间
	PVC喷胶室UBS排风
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经20m排气筒排放（1根）
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-6
	涂装车间
	色漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩后由40m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-7
	涂装车间
	色漆烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-8
	涂装车间
	SSD补胶废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-9
	涂装车间
	清漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩+RTO焚烧，经40m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-10
	涂装车间
	清漆烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	尾气经过燃烧炉焚烧后由20m排气筒（1根）排放


	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-11
	涂装车间
	点修补废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	涂装车间
	点修补喷漆废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	涂装车间


	点修补废气及套色线抛光粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G3-12
	涂装车间
	注蜡工位粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-13
	涂装车间
	修饰线打磨粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（2根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G3-14
	涂装车间
	电泳打磨粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经过滤棉后无组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G4- 1
	小件车间
	喷底漆废 气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	送RTO燃烧装置焚烧经20m排气筒排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	G4-2
	小件车间
	喷底色漆 废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G4-3
	小件车间
	喷清漆废 气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G4-4
	小件车间
	烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G4-5
	小件车间
	RTO燃烧 装置尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G4-6
	小件车间
	天然气烘 干炉尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G5-1
	总装车间
	总装车间测试尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	收集后引至排气筒（5根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G5-2
	总装车间
	补漆喷蜡废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	集气罩收集后经过滤棉过滤后15m排气筒排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G6-1
	公辅工程
	天然气锅炉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	经15m排气筒排放（3根）
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉表2标准浓度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b.废水
项目生产废水主要包括冲压车间磨具冲洗水、涂装车间脱脂废水、磷化废水和各类间断排放的清槽废水（包括脱脂槽清洗废水、磷化槽清洗废水和表调槽清洗废水），电泳废水、电泳槽和过滤器定期清洗废水，面漆线干式喷漆室，无喷漆废水产生；小件车间脱脂废水、清洗废水；总装车间淋雨线少量循环排污水（属清下水）。生产区餐饮废水经隔油池、生活污水经化粪池后与生产废水一同进入厂区污水处理站处理后排入金华污水处理厂处理。生活区餐饮废水经隔油池、生活污水经化粪池后由厂区南侧污水管网排入金华污水处理厂处理。
厂区污水处理站设置磷化废水、电泳废水、脱脂废水预处理系统，磷化废水预处理系统设置镍在线检测仪。项目工业废水监测结果见表 2-11、表 2-12，生活污水监测结果见表 2-13、表2-14。
表 2-11  废水监测结果一览表

	监测时间
检测项目


	W1、厂区污水处理站总排口
	标准限值
	是否达标

	
	2019.06.26
	2019.06.27
	
	

	
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	
	

	pH（无量纲）
	8.16
	8.20
	8.13
	8.11
	8.19
	8.16
	6~9
	达标

	悬浮物（mg/L）
	52
	45
	51
	49
	54
	46
	400
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	29
	27
	33
	27
	29
	34
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	7.6
	8.0
	7.2
	7.4
	8.2
	7.6
	300
	达标

	氨氮（mg/L）
	3.06
	3.16
	2.96
	3.10
	2.84
	3.07
	-
	-

	磷酸盐（mg/L）
	2.56
	2.75
	2.43
	2.38
	2.55
	2.61
	-
	-

	石油类（mg/L）
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	20
	达标

	锌（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	5.0
	达标

	铁（mg/L）
	0.62
	0.64
	0.62
	0.62
	0.61
	0.64
	1
	达标

	锰（mg/L）
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.05
	0.05
	5.0
	达标

	备注
	1.检测结果低于方法检出限，用方法检出限+“L”表示；

2.除铁执行《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/ 864-2013）表2一级标准外， 其他检测项目执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4三级标准。


监测结果表明，项目W1厂区污水处理站总排口 pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、锌、锰监测结果均能满足GB8978- 1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准；铁的监测结果满足DB52/ 864-2013《贵州省环境污染物排放标准》表2一级标准。

表 2-12  废水监测结果一览表

	监测时间
检测项目
	W2、车间排水口
	标准限值
	是否达标

	
	2019.06.26
	2019.06.27
	
	

	镍（mg/L）
	0.06
	0.08
	1.0
	达标

	备注
	1.执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 1 限值标准。


监测结果表明， 项目W2车间口中镍的监测结果满足GB8978- 1996《污水综合排放标准》表1限值标准。

表 2-13  W3、宿舍区化粪池总排口废水监测结果一览表

	监测时间
检测项目
	W3、宿舍区化粪池总排口
	标准

限值
	是否

达标

	
	2019.06.26
	2019.06.27
	
	

	
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	
	

	pH（无量纲）
	7.52
	7.51
	7.56
	7.50
	7.53
	7.49
	6~9
	达标

	悬浮物（mg/L）
	75
	87
	80
	82
	85
	76
	400
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	199
	208
	191
	202
	210
	189
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	62.2
	64.2
	60.2
	68.2
	58.2
	64.2
	300
	达标

	氨氮（mg/L）
	25.5
	26.5
	25.6
	30.0
	28.1
	28.8
	——
	——

	动植物油（mg/L）
	0.71
	0.71
	0.70
	0.69
	0.70
	0.74
	100
	达标

	备注
	1.执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 三级标准。


表 2-14  W4、办公楼及生活区食堂化粪池总排口废水监测结果一览表

	监测时间
检测项目
	W4、办公楼及生活区食堂化粪池总排口
	标准 限值
	是否

达标

	
	2019.06.26
	2019.06.27
	
	

	
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	第一频次
	第二频次
	第三频次
	
	

	pH（无量纲）
	7.14
	7.10
	7.15
	7.17
	7.13
	7.13
	6~9
	达标

	悬浮物（mg/L）
	350
	350
	380
	370
	340
	360
	400
	达标

	化学需氧量（mg/L）
	422
	437
	440
	427
	433
	442
	500
	达标

	五日生化需氧量（mg/L）
	200
	220
	210
	220
	230
	230
	300
	达标

	氨氮（mg/L）
	123
	126
	124
	114
	121
	123
	——
	——

	动植物油（mg/L）
	0.49
	0.51
	0.50
	0.47
	0.49
	0.48
	100
	达标

	备注
	1.执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 三级标准。


监测结果表明，项目 W3宿舍区化粪池总排口以及W4办公楼及生活区食堂化粪池总排口 pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油监测结果均能满足GB8978- 1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准。
2.3 拟建工程
2.3.1工程概况 
贵州吉利汽车制造有限公司位于贵阳市观山湖区金华镇何官村（观山湖现代产业园内），已建设生产线为年产*万辆乘用车。现公司因生产经营需要，拟开展新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目，新增焊装、涂装、总装设备。

⑴生产规模：
⑵本次改扩建项目利用厂区空地和现有厂房，不新征土地建设。
⑶建设性质：改扩建。
⑷产品方案：
表2-15  项目产品方案
	序号
	现有工程
	改扩建后

	
	产品名称
	产量（万件/a）
	产品名称
	产量（万件/a）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2.3.2 主要工程组成
本次技改项目工程利用原项目主体工程、辅助工程及环保工程，详见表2-16，平面布置见图2-11。

表2-16  技改项目工程组成表

	序号
	工程名称
	主要建设内容
	建设情况

	一
	主体工程

	1
	冲压车间
	
	

	2
	焊装车间
	
	

	3
	涂装车间
	
	

	4
	总装车间
(含交检间)
	
	

	5
	小件车间
	
	

	6
	质量保证部门
	
	

	7
	通廊
	
	

	8
	理化实验室
	
	

	二
	仓储物流部门

	1
	外协件存放地
	钢板毛坯存放在冲压车间、整车外协件存放在总装车间。
	依托、已建

	2
	油化库
	面积 432m2，生产用油料及化学品暂存，暂存量约200t。
	依托、已建

	3
	废物中转站
	面积200m2，一般固体废物暂存、中转
	依托、已建

	4
	危废暂存库
	面积288m2，危险废物暂存
	依托、已建

	5
	充电间
	叉车充电
	依托、已建

	6
	成品车停放场
	成品车临时停放
	依托、已建

	7
	储运部
	成品车整备发运
	依托、已建

	8
	试车跑道
	成品车试验、检测
	依托、已建

	9
	职工停车场
	班车、职工停车
	依托、已建

	三
	公用工程

	1
	供热
	5.6MW 燃气热水锅炉 3 台，配套建设水处理设备、设循环水泵和补给水泵，15m 排气筒。生产用热由厂内自建锅炉房供应。
	依托、已建

	2
	供水
	由园区市政管网供应
	依托、已建

	3
	供配电
	工厂车间变电所采用交流 10kV 电源供电，工厂内引入 35kV 供电线路，建设一座 35kV 降压站和 10kV 配电所
	依托、已建

	4
	联合动力站房
	全厂用电、用气、生活、生产及消防水的供应，含水泵房、空压站、制冷站、 锅炉房、变电所。
	依托、已建

	5
	35KV 降压站
	电力供应
	依托、已建

	6
	供油站
	面积 300m2，1 台 10m3地埋式钢质汽油储罐
	依托、已建

	7
	压缩空气站
	设在厂内联合动力站房，工作压力为 0.6MPa
	依托、已建

	8
	办公区
	办公楼
	依托、已建

	9
	生活区
	倒班宿舍、食堂、招待所
	依托、已建

	四
	环保工程

	1
	废气
	车间
	源项
	环保措施
	排气筒高度
	依托、已建

	
	
	涂装车间交检
间
	电泳废气
	送直燃式废气焚烧炉
	20m排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#）排放

	依托、已建

	
	
	
	电泳烘干炉燃烧尾气
	直接排放
	
	依托、已建

	
	
	
	喷胶烘胶废气
	收集后经焚烧炉焚烧
	20m排气筒排放（密封胶焚烧炉排气筒）
	依托、已建

	
	
	
	天然气烘干炉尾气
	直接排放
	
	依托、已建

	
	
	
	PVC喷胶室UBS废气
	直接排放
	20m排气筒（PVC喷胶室排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	色漆喷涂废气
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩处理
	40m排气筒（大涂烟囱1#）排放
	依托，新增一套RTO焚烧装置

	
	
	
	色漆烘干废气
	经20m排气筒排放
	20m排气筒（面漆线闪干炉排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	SSD补胶废气
	经20m排气筒排放
	20m排气筒（SSD补胶废气排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	清漆喷涂废气
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩+RTO焚烧
	40m排气筒（大涂烟囱2#）排放
	依托、已建

	
	
	
	清漆烘干炉燃烧尾气
	烘干炉尾气经过燃烧炉焚烧
	烘干炉尾气经过燃烧炉焚烧后由20m排气筒（面漆焚烧炉排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	点修补废气
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	点修补喷漆废气
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室1、2排气筒，1根）排放
	依托、已建

	
	
	
	点修补废气及套色线抛光粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（点修补室3、4排气筒，1根）排放
	依托、已建

	
	
	
	注蜡工位粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（注蜡线排气筒）排放
	依托、已建

	
	
	
	修饰线打磨粉尘
	过滤棉过滤
	20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放
	依托、已建

	
	
	小件车间
	喷底漆废气
	送RTO燃烧装置焚烧
	经20m排气筒（小涂烟囱）排放
	依托、已建

	
	
	
	喷底色漆废气
	
	
	依托、已建

	
	
	
	喷清漆废气
	
	
	依托、已建

	
	
	
	烘干废气
	
	
	依托、已建

	
	
	
	RTO燃烧装置尾气
	
	
	依托、已建

	
	
	
	天然气烘干炉尾气
	
	
	依托、已建

	
	
	总装车间
	总装车间测试尾气
	车间排风系统
	8m排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#）、20m排气筒（尾气排气筒5#）排放
	依托、已建

	
	
	
	补漆喷蜡废气
	过滤棉过滤
	15m排气筒（交检间排气筒1#、2#、3#）排放
	依托、已建

	
	
	公辅工程
	天然气锅炉
	直接排放
	经15m排气筒排放（锅炉排气筒1#、2#、3#）
	依托、已建

	2
	废水
	车间
	源项
	环保措施
	排污去向
	依托、已建

	
	
	公辅 工程
	生活区生活污水
	隔油池+化粪池处理 （20m3/h）
	由蒿芝塘排水主干线排入金华污水处理厂处理
	依托、已建

	
	
	
	生产区生活污水
	隔油池+化粪池处理后进入厂区污水处理站
	进入生活污水池+厂区污水处理厂排入金华污水处理厂处理
	依托、已建

	
	
	
	纯水制备系统排水
	/
	进入雨水管网，最终进入市政雨水管网
	依托、已建

	
	
	冲压

车间
	模具冲洗水
	生产废水池+厂区污水处理站
	厂区污水处理站设计规模60m3/h 处理后排入金华污水处理厂处理

	依托已建，现有处理规模可满足扩建后废水处理需求

	
	
	涂装 车间

	脱脂废水
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	
	

	
	
	
	脱脂清槽废水
	
	
	

	
	
	
	表调槽清洗废水
	磷化废液池+厂区污水处理站


	
	

	
	
	
	磷化清槽废水
	
	
	

	
	
	
	磷化废水
	磷化废水池+厂区污水处理站
	
	

	
	
	
	磷化纯水洗废水
	
	
	

	
	
	
	电泳废水
	电泳废液池+厂区污水处理站
	
	

	
	
	
	电泳清槽废水
	
	
	

	
	
	
	电泳纯水洗废水
	生产废水池+厂区污水处理站
	
	

	
	
	总装

车间
	淋雨线废水
	沉淀池处理后循环使用
	
	

	
	
	小件 车间


	脱脂废水
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	
	

	
	
	
	清洗废水
	生产废水池暂存+厂区污水处理站
	
	

	
	
	消防

	消防用水
	消防用水暂存池900 m3
	/
	依托、已建

	
	
	
	污水处理站事故水
	事故水池规模462.25m3
	
	依托、已建

	3
	地下水保护
	按照分区防渗要求完善厂内防渗工程
	依托、已建

	4
	噪声控制措施
	选用减振、隔音罩（室）和消音器等
	依托、已建

	5
	固废处理措 施
	废料中转站
	依托、已建

	
	
	危险废物临时储存库
	依托、已建


图2-11 平面布置图

2.3.3 总平面布置
1）总平面布置及合理性
厂址位于贵阳市观山湖区金华镇何官村，项目所在区域属于观山湖区现代制造产业园，厂址东面和南面临金清大道，西南面20m为京东电子商务产业园，西面和北面临园区规划路。项目自然地形分布数个山丘和1个何官水塘，何官水塘作为企业景观用水和和灌溉用水保留。厂区地势：西北高，东南低，最大相对高差约50m。

总平面布置原则：满足生产工艺的要求，物流顺畅，运输路线短捷；满足城市规划、卫生、防火、环保等要求。合理利用土地，尽量保护自然生态环境。 

总平面布置分3个区域，北部为生产区，西南部为成品车存放及发送区，东南部为办公生活区。生产区呈“Ш”型布置，东侧为冲焊联合厂房，中间为涂装车间及小件车间，西部为总装车间，公用动力站房贴在涂装车间西侧及布置在涂装车间内，在生产区北侧布置35KV降压站、油化库、废物中转站及职工停车场等。 在办公生活区布置办公楼、食堂、招待所、倒班宿舍等。 

厂区设置4个出入口，南侧为厂区的主要人流出入口，物流出入口主要布置在厂区北侧及西侧。 

该厂区的平面布置按照总平面设计规范，采取分区布置，满足节约用地的原则。符合现行国家有关防火、安全、卫生及环境保护等标准、规范的规定。合理规划、组织工厂运输，减少人货流交叉，使道路短捷，运输畅通。 

2）选址合理性

项目符合贵州省、贵阳市“三线一单”相关管控要求。项目地所属地类为工业用地，与相关产业规划、环保规划相符。

项目位于贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村观山湖区现代制造产业园现有厂房内，不新增用地。项目所在区域主导风向为东北风，项目主导风向的下风向西南面无居民点，因此，本项目废气排放对居民影响较小。本项目的生产废水经厂区污水处理站（厂区北侧的涂装车间内）处理，生产区生活污水经化粪池处理，生产废水和生产区生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中总镍执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准）后汇入厂区南侧污水管网排入蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。生活区生活污水经化粪池后由本项目的废水对环境影响较小。 

综合分析，项目选址合理。

2.3.4 劳动定员与工作制度 
劳动定员：原有工程工作人员总数3124人，改扩建后不新增劳动定员。

工作制度：年生产250天，实行二班制。

2.3.5 主要生产设备 
项目新增生产设备详见表2-17。

表2-17  项目生产设备一览表

	序号
	车间
	设备名称
	型号
	数量（台/套）
	位置

	1
	焊装车间
	
	
	1 
	E245车型

	2
	
	
	
	3 
	通用车型

	3
	
	
	
	1 
	通用车型

	4
	
	
	
	2 
	E245车型

	5
	
	
	
	1 
	通用车型

	6
	
	
	
	1 
	通用车型

	7
	
	
	
	10 
	E245车型

	8
	
	
	
	83 
	E245车型

	9
	
	
	
	1 
	E245车型

	10
	
	
	
	7 
	E245车型

	11
	
	
	
	8 
	E245车型

	12
	
	
	
	5 
	E245车型

	13
	
	
	
	6 
	车型共用

	14
	涂装车间
	
	
	2
	自动胶线

	15
	
	
	
	1
	自动胶线

	16
	总装车间
	
	
	2
	F11

	17
	
	
	
	1
	集中供液间

	18
	
	
	
	1
	集中供液间

	19
	
	
	
	1
	FS01

	20
	
	
	
	1
	P03

	21
	
	
	
	1
	P03

	22
	
	
	
	5
	PACK车间

	23
	
	
	
	1
	CAL03R

	24
	
	
	
	1
	OK09R

	25
	
	
	
	1
	CAL04R

	26
	
	
	
	1
	OK10R

	27
	
	
	
	1
	总装返修区

	28
	
	
	
	2
	交检间

	29
	
	
	
	1
	电总通廊


2.3.6原辅材料、产品储运
（1）主要原辅材料消耗 
改扩建项目主要原辅料详见表2-18。
表2-18 改扩建项目主要原辅料及动力消耗一览表

	序号16
	名称
	使用工序
	单位
	年耗量
	单台耗量（kg/台）
	来源及储存方式

	
	
	
	
	现有项目
	改扩建工程
	改扩建后全厂
	
	

	1
	钢材
	冲压车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	2
	外协件
	总装车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	3
	汽油
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	4
	发动机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	5
	电驱
	
	台
	
	
	
	
	
	

	6
	辅助材料
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	7
	冲压车间防锈油
	冲压车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	8
	焊接用材料
	焊接车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	9
	表调添加剂
	涂装车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	10
	磷化中和剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	11
	磷化促进剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	12
	丙二醇丁醚
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	13
	杀菌剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	14
	脱脂剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	15
	化成剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	16
	电泳漆
	乳液
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	色浆
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	溶剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	17
	单组分 BC（面漆）
	树脂与颜料
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	18
	2K CC（清漆）
	树脂与颜料
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	稀释剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	19
	PVC
	底胶+密封胶
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	20
	注蜡
	蜡
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	21
	小涂装
	底漆
	小件车间
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	底漆稀释剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	面漆
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	面漆稀释剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	清漆
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	清漆稀释剂
	
	t/a
	
	
	
	
	
	

	
	
	注蜡
	
	t/a
	
	
	
	
	
	


（2）涂装用漆成份

本项目电泳和面涂底漆均采用水性涂料，面涂清漆采用溶剂型涂料，项目涂装用漆原料成分组成见下表。

表2-19 涂装用漆主要成分
由上表可知，各类涂装用漆中，电泳漆不含铅和苯系物；面漆色漆以纯水为主，含一定的醇、酯类物质；清漆溶剂中含二甲苯及其它芳烃，但不含苯和甲苯等毒性较大的苯系物。

表2-20   小件漆主要成分

（3）涂装前处理剂成份

项目涂装用的各类前处理剂成分组成也较复杂，是项目废水中污染物的主要来源，其成分组成见下表。

表2-21   涂装用前处理剂成分表

由上表可知，前处理剂中含锌、镍，但不含铬，特征污染物为磷酸盐、镍、锌。

（4）PVC 胶成分

PVC 胶是由聚氯乙烯树脂、增塑剂、填充料及颜料等添加剂混合而成的高固体份、无溶剂型涂料，固体份含量达95%以上。

2.3.7公辅工程
2.3.7.1给排水
（1）给水

工程给水水源为市政自来水，市政提供两个给水入口。金清大道提 供一个给水入口，管径为DN1400，供水压力0.4MPa，根据《百花新城控制性详细规划》，本项目由金华水厂供水，金华水厂规划近期规模30 m3/d，远期50万m3/d，供水水源为红枫湖和黔中水利枢纽贵阳北供水线。
循环水：所有车间循环水供水设备均设在联合动力站房内。焊装车间、冲压车间、小件车间、空压站、制冷站各自设一套冷却循环水系统。所有循环水共用一个循环水池，水池中间设隔墙分成两部分，水池设在联合站房室外地下。冷却塔设在水池上，水池有效容积800m3。循环水系统小时平均循环水量为1800m3/h，循环水补水量48.5m3/h。

（2）排水

项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管排入何官水塘；生产污水经厂区污水处理站后出水、生活污水经化粪池/隔油池处理后出水汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线。 

①生活污水 

项目生活污水为食堂生活区宿舍等产生的生活污水，生活区生活污水中食堂废水经隔油池处理后出水、洗浴、厕所污水经化粪池处理后汇入厂区南侧污水管网排入蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。生产区生活污水经化粪池、餐饮废水经隔油池后进入涂装厂北部的厂区污水处理站处理后排入金华污水处理厂。 

②项目生产废水主要为预处理后的表调及磷化废水、涂装车间的其它废水，生产废水经企业厂区污水处理站处理后经市政管网排入金华污水处理厂。生产废水中的第一类污染物（总镍）在车间处理设施排放口设在线设备，总镍达标后再进入厂区污水处理站。厂区污水处理站的设计处理能力为60m3/h。 

金华污水处理厂总规模为4万m3/d，分两期建设，近期1万m3 /d已投入使用，处理工艺为改良型微曝一体化氧化沟工艺，金华污水处理厂废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准后排入凉水井河截污沟，然后进入环湖截污沟，最后越域排入麦架河。 

（3）纯水制备系统 

项目纯水制备系统是与涂装生产线配套的系统，用于涂装纯水洗和喷涂用去离子水等。纯水系统的制备能力为21.5t/h，该系统采用二级反渗透工艺，主要工艺包括砂砾过滤、活性碳过滤、二级反渗透、紫外杀菌。

参考DB52/T725-2019《贵州省用水定额》，项目用排水情况见表2-22，水平衡图见图2-16。

表2-22  项目用排水平衡表

	序号
	类别
	用水量标准
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）*
	备注

	1
	生活用水
	生产区
	办公
	25L/人·d
	78.1
	62.48
	现有劳动定员为3124人

	
	
	
	食堂
	20L/人·餐
	62.48
	49.98
	现有劳动定员为3124人，午餐

	
	
	生活区
	宿舍
	90L/人·d
	90.00
	72.0
	上班时临时住宿，约1000人

	
	
	
	食堂
	20L/人·餐
	20.00
	16.0
	约1000人，晚餐

	2
	新能源车整车制造
	16.0m3/辆
	6400
	5120
	用水量标准参考DB52/T725-2019《贵州省用水定额》，整车制造总用水量为6400m3/d，车身制造总用水量为22400m3/d，循环水系统小时最大循环水量为3000m3/h，可满足循环使用，循环水补水量48.5m3/h

	3
	汽车车身制造
	28.0m3/辆
	22400
	17920
	

	4
	循环水系统补水
	/
	776
	620.8
	

	5
	绿化用水
	1.0L/m2.d
	136.36
	0
	

	6
	未预见用水
	总用水量*10%
	102.66
	82.11
	

	7
	消防用水
	15L/s，2h
	108
	
	偶发性用水，不计入用水总量

	8
	合计
	
	1265.60
	903.37
	其中88.0m3/d生活区生活污水排入金华污水处理厂处理，剩余823.37m3/d生活污水、生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》三级后排入金华污水处理厂


排水系数取80%。
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图2-16 改扩建项目建设后全厂水平衡图 (m3/d)
2.3.7.2能源

项目能源主要使用燃气及电能，燃气供给锅炉房（为涂装前处理供热水，已建5.6MW 燃气热水锅炉3台）、焚烧炉、烘干炉，项目能源消耗见表2-23。

表 2-23 项目能源消耗情况表

	序号
	名称
	单位
	现有项目年耗量
	改扩建项目年耗量
	改扩建项目建成后全厂年耗量

	1
	电
	MW ·h/a
	91606.51
	146570.4
	238176.93

	2
	天然气
	×104m3/a
	电泳热水锅炉
	2.18
	4.36
	6.54

	
	
	
	电泳废气焚烧炉
	81.9
	163.8
	245.7

	
	
	
	密封胶焚烧炉
	81.9
	163.8
	245.7

	
	
	
	喷胶线燃气烘干炉
	2.4
	4.8
	7.2

	
	
	
	面漆线烘干室
	81.9
	163.8
	245.7

	
	
	
	清漆RTO燃烧
	27
	54
	81

	
	
	
	面漆线废气焚烧炉
	81.9
	163.8
	245.7

	
	
	
	小件工序RTO燃烧装置
	12
	24
	36

	
	
	
	色漆RTO燃烧
	0
	129.01（改扩建项目新增环保设备）
	129.01

	
	
	
	小计
	371.18
	953.27
	1324.45

	3
	汽油
	t/a
	410.63
	-328.5
	82.13


2.3.8生产工艺流程分析

整车生产线包括冲压、焊装、涂装、总装和小件5个工序车间，改扩建项目冲压、焊装、涂装、小件工序生产工艺不变，新增生产设备实现零部件产能提升，详见2.2.2.5小节现有项目工艺流程，总装车间及项目生产总体工艺变化情况如下。
I.改扩建项目生产总体工艺流程见图2-17。其中纯电车乘用车外协电机及电池，混合动力汽车外协电驱及电池。
图2-17  改扩建项目总生产工艺流程图

II.改扩建项目总装工艺流程图见图2-18。其中纯电车乘用车外协电机及电池；混合动力汽车外协发送机、电机及电池，出厂进行排气分析。
图2-18  总装车间生产工艺流程图

2.4 污染源源强分析与核算 
根据《污染源源强核算技术指南 准则》、《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097—2020），污染源源强核算方法见表2-24。

表 2-24 污染源源强核算方法
	要素
	工序
	污染源
	核算因子
	核算方法

	
	
	
	
	改扩建工程
	现有工程

	废气
	无组织废气
	焊接
	手工电弧焊、二氧化碳保 

护焊、氩弧焊设施 
	颗粒物
	产污系数法
	类比法

	
	
	机械加工
	干式机械加工设施打磨
	颗粒物
	类比法
	类比法

	
	
	涂装
	电泳设施
	挥发性有机物 
	物料衡算法
	物料衡算法

	
	
	
	喷涂设施
	颗粒物（漆雾）
	物料衡算法
	类比法

	
	
	
	
	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯
	物料衡算法
	物料衡算法

	
	有组织（正常工况）
	涂装
	电泳设施
	挥发性有机物 
	物料衡算法
	物料衡算法

	
	
	
	喷涂设施
	颗粒物（漆雾）、挥发性有机物、 

苯、甲苯、二甲苯
	物料衡算法
	实测法

	
	
	
	电泳、密封胶烘干设施
	挥发性有机物 
	物料衡算法
	物料衡算法

	
	
	
	溶剂型涂料喷涂等烘干设施
	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯
	物料衡算法
	物料衡算法

	
	
	
	废气热氧化处理装置
	二氧化硫 
	物料衡算法
	实测法

	
	
	
	
	氮氧化物
	类比法
	实测法

	
	
	
	
	颗粒物
	产污系数法
	实测法

	
	
	检测试验
	汽油发动机和汽油整车检 

测试验设施 
	氮氧化物、挥发性有机物
	类比法
	实测法

	
	
	工业炉窑 
	燃气加热炉、热处理炉以及空调系统和 

涂装烘干室间接加热装置
	二氧化硫
	物料衡算法
	实测法

	
	
	
	
	氮氧化物、颗粒物
	产污系数法
	实测法

	
	非正常工况
	工业炉窑 
	燃气加热炉、热处理炉以及空调系统和 

涂装烘干室间接加热装置
	氮氧化物
	产污系数法
	实测法

	废水
	冲压
	模具清洗设施 
	化学需氧量、石油类、悬浮物
	类比法
	/

	
	机械加工
	工件清洗设施
	化学需氧量、石油类、悬浮物
	类比法
	/

	
	预处理
	脱脂设施
	化学需氧量、石油类、磷酸盐、悬浮物
	类比法
	/

	
	
	表调设施
	化学需氧量、磷酸盐、悬浮物
	类比法
	/

	
	转化膜
	磷化设施
	总镍、化学需氧量、磷酸盐、总氮、悬浮物、总锌
	类比法
	/

	
	涂装
	电泳设施
	化学需氧量、悬浮物
	类比法
	/

	
	
	喷涂设施
	化学需氧量、悬浮物
	类比法
	/

	
	装配
	淋雨试验设施
	化学需氧量、悬浮物
	类比法
	/

	
	
	循环水、工艺水制备生产设施
	化学需氧量、悬浮物 
	类比法
	/

	
	公用系统
	生活设施
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷
	类比法
	/

	
	转化膜处理（含镍）车间或生产设施排放口
	总镍
	/
	实测法

	
	废水总排放口
	化学需氧量、总氮、氨氮、总锌、石油类、磷酸盐、悬浮物、五日生化需氧量
	/
	实测法

	噪声
	高噪声设备及设施
	等效连续 A 声级
	类比法
	实测法

	固废
	各生产装置及 
设施 
	废溶剂、废活性炭、废漆渣以及下料、机械加工、冲压等工序产生的废料
	物料衡算法
	实测法

	
	
	废渣、废油、废过滤材料、污泥等
	类比法
	实测法


现有工程污染源有组织废气非正常排放源强核算，对于同一企业有多个同类型污染源时，可类比本企业同类型污染源实测数据核算源强。

2.4.1 现有项目污染源及主要污染物
2.4.1.1废气
2.4.1.2废水

2.4.1.3固体废物

2.4.1.4噪声

项目噪声主要来源于泵、风机、压缩机、钻床、 冲压机、磨床、焊机等设备，声压级为85～105dB（A）。根据本次评价补充监测结果厂界噪声满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

2.4.2 改扩建项目施工期污染源及主要污染物 
本项目是在现有厂房内建设，不新増占地，本项目施工期不涉及土地开挖，只进行新增设备安装，施工工程规模较小。

施工期主要污染工序分析如下：

⑴施工过程中车辆运输、车间内部场地改造、设备安装钻孔、建筑材料堆放搅拌等产生扬尘。

⑵施工期废水：施工人员生活污水。

⑶施工期噪声：各种运输车辆、施工安装使用机械产生噪声。

⑷固体废物：主要来自施工期建筑施工产生的建筑垃圾，施工人员产生生活垃圾。

2.4.3 改扩建工程运营期污染源及主要污染物
2.4.3.1废气
本项目废气污染源主要来自工艺废气，包括焊装产生的焊装烟尘、打磨粉尘；涂装喷漆废气、烘干废气、点补废气。

2.4.3.2废水

2.4.3.3固体废物

2.4.3.4噪声

改扩建工程噪声主要来源于涂装车间新增焊机、涂胶系统、气控系统等设备运行产生的噪声，声压级为85～90dB（A）。主要高噪声设备见表2-28。

表2-28 主要噪声设备及噪声源强

	序号
	声源名称
	数量  （台）
	运行

状况
	单台声压级 dB(A)
	防治措施
	治理后台声压级dB(A)

	1
	螺柱焊机
	10
	间断
	85
	采取减震措施，厂房隔音等
	75

	2
	涂胶系统
	15
	间断
	90
	
	80

	3
	气控系统
	1
	间断
	90
	
	80


项目在工艺线路、设备布置上，将生产设备设置于厂房内，减少噪声向外传递。设备选型时选用了低噪声设备；设备安装时作隔声、隔振、降噪处理，如减振橡胶垫。项目在采取了隔声、降噪措施后，厂界噪声满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

2.4.4 非正常工况排放分析
2.5 “三本账”统计 

改扩建前后污染物排放情况见表 2-29。
表2-29   改扩建前后污染物变化情况表

	项目

分类
	污染物名称
	原有污染物排放量
	原有工程许可排放量
	改扩建工程
	总工程

	
	
	
	
	产生量
	自身削减量
	排放量
	以新带老削减量
	预测排放总量
	排放增减量

	废气
	废气量(万m3/a)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO2（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VOCs（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二甲苯
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水*
	废水量（m3/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	COD（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NH3-N（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废边角料及金属渣（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油污棉纱（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废焊丝（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废包装（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	纯水系统废离子交换树脂（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	纯水系统废活性炭（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废机油（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废胶（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废胶桶（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油脂（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	磷化渣（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废PVC涂料（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废砂纸（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废有机溶剂和废油漆（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油漆（水性漆）**（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油漆桶（水性漆）**（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废纸盒（水性漆）**（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废纸盒（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废油漆桶（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废蜡（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废过滤棉（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水处理站污泥（t/a）
	
	
	
	
	
	
	
	


*间接排放，排入金华污水处理厂处理；

**按照GB 5085.7-2019《危险废物鉴别标准 通则》HJ298-2019《危险废物鉴别技术规范》鉴别后按照相应类别处置。

2.6 现有工程存在问题及“以新带老”整改措施 

2.7污染物排放及治理措施

改扩建项目污染物产生及治理措施汇总见表2-30。
表2-30  改扩建项目污染物产生及治理措施一览表

	序号
	污染源
	污染物项目
	现有项目
	改扩建项目新增
	改扩建后全厂
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度

及排放量
	
	
	

	1
	焊装烟尘
	颗粒物
	
	
	
	
	经设备自带净化器进行除尘处理后采用屋顶风机换气
	达到GB16297-1997《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放标准（颗粒物1.0mg/m3）

	2
	电泳废气
	VOCs
	
	
	
	
	送直燃式焚烧炉燃烧处理后经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	3
	电泳燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（SO2550mg/m3，4.3kg/h；NOx240mg/m3，1.3kg/h；颗粒物120mg/m3，5.9kg/h）

	4
	PVC喷胶烘干废气
	VOCs
	
	
	
	
	经密封胶焚烧炉焚烧后由20m排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	5
	喷胶线燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（SO2550mg/m3，4.3kg/h；NOx240mg/m3，1.3kg/h；颗粒物120mg/m3，5.9kg/h）

	6
	喷胶室UBS自动涂胶废气
	VOCs
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	7
	色漆喷涂废气
	VOCs
	
	
	
	
	喷漆室漆雾捕捉经过转轮式吸附床低温触媒氧化后由40m高排气筒排放（大涂烟囱1#）
	改扩建后全厂VOCs排放速率、浓度不满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h），要求增加RTO焚烧处理后排放，风机风量增加为35000m3/h，则全厂VOCs排放量

5.64kg/h（22.56t/a）117.17mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	8
	色漆闪干废气
	VOCs
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	9
	SSD补胶废气
	VOCs
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	10
	清漆喷涂废气
	VOCs
	
	
	
	
	漆雾捕捉后经过转轮式吸附床低温触媒氧化后进入RTO燃烧装置处理后由40m高排气筒排放（大涂烟囱2#）
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	11
	清漆燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	
	
	
	
	经20m高排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（SO2550mg/m3，4.3kg/h；NOx240mg/m3，1.3kg/h；颗粒物120mg/m3，5.9kg/h）

	12
	点修补废气
	VOCs
	
	
	
	
	过滤棉过滤后20m排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	13
	注蜡粉尘
	颗粒物
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（注蜡线排气筒）排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（颗粒物120mg/m3，5.9kg/h）

	14
	修饰线打磨粉尘
	颗粒物
	
	
	
	
	经过滤棉过滤后20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（颗粒物120mg/m3，5.9kg/h）

	15
	电泳打磨粉尘
	颗粒物
	
	
	
	
	经设备自带过滤棉进行除尘处理后采用屋顶风机换气
	达到GB16297-1997《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放标准（颗粒物1.0mg/m3）

	16
	小件工序废气
	二甲苯、VOCs和颗粒物
	
	
	
	
	废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m（小涂烟囱）排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（颗粒物120mg/m3，5.9kg/h；二甲苯70mg/m3，1.7kg/h）、VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	17
	总装车间测试尾气1
	NOx、非甲烷总烃
	
	
	
	
	收集后引至排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#高度8m）排放
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级。（非甲烷总烃120mg/m3，1.4kg/h，NOx240mg/m3，0.11kg/h）

	18
	总装车间测试尾气2
	NOx、非甲烷总烃
	
	
	
	
	收集后引至排气筒（尾气排气筒5#高度20m）排放
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级。（非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h，NOx240mg/m3，0.77kg/h）

	19
	补漆喷蜡废气
	VOCs
	
	
	
	
	过滤棉过滤后20m排气筒排放
	达到《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（VOCs（以非甲烷总烃计）120mg/m3，17kg/h）

	20
	冲压车间
	冲压废水
	
	
	
	综合污水池+厂区污水处理站
	处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级

后排入金华污水处理厂深度处理

	21
	涂装车间
	脱脂废水
	
	
	
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	

	22
	涂装车间
	脱脂清槽废水
	
	
	
	
	

	23
	涂装车间
	表调槽清洗水
	
	
	
	磷化废液池+磷化废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	24
	涂装车间
	磷化清槽废水
	
	
	
	
	

	25
	涂装车间
	磷化废水
	
	
	
	磷化废水池+磷化废水预处理系统（含镍在线监测）+厂区污水处理站
	

	26
	涂装车间
	磷化纯水洗废水
	
	
	
	
	

	27
	涂装车间
	电泳废水
	
	
	
	电泳废水池+电泳废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	28
	涂装车间
	电泳清槽废水
	
	
	
	
	

	29
	涂装车间
	电泳纯水洗排水
	
	
	
	生产废水池+厂区污水处理站
	

	30
	小件车间
	脱脂废水
	
	
	
	
	

	31
	小件车间
	模具清洗废水
	
	
	
	
	

	32
	生产区生活污水
	生活污水
	
	
	
	化粪池+厂区污水处理站
	

	33
	生活区生活污水
	生活污水
	
	
	
	化粪池+金华污水处理厂
	

	34
	生产设备
	噪声
	/
	焊机等设备运行产生的噪声，声压级为85～90dB
	85～90dB
	设备布设于厂房内，采取基础减振、隔音等措施
	GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类

	35
	冲压车间
	废机油（t/a）
	
	
	
	
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置
	GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》

	36
	冲压车间
	废胶（t/a）
	
	
	
	
	
	

	37
	冲压车间
	废胶桶（t/a）
	
	
	
	
	
	

	38
	焊装车间
	废油脂（t/a）
	
	
	
	
	
	

	39
	焊装车间
	磷化渣（t/a）
	
	
	
	
	
	

	40
	焊装车间
	废PVC涂料（t/a）
	
	
	
	
	
	

	41
	涂装车间
	废砂纸（t/a）
	
	
	
	
	
	

	42
	涂装车间
	废有机溶剂和废油漆（t/a）
	
	
	
	
	
	

	43
	涂装车间
	废油漆（水性漆）*
	
	
	
	
	
	

	44
	涂装车间
	废油漆桶（水性漆）*
	
	
	
	
	
	

	45
	涂装车间
	废纸盒（水性漆）*
	
	
	
	
	
	

	46
	涂装车间
	废纸盒
	
	
	
	
	
	

	47
	涂装车间
	废油漆桶（t/a）
	
	
	
	
	
	

	48
	涂装车间
	废蜡（t/a）
	
	
	
	
	
	

	49
	涂装车间
	废过滤棉（t/a）
	
	
	
	
	
	

	50
	公辅工程
	废水处理站污泥（t/a）
	
	
	
	
	
	

	51
	办公、生活
	生活垃圾（t/a）
	
	
	
	
	综合利用
	一般工业固体废物

	52
	冲压车间
	废边角料及金属渣（t/a）
	
	
	
	
	
	

	53
	总装车间
	废油污棉纱（t/a）
	
	
	
	
	
	

	54
	焊装车间
	废焊丝（t/a）
	
	
	
	
	
	

	55
	总装车间
	废包装（t/a）
	
	
	
	
	
	

	56
	公辅工程
	纯水系统废离子交换树脂（t/a）
	
	
	
	
	
	

	57
	公辅工程
	纯水系统废活性炭（t/a）
	
	
	
	
	
	


*按照GB 5085.7-2019《危险废物鉴别标准 通则》HJ298-2019《危险废物鉴别技术规范》鉴别后按照相应类别处置。

环境概况

3.1 自然环境

3.1.1 位置及交通

贵州吉利汽车制造有限公司位于贵阳市观山湖区金华镇何官村，该区域属于观山湖区现代制造产业园，厂区东面和南面紧临金清大道，西南面20m为京东电子商务产业园，西面和北面为吉利路。本项目直距贵阳市市区10km，交通较为方便。

项目地理位置图见图3-1。

3.1.2 地形地貌

（1）区域地貌特征

项目区地处贵州高原中部，长江水系乌江支流猫跳河、南明河上游与珠江水系涟江分水岭地带，地处黔中高原剥夷面上，碳酸盐岩广泛出露，受地层岩性、地质构造与地貌条件控制，在贵阳~安顺一带高原面上、长江、珠江分水岭地带，区域地貌以地形平缓，东西延伸较远、南北狭窄的峰丛谷地、洼地和溶丘谷地、洼地组合的岩溶地貌类型。该类地貌区，峰丛、溶丘林立与宽广的岩溶谷地、岩溶洼地中谷地宽广平坦，时常可见岩溶洼地分布其间，平面为圆、椭圆形，剖面呈碟状、碗状，相互之间构成串珠状；起伏较小，峰丛、溶丘，分布均匀，错落有致。周围区域最高峰顶高差 1461m，低点约 1200m，相对高差 261m ，属浅切割的岩溶山区。

（2）项目场地地貌特征 

项目场地贵阳城区西部，距贵阳主城区直线距离约 10 千米的区域分水岭部位，周围均为石灰岩、白云岩等碳酸盐岩出露，形成峰丛谷地、洼地和溶丘谷地、洼地地貌；地形较平缓，地表多被残坡积粘土覆盖。周围地势总体是北西高、南东低，中部高、东西两面低。附近较高点为项目区北西数百米无名峰顶，海拔高程 1350m，低点为项目区南东岩溶洼地底部，海拔高程约 1250m，相对高差约 100m。
图3-1 项目地理位置图

3.1.3 地质特征

（一）地层

规划项目区及周围区域出露地层主要为三叠系下统（T1）及二叠系上统（P2）。项目区域水文地质图见图3-2，岩性特征见表3-1。

表 3-1  区域地层岩性简表
	系
	统
	地层名称
	地层

代号
	厚度 （米）
	主要岩性

	三叠系
	下统
	安顺组
	第三段
	T1a3
	12~68
	灰、浅灰色厚层至块状细至中粒白云岩，夹角砾状白云岩。

	
	
	
	第二段
	T1a2
	115~195
	紫红、肉红、灰黄色薄至中厚层白云岩及溶塌角砾岩。

	
	
	
	第一段
	T1a1
	100~204
	灰、浅灰色厚层至块状细至中粒白云岩，偶夹角砾状白云岩。

	
	
	大冶组
	T1d
	164~300
	上部为浅灰色中厚层灰岩，夹厚层鲕粒灰岩及少量薄层灰岩；
下部浅灰色微至薄层泥质灰岩，夹竹叶状灰岩及少量页岩。

	二叠系
	上统
	长兴组
	P2c
	20~45
	深灰、灰色中厚层燧石灰岩。

	
	
	龙潭组
	P2w
	230~300
	杂色页岩、砂岩夹中厚层灰岩及煤层。

	
	中统
	茅口组
	P1m
	51-~170
	上部：深灰色中厚层燧石灰岩、薄层硅质岩及泥页岩。
下部：浅灰色厚层及块状灰岩、 白云岩 及白云质灰岩。

	
	
	栖霞组
	P1q
	48~180
	深灰色中厚层至块状生物碎屑灰岩、燧 石灰岩及白云质灰岩。


（二）构造

规划项目区大地构造位于扬子准地台—黔北台隆—遵义断拱—贵阳复杂构造变形区，川心堡向斜北端东翼，岩层倾向南东130º~140º , 倾角 10º~20º。

川心堡向斜为一近南北向发育的较宽缓向斜构造，长约35km；向斜南段发育较完整，轴部出露为三叠系下统安顺组（T1a），两翼对称，倾角10º~15º。由于受断层破坏，向斜北翼发育不完整，断裂构造较发育。

项目场地周围发育三条断层，除白岩断层（F1）规模较大外，其余规模较小。

白岩断层（F1）：位于项目区东部，近南北向发育的压性、压扭性

图3-2 项目区域水文地质图

断层；发育长度约25km，断层面倾向东，倾角大于70º。断层导致三迭系下统与二叠系上统断层接触。

西苗断层（F2）：位于项目区北部，为一走向300º左右，长约6km的张扭性断层。推测断层面倾向南西，倾角约 70º, 断层发育于二叠系上统地层中。

芭萝寨断层（F3）：位于项目西部，为一北东~南西向发育的次级压扭性断层。断层倾向南东，倾角 65º~ 70º 。属扭性断层，导致二叠系上统与三迭系下统断层接触。断层发育长约 3km。

3.1.4 水文特征

（1）地表水

本项目所在地的地表水主要涉及高家寨河、凉水井河、百花湖和麦架河。主要水塘有何官水塘，该水塘目前已作为厂区景观水体。项目区域水系图见图3-3。

①凉水井河

猫跳河流域内河流有猫跳河、凉水井河、麦西河、下麦西河、南门河、麦架河、麦城河。猫跳河是乌江的一级支流，该河发源于安顺市平坝，由南向西北经平坝~清镇~修文汇入乌江，全长179km，集水面积3246km2，多年平均流量55.9m3/s。现状河道宽度30~100m。

凉水井河发源于金华镇上枧村，流经金华、清镇，于清镇市区北部高寨附近汇入百花湖上游老马河，河道全长9.9km，集水面积36.3km2，多年平均径流量0.23亿m3，多年平均流量0.60m3/s，枯水年（90%保证率）年均流量0.34m3/s，现状河道宽度2-10m，河源标高1288m，汇入口标高1199m，河道平均纵坡9%。

②百花湖

百花湖在红枫湖下游，位于贵阳市清镇市市区北面3km处，红枫湖坝下至百花湖大坝之间集水面积为299km2，常时满水位海拔1195m，湖泊水面面积14.5km2，总库容1.91亿m3，最大回水线长21km，死水位海拔1188m时相应库容为1.08亿m3。百花湖总有效库容0.83亿m3，由红枫湖下泄水以及东门桥河、长冲河、麦西河和麦城河汇流而成。
③麦架河

麦架河发源于修文县周武山西麓的石板哨，由北向南经沙田水库、扁山、金甲，流经马厂营后转向西经果园、麦架、马堰、朱昌汇入猫跳河。麦架河主河长26.15km，流域面积150.44km2，依相邻的百花湖水文站1966年以来的资料推算，多年平均流量为2.32m3/s，加工业、生活废水回水量0.695m3/s后约为3.015m3/s。麦架河支流大泥窝河、马堰河、潮水河、大路河、高寨河等。依筑府发（1996）37号文要求“关于印发《贵阳市地面水域水环境功能划类规定》的通知”，麦架河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但按《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准管理。

④何官水塘

本项目内有何官水塘，该水塘水域面积约8000m2，库容为6.3万m3，该水塘原功能为灌溉功能，现在已作为厂区景观功能。水体功能为Ⅲ类水体。

（2）地下水

观山湖区地下水主要为基岩裂隙水，岩溶水主要赋存空间是溶蚀裂隙和溶洞。地下水主要靠大气降雨直接岩地表溶隙、溶洼、溶蚀盆地、漏斗、落水洞等垂直分散渗入补给，区内河流多位明伏交替，总体地下水补给河水。径流形式主要为裂隙管道型，具有径流途径长，流速、水力坡度及动态变化大和分布不均匀等特点。该区地下水总体分为两个方向。南北向分水岭（九子地—将军山）一线以西地段，地下总体排向由东向西，排向百花湖；分水岭以东地段地下水总体排向由北向南，排向南明河。

3.1.5 气候、气象

本项目所在区域属于亚热带温暖湿润气候，四季分明，年平均气温14.1℃，极端最高气温34.5℃ , 极端最低气温-8.6℃ , 年平均降水量 1192.5mm，多集中在 4-10 月，最大日降雨量为 221.2mm，相对湿度 82%，年日照 1277.3 小时，日照百分率为 29%，无霜期 275 天。年平均风速为 2.7m/s。

图3-3 项目区域水系图

3.1.6 资源

观山湖区矿产资源主要有煤、铁、铝土矿、硫铁矿、石灰岩、石英砂、白云岩、大理石、粘土等 11 种，大小矿床和矿点 48 处。原煤地质勘探储量 3.02× 107t。主要分布在西片区的朱昌镇、金华镇、野鸭乡三个乡镇，分属林东矿务局和鑫西煤矿，有鹅井冲矿区、石洞矿区、翁井矿区和燕子岩井田、二铺井田、麦西井田、西苗井田、朱昌井田等 7 个采煤点，储量约 2.2× 107t。

区内森林和生物资源丰富，植被属黔中山原湿润性灰岩常绿栎林、常绿落叶混交林及马尾松林。主要树种有青栲、红栲、小叶青冈栎、柞木等，落叶树种有枫香、光皮桦等，次生植被有大面积的天然牧草和灌丛草坡。中草药资源有 1058 种，其中植物中药 1008 种，分布在金华、朱昌，如石斛、黄连、西洋参、银杏、岩乌头、天麻、杜仲等珍惜药材。野生动物主要有夜猫、刺猪、野兔、黄鼠狼、野猪、穿山甲等。

3.1.7 环境敏感区

⑴百花湖饮用水水源保护区
百花湖饮用水水源保护区地位于贵阳市西北郊，地处贵阳市观山湖区

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%B1%E6%98%8C%E9%95%87/238849?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E8%8A%B1%E6%B9%96/_blank" 朱昌镇和百花湖乡之间，距市区22km。系长江流域乌江水系，为贵阳市集中式饮用水水源。总面积为122.3km2，一级保护区面积1.48km2，二级保护区面积9.69km2，准保护区面积111.13km2。

百花湖饮用水水源保护区距本项目厂界西侧直线距离4.4km，见图3-4。
⑵红枫湖饮用水水源保护区
红枫湖饮用水水源保护区位于百花湖饮用水水源保护区上游，为贵阳市集中式饮用水水源。总面积为460.23km2，一级保护区面积23.47km2，二级保护区面积135.32km2，准保护区面积301.44km2。

红枫湖饮用水水源保护区距本项目厂界西南侧直线距离9.37km，见图3-4。

百花湖风景名胜区、湿地公园

百花湖风景名胜区位于贵州省贵阳市观山湖区，距市区22km，系长江流域乌江水系，为省级风景名胜区。总面积为122.21km2，一级保护区面积19.4km2，二级保护区面积47.75km2，三级保护区面积55.06km2。百花湖风景名胜区资源划分为一级、二级、三级保护区三个层次，实施分级控制保护，并对一、二级保护区实施重点保护控制。百花湖风景名胜区距本项目矿界西侧直线距离5km，详见图3-4。
百花湖国家湿地公园地处贵阳市观山湖区境内，级别为国家级湿地公园（试点）。主要保护对象为贵阳市居民生产生活的重要水源和以水禽为代表的众多生物的主要栖息场所。百花湖国家湿地公园距本项目矿界西侧直线距离9.2km，详见图3-4。

（4）红枫湖风景名胜区、湿地公园
红枫湖风景名胜区位于贵州省贵阳市清镇市城区以西，距市32公里。红枫湖横跨清镇市、安顺市平坝区，风景区总面积为201.46km2，一级保护区面积20.78km2，二级保护区面积73.94km2，三级保护区面积106.74km2。划分为一级、二级、三保护区三个层次，实施分级控制保护，并对一、二级保护区实施重点保护控制。红枫湖风景名胜区距本项目厂界西南侧直线距离10.5km，见图3-4。

红枫湖国家湿地公园（试点）位于贵州省清镇市西部，湿地公园范围以红枫湖、老马河为主题，南至红枫湖水库与清镇市界，北临老马河的空山花桥，西起麦翁河与清镇市界，东达清镇市百花路。规划总面积为5580.43公顷，其中湿地面积4174.45公顷。湿地公园范围内有我国濒危珍稀特有的国家一级重点保护植物云贵水韭，黑冠鹃隼、领角鸮等国家二级重点保护鸟类15种。红枫湖国家湿地公园（试点）距本项目厂界西南侧直线距离9km，见图3-4。

图3-4 项目与环境敏感区的位置关系图

3.2 社会环境

3.2.1 行政区划及人口

观山湖区（原名金阳新区）位于贵阳市西北部，经国务院批准，2012年12月21日正式挂牌成立；观山湖区位于贵阳市西北部，地处东经106°25′至106°41′，北纬26°31′至25°45′之间，东临黔灵山脉，南与云岩区、花溪区相连，西与贵安新区、清镇市相邻，北与白云区接壤，总面积307平方公里，建成区面积为64.5平方公里，城镇化率达90％，下辖3个镇（朱昌镇、金华镇、百花湖镇）、7个街道（宾阳街道、观山街道、云潭街道、金阳街道、世纪城街道、金华园街道、长岭街道），49个行政村、82个居委会，常住总人口超过70万，是贵阳市的新城区、中心区、窗口区、生态区和试验区。
3.2.2 经济、教育、文化状况

2023年观山湖区地区生产总值完成790.91亿元、增长4.6％，在保持经济总量全省前五的同时，增速从一季度开始持续提升；限上社会消费品零售总额增长13.8％，增速排名全市第一；一般公共预算收入完成56.6亿元、增长9.6％，总量连续9年稳居全市第一。

全区现有区属各级各类学校177所，其中幼儿园100所（公办51所、普惠性民办45所、民办4所），小学43所（公办42所、民办1所），初级中学11所（全公办），九年一贯制学校14所（公办13所、民办1所），十二年一贯制学校5所（公办1所、民办4所），完全中学2所（全公办，其中1所为省级示范性高中），高级中学2所（公办1所、民办1所）。

3.3项目与现代制造产业园的关系

观山湖区现代制造产业园位于观山湖区南部，处在贵阳市西出口的主通道上。西侧是清镇城区，临近清镇物流园；西南侧是贵安新区核心区；东南侧为阿哈湖水源涵养区；东侧临近西南商贸城；北侧为生态体育休闲区。占地面积约为56.09km2，其中工业用地 21.1km2，发展备用地6.92km2，其它用地19.42km2。建设用地36.78km2。

产业园区总体发展目标：打造西部地区生态文明建设的产业示范区；打造贵州省高端产业聚集的新兴产业园；以科技创新和高新技术为特征的聚集发展区，引领全市产业发展的升级转型；形成观山湖区内以总部经济、金融保险、商务办公、科技研发、信息技术、商贸物流、现代制造主导的完善产业体系。

产业布局：综合产业体系和规划结构，对产业园进行产业分区，其中园区产业详细布局见表3-2。

表3-2  园区产业详细布局

	产业分区
	详细布局

	现代制造产业区
	先进制造集群
	汽车及配件制造
	吉利汽车制造、汽车零配件制造、吉利配套

	
	
	装备制造
	爱登堡电梯制造、多购网生产基地（已退出）

	
	
	轻加工
	北京汉富包装（已退出）、浙商小商品制造（已变更）

	
	
	电子商务
	京东电商、商贸市场

	
	现代物流集群
	国际物流
	北部湾贵阳无水港（已退出）、信息服务中心

	
	
	销售物流
	苏宁物流、美的物流、悦城物流

	
	
	综合物流
	三汇物流、陆航物流

	
	
	流通加工
	浙商小商品生产（已变更）、商贸市场

	休闲养生产业区
	养生养老集群
	专业医养
	养老院、老年公寓、医疗养护、养生会馆、养生论坛

	
	
	都市农业
	开心农场、果园采摘、有机蔬果

	
	体育休闲集群
	山地体育
	山地高尔夫、山地自行车

	
	
	山水氧吧
	秘境探幽、森林浴

	科技研发产业区
	高新技术集群
	总部办公
	江苏集群（信息产业）

	
	
	研发教育
	西骏集团（投资）

	
	
	商务办公
	商务电子办公、商务直属办公、商务商会办公

	
	文化创意集群
	文化传媒
	影剧院、博物馆、展示交易中心

	
	
	创意设计
	工艺设计、建筑设计、手工作坊、广告设计


本项目位于观山湖区现代制造产业园的先进制造集群中的汽车及配件制造。本项目与产业园关系见图3-5。

3.4 地质灾害现状

据调查，该区方圆一百公里内均无较大地震发生，属微震区。区内无深大断裂及缓轻倾角断裂发育和通过，区域构造稳定性较好。依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），项目所属区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，处于中硬场地区。

图3-5 项目与观山湖区现代制造产业园的关系图

施工期环境影响分析及污染防治措施

4.1 施工期环境影响分析及防治措施
新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目属于改扩建项目，对总装生产线进行改造，外购电池安装E245新车型，实现多车型共线生产，新增*万件/a车身产能。

4.1.1 施工期噪声影响分析及防治措施
⑴施工期主要噪声源

本次改扩建项目施工期的噪声主要来源于施工机械作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、手工钻、切割机等多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，其源强值在75～90dB(A)之间。为减小项目施工期噪声对外环境的影响，施工期主要在昼间施工（夜间不施工）、主要噪声源在室内进行施工，通过选用低噪声设备和建筑隔声降噪。同时企业在施工过程中应做到以下几点：

①在设备选型时尽量采用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施；

②文明施工。装卸、搬运模具、钢材等严禁抛掷，材料运输等汽车进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛，场外安排专人对运输车辆进行指挥，限速、禁止鸣笛；

③对强噪声工序加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理；

④合理安排施工时间，昼间（12:00~14:00）禁止高噪声施工作业，夜间（22:00~06:00）禁止施工。
采取上述措施后，本次扩建项目噪声可实现场地达标，施工期间的场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求，对周边声环境影响较小。
4.1.2 施工期生态环境、土壤环境影响分析及防治措施
项目在原有厂区范围内扩建，不新增用地，不涉及土石方的开挖填方、进场道路的休整等，故项目的建设对生态环境产生影响较小。项目区域内的动物种类较少，且均为常见的动物，没有珍稀动物的存在，本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。

4.1.3 施工期大气环境影响分析及防治措施
施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表在大风条件下产生的风蚀扬尘；建筑材料运输、卸载时扬尘；物料临时堆放产生的风蚀扬尘。

施工场地定期洒水，防治扬尘产生；建筑运输低速行驶、卸载降低落差；物料堆放用篷布覆盖等措施抑尘。

场地进出口设置车辆清洗池，对车身及车轮进行冲洗，并对运输渣土的车辆采取遮盖措施，严防渣土运输过程中随处洒落随风造成运输道路两侧的环境空气污染。

物料运输车辆采用尾气符合国家环保标准的车辆，对车辆和机械设备进行定时维护、修理，减少车辆及机械设备的尾气的排放。

采取上述措施后，施工厂界颗粒物排放满足DB52/1700-2022《施工场地扬尘排放标准》表1浓度限值。

4.1.4 施工期水环境影响分析及防治措施

施工期的水污染源主要是施工期人员产生的生活污水。其生活污水依托厂区现有设施，厂区生活污水经过厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由厂区北侧污水管网排入金华污水处理厂。
4.1.5 施工期固体废物影响分析及防治措施
装修期产生的固体废弃物为施工现场的建筑垃圾、废包装袋和工人生活垃圾。建筑垃圾：一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，施工单位通过采用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，并统一清运至建筑垃圾处置场。废包装袋和施工人员生活垃圾：经过袋装收集至垃圾桶后，由环卫部门统一清运处理。

本项目施工过程中采取的各项污染控制措施较为有效；根据调查，施工期间主管部门未接到附近单位和居民关于本项目施工噪声污染的环保投诉；总体来说，施工期带来的环境影响短暂、影响较小，通过采取措施后，不会造成明显的环境影响。

第五章  环境空气质量现状及影响评价

5.1 评价范围污染气象特征

5.1.1多年常规气象资料统计

本项目位于观山湖区现代制造产业园，位于观山湖区西部，距离白云气象站相对较近，气候概况评价以白云气象站为主。规划区属于亚热带温暖湿润气候，四季分明。近20年白云气象站常年主导风向为SSE，风频为13.07%，其次是S和N，风频分别为12.89%和11.73%。近20年平均风速2.33m/s，平均气温为14.23℃，极端最高气温33.80℃，极端最低气温-7.0℃。多年气象数据统计见表5-1。

表5-1  多年气象数据统计表

	统计项目
	统计值
	极值出现时间

	近20年平均气温（℃）
	14.23
	—

	近20年平均风速（m/s）
	2.33
	—

	近20年平均相对湿度（%）
	80.01
	—

	近20年平均年降水量（mm）
	1145.54
	—

	极端最低气温（℃）
	-7.0
	2002/12/27

	极端最高气温（℃）
	33.80
	2020/05/07

	近20年平均最大风速（m/s）
	17.62
	—


⑴ 2021年地面气象统计

地面气象统计选择与评价范围地理位置邻近、地形、气象条件相近的白云区气象站2021年统计数据，气象要素变化情况统计如下：

①温度

每月平均温度变化情况见表5-2，年均温度月变化曲线见图5-1。

表5-2  年平均温度的月变化

	月份    
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	温度(℃)  
	3.54
	9.52
	12.47
	13.78
	18.77
	21.89
	23.99
	24.00
	22.55
	14.72
	9.41
	6.28
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图5-1 年平均温度的月变化图

②风速

每月平均风速变化情况见表5-3，年均风速月变化曲线见图5-2。

表5-3 年平均风速月变化

	 月份    
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	风速(m/s)  
	1.72
	1.64
	2.03
	1.93
	1.91
	1.72
	1.98
	2.04
	2.02
	2.15
	1.63
	1.63
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图5-2 年平均风速的月变化图

③风向、风频

各季风频小时变化，见表5-4；年均风频月及季变化见表5-5。2021年风频玫瑰见图5-3。
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图5-3  2023年风频玫瑰图

表5-4  年均风频的月变化

	        风向

风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	11.02
	14.65
	12.1
	12.77
	10.08
	2.55
	5.65
	9.54
	8.47
	1.21
	1.21
	0.27
	0.54
	0.54
	2.69
	6.45
	0.27

	二月
	6.85
	11.01
	16.67
	22.32
	18.15
	3.57
	3.57
	6.85
	4.76
	0.45
	0.6
	0.15
	0.45
	0.3
	0.74
	3.57
	0

	三月
	6.59
	12.9
	10.75
	12.63
	14.25
	3.63
	8.47
	10.89
	6.45
	1.48
	0.27
	0.54
	0.67
	1.48
	3.49
	5.38
	0.13

	四月
	5.97
	8.47
	6.94
	9.72
	11.11
	6.11
	10.42
	12.08
	12.64
	2.08
	1.25
	1.11
	2.08
	1.53
	3.61
	4.72
	0.14

	五月
	5.11
	6.18
	6.18
	9.41
	13.98
	3.63
	8.2
	20.83
	14.25
	2.28
	1.88
	0.67
	0.94
	1.08
	1.21
	4.03
	0.13

	六月
	9.17
	5.14
	4.86
	6.94
	7.78
	3.89
	5.97
	16.53
	9.17
	1.25
	0.69
	1.11
	1.81
	3.06
	6.94
	11.11
	4.58

	七月
	5.24
	3.9
	2.42
	4.97
	3.76
	1.48
	5.91
	29.44
	23.66
	3.76
	2.82
	0.27
	1.48
	0.54
	1.75
	5.38
	3.23

	八月
	7.53
	4.57
	6.32
	12.1
	16.26
	7.12
	9.14
	11.02
	5.91
	2.02
	2.42
	1.48
	1.61
	1.61
	2.82
	2.96
	5.11

	九月
	4.31
	5
	6.81
	13.19
	11.39
	2.78
	5.28
	22.5
	11.81
	1.81
	1.39
	1.11
	0.14
	0
	1.53
	4.31
	6.67

	十月
	6.72
	8.33
	12.63
	8.47
	10.35
	3.36
	5.65
	15.32
	10.08
	0.94
	0.54
	0
	0.54
	0.67
	2.15
	7.12
	7.12

	十一月
	4.17
	5.56
	10.56
	10.97
	12.08
	3.19
	7.78
	14.86
	9.86
	1.25
	0.83
	0.28
	1.25
	2.22
	3.33
	4.72
	7.08

	十二月
	5.78
	11.56
	12.1
	10.75
	11.29
	2.15
	5.51
	13.31
	11.56
	1.75
	0.67
	0.4
	0.27
	0.54
	1.21
	5.51
	5.65


表5-5  年均风频的季变化及年均风频

	        风向

风频(%)
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	6.54
	8.11
	8.98
	11.11
	11.67
	3.62
	6.82
	15.32
	10.76
	1.7
	1.22
	0.62
	0.98
	1.13
	2.63
	5.45
	3.36

	夏季
	5.89
	9.19
	7.97
	10.6
	13.13
	4.44
	9.01
	14.63
	11.1
	1.95
	1.13
	0.77
	1.22
	1.36
	2.76
	4.71
	0.14

	秋季
	7.29
	4.53
	4.53
	8.02
	9.28
	4.17
	7.02
	19.02
	12.95
	2.36
	1.99
	0.95
	1.63
	1.72
	3.8
	6.43
	4.3

	冬季
	5.08
	6.32
	10.03
	10.85
	11.26
	3.11
	6.23
	17.54
	10.58
	1.33
	0.92
	0.46
	0.64
	0.96
	2.34
	5.4
	6.96

	全年
	7.92
	12.45
	13.52
	15.05
	13.01
	2.73
	4.95
	10
	8.38
	1.16
	0.83
	0.28
	0.42
	0.46
	1.57
	5.23
	2.04


5.2 环境空气保护目标

主要环境空气保护目标见第一章表1-17和图1-1。

5.3环境空气质量现状

5.3.1 区域空气质量达标区判定

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则  大气环境》，项目所在区域及评价范围达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公布发布的环境质量公告或环境质量报告的数据或结论。

本次评价采用2023年1~12月贵阳市各区（市、县、开发区）环境空气质量排名表数据进行评价。2023年观山湖区环境空气质量达标率为99.7%，环境空气质量综合指数为2.49。评价区域环境空气质量达到国家二级标准，属于达标区。观山湖区2023年各污染物年均浓度及达标情况见表5-8。

表5-8  2023年环境空气质量现状评价表

	评价指标
	污染物
	浓度值（µg/m3）
	标准值（µg/m3）
	标准指数
	达标分析

	年均浓度
	SO2
	7
	60
	0.12
	达标

	
	NO2
	12
	40
	0.3
	达标

	
	PM10
	40
	70
	0.57
	达标

	
	PM2.5
	20
	35
	0.57
	达标

	百分位浓度
	CO第95百分位
	800
	4000
	0.2
	达标

	
	O3日最大8小时值第90百分位
	117
	160
	0.73
	达标


根据上表结果可知，2023年区域内污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值第95百分位数年度平均值、O3日最大8小时值第90百分位数年度平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区。

5.3.2补充监测环境空气质量现状评价

⑴监测布点与监测内容

①监测布点

本次评价委托贵州中测检测技术有限公司2024年5月21日至2024年5月28日对吉利集团生活区（A1）、蒿芝村居民点（A2）以及青山村（A3）三个监测点进行了环境空气质量现状补充监测，监测点位信息见表5-9，监测布点见图5-5。

表5-9  环境空气监测布点信息统计表

	编号
	监测点位
	坐标
	方位
	距离（m）
	监测因子

	A1
	吉利集团生活区（厂址内）
	106.555320，26.589831
	S
	-
	TSP、NOx、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨

	A2
	蒿芝村居民点
	106.538315，26.567194
	SW
	2000
	

	A3
	青山村（百花湖风景名胜区）
	106.482208，26.601908
	W
	6800
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、NOx、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨


②监测项目

见表5-9，同时测定气温、风速、气压、风向。

③大气监测时段及频率

一期监测，连续监测7天。

1小时平均浓度每小时至少有45分钟采样时间，24小时平均浓度每天至少有20小时采样时间。

⑵评价方法及评价标准

①评价方法

评价方法采用单项污染指数法，其定义为：
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式中：Ci为实测的污染物环境浓度，µg/m3
Coi为污染物的评价标准，µg/m3
Ii≥1为超标，否则为未超标。
②评价标准

评价采用的环境空气质量标准见表5-10。

图5-5 监测布点图

表5-10  环境空气质量评价标准 （单位：µg/m3标态）

	序号
	污染物名称
	1小时平均
	日平均
	标准来源

	
	
	一级标准
	二级标准
	一级标准
	二级标准
	

	1
	PM10
	/
	/
	50
	150
	GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）

	2
	PM2.5
	/
	/
	35
	75
	

	3
	SO2
	150
	500
	50
	150
	

	4
	NO2
	200
	200
	80
	80
	

	5
	NOx
	250
	250
	100
	100
	

	6
	TSP
	/
	/
	120
	300
	

	7
	CO
	10000
	10000
	4000
	4000
	

	8
	O3*
	160
	200
	100
	160
	

	9
	NH3
	200
	/
	HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》（附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值）

	10
	苯
	110
	/
	

	11
	甲苯
	200
	/
	

	12
	二甲苯
	200
	/
	

	13
	H2S
	10
	/
	

	14
	非甲烷总烃（mg/m3）
	2
	《大气污染物综合排放标准详解》


注：*为8h均值，单项污染指数法评价时，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
⑶监测结果统计及评价

各监测点环境质量现状监测结果及评价结果见表5-11及表5-12。

表5-11  环境空气质量现状监测结果及评价结果汇总表(1小时平均浓度) 单位：μg/m3
	    点位

项目
	A1吉利集团生活区
	A2蒿芝村居民点
	A3青山村

	
	浓度范围
	最大标准指数
	达标情况
	浓度范围
	最大标准指数
	达标情况
	浓度范围
	最大标准指数
	达标情况

	氮氧化物
	19~46
	0.18
	达标
	21~43
	0.17
	达标
	16~46
	0.18
	达标

	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.61~1.3
	0.65
	达标
	0.57~1.53
	0.77
	达标
	0.5~1.94
	0.97
	达标

	氨
	30~140
	0.70
	达标
	30~130
	0.65
	达标
	40~140
	0.70
	达标

	硫化氢
	1~3
	0.30
	达标
	2~3
	0.30
	达标
	1~4
	0.40
	达标

	苯
	10L
	0.05
	达标
	10L
	0.05
	达标
	10L
	0.05
	达标

	甲苯
	10L~12
	0.06
	达标
	10L
	0.03
	达标
	10L~13
	0.03
	达标

	二甲苯
	10L
	0.03
	达标
	10L~22
	0.11
	达标
	10L
	0.03
	达标

	二氧化氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	13~31
	0.16
	达标

	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	24~49
	0.33
	达标

	臭氧
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	56~156
	0.98
	达标

	一氧化碳
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.3L
	0.02
	达标


表5-12  环境空气质量现状监测结果及评价结果汇总表(24小时平均浓度) 单位：μg/m3
	检测结果
检测项目
	浓度范围
	最大标准指数
	达标情况

	A1吉利集团生活区
	氮氧化物
	23~36
	0.36 
	达标

	
	颗粒物
	30~87
	0.29 
	达标

	A2蒿芝村居民点
	氮氧化物
	25~35
	0.35 
	达标

	
	颗粒物
	41~68
	0.23 
	达标

	A3青山村
	氮氧化物
	21~33
	0.33 
	达标

	
	二氧化氮
	15~22
	0.28 
	达标

	
	二氧化硫
	29~35
	0.70 
	达标

	
	PM10
	18~45
	0.90 
	达标

	
	PM2.5
	16~34
	0.97 
	达标

	
	一氧化碳
	150
	0.04 
	达标

	
	颗粒物
	19~79
	0.66 
	达标


注：监测结果中+“L”表示监测结果低于检出限，“L”前数值为该项目检出限。

由表5-11及表5-12可知，吉利集团生活区（A1）、蒿芝村居民点（A2）及青山村（A3）补充监测点各监测项目的1小时平均浓度值的最大占标率为2%~98%，24小时平均浓度值的最大占标率为4%~97%。吉利集团生活区（A1）及蒿芝村居民点（A2）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》（含修改单）二级标准及参考标准限值。青山村（A3）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》（含修改单）一级标准及参考标准限值。

5.4评价范围内与项目排放污染物有关污染源

⑴本次评价基准年基本污染物现状浓度、补充监测的其他污染物现状浓度已包含各现有污染源的贡献。
⑵根据现场调查和资料收集，自评价基准年、补充监测时间以来，本项目评价范围内无区域大气削减源，无其他在建项目，无已批复的拟建项目等。

5.5环境空气影响评价

5.5.1预测因子

SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、二甲苯。

5.5.2评价标准

采用GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级，具体标准值见表5-10。

5.5.3污染源排放情况

⑴正常工况下大气污染源排放情况

①正常工况下大气有组织排放源

本项目废气污染源主要来自工艺废气，包括焊装产生的焊装烟尘、打磨粉尘；涂装喷漆废气、烘干废气、点补废气。本项目共计23根排气筒，其中有14根排气筒有新增污染物。各新增污染物排气筒排放参数具体见表5-13。

表5-13 正常工况大气有组织排放源强评价参数

	排气筒编号
	车间
	污染源
	废气量（m3/h）
	污染物
	新增排放浓度(mg/m3)
	新增排放速率(kg/h)
	排放参数

	
	
	
	
	
	
	
	排气筒高度(m)
	烟气出口温度(℃)
	排气筒内径(m)
	排气筒底部中心坐标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	y

	1
	涂装车间
	电泳废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	电泳烘干炉燃烧尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	喷胶烘胶废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	天然气烘干炉尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	PVC喷胶室UBS排风
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	色漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	色漆烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	SSD补胶废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	清漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	清漆烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	点修补废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	注蜡工位粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12、13
	
	修饰线打磨粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	小件车间
	喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气、RTO燃烧装置尾气、天然气烘干炉尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	总装车间
	测试尾气1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	测试尾气2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


②正常工况下新增大气无组织排放源统计见表5-14。

表5-14  正常工况大气无组织排放源强评价参数

	编号
	名称
	面源中心坐标/m
	面源海拔高度/m
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数/h
	排放

工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	W1
	焊装烟尘
	699
	777
	1286
	100
	100
	0
	7
	8760
	连续
	PM10：0.08kg/h

PM2.5：0.06kg/h


⑵非正常工况下大气污染源排放情况

①电泳废气送直燃式焚烧炉燃烧处理，假设由于直燃式焚烧炉失效，电泳废气未经处理直接通过20m排气筒（序号1）排放。非正常工况发生频率每年1次，每次持续时间1h。非正常工况下大气污染源强参数见表5-15。

②小件工序废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m排气筒（序号14）排放，假设由于小件车间喷漆室与RTO燃烧装置发生故障，电泳废气未经处理直接通过排气筒排放。非正常工况发生频率每年1次，每次持续时间1h。非正常工况下大气污染源强参数见表5-15。
表5-15  非正常工况下有组织大气污染源强评价参数

	生产

车间
	排气筒

编号
	污染源
	污染物
	排放速率

（kg/h）
	废气量

m3/h（标）
	排气筒参数
	事故

频率

	
	
	
	
	
	
	高度（m）
	出口内径（m）
	出口温度（℃）
	排气筒底部中心坐标/m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	

	涂装车间
	1
	电泳废气
	VOCs
	2.41
	8383
	20
	0.4
	120
	106.556
	26.594
	1次/a，1h/次

	小件车间
	14
	小件工序废气
	VOCs
	38.91
	3726
	20
	51.2
	0.4
	106.555
	26.5926
	

	
	
	
	二甲苯
	19.38
	
	
	
	
	
	
	


5.5.4地形数据及地表参数

⑴地形数据

地形数据采用SRTM（ShuttleRadarTopographyMission）90m分辨率地形数据，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org，文件格式为dem格式，分辨率为90m。

[image: image1.png]AERSCREENGHFEIH ESIPNSR-FHEAE
e
EARE | |

ESREN [ESSR -

RREN: [F - TEERRIT R B

SR S e

EEWHIEE [0s BT RE =
BAOHHIES [o00 « pREL
pa e rer e ]

v EEahih .
. B %

il I

21& Ri# Fooz [~ EEEREER SRUEEES: [n . SRUSLR [T E

(ne/n3) (e/s)
SRR FHISRNGE SR MEIFS

0.00E%00  0.00EW0  0.00E00  0.00E40 0.008400
556804 0.319 0.057 0.0 0.00E00  0.00Ev0

.07 .37 0.058 0.03 0.5 0.00800
0.00E°00  0.00E0  0.00E00  0.00E+0 0.5 0.00E00
0.00E°00  0.00E0  0.00E00  0.00Ev0 5311 0.00800
0.00E°00  0.00E0  0.00E00  0.00Ev0 0553 0.00E00
0.00E°00  0.00E0  0.00E00  0.00Ev0 0.0%  0.00E00
0.00E%00  0.00E0  0.00E00  0.00EW0 .66 0.00E00

0.019 0.9 0.109 0.0 0.00E00  0.00Ev0
0.00E°00  0.00E0  0.00E00  0.00E40 010 111803
0.0000  0.00E00. 0.343 0.257  0.00E00  0.00Ev0
0.0000  0.00E00. 0.29 0222 o.ooE00  0.00E%0
0.008%00 0.00E00. 0.206 0.222 0.045 0.047

ERSEEERS Az

REE [l AL 100 5 Y s EEw -
RERTARROTE B [ F10]

SRR OTER) 1

I RE B AR




[image: image58][image: image18.jpg]o

[T

T
s s

B

[ mazm
77 xevrnem

DEM
&

— & 1425
- & : 1225





图5-6 评价范围地形特征

⑵地表参数

①土地利用类型
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图5-7 项目评价范围内土地利用类型图

项目评价范围内土地利用类型主要为城市。

②地表湿度

AERMOD通用地表湿度有干燥气候、中等湿度气候、潮湿气候，根据中国干湿地区划分，贵州省属于潮湿区，本项目选择潮湿气候。

⑶地表特征参数

根据地表类型生成相关参数，见表5-16。

表5-16  地面特征参数表

	序号
	时段
	正午反照率
	BOWEN
	粗糙度

	1
	冬季（12，1，2月）
	0.6
	0.5
	0.01

	2
	春季（3，4，5月）
	0.14
	0.2
	0.03

	3
	夏季（6，7，8月）
	0.2
	0.3
	0.2

	4
	秋季（9，10，11月）
	0.18
	0.4
	0.05


5.5.5估算模式预测

⑴预测模式

采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐的ARESCREEN模式进行估算。

⑵评价等级及评价范围

①估算模型参数，见表5-17。
表5-17  估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	33.8

	最低环境温度/℃
	-7

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	考虑

	
	地形数据分辨率
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	是
否√

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


②评价等级参数界面（筛选方案），见图5-8。
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图5-8  评价等级参数界面

③估算结果

大气评价等级估算结果见表5-18。

评价等级：根据ARESCREEN模式估算结果，污染物的最大地面浓度占标率Pmax=55.08%为涂装车间注蜡工位排放的PM2.5，D10%的最远距离为涂装车间注蜡工位排放的PM2.5 750m，依据HJ2.2-2018中评价等级判别表，项目大气环境评价等级为一级。

评价范围：根据项目厂界外延边长为5×5km矩形区域。

5.5.6预测范围

预测范围同评价范围，即项目厂界外延边长为5×5km矩形区域。

5.5.7预测周期

选取评价基准年2023年作为预测周期，预测时段取连续1年。

5.5.8预测模型选择

本次评价选用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》预测模型选择要求，本次评价采用AERMOD模型进行预测。

本次评价选用白云气象站2023年地面气象数据，根据数据统计结果，在评价基准年内风速≤0.5m/s的最大持续小时数＜72h，区域累年的全年静风频率＜35%，因此可不采用CALPUFF模型进行进一步模拟。

表5-18  大气评价等级估算结果

	排气筒序号
	污染源名称
	SO2
	NOx
	PM10
	PM2.5
	NMHC
	二甲苯
	NO2

	
	
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)
	最大占标率（%）
	D10(m)

	1
	电泳废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电泳烘干炉燃烧尾气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	密封胶焚烧炉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	PVC喷胶室UBS排风
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	色漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	色漆烘干废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	SSD补胶废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	清漆喷涂废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	青漆烘干废 气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	点修补废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	注蜡工位粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12、13
	修饰线打磨粉尘1、2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	小涂烟囱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各源最大值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.5.9气象数据及预测网格

⑴地面气象数据来源及数据基本信息见表5-18
表5-18  地面气象数据信息

	气象站名称
	气象站编号
	气象站

等级
	气象站坐标
	相对距离/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	X
	Y
	
	
	
	

	白云区气象站
	57911
	一般站
	-7291
	-3578
	11000
	1323
	2021
	时间（年、月、日、时）、风向、风速、干球温度、 总云量及低云量


⑵模拟高空气象数据来源及数据基本信息见表5-19
表5-19  模拟气象数据信息

	模拟点坐标（m）
	相对距离（m）
	数据年份
	气象要素
	模拟

方式

	X
	Y
	
	
	
	

	11956
	13034
	17.7
	2023
	时间（年、月、日、时）、探空数据层数、每层的气压、高度、气温、风速、风向
	WRF模拟


⑶预测网格点

预测网格采用直角坐标网格，网格范围覆盖评价范围，以厂址中心为坐标原点，设置为（0,0）点。网格点间距采用近密远疏法进行设置，网格范围为：X方向（m）[-2207，3493]；Y方向（m）[-2147，3553]。预测点为预测范围内敏感点及所有网格点。

5.5.10预测内容

根据项目污染物排放特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，预测内容见表5-20。

表5-20   预测内容

	评价对象
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	达标区

评价项目
	新增污染源
	正常排放
	SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、二甲苯
	短期浓度

长期浓度
	最大浓度占标率

	
	新增污染源
	非正常排放
	PM10、PM2.5
	1h 平均质量浓度
	最大浓度贡献值占标率


5.5.11环境空气预测结果

⑴项目正常工况下环境空气贡献值预测结果

①SO2环境空气贡献值预测结果见表5-21。
表5-21  SO2环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	1.30E-02
	23090922
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.98E-03
	230519
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	4.22E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	9.73E-03
	23101304
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.65E-03
	231027
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	3.11E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	3
	何官
	1小时
	9.73E-03
	23041402
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.12E-03
	230608
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	2.01E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	2.09E-02
	23042024
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.56E-03
	230605
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	5.01E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	5
	新寨
	1小时
	2.61E-02
	23053019
	500
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	1.77E-03
	230530
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	3.01E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	6
	西苗
	1小时
	8.09E-03
	23022618
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	7.07E-04
	230804
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	1.57E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	7.63E-03
	23030803
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	2.99E-04
	231122
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	4.84E-05
	平均值
	60
	0
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	9.22E-03
	23102522
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	9.21E-04
	231206
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	1.38E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	8.21E-03
	23021008
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	9.82E-04
	230203
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	2.00E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	7.61E-03
	23070822
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	2.99E-04
	231104
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	5.84E-05
	平均值
	60
	0
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	8.33E-03
	23041823
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	3.15E-04
	230321
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	5.35E-05
	平均值
	60
	0
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	1.02E-02
	23010517
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.28E-03
	231007
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	2.05E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	2.17E-02
	23032518
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	7.27E-03
	230522
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	1.86E-03
	平均值
	60
	0
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	6.44E-03
	23012302
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	5.92E-04
	231219
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-04
	平均值
	60
	0
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	4.72E-03
	23090505
	500
	0
	达标

	
	
	日平均
	3.78E-04
	230226
	150
	0
	达标

	
	
	年平均
	6.49E-05
	平均值
	60
	0
	达标

	16
	网格
	1小时
	1.61E-01
	23081303
	500
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	9.40E-03
	230707
	150
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	2.21E-03
	平均值
	60
	0
	达标


由表5-21可知，项目正常排放情况下，预测点SO2的1h平均、24h平均及年平均贡献质量浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-9 正常工况SO21h贡献浓度图  单位：μg/m3
[image: image22.png]3000

000

2

MULER SN
‘TUJ"QEHE Mg

2000 1000 1000 2000 3000




图5-10 正常工况SO224h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-11  正常工况SO2年均贡献浓度图  单位：μg/m3
②NO2环境空气贡献值预测结果见表5-22。
表5-22  NO2环境空气贡献值预测结果一览表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	7.37
	23090922
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.15
	231021
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000253
	平均值
	50000
	0
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	6.3
	23101304
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	1.02
	230204
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000193
	平均值
	50000
	0
	达标

	3
	何官
	1小时
	6.79
	23041402
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.766
	230715
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.00013
	平均值
	50000
	0
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	14.8
	23042024
	200000
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	1.04
	230605
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000346
	平均值
	50000
	0
	达标

	5
	新寨
	1小时
	18.8
	23053019
	200000
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	1.06
	230121
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000165
	平均值
	50000
	0
	达标

	6
	西苗
	1小时
	5.39
	23022618
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.452
	231023
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000854
	平均值
	50000
	0
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	5.12
	23030803
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.199
	231126
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000313
	平均值
	50000
	0
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	6.15
	23102522
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.608
	231206
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000889
	平均值
	50000
	0
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	5.01
	23111107
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.609
	230203
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000121
	平均值
	50000
	0
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	5.06
	23070822
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.204
	231104
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000388
	平均值
	50000
	0
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	5.35
	23041823
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.199
	230313
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000347
	平均值
	50000
	0
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	7.08
	23010517
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.877
	231007
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.000134
	平均值
	50000
	0
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	16.1
	23032518
	200000
	0.01
	达标

	
	
	日平均
	5.17
	231130
	80000
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00124
	平均值
	50000
	0
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	4.13
	23110524
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.38
	231219
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000702
	平均值
	50000
	0
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	2.8
	23102219
	200000
	0
	达标

	
	
	日平均
	0.227
	230226
	80000
	0
	达标

	
	
	年平均
	0.0000383
	平均值
	50000
	0
	达标

	16
	网格
	1小时
	118
	23081303
	200000
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	6.69
	231213
	80000
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	0.00284
	平均值
	50000
	0
	达标


由表5-22可知，项目正常排放情况下，预测点NO21h平均、24h平均贡献质量浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-12 正常工况NO21h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-13  正常工况NO224h贡献浓度图μg/m3
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图5-14  正常工况NO2年均贡献浓度图  单位：μg/m3
③PM10环境空气贡献值预测结果见表5-23。
表5-23  PM10环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	30.9
	23081024
	450
	6.86
	达标

	
	
	日平均
	1.79
	230210
	150
	1.19
	达标

	
	
	年平均
	0.577
	平均值
	70
	0.82
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	11.5
	23061404
	450
	2.57
	达标

	
	
	日平均
	1.17
	230213
	150
	0.78
	达标

	
	
	年平均
	0.298
	平均值
	70
	0.43
	达标

	3
	何官
	1小时
	9.47
	23060723
	450
	2.1
	达标

	
	
	日平均
	0.835
	230607
	150
	0.56
	达标

	
	
	年平均
	0.19
	平均值
	70
	0.27
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	17.6
	23092104
	450
	3.9
	达标

	
	
	日平均
	0.726
	230709
	150
	0.48
	达标

	
	
	年平均
	0.313
	平均值
	70
	0.45
	达标

	5
	新寨
	1小时
	24
	23112618
	450
	5.33
	达标

	
	
	日平均
	1.06
	230623
	150
	0.71
	达标

	
	
	年平均
	0.275
	平均值
	70
	0.39
	达标

	6
	西苗
	1小时
	10.5
	23072220
	450
	2.34
	达标

	
	
	日平均
	0.677
	230722
	150
	0.45
	达标

	
	
	年平均
	0.181
	平均值
	70
	0.26
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	6.75
	23041823
	450
	1.5
	达标

	
	
	日平均
	0.165
	230309
	150
	0.11
	达标

	
	
	年平均
	0.0448
	平均值
	70
	0.06
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	8.89
	23061023
	450
	1.98
	达标

	
	
	日平均
	0.608
	230312
	150
	0.41
	达标

	
	
	年平均
	0.128
	平均值
	70
	0.18
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	10.2
	23072619
	450
	2.28
	达标

	
	
	日平均
	0.803
	230915
	150
	0.54
	达标

	
	
	年平均
	0.22
	平均值
	70
	0.31
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	9.92
	23081703
	450
	2.2
	达标

	
	
	日平均
	0.177
	231213
	150
	0.12
	达标

	
	
	年平均
	0.0468
	平均值
	70
	0.07
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	7.17
	23041823
	450
	1.59
	达标

	
	
	日平均
	0.202
	230420
	150
	0.13
	达标

	
	
	年平均
	0.0494
	平均值
	70
	0.07
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	9.46
	23121108
	450
	2.1
	达标

	
	
	日平均
	0.848
	231126
	150
	0.57
	达标

	
	
	年平均
	0.188
	平均值
	70
	0.27
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	23.7
	23090707
	450
	5.28
	达标

	
	
	日平均
	7.14
	231008
	150
	4.76
	达标

	
	
	年平均
	2.69
	平均值
	70
	3.84
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	7.13
	23082824
	450
	1.58
	达标

	
	
	日平均
	0.373
	230828
	150
	0.25
	达标

	
	
	年平均
	0.0983
	平均值
	70
	0.14
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	5.58
	23082022
	450
	1.24
	达标

	
	
	日平均
	0.291
	231114
	150
	0.19
	达标

	
	
	年平均
	0.0667
	平均值
	70
	0.1
	达标

	16
	网格
	1小时
	108
	23061104
	450
	24.06
	达标

	
	
	日平均
	5.94
	230706
	150
	3.96
	达标

	
	
	年平均
	1.59
	平均值
	70
	2.26
	达标


由表5-23可知，项目正常排放情况下，预测点PM101h平均、24h平均及年平均贡献质量浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-15  正常工况PM10 1h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-16  正常工况PM10 24h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-17  正常工况PM10年均贡献浓度图  单位：μg/m3
④NOx环境空气贡献值预测结果见表5-24
表5-24  NOx环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	8.19
	23090922
	250
	3.28
	达标

	
	
	日平均
	1.59
	231114
	100
	1.59
	达标

	
	
	年平均
	0.281
	平均值
	50
	0.56
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	7
	23101304
	250
	2.8
	达标

	
	
	日平均
	1.68
	231013
	100
	1.68
	达标

	
	
	年平均
	0.214
	平均值
	50
	0.43
	达标

	3
	何官
	1小时
	7.54
	23041402
	250
	3.02
	达标

	
	
	日平均
	1.38
	230224
	100
	1.38
	达标

	
	
	年平均
	0.144
	平均值
	50
	0.29
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	16.5
	23042024
	250
	6.6
	达标

	
	
	日平均
	1.84
	230420
	100
	1.84
	达标

	
	
	年平均
	0.385
	平均值
	50
	0.77
	达标

	5
	新寨
	1小时
	20.9
	23053019
	250
	8.37
	达标

	
	
	日平均
	2.62
	231016
	100
	2.62
	达标

	
	
	年平均
	0.183
	平均值
	50
	0.37
	达标

	6
	西苗
	1小时
	5.99
	23022618
	250
	2.4
	达标

	
	
	日平均
	0.673
	230616
	100
	0.67
	达标

	
	
	年平均
	0.0949
	平均值
	50
	0.19
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	5.69
	23030803
	250
	2.27
	达标

	
	
	日平均
	0.411
	230622
	100
	0.41
	达标

	
	
	年平均
	0.0348
	平均值
	50
	0.07
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	6.84
	23102522
	250
	2.74
	达标

	
	
	日平均
	1.03
	231211
	100
	1.03
	达标

	
	
	年平均
	0.0988
	平均值
	50
	0.2
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	5.57
	23111107
	250
	2.23
	达标

	
	
	日平均
	0.919
	231111
	100
	0.92
	达标

	
	
	年平均
	0.134
	平均值
	50
	0.27
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	5.62
	23070822
	250
	2.25
	达标

	
	
	日平均
	0.316
	230708
	100
	0.32
	达标

	
	
	年平均
	0.0431
	平均值
	50
	0.09
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	5.95
	23041823
	250
	2.38
	达标

	
	
	日平均
	0.44
	230622
	100
	0.44
	达标

	
	
	年平均
	0.0385
	平均值
	50
	0.08
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	7.87
	23010517
	250
	3.15
	达标

	
	
	日平均
	1.34
	230224
	100
	1.34
	达标

	
	
	年平均
	0.149
	平均值
	50
	0.3
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	17.9
	23032518
	250
	7.17
	达标

	
	
	日平均
	9.21
	230213
	100
	9.21
	达标

	
	
	年平均
	1.37
	平均值
	50
	2.75
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	4.59
	23110524
	250
	1.84
	达标

	
	
	日平均
	0.925
	231203
	100
	0.93
	达标

	
	
	年平均
	0.078
	平均值
	50
	0.16
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	3.12
	23102219
	250
	1.25
	达标

	
	
	日平均
	0.307
	231222
	100
	0.31
	达标

	
	
	年平均
	0.0425
	平均值
	50
	0.09
	达标

	16
	网格
	1小时
	131
	23081303
	250
	52.28
	达标

	
	
	日平均
	8.49
	230919
	100
	8.49
	达标

	
	
	年平均
	1.71
	平均值
	50
	3.43
	达标


由表5-24可知，项目正常排放情况下，预测点NOx1h平均、24h平均及年平均贡献质量浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-18  正常工况NOx 1h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-19  正常工况NOx24h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-20  正常工况NOx年均贡献浓度图  单位：μg/m3
⑤PM2.5环境空气贡献值预测结果见表5-23
表5-23  PM2.5环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	26.4
	23081024
	225
	11.74
	达标

	
	
	日平均
	1.46
	231016
	75
	1.95
	达标

	
	
	年平均
	0.469
	平均值
	35
	1.34
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	9.55
	23061404
	225
	4.25
	达标

	
	
	日平均
	0.933
	231130
	75
	1.24
	达标

	
	
	年平均
	0.24
	平均值
	35
	0.69
	达标

	3
	何官
	1小时
	7.65
	23060723
	225
	3.4
	达标

	
	
	日平均
	0.674
	230425
	75
	0.9
	达标

	
	
	年平均
	0.152
	平均值
	35
	0.43
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	13.5
	23092104
	225
	5.99
	达标

	
	
	日平均
	0.559
	230709
	75
	0.75
	达标

	
	
	年平均
	0.244
	平均值
	35
	0.7
	达标

	5
	新寨
	1小时
	18
	23112618
	225
	8
	达标

	
	
	日平均
	0.832
	231205
	75
	1.11
	达标

	
	
	年平均
	0.215
	平均值
	35
	0.61
	达标

	6
	西苗
	1小时
	8.53
	23072220
	225
	3.79
	达标

	
	
	日平均
	0.539
	231228
	75
	0.72
	达标

	
	
	年平均
	0.145
	平均值
	35
	0.41
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	5.35
	23041823
	225
	2.38
	达标

	
	
	日平均
	0.136
	230404
	75
	0.18
	达标

	
	
	年平均
	0.0359
	平均值
	35
	0.1
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	7.3
	23061023
	225
	3.25
	达标

	
	
	日平均
	0.488
	230317
	75
	0.65
	达标

	
	
	年平均
	0.103
	平均值
	35
	0.29
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	8.27
	23072619
	225
	3.68
	达标

	
	
	日平均
	0.654
	231015
	75
	0.87
	达标

	
	
	年平均
	0.178
	平均值
	35
	0.51
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	8.07
	23081703
	225
	3.59
	达标

	
	
	日平均
	0.138
	231213
	75
	0.18
	达标

	
	
	年平均
	0.037
	平均值
	35
	0.11
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	5.82
	23061105
	225
	2.59
	达标

	
	
	日平均
	0.16
	230420
	75
	0.21
	达标

	
	
	年平均
	0.0396
	平均值
	35
	0.11
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	7.64
	23060803
	225
	3.4
	达标

	
	
	日平均
	0.694
	230827
	75
	0.93
	达标

	
	
	年平均
	0.151
	平均值
	35
	0.43
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	19.6
	23090707
	225
	8.73
	达标

	
	
	日平均
	5.76
	231008
	75
	7.67
	达标

	
	
	年平均
	2.2
	平均值
	35
	6.29
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	5.77
	23082824
	225
	2.57
	达标

	
	
	日平均
	0.303
	230828
	75
	0.4
	达标

	
	
	年平均
	0.0787
	平均值
	35
	0.22
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	4.44
	23082022
	225
	1.97
	达标

	
	
	日平均
	0.233
	230531
	75
	0.31
	达标

	
	
	年平均
	0.0534
	平均值
	35
	0.15
	达标

	16
	网格
	1小时
	81.2
	23061104
	225
	36.09
	达标

	
	
	日平均
	4.61
	230706
	75
	6.15
	达标

	
	
	年平均
	1.3
	平均值
	35
	3.71
	达标


由表5-23可知，项目正常排放情况下，预测点PM2.51h平均、24h平均及年平均贡献质量浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-21  正常工况PM2.5 1h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-22  正常工况PM2.5 24h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-23  正常工况PM2.5年均贡献浓度图  单位：μg/m3
⑥二甲苯环境空气贡献值预测结果见表5-24。
表5-24  二甲苯环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	4.15
	23081024
	200000
	0
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	1.27
	23052405
	200000
	0
	达标

	3
	何官
	1小时
	0.876
	23010503
	200000
	0
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	1.8
	23041007
	200000
	0
	达标

	5
	新寨
	1小时
	1.36
	23041605
	200000
	0
	达标

	6
	西苗
	1小时
	0.799
	23072220
	200000
	0
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	0.741
	23032105
	200000
	0
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	0.899
	23102606
	200000
	0
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	0.978
	23071923
	200000
	0
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	0.813
	23081703
	200000
	0
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	0.927
	23032105
	200000
	0
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	1.01
	23102606
	200000
	0
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	2.35
	23090707
	200000
	0
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	0.709
	23060603
	200000
	0
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	0.347
	23122824
	200000
	0
	达标

	16
	网格
	1小时
	14.6
	23061104
	200000
	0.01
	达标


由表5-24可知，项目正常排放情况下，预测点二甲苯1h平均贡献质量浓度最大值均达到HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》（附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值）标准。
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图5-24  正常工况二甲苯1h贡献浓度图  单位：μg/m3
⑦NMHC环境空气贡献值预测结果见表5-25。
表5-25  NMHC环境空气贡献值预测结果一览表

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(μg/m3)
	占标率%
	是否超标

	1
	丫口寨
	1小时
	26.7
	23041107
	2000
	1.33
	达标

	
	
	日平均
	7.57
	230508
	2000
	0.38
	达标

	
	
	年平均
	1.2
	平均值
	2000
	0.06
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	22.2
	23102908
	2000
	1.11
	达标

	
	
	日平均
	5.83
	231218
	2000
	0.29
	达标

	
	
	年平均
	0.936
	平均值
	2000
	0.05
	达标

	3
	何官
	1小时
	22.9
	23110408
	2000
	1.15
	达标

	
	
	日平均
	4.85
	231115
	2000
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	0.592
	平均值
	2000
	0.03
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	33.4
	23031621
	2000
	1.67
	达标

	
	
	日平均
	8.49
	231122
	2000
	0.42
	达标

	
	
	年平均
	1.61
	平均值
	2000
	0.08
	达标

	5
	新寨
	1小时
	35.9
	23062002
	2000
	1.8
	达标

	
	
	日平均
	5.47
	231016
	2000
	0.27
	达标

	
	
	年平均
	0.713
	平均值
	2000
	0.04
	达标

	6
	西苗
	1小时
	20.4
	23120908
	2000
	1.02
	达标

	
	
	日平均
	3.14
	231124
	2000
	0.16
	达标

	
	
	年平均
	0.505
	平均值
	2000
	0.03
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	14.3
	23060502
	2000
	0.72
	达标

	
	
	日平均
	2.31
	230605
	2000
	0.12
	达标

	
	
	年平均
	0.179
	平均值
	2000
	0.01
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	15.6
	23071520
	2000
	0.78
	达标

	
	
	日平均
	3.56
	230608
	2000
	0.18
	达标

	
	
	年平均
	0.437
	平均值
	2000
	0.02
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	25.1
	23041107
	2000
	1.25
	达标

	
	
	日平均
	4.07
	230507
	2000
	0.2
	达标

	
	
	年平均
	0.663
	平均值
	2000
	0.03
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	14.2
	23091202
	2000
	0.71
	达标

	
	
	日平均
	1.61
	230403
	2000
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	0.242
	平均值
	2000
	0.01
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	15.2
	23060502
	2000
	0.76
	达标

	
	
	日平均
	2.47
	230605
	2000
	0.12
	达标

	
	
	年平均
	0.197
	平均值
	2000
	0.01
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	18.4
	23110408
	2000
	0.92
	达标

	
	
	日平均
	4.79
	230912
	2000
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	0.605
	平均值
	2000
	0.03
	达标

	13
	吉利集团内
	1小时
	36.2
	23110517
	2000
	1.81
	达标

	
	
	日平均
	15.4
	230718
	2000
	0.77
	达标

	
	
	年平均
	3.73
	平均值
	2000
	0.19
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	1小时
	12.6
	23041518
	2000
	0.63
	达标

	
	
	日平均
	2.79
	230102
	2000
	0.14
	达标

	
	
	年平均
	0.373
	平均值
	2000
	0.02
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	1小时
	9.93
	23020309
	2000
	0.5
	达标

	
	
	日平均
	1.49
	230203
	2000
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	0.201
	平均值
	2000
	0.01
	达标

	16
	网格
	1小时
	315
	23072124
	2000
	15.74
	达标

	
	
	日平均
	29.3
	230712
	2000
	1.47
	达标

	
	
	年平均
	7.17
	平均值
	2000
	0.36
	达标


由表5-25可知，项目正常排放情况下，预测点NMHC1h、24h、年平均贡献质量浓度最大值均达到《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。
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图5-25  正常工况NMHC1h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-26  正常工况NMHC24h贡献浓度图  单位：μg/m3
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图5-27  正常工况NMHC年均贡献浓度图  单位：μg/m3
⑵项目正常工况下环境空气叠加值预测结果

①SO2叠加值预测结果

正常排放时，SO2叠加环境质量保证率日均及年平均质量浓度见表5-26。

表5-26  SO2叠加值预测结果

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m3)
	叠加背景后的浓度(μg/m3)
	评价标准(μg/m3）
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	丫口寨
	日平均
	1.44E-04
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	4.22E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	2
	肖家坡
	日平均
	3.43E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	3.11E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	3
	何官
	日平均
	2.86E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	2.01E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	4
	摆岗坡
	日平均
	8.11E-04
	230201
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	5.01E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	5
	新寨
	日平均
	1.76E-04
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	3.01E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	6
	西苗
	日平均
	8.49E-05
	230109
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	1.57E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	7
	金华镇
	日平均
	6.77E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	4.84E-05
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	8
	三甫村
	日平均
	1.53E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	1.38E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	9
	芭萝寨
	日平均
	3.43E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	2.00E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	10
	沙锅寨
	日平均
	1.34E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	5.84E-05
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	日平均
	8.20E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	5.35E-05
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	日平均
	2.96E-05
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	2.05E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	13
	吉利集团内
	日平均
	5.88E-04
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	1.86E-03
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.7
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	日平均
	6.68E-06
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	1.10E-04
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	日平均
	9.54E-06
	230129
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	6.49E-05
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.69
	达标

	16
	网格
	日平均
	1.19E-03
	230109
	14
	14
	150
	9.33
	达标

	
	
	年平均
	2.21E-03
	平均值
	5.22
	5.22
	60
	8.7
	达标


由表5-26可知，项目正常排放情况下，各预测点SO2保证率日均及年平均叠加后质量浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-28 正常工况SO2叠加环境质量保证率日均浓度图  单位：μg/m3
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图5-29  正常工况SO2叠加环境质量年均浓度图  单位：μg/m3
②NO2叠加值预测结果

正常排放时，NO2叠加环境质量保证率日均及年平均质量浓度见表5-27。

表5-27  NO2叠加值预测结果

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m3)
	叠加背景后的浓度(μg/m3)
	评价标准(μg/m3）
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	丫口寨
	日平均
	0.923
	231113
	53
	53.9
	80
	67.4
	达标

	
	
	年平均
	0.253
	平均值
	14.2
	14.4
	40
	36.06
	达标

	2
	肖家坡
	日平均
	0.413
	231113
	53
	53.4
	80
	66.77
	达标

	
	
	年平均
	0.193
	平均值
	14.2
	14.4
	40
	35.91
	达标

	3
	何官
	日平均
	0.0276
	231113
	53
	53
	80
	66.28
	达标

	
	
	年平均
	0.13
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.75
	达标

	4
	摆岗坡
	日平均
	0.219
	231113
	53
	53.2
	80
	66.52
	达标

	
	
	年平均
	0.346
	平均值
	14.2
	14.5
	40
	36.29
	达标

	5
	新寨
	日平均
	0.603
	231113
	53
	53.6
	80
	67
	达标

	
	
	年平均
	0.165
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.84
	达标

	6
	西苗
	日平均
	0.0173
	231113
	53
	53
	80
	66.27
	达标

	
	
	年平均
	0.0854
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.64
	达标

	7
	金华镇
	日平均
	0.0127
	231113
	53
	53
	80
	66.27
	达标

	
	
	年平均
	0.0313
	平均值
	14.2
	14.2
	40
	35.5
	达标

	8
	三甫村
	日平均
	0.0147
	231113
	53
	53
	80
	66.27
	达标

	
	
	年平均
	0.0889
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.65
	达标

	9
	芭萝寨
	日平均
	0.359
	231113
	53
	53.4
	80
	66.7
	达标

	
	
	年平均
	0.121
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.73
	达标

	10
	沙锅寨
	日平均
	0.012
	231113
	53
	53
	80
	66.27
	达标

	
	
	年平均
	0.0388
	平均值
	14.2
	14.2
	40
	35.52
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	日平均
	0.015
	231113
	53
	53
	80
	66.27
	达标

	
	
	年平均
	0.0347
	平均值
	14.2
	14.2
	40
	35.51
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	日平均
	0.025
	231113
	53
	53
	80
	66.28
	达标

	
	
	年平均
	0.134
	平均值
	14.2
	14.3
	40
	35.76
	达标

	13
	吉利集团内
	日平均
	3.7
	231113
	53
	56.7
	80
	70.88
	达标

	
	
	年平均
	1.24
	平均值
	14.2
	15.4
	40
	38.52
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	日平均
	0.0829
	231113
	53
	53.1
	80
	66.35
	达标

	
	
	年平均
	0.0702
	平均值
	14.2
	14.2
	40
	35.6
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	日平均
	0.0264
	231113
	53
	53
	80
	66.28
	达标

	
	
	年平均
	0.0383
	平均值
	14.2
	14.2
	40
	35.52
	达标

	16
	网格
	日平均
	2.27
	231113
	53
	55.3
	80
	69.09
	达标

	
	
	年平均
	1.54
	平均值
	14.2
	15.7
	40
	39.28
	达标


由表6-30可知，项目正常排放情况下，各预测点NO2保证率日均及年平均叠加后质量浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。

[image: image42.png]0002 000T 000T- 0002




图5-30 正常工况NO2叠加环境质量保证率日均浓度图  单位：μg/m3
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图5-31 正常工况NO2叠加环境质量年均浓度图  单位：μg/m3
③PM10叠加值预测结果

正常排放时，PM10叠加环境质量保证率日均及年平均质量浓度见表5-28。

表5-28  PM2.5叠加值预测结果

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m3)
	叠加背景后的浓度(μg/m3)
	评价标准(μg/m3）
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	丫口寨
	日平均
	0.0801
	230408
	75
	75.1
	150
	50.05
	达标

	
	
	年平均
	0.577
	平均值
	37.3
	37.9
	70
	54.09
	达标

	2
	肖家坡
	日平均
	0.574
	230408
	75
	75.6
	150
	50.38
	达标

	
	
	年平均
	0.298
	平均值
	37.3
	37.6
	70
	53.69
	达标

	3
	何官
	日平均
	0.0706
	230408
	75
	75.1
	150
	50.05
	达标

	
	
	年平均
	0.19
	平均值
	37.3
	37.5
	70
	53.53
	达标

	4
	摆岗坡
	日平均
	0.389
	230408
	75
	75.4
	150
	50.26
	达标

	
	
	年平均
	0.313
	平均值
	37.3
	37.6
	70
	53.71
	达标

	5
	新寨
	日平均
	0.0125
	230408
	75
	75
	150
	50.01
	达标

	
	
	年平均
	0.275
	平均值
	37.3
	37.6
	70
	53.66
	达标

	6
	西苗
	日平均
	0.0109
	230408
	75
	75
	150
	50.01
	达标

	
	
	年平均
	0.181
	平均值
	37.3
	37.5
	70
	53.52
	达标

	7
	金华镇
	日平均
	0.0445
	230408
	75
	75
	150
	50.03
	达标

	
	
	年平均
	0.0448
	平均值
	37.3
	37.3
	70
	53.33
	达标

	8
	三甫村
	日平均
	0.0806
	230408
	75
	75.1
	150
	50.05
	达标

	
	
	年平均
	0.128
	平均值
	37.3
	37.4
	70
	53.45
	达标

	9
	芭萝寨
	日平均
	0.0474
	230408
	75
	75
	150
	50.03
	达标

	
	
	年平均
	0.22
	平均值
	37.3
	37.5
	70
	53.58
	达标

	10
	沙锅寨
	日平均
	0.0467
	230408
	75
	75
	150
	50.03
	达标

	
	
	年平均
	0.0468
	平均值
	37.3
	37.3
	70
	53.33
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	日平均
	0.0486
	230408
	75
	75
	150
	50.03
	达标

	
	
	年平均
	0.0494
	平均值
	37.3
	37.3
	70
	53.33
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	日平均
	0.118
	230109
	75
	75.1
	150
	50.08
	达标

	
	
	年平均
	0.188
	平均值
	37.3
	37.5
	70
	53.53
	达标

	13
	吉利集团内
	日平均
	6.23
	231113
	72
	78.2
	150
	52.16
	达标

	
	
	年平均
	2.69
	平均值
	37.3
	40
	70
	57.11
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	日平均
	0.0649
	230109
	75
	75.1
	150
	50.04
	达标

	
	
	年平均
	0.0983
	平均值
	37.3
	37.4
	70
	53.4
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	日平均
	0.00908
	230408
	75
	75
	150
	50.01
	达标

	
	
	年平均
	0.0667
	平均值
	37.3
	37.4
	70
	53.36
	达标

	16
	网格
	日平均
	2.31
	231202
	74
	76.3
	150
	50.87
	达标

	
	
	年平均
	1.59
	平均值
	37.3
	38.9
	70
	55.53
	达标


由表5-28可知，项目正常排放情况下，各预测点PM10保证率日均及年平均叠加后质量浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-32  正常工况PM10叠加环境质量保证率日均浓度图  单位：μg/m3
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图5-33  正常工况PM10叠加环境质量年均浓度图  单位：μg/m3
④NOx叠加值预测结果

正常排放时，NOx叠加环境质量保证率日均及年平均质量浓度见表5-29。

表5-29  NOx叠加值预测结果

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m3)
	叠加背景后的浓度(μg/m3)
	评价标准(μg/m3）
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	丫口寨
	日平均
	1.03
	231113
	58.9
	59.9
	100
	59.92
	达标

	
	
	年平均
	0.281
	平均值
	15.7
	16
	50
	32.01
	达标

	2
	肖家坡
	日平均
	0.459
	231113
	58.9
	59.3
	100
	59.35
	达标

	
	
	年平均
	0.214
	平均值
	15.7
	15.9
	50
	31.88
	达标

	3
	何官
	日平均
	0.0307
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.92
	达标

	
	
	年平均
	0.144
	平均值
	15.7
	15.9
	50
	31.74
	达标

	4
	摆岗坡
	日平均
	0.244
	231113
	58.9
	59.1
	100
	59.13
	达标

	
	
	年平均
	0.385
	平均值
	15.7
	16.1
	50
	32.22
	达标

	5
	新寨
	日平均
	0.67
	231113
	58.9
	59.6
	100
	59.56
	达标

	
	
	年平均
	0.183
	平均值
	15.7
	15.9
	50
	31.82
	达标

	6
	西苗
	日平均
	0.0193
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.91
	达标

	
	
	年平均
	0.0949
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.64
	达标

	7
	金华镇
	日平均
	0.0141
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.9
	达标

	
	
	年平均
	0.0348
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.52
	达标

	8
	三甫村
	日平均
	0.0163
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.91
	达标

	
	
	年平均
	0.0988
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.65
	达标

	9
	芭萝寨
	日平均
	0.398
	231113
	58.9
	59.3
	100
	59.29
	达标

	
	
	年平均
	0.134
	平均值
	15.7
	15.9
	50
	31.72
	达标

	10
	沙锅寨
	日平均
	0.0133
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.9
	达标

	
	
	年平均
	0.0431
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.54
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	日平均
	0.0167
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.91
	达标

	
	
	年平均
	0.0385
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.53
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	日平均
	0.0278
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.92
	达标

	
	
	年平均
	0.149
	平均值
	15.7
	15.9
	50
	31.75
	达标

	13
	吉利集团内
	日平均
	4.11
	231113
	58.9
	63
	100
	63
	达标

	
	
	年平均
	1.37
	平均值
	15.7
	17.1
	50
	34.2
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	日平均
	0.0921
	231113
	58.9
	59
	100
	58.98
	达标

	
	
	年平均
	0.078
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.61
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	日平均
	0.0293
	231113
	58.9
	58.9
	100
	58.92
	达标

	
	
	年平均
	0.0425
	平均值
	15.7
	15.8
	50
	31.54
	达标

	16
	网格
	日平均
	2.53
	231113
	58.9
	61.4
	100
	61.42
	达标

	
	
	年平均
	1.71
	平均值
	15.7
	17.4
	50
	34.88
	达标


由表5-29可知，项目正常排放情况下，各预测点NOx保证率日均及年平均叠加后质量浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-34  正常工况NOx 叠加环境质量保证率日均浓度图  单位：μg/m3
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图5-35 正常工况NOx 叠加环境质量年均浓度图  单位：μg/m3
⑤PM2.5叠加值预测结果

正常排放时，PM2.5叠加环境质量保证率日均及年平均质量浓度见表5-30。

表5-30  PM2.5叠加值预测结果

	序号
	点名称
	浓度类型
	浓度增量(μg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	背景浓度(μg/m3)
	叠加背景后的浓度(μg/m3)
	评价标准(μg/m3）
	占标率%(叠加背景以后)
	是否超标

	1
	丫口寨
	日平均
	1.38
	230514
	45
	46.4
	75
	61.84
	达标

	
	
	年平均
	0.469
	平均值
	20.4
	20.8
	35
	59.53
	达标

	2
	肖家坡
	日平均
	0.165
	230114
	46
	46.2
	75
	61.55
	达标

	
	
	年平均
	0.24
	平均值
	20.4
	20.6
	35
	58.88
	达标

	3
	何官
	日平均
	0.786
	230114
	46
	46.8
	75
	62.38
	达标

	
	
	年平均
	0.152
	平均值
	20.4
	20.5
	35
	58.63
	达标

	4
	摆岗坡
	日平均
	0.235
	230126
	46
	46.2
	75
	61.65
	达标

	
	
	年平均
	0.244
	平均值
	20.4
	20.6
	35
	58.89
	达标

	5
	新寨
	日平均
	0.0423
	230126
	46
	46
	75
	61.39
	达标

	
	
	年平均
	0.215
	平均值
	20.4
	20.6
	35
	58.8
	达标

	6
	西苗
	日平均
	0.0234
	230126
	46
	46
	75
	61.36
	达标

	
	
	年平均
	0.145
	平均值
	20.4
	20.5
	35
	58.61
	达标

	7
	金华镇
	日平均
	0.0506
	230126
	46
	46.1
	75
	61.4
	达标

	
	
	年平均
	0.0359
	平均值
	20.4
	20.4
	35
	58.29
	达标

	8
	三甫村
	日平均
	0.268
	230114
	46
	46.3
	75
	61.69
	达标

	
	
	年平均
	0.103
	平均值
	20.4
	20.5
	35
	58.49
	达标

	9
	芭萝寨
	日平均
	0.0543
	230126
	46
	46.1
	75
	61.41
	达标

	
	
	年平均
	0.178
	平均值
	20.4
	20.5
	35
	58.7
	达标

	10
	沙锅寨
	日平均
	0.0276
	230126
	46
	46
	75
	61.37
	达标

	
	
	年平均
	0.037
	平均值
	20.4
	20.4
	35
	58.3
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	日平均
	0.0555
	230126
	46
	46.1
	75
	61.41
	达标

	
	
	年平均
	0.0396
	平均值
	20.4
	20.4
	35
	58.31
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	日平均
	0.54
	230114
	46
	46.5
	75
	62.05
	达标

	
	
	年平均
	0.151
	平均值
	20.4
	20.5
	35
	58.62
	达标

	13
	吉利集团内
	日平均
	1.57
	231119
	47
	48.6
	75
	64.77
	达标

	
	
	年平均
	2.2
	平均值
	20.4
	22.6
	35
	64.48
	达标

	14
	蒿芝村居民点
	日平均
	0.0805
	230114
	46
	46.1
	75
	61.44
	达标

	
	
	年平均
	0.0787
	平均值
	20.4
	20.4
	35
	58.42
	达标

	15
	青山村（百花湖）
	日平均
	0.0139
	230126
	46
	46
	75
	61.35
	达标

	
	
	年平均
	0.0534
	平均值
	20.4
	20.4
	35
	58.34
	达标

	16
	网格
	日平均
	0.615
	230413
	47
	47.6
	75
	63.49
	达标

	
	
	年平均
	1.3
	平均值
	20.4
	21.7
	35
	61.9
	达标


由表5-30可知，项目正常排放情况下，各预测点PM2.5保证率日均及年平均叠加后质量浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。
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图5-36  正常工况PM2.5叠加环境质量保证率日均浓度图  单位：μg/m3
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图5-37  正常工况PM2.5叠加环境质量年均浓度图  单位：μg/m3
⑶项目非正常工况下环境空气贡献值预测结果

①电泳废气NMHC非正常排放1小时平均浓度贡献值预测结果见表5-31。
表5-31  NMHC非正常工况污染物1小时平均浓度贡献值

	序号
	敏感点

名称
	平均时段
	最大贡献值(µg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(µg/m3)
	占标率%
	达标

情况

	1
	丫口寨
	1小时
	12.4
	23091422
	2000
	0.62
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	8.27
	23120208
	2000
	0.41
	达标

	3
	何官
	1小时
	7.6
	23042503
	2000
	0.38
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	16.2
	23092104
	2000
	0.81
	达标

	5
	新寨
	1小时
	25.4
	23101624
	2000
	1.27
	达标

	6
	西苗
	1小时
	8.05
	23103017
	2000
	0.4
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	6.11
	23032104
	2000
	0.31
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	7.87
	23010503
	2000
	0.39
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	7.22
	23021008
	2000
	0.36
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	5.12
	23070822
	2000
	0.26
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	6.79
	23041823
	2000
	0.34
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	8.45
	23010517
	2000
	0.42
	达标

	13
	鉴湖路
	1小时
	3.01
	23081005
	2000
	0.15
	达标

	14
	网格
	1小时
	111
	23081303
	2000
	5.56
	达标


由表5-31可知，非正常工况下电泳废气排放，丫口寨、肖家坡、何官等敏感点以及预测范围内网格点NMHC最大落地浓度1小时平均浓度贡献值均未超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。

②小件工序废气NMHC、二甲苯非正常排放1小时平均浓度贡献值预测结果见表5-32及表5-33。
表5-32  NMHC非正常工况污染物1小时平均浓度贡献值

	序号
	敏感点

名称
	平均时段
	最大贡献值(µg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(µg/m3)
	占标率%
	达标

情况

	1
	丫口寨
	1小时
	497
	23053020
	2000
	24.84
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	150
	23061021
	2000
	7.48
	达标

	3
	何官
	1小时
	128
	23071821
	2000
	6.41
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	333
	23092104
	2000
	16.67
	达标

	5
	新寨
	1小时
	668
	23051324
	2000
	33.39
	达标

	6
	西苗
	1小时
	204
	23080419
	2000
	10.21
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	97
	23041823
	2000
	4.85
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	118
	23060803
	2000
	5.92
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	176
	23060220
	2000
	8.81
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	143
	23081703
	2000
	7.17
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	106
	23041823
	2000
	5.29
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	120
	23062220
	2000
	6.02
	达标

	13
	鉴湖路
	1小时
	63.6
	23053124
	2000
	3.18
	达标

	14
	网格
	1小时
	3540
	23053020
	2000
	177.22
	超标


表5-33  二甲苯非正常工况污染物1小时平均浓度贡献值

	序号
	敏感点

名称
	平均时段
	最大贡献值(µg/m3)
	出现时间(YYMMDDHH)
	评价标准(µg/m3)
	占标率%
	达标

情况

	1
	丫口寨
	1小时
	0.247
	23053020
	200
	0.12
	达标

	2
	肖家坡
	1小时
	0.0745
	23061021
	200
	0.04
	达标

	3
	何官
	1小时
	0.0639
	23071821
	200
	0.03
	达标

	4
	摆岗坡
	1小时
	0.166
	23092104
	200
	0.08
	达标

	5
	新寨
	1小时
	0.333
	23051324
	200
	0.17
	达标

	6
	西苗
	1小时
	0.102
	23080419
	200
	0.05
	达标

	7
	金华镇
	1小时
	0.0483
	23041823
	200
	0.02
	达标

	8
	三甫村
	1小时
	0.059
	23060803
	200
	0.03
	达标

	9
	芭萝寨
	1小时
	0.0877
	23060220
	200
	0.04
	达标

	10
	沙锅寨
	1小时
	0.0714
	23081703
	200
	0.04
	达标

	11
	观山湖区金华小学
	1小时
	0.0527
	23041823
	200
	0.03
	达标

	12
	观山湖区何官小学
	1小时
	0.06
	23062220
	200
	0.03
	达标

	13
	鉴湖路
	1小时
	0.0317
	23053124
	200
	0.02
	达标

	14
	网格
	1小时
	1.77
	23053020
	200
	0.88
	达标


由表5-32可知，非正常工况下，丫口寨、肖家坡、何官等敏感点NMHC最大落地浓度1小时平均浓度贡献值均未超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。预测范围内网格点NMHC最大落地浓度1小时平均浓度贡献值均超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准，其余预测点达标。

由表5-33可知，非正常工况下，丫口寨、肖家坡、何官等敏感点以及预测范围内网格点二甲苯最大落地浓度1小时平均浓度贡献值均未超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。

5.5.12大气环境防护距离

根据前文预测结果，正常工况下，项目各污染物贡献浓度及叠加浓度值均未超标，因此拟建项目可不设大气环境防护距离。

5.6工程污染物排放量核算

5.6.1项目大气污染物正常工况排放量核算

⑴项目有组织排放核算见表5-34

表5-34  项目大气污染物有组织排放量核算一览表

	排气筒编号
	车间
	污染源
	污染物
	新增排放浓度(mg/m3)
	新增排放速率(kg/h)
	核算新增年排放量（t/a）

	1
	涂装车间
	电泳废气
	VOCs
	
	
	

	2
	
	电泳烘干炉燃烧尾气
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	
	NO2
	
	
	

	
	
	
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	3
	
	喷胶烘胶废气
	VOCs
	
	
	

	
	
	天然气烘干炉尾气
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	
	NO2
	
	
	

	
	
	
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	4
	
	PVC喷胶室UBS排风
	VOCs
	
	
	

	5
	
	色漆喷涂废气
	VOCs
	
	
	

	6
	
	色漆烘干废气
	VOCs
	
	
	

	7
	
	SSD补胶废气
	VOCs
	
	
	

	8
	
	清漆喷涂废气
	VOCs
	
	
	

	9
	
	清漆烘干废气
	SO2
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	

	
	
	
	NO2
	
	
	

	
	
	
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	10
	
	点修补废气
	VOCs
	
	
	

	11
	
	注蜡工位粉尘
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	12、13
	
	修饰线打磨粉尘
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	14
	小件车间
	喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气、RTO燃烧装置尾气、天然气烘干炉尾气
	二甲苯
	
	
	

	
	
	
	VOCs
	
	
	

	
	
	
	PM10
	
	
	

	
	
	
	PM2.5
	
	
	

	有组织排放总计
	VOCs
	

	
	SO2
	

	
	NOx
	

	
	NO2
	

	
	PM10
	

	
	PM2.5
	

	
	二甲苯
	


⑵项目无组织排放量核算见表5-35

表5-35  本项目大气污染物无组织排放量核算一览表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（mg/m3）
	

	1
	W1
	焊装烟尘
	颗粒物
	经设备自带净化器进行除尘处理后采用屋顶风机换气
	厂界执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
	厂界：1.0
	0.7

	无组织排放总计
	颗粒物
	0.7


5.6.2项目大气污染源非正常排放量核算

项目大气污染源非正常排放量核算结果见表5-36。

表5-36  大气污染源非正常排放量核算表

	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续时间/h
	年发生频次/年
	应对措施

	1
	电泳废气
	电泳废气送直燃式焚烧炉燃烧处理，假设由于直燃式焚烧炉失效，电泳废气未经处理直接通过20m排气筒（序号1）排放
	VOCs
	2.41
	1
	1
	定期对设备维护，避免事故发生

	2
	小件工序废气
	小件工序废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m排气筒（序号14）排放，假设由于小件车间喷漆室与RTO燃烧装置发生故障，电泳废气未经处理直接通过排气筒排放
	VOCs
	38.91
	1
	1
	定期对设备维护，避免事故发生

	
	
	
	二甲苯
	19.38
	
	
	


5.7大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见表5-37。

表5-37  项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km(
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOX

排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx
其他污染物：TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、氨

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类和二类区□

	
	评价基准年
	2021年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区□

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL

2000□
	EDMS/

AEDT □
	CALPUFF

□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长=50km□
	边长=5~50km(
	边长=5km☑

	
	预测因子
	SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、二甲苯
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年平均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%☑

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（1）h
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率

＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	无组织监测因子：粉尘

有组织监测因子：粉尘、二甲苯、非甲烷总烃、SO2、NOx
	无组织废气监测 (
有组织废气监测 (
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子SO2、NOx、PM10、PM2.5、TSP、二甲苯、非甲烷总烃
	监测点位数：1
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受(    不可以接受□

	
	大气环境

防护距离
	/

	
	污染源年排放量
	VOCs：89.96t、SO2：0.016t、NOx：13.12t、NO2：11.808t、PM10：10.102t、PM2.5：7.577t、二甲苯：0.454t

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


5.8大气污染防治措施

5.8.1施工期

施工期的大气污染源主要为建筑材料运输、卸载时扬尘；物料临时堆放产生的风蚀扬尘；车间内部场地改造、设备安装钻孔产生扬尘；运输车辆排放的尾气。

施工场地定期洒水，防治扬尘产生；建筑运输低速行驶、卸载降低落差；物料堆放用篷布覆盖等措施抑尘。

场地进出口设置车辆清洗池，对车身及车轮进行冲洗，并对运输渣土的车辆采取遮盖措施，严防渣土运输过程中随处洒落随风造成运输道路两侧的环境空气污染。

物料运输车辆采用尾气符合国家环保标准的车辆，对车辆和机械设备进行定时维护、修理，减少车辆及机械设备的尾气的排放。

采取上述措施后，施工厂界颗粒物排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织浓度限值。

5.8.2营运期

本项目有组织废气主要有涂装工序喷漆烘干废气、喷漆、补漆过程中产生的漆雾及NMHC、二甲苯等；无组织废气包含焊装工序产生的焊装烟尘和注蜡粉尘。本项目全厂废气产生及收集、处理系统整理见表5-38。

表5-38  废气产生、治理及排放情况表
	序号
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	排放类型
	执行标准

	1
	焊装烟尘
	颗粒物
	经设备自带净化器进行除尘处理，捕集效率为90%，除尘器净化效率95%。后采用屋顶风机换气
	无组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

	2
	电泳废气
	VOCs
	送直燃式焚烧炉燃烧处理后经20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	3
	电泳燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	电泳线烘干热风炉采用天然气做燃料，污染物产生浓度较低，直接经20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	4
	PVC喷胶烘干废气
	VOCs
	经密封胶焚烧炉焚烧后由20m排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	5
	喷胶线燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	喷胶线烘干热风炉采用天然气做燃料，污染物产生浓度较低，直接经20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	6
	喷胶室UBS自动涂胶废气
	VOCs
	废气经收集后由20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	7
	色漆喷涂废气
	VOCs
	喷漆室漆雾捕捉经过转轮式吸附床低温触媒氧化后进入RTO焚烧处理再由40m高排气筒排放（大涂烟囱1#）
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	8
	色漆闪干废气
	VOCs
	废气经收集后由20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	9
	SSD补胶废气
	VOCs
	废气经收集后由20m高排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	10
	清漆喷涂废气
	VOCs
	漆雾捕捉后经过转轮式吸附床低温触媒氧化后进入RTO燃烧装置处理后由40m高排气筒排放（大涂烟囱2#）
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	11
	清漆燃气烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx和颗粒物
	面漆烘干废气送入面漆线废气焚烧炉处理，燃烧温度控制在800℃左右，焚烧处理后经20m高排气筒（面漆焚烧炉排气筒）排放。
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	12
	点修补废气
	VOCs
	经过滤棉过滤后20m排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	13
	注蜡粉尘
	颗粒物
	经过滤棉过滤后20m排气筒（注蜡线排气筒）排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	14
	修饰线打磨粉尘
	颗粒物
	经过滤棉过滤后20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	15
	电泳打磨粉尘
	颗粒物
	打磨采用设备自带过滤棉后（处理效率80%）车间内无组织排放，车间采用屋顶风机换气
	无组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

	16
	小件工序废气
	二甲苯、VOCs和颗粒物
	小件车间产生废气主要为喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气、RTO燃烧装置尾气、天然气烘干炉尾气，废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m（小涂烟囱）排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	17
	总装车间测试尾气1
	NOx、非甲烷总烃
	收集后引至排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#高度8m）排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	18
	总装车间测试尾气2
	NOx、非甲烷总烃
	收集后引至排气筒（尾气排气筒5#高度15m）排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求

	19
	补漆喷蜡废气
	VOCs
	集气罩收集后经过滤棉过滤后由20m排气筒排放
	有组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求


5.9小结

5.9.1环境质量现状

根据2023年1~12月贵阳市各区（市、县、开发区）环境空气质量排名表，2023年区域内污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO日均值第95百分位数年度平均值、O3日最大8小时值第90百分位数年度平均值满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准，项目所在区域为达标区。

吉利集团生活区（A1）、蒿芝村居民点（A2）及青山村（A3）补充监测点各监测项目的1小时平均浓度值的最大占标率为2%~98%，24小时平均浓度值的最大占标率为4%~97%。吉利集团生活区（A1）及蒿芝村居民点（A2）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（含修改单）二级标准及参考标准限值。青山村（A3）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》（含修改单）一级标准及参考标准限值。
5.9.2环境影响预测结果

本项目新增污染源正常排放下，污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率为NOx1h平均浓度贡献值占标率52.28%＜100%。

本项目新增污染源正常排放下，污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率为NOx24h平均浓度贡献值占标率8.49%＜100%。

本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率为PM2.5年均浓度贡献值占标率3.71%＜30%。

本项目正常排放情况下，预测范围内各预测点各污染物的24h平均、年平均叠加现状浓度的最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。

综上，评价认为拟建项目对区域大气环境影响可接受。

5.9.3大气环境防护距离

项目厂界外无超标点，本项目不设置大气环境防护距离。

第六章  地下水环境质量现状及影响评价

6.1评价区区域水文地质概况

项目区域地下水的赋存条件、分布规律以及补径排特征受区域地层岩性、主要构造、地形地貌以及区域最低排泄基准面的控制，项目区一带T1d石灰岩含水层中地下水在地下水分水岭两侧分别向北和南西方向径流，本项目可能影响翁贡泉点（1412）、下枧泉点（1414），本项目还位于百花湖集中式饮用水水源地准保护区以外的径流补给区，因此，项目地下水环境敏感程度为较敏感。本项目属于III类建设项目，故地下水评价等级为三级。

6.2项目区水文地质条件

6.2.1地质概况

6.2.1.1地质构造

规划项目区大地构造位于扬子准地台—黔北台隆—遵义断拱—贵阳复杂构造变形区，川心堡向斜北端东翼，岩层倾向南东130º~140º， 倾角10º~20º。项目场地周围发育三条断层，除白岩断层（F1）规模较大外，其余规模较小。区域主要断层描述见表6-1。断层所在位置可见图3-2。

表6-1 区内主要构造统计表

	编号
	断层名称
	性质及规模
	特征描述

	F1
	白岩断层
	位于项目区东部，近南北向发育的压性、压扭性断层
	发育长度约25km，断层面倾向东，倾角＞70º。断层导致三叠系下统与二叠系上统断层接触

	F2
	西苗断层
	位于项目区北部，为一走向300º左右，长约6km的张扭性断层
	推测断层面倾向南西，倾角约70º，断层发育于二叠系上统地层中

	F3
	芭萝寨断层
	位于项目西部，为一北东~南西向发育的次级压扭性断层
	断层倾向南东，倾角65º~ 70º。属扭性断层，导致二叠系上统与三迭系下统断层接触。断层发育长约3km


6.2.1.2地层岩性

本项目厂区出露的地层为三叠系大冶组（T1d），岩性以中厚层灰岩为主。区域地层岩性由新到老叙述见表6-2。

表6-2 项目场地区域地层岩性简表

	系
	统
	地层名称
	地层代号
	厚度（米）
	主要岩性

	三叠系
	下统
	安顺组
	第三段
	T1a3
	12~68
	灰、浅灰色厚层至块状细至中粒白云 岩，夹角砾状白云岩

	
	
	
	第二段
	T1a2
	115~195
	紫红、肉红、灰黄色薄至中厚层白云岩及溶塌角砾岩

	
	
	
	第一段
	T1a1
	100~204
	灰、浅灰色厚层至块状细至中粒白云岩，偶夹角砾状白云岩

	
	
	大冶组
	T1d
	164~300
	上部为浅灰色中厚层灰岩，夹厚层鲕粒灰岩及少量薄层灰岩；下部浅灰色微至薄层泥质灰岩，夹竹叶状灰岩及少量页岩。

	二叠系
	上统
	长兴组
	P2c
	20~45
	深灰、灰色中厚层燧石灰岩

	
	
	龙潭组
	P2w
	230~300
	杂色页岩、砂岩夹中厚层灰岩及煤层

	
	中统
	茅口组
	P1m
	51-~170
	上部：深灰色中厚层燧石灰岩、薄层硅质岩及泥页岩；

下部：浅灰色厚层及块状灰岩、 白云岩及白云质灰岩。

	
	
	栖霞组
	P1q
	48~180
	深灰色中厚层至块状生物碎屑灰岩、燧石灰岩及白云质灰岩


6.2.1项目区地层含、隔水性

根据含水介质类型及其组合特征，调查区内地下水分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水和基岩裂隙水三种基本类型。各岩组含水特征分述如下：

⑴松散岩类孔隙水

分布于第四系松散岩类地层中，含水性弱，无供水意义。

⑵碎屑岩基岩裂隙水

主要分布于二叠系龙潭组（P2w）砂页岩、泥岩等碎屑岩中。常见泉流量0.3-1L/s，地下水枯季径流模数2.43L/s ·km2，富水性中等。

基岩裂隙水含水层区域上属相对阻水或不透水层。

⑶碳酸盐岩岩溶水

按照含水特征的不同将碳酸盐岩岩溶水进一步划分为碳酸盐岩溶洞裂隙水亚类，其特点是地下水分布不均匀，以岩溶裂隙及溶洞裂隙为主，主要分布于以下含水层中：

①三迭系下统安顺组（T1a）：岩溶泉及地下河较发育，常见泉流量1-10L/s、大泉流量30-100L/s，地下河最大流量682.6L/s，钻孔单位涌水量0.5-2L/s.m，地下水枯季径流模数5-6L/s·km2，富水性强。

②三迭系下统大冶组（T1d）：岩溶泉及地下河发育，常见泉流量0.5-5L/s、大泉流量10-30L/s，地下水枯季径流模数2.72-4.16L/s·km2，富水性中等。地下水渗透系数（k）0.001-0.01m/d，给水度（μ）0.001-0.005%。

③二叠系上统长兴组（P3c）：常见泉流量0.3-1L/s，地下水枯季径流模数2.43L/s·km2，富水性中等。

④二叠系中统栖霞组至茅口组(P2q-m)：岩溶泉及地下河发育，常见泉流量10-50L/S，大泉、地下河流量100-300L/s，地下河最大流量1152L/s，地下水枯季径流模数6-8L/s·km2，富水性强。

6.2.2地下水补给、径流和排泄条件

补给：项目区地表水、地下水径流补给T1d石灰岩含水层，项目场地周围T1d含水层中主要出露有1412、1414号岩溶裂隙下降泉，泉水主要由场地及南部一线 T1d 石灰岩含水层中地下水补给。

径流：受F1断层影响，项目区一带T1d石灰岩含水层中地下水在地下水分水岭两侧分别向北和南西方向径流，本项目可能影响翁贡泉点（1412）、下枧泉点（1414）。

排泄：区内地下水总体以岩溶泉的形式排泄。

6.2.3含水层水文地质参数

本次水文地质参数主要参考《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书》（黔环审〔2016﹞32号）所做的水文地质试验成果，项目区渗透系数取最大值为1×10-3cm/s。

6.3地下水环境质量现状调查与评价

6.3.1评价范围和评价标准

⑴评价范围

项目区外东、西、北三面分别被F1、F2、F3断层错断，周围地层呈断层接触，相互水力联系较小。本项目地下水评价范围东、西、北三面以断层为界，南面以T1d地层界线为界，评价范围面积约5.4km2。地下水评价范围见图1-1。
⑵评价标准

GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类。

6.3.2现状监测

⑴监测布点及监测指标
贵州中测检测技术有限公司、苏州环优检测有限公司及贵州江航环保科技有限公司于2024年4月27日~4月28日对3个点进行了现状监测，监测布点见表6-3及图5-5。

表6-3 地下水环境监测点
	编号
	监测点
	方位
	与厂址位置关系
	备注
	监测指标

	S1
	翁贡泉点（1412）
	N
	厂界外2650m
	无饮用功能
	水位、流量、pH、阴离子表面活性剂、总硬度、溶解性总固体、总磷、六价铬、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、氰化物、挥发酚、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-、CO32-、HCO3-、石油类、菌落总数、总大肠菌群、汞、砷、锌、铁、锰、镉、镍、铅、钛、锆

	S2
	下枧泉点（1414）
	SW
	厂界外2400m
	无饮用功能
	

	S3
	石关泉点（1411）
	SW
	厂界外2700m
	无饮用功能
	


⑵监测频次：一期监测，连续两天，每天采样一次。

⑶采样与分析方法：按《环境监测技术规范》及《环境监测分析方法》进行。

⑷监测结果：地下水二日监测结果见表6-4。
表6-4 地下水环境现状二日监测结果

	检测点位
	S1翁贡泉点（1412）
	S2下枧泉点（1414）
	S3石关泉点（1411）
	GB/T14848-2017Ⅲ类

	采样日期
	2024.04.27
	2024.04.28
	2024.04.27
	2024.04.28
	2024.04.27
	2024.04.28
	

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果
	

	1
	pH
	无量纲
	7.4
	7.5
	7.7
	7.6
	7.8
	7.7
	6.5~8.5

	2
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.056
	0.065
	0.3

	3
	总磷
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.04
	0.04
	0.03
	0.03
	/

	4
	磷酸盐
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.02
	0.03
	0.02
	0.04
	/

	5
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	/

	6
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	1

	7
	镍
	mg/L
	5×10-3L
	5×10-3L
	5×10-3L
	5×10-3L
	5×10-3L
	5×10-3L
	0.02

	8
	钛
	mg/L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	/

	9
	溶解性总固体
	mg/L
	382
	426
	534
	538
	671
	659
	1000

	10
	硝酸盐
	mg/L
	4.78
	4.71
	6.61
	6.35
	11.7
	12.2
	20

	11
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.004
	0.004
	0.003L
	0.003L
	0.056
	0.019
	1

	12
	氟化物
	mg/L
	0.09
	0.1
	0.11
	0.11
	0.22
	0.21
	1

	13
	硫酸盐
	mg/L
	27
	27
	25
	28
	82
	92
	250

	14
	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.28
	2.51
	0.46
	0.54
	1.12
	1.18
	3

	15
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	16
	氰化物
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	17
	氯化物
	mg/L
	10L
	10L
	34
	37
	10L
	10L
	250

	18
	总硬度
	mg/L
	168
	154
	300
	297
	222
	215
	450

	19
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	3

	20
	细菌总数
	CFU/mL
	6
	4
	10
	2
	6
	5
	100

	21
	氨氮
	mg/L
	0.137
	0.14
	0.066
	0.072
	1.24
	1.23
	0.5

	22
	汞
	mg/L
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	4×10-5L
	0.001

	23
	砷
	mg/L
	3×10-4L
	3×10-4L
	5×10-4
	5×10-4
	4×10-4
	4×10-4
	0.01

	24
	镉
	mg/L
	5×10-4L
	5×10-4L
	5×10-4L
	5×10-4L
	5×10-4L
	5×10-4L
	0.005

	25
	铅
	mg/L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	2.5×10-3L
	0.01

	26
	铁
	mg/L
	0.03
	0.06
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.3

	27
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.1

	28
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.05

	29
	Cl-
	mg/L
	5.32
	5.32
	4.55
	4.54
	34.8
	21.2
	/

	30
	SO42-
	mg/L
	32.1
	32
	20.5
	20.5
	82.5
	86.9
	/

	31
	CO32-
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L
	/

	32
	HCO3-
	mg/L
	123
	114
	223
	215
	135
	130
	/

	33
	K+
	mg/L
	0.81
	1
	0.931
	0.878
	25.7
	11.6
	/

	34
	Na+
	mg/L
	3.16
	3.15
	4.32
	4.11
	25.4
	14.6
	/

	35
	Ca2+
	mg/L
	48.1
	45.1
	78.6
	66.5
	43.6
	63.8
	/

	36
	Mg2+
	mg/L
	2.2
	2.2
	2.59
	2.24
	10.4
	8.06
	/

	37
	锆
	mg/L
	8×10-5
	8×10-5
	9×10-5
	5×10-5
	2.9×10-4
	2.3×10-4
	/

	备注
	水位
	m
	1260
	1255
	1260
	1260
	1240
	1231
	/

	
	当检测结果小于检出限时，用“检出限加L”表示。


6.3.3水质评价

⑴评价方法

单项水质参数评价（标准指数法）

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

          Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

    pH的标准指数

PpH  = (7.0- pH)/(7.0- pHsd)     pH≤7.0

PpH=( pH- 7.0)/( pHsu –7.0)     pH＞7.0

    式中：PpH—pH的标准指数；

pH —pH监测值；

pHsd —标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的使用要求。

⑵评价结果

地下水环境单项水质参数的标准指数计算结果见表6-5。

表6-5 地下水环境单项水质参数的标准指数计算结果

	检测项目
	S1翁贡泉点（1412）
	S2下枧泉点（1414）
	S3石关泉点（1411）

	pH
	0.30 
	0.43
	0.50

	阴离子表面活性剂
	0.08 
	0.08 
	0.20 

	锌
	0.03 
	0.03 
	0.03 

	镍
	0.13 
	0.13 
	0.13 

	溶解性总固体
	0.40 
	0.54 
	0.67 

	硝酸盐
	0.24 
	0.32 
	0.60 

	亚硝酸盐
	0.004 
	0.00 
	0.04 

	氟化物
	0.10 
	0.11 
	0.22 

	硫酸盐
	0.11 
	0.11 
	0.35 

	高锰酸盐指数
	0.63 
	0.17 
	0.38 

	挥发酚
	0.08 
	0.08 
	0.08 

	氰化物
	0.04 
	0.04 
	0.04 

	氯化物
	0.02 
	0.14 
	0.02 

	总硬度
	0.36 
	0.66 
	0.49 

	总大肠菌群
	/
	/
	/

	细菌总数
	0.05 
	0.06 
	0.06 

	氨氮
	0.28 
	0.14 
	2.47 

	汞
	0.02 
	0.02 
	0.02 

	砷
	0.02 
	0.05 
	0.04 

	镉
	0.05 
	0.10 
	0.10 

	铅
	0.13 
	0.25 
	0.25 

	铁
	0.15 
	0.05 
	0.05 

	锰
	0.05 
	0.05 
	0.05 

	六价铬
	0.04 
	0.04 
	0.04 


由表6-5可见，各地下水监测点位的各监测因子监测值均达到GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。区域地下水环境质量良好。

6.4地下水环境影响预测

本次预测的相关水文地质参数主要参考《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目环境影响报告书》（黔环审[2016]32号）所做的水文地质试验成果，项目区渗透系数取最大值为1×10-3cm/s（0.86m/d），纵向扩散系数为10m2/d。

6.4.1预测工况

⑴正常工况

本项目正常生产过程中生产废水主要为预处理后的表调及磷化废水、涂装车间的其它废水，生产废水经企业厂区污水处理站处理后经市政管网排入金华污水处理厂。生产污水经厂区污水处理站后出水、生活污水经化粪池/隔油池处理后出水汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。同时，厂区污水处理池均已进行防渗处理，因此，正常工况下，项目不会对周边地下水环境造成影响，本次评价不进行正常工况情景下预测。
⑵非正常工况

厂区污水处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入金华污水处理厂深度处理前管道发生泄漏进入地下。非正常状况情景设置见表6-6。

表6-6  非正常状况情景一设置

	项目
	情景

	非正常状况
	管道发生非正常渗漏状况

	模拟情景
	排入金华污水处理厂深度处理前管道破损发生泄漏事故，出现非正常状况，导致污水进入到地下水中

	污染源概化
	连续恒定排放，点源

	模拟污染物
	镍、锌

	泄漏点
	污水输送管

	泄漏面积
	假定为2m2（多点渗漏面积之和）

	泄漏时间
	持续性泄漏，因管道敷设在地下，未能及时发现，故按泄露1000天计算

	泄漏量
	泄漏处渗透系数取1×10-3cm/s（0.86m/d），渗漏量2×0.86＝1.72m3/d，纵向弥散系数取10m2/d

	泄漏浓度
	处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级

后，镍1mg/L、锌5mg/L

	监测点
	下游直至1km泉点处


⑶事故工况

涂装车间磷化废液池底由于年久失修发生渗漏，造成部分磷化清槽废水未收集进入地下水对地下水质的影响的情况，选取镍、锌作为预测因子，事故情景设置详见表6-7。

表6-7  事故情景一设置

	事故情景
	磷化废液池底泄漏

	模拟情景
	磷化清槽废水未经收集进入地下水

	污染源概化
	短时排放，面源

	模拟污染物
	镍、锌

	泄漏点
	涂装车间磷化废液池

	泄漏面积
	假定为10m2

	泄漏时间
	磷化清槽废水未经收集导致污染物渗入地下，从发生泄漏到泄漏的污染物处理完毕不再发生污染的时间长为24小时

	泄漏量
	泄漏处渗透系数取1×10-3cm/s（0.86m/d），渗漏量10×0.86＝8.6m3/d，纵向弥散系数取10m2/d

	泄漏浓度
	镍17mg/L、锌250mg/L

	监测点
	下游直至1km泉点处


6.4.2预测结果

根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录D常用地下水计算模型之D.1.2.1.2一维稳定流动一维水动力弥散公式进行地下水质预测，具体如下：
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式中：x—距注入点的距离，m；t—时间，d；C—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；C0—注入的示踪剂浓度，g/L；u—水流速度，0.86m/d；DL—纵向弥散系数，取10m2/d；erfc()—余误差函数。

⑴非正常工况
表6-8 非正常工况排放镍地下水预测结果  单位：mg/L
	    时间

距离
	10
	50
	100
	200
	400
	600
	800
	1000

	10m
	0.68 
	0.96 
	0.99
	0.99
	0.99
	0.99
	1
	1

	50m
	0.003 
	0.53 
	0.88 
	0.99 
	0.99
	0.99
	1
	1

	100m
	9.83×10-11
	0.05 
	0.46 
	0.92 
	0.99
	0.99
	0.99
	1

	200m
	0
	5.88×10-7
	0.01 
	0.39 
	0.96 
	0.99
	0.99
	0.99

	400m
	0
	0
	1.11×10-12
	0.0002 
	0.31 
	0.90 
	0.98
	0.99

	600m
	0
	0
	0
	6.60×10-12
	0.002 
	0.22 
	0.76 
	0.97 

	800m
	0
	0
	0
	0
	1.72×10-7
	0.005 
	0.19 
	0.66 

	1000m
	0
	0
	0
	0
	1.20×10-13
	4.98×10-6
	0.01 
	0.16 


表6-9 非正常工况排放锌地下水预测结果  单位：mg/L
	   时间

距离
	10
	50
	100
	200
	400
	600
	800
	1000

	10m
	3.42 
	4.81 
	4.96 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 

	50m
	0.01 
	2.66 
	4.38 
	4.95 
	5.00 
	5.00 
	5.00 
	5.00 

	100m
	4.92×10-10
	0.26 
	2.32 
	4.59 
	4.99 
	5.00 
	5.00 
	5.00 

	200m
	0
	2.94×10-6
	0.04 
	1.95 
	4.82 
	4.99 
	5.00 
	5.00 

	400m
	0
	0
	5.53×10-12
	0.001 
	1.57 
	4.52 
	4.94 
	5.00 

	600m
	0
	0
	0
	3.30×10-11
	0.01 
	1.11 
	3.78 
	4.84 

	800m
	0
	0
	0
	0
	8.59×10-7
	0.02 
	0.94 
	3.32 

	1000m
	0
	0
	0
	0
	6.02×10-13
	2.49×10-5
	0.03 
	0.81 


由表6-8及表6-9，项目地下水环境受污染程度与非正常排放时的污染物浓度密切相关，在发生泄漏点处，地下水环境中污染物浓度在极短时间内与污染物浓度相差不大，从泄漏点开始，污染晕随时间向下游推移。根据预测结果可知，随着时间推移，污染物镍在下游1000m泉点处，自852天开始超标，第1000天时，预测超标距离为1150m；污染物锌在下游1000m泉点处，自779天开始超标，第1000天时，预测超标距离为1235m。若发生管道泄漏导致污染物进入地下，根据预测结果，污染晕将持续向下游扩散，最终导致下游1414泉点的镍、锌浓度超过GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。
⑵事故工况
表6-10 事故工况排放镍地下水预测结果  单位：mg/L
	  时间

距离
	10
	50
	100
	200
	400
	800
	1000

	10m
	0.47 
	0.07 
	0.02 
	0.002 
	3.18×10-5
	1.37×10-8
	3.02×10-10

	50m
	0.02 
	0.20 
	0.08 
	0.01 
	0.0002 
	7.48×10-8
	1.66×10-9

	100m
	8.25×10-10
	0.06 
	0.13 
	0.04 
	0.001 
	5.42×10-7
	1.25×10-8

	200m
	0
	1.95×10-6
	0.01 
	0.09 
	0.01 
	1.76×10-5
	4.79×10-7

	400m
	0
	0
	5.09×10-12
	0.000 
	0.06 
	0.003 
	0.0002 

	600m
	0
	0
	0
	2.14×10-11
	0.001 
	0.03 
	0.01 

	800m
	0
	0
	0
	0
	2.37×10-7
	0.03 
	0.04 

	1000m
	0
	0
	0
	0
	0
	0.003 
	0.03 


表6-11 事故工况排放锌地下水预测结果  单位：mg/L
	  时间

距离
	10
	50
	100
	200
	400
	800
	1000

	10m
	6.86 
	0.99 
	0.26 
	0.03 
	0.0005 
	2.01×10-7
	4.45×10-9

	50m
	0.22 
	2.88 
	1.11 
	0.14 
	0.002 
	1.10×10-6
	2.44×10-8

	100m
	1.21×10-8
	0.86 
	1.98 
	0.57 
	0.02 
	7.97×10-6
	1.83×10-7

	200m
	0
	2.86×10-5
	0.12 
	1.33 
	0.21 
	0.0003 
	7.04×10-6

	400m
	0
	0
	7.49×10-11
	0.003 
	0.85 
	0.04 
	0.002 

	600m
	0
	0
	0
	3.15×10-10
	0.02 
	0.50 
	0.10 

	800m
	0
	0
	0
	0
	3.49×10-6
	0.49 
	0.54 

	1000m
	0
	0
	0
	0
	3.97×10-12
	0.04 
	0.40 


由表6-10及表6-11，当出现事故工况时，预测时间内，从泄漏点开始，污染物随时间向下游推移，会对厂区附近地下水环境产生污染影响。根据预测结果可知，随着时间推移，污染物镍在下游1000m泉点处，预测的最大值为0.03mg/L，从954天开始超标，1000天时，预测的最大值为0.04mg/L，位于下游871m，预测超标距离最远为1041m，最终导致下游1414泉点的镍浓度出现超过GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准的情况；污染物锌浓度在极短时间内与污染物浓度相差不大，从泄漏点开始，污染物随时间向下游推移，其间在不同时间不同距离出现超标，在第1000天时，预测的最大值为0.61mg/L，位于下游871m，预测结果均未超标，在下游1000m泉点处，预测的最大值为0.4mg/L，预测结果均未超标。若发生涂装车间磷化废液池底泄漏，造成部分磷化清槽废水未收集进入地下水的情况，根据预测结果，在采取措施后，由于污染物向下游迁移，故在不同时间不同距离出现超标，但在下游1000m泉点处，预测的最大值为0.4mg/L，预测结果均未超GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准，说明污染物锌泄露对下游泉点影响较小。

6.5地下水环境保护措施与对策

针对可能发生的地下水污染，项目运行期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

6.5.1源头控制

主要针对废水管道等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

6.5.2末端控制措施

主要包括本项目污染地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。

6.5.3应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

6.5.4分区防渗措施

本项目是对总装生产线进行改造，未新建厂房，均依托原有厂房进行改造，仅在涂装车间交检间新增RTO焚烧处理。据了解，厂内排水系统和废水处理站池体及排放管道、各生产车间的产水源点、原料贮槽（罐）、溶液中转容器、收集槽及贮槽、产水收集槽（池）、各油管线设置管线槽、地面加油卸油的操作地面等等区域均已经按原环评要求进行防渗处理，HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》要求。根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区重点污染防渗区是指污染不易发现及控制的区域，包括消防废水暂存池、危险品库、废水站、油化库、供油站、危废暂存区、废物中转站、原材料仓库、辅料库房等区域。

一般防渗区指污染较容易控制的区域，主要包括冲压、焊装、涂装、总装、小件等车间区域。

简单防渗区主要包括办公楼、食堂、门卫室、停车场地等区域。
第七章   地表水环境现状及影响评价


7.1 地表水环境质量现状调查与评价


评价区境内河流均属长江流域乌江水系。项目所在地的地表水主要涉及高家寨河、凉水井河、猫跳河和百花湖。

7.1.1地表水现状监测

贵州中测检测技术有限公司于2024年4月27日至 4月29日连续3日对评价区地表水环境质量现状进行监测数据。

7.1.2监测项目

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、锌、镍、铁、钛、锆、锰、磷酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、粪大肠菌群，同时测量水温、流量、流速、河宽、河深。

地表水监测断面：监测共设置4个监测断面，监测断面见图5-5。

监测频率：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)中规定的原则和方法进行。连续监测三天，每天一次。

表7-1   地表水环境监测布点

	序号
	编号
	水体
	断面名称
	监测断面位置

	1
	W1
	凉水井河（沙坝上）
	对照断面
	事故排放口上游100m

	2
	W2
	凉水井河（马桑坡）
	控制断面
	事故排放口下游500m

	3
	W3
	凉水井河（梨木寨）
	控制断面
	凉水井河汇入猫跳河前500m

	4
	W4
	猫跳河
	对照断面
	凉水井河汇入猫跳河上游500m


7.1.3评价标准及评价方法

① 评价标准

根据《贵阳市水功能功能区划》（2021年），猫跳河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II~Ⅲ类标准（评价从严取II类），其余执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

② 评价方法

按照《环境影响评价技术导则—地面水环境》的规定，采用单项标准指数法，如果某水质参数的标准指数＞1，表明该水质超过了规定的水

质标准，已经不能满足该类水域使用功能要求。标准指数计算模式如下：

单项水质参数i在j点的标准指数

Sij = Cij / Csi
式中：Sij—标准指数；

          Cij—污染物i在j监测点的浓度，mg/L；

Csi—水质参数i的地表水水质标准，mg/L。

pH的标准指数

S pH，j  = (7.0- pHj)/(7.0- pHsd)     pHj ≤7.0

S pH，j =( pHj- 7.0)/( pHsu –7.0)     pHj ＞7.0

     式中： S pH，j—pH的标准指数；

pjH   —在监测点j的pH值；

pHsd  —地表水水质标准中规定的pH下限值；

pHsu —地表水水质标准中规定的pH上限值。

DO的标准指数
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    式中：SDO，j—溶解氧的标准指数；

DOj   —在监测点j的实测统计代表值，mg/L；

DOs  —溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf  —饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，
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T—水温，℃。

若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足相应的使用要求。

③监测结果分析及评价

本次地表水河流断面环境监测及标准指数计算结果见表7-2、表7-3。根据表7-2、表7-3可知：

评价区域内凉水井河W1、W2、W3监测断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类水质限值要求，猫跳河W4监测断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)II类水质限值要求，评价区域内地表水环境质量较好。

表7-2   地表水监测结果（单位：mg/L）

	检测点位

采样日期
	检测点位/监测日期检测结果
	GB3838-2002II类
	GB3838-2002Ⅲ类

	
	W1凉水井河（沙坝上）
	W2凉水井河（马桑坡）
	W3凉水井河（梨木寨）
	W4猫跳河
	
	

	
	04.27
	04.28
	04.29
	04.27
	04.28
	04.29
	04.27
	04.28
	04.29
	04.27
	04.28
	04.29
	
	

	pH
	7.2
	7.3
	7.3
	7.4
	7.3
	7.4
	7.5
	7.5
	7.5
	8
	8.3
	7.4
	6~9
	6~9

	悬浮物
	8
	8
	14
	7
	9
	18
	8
	7
	11
	10
	12
	13
	≤25
	≤25

	氨氮
	0.914
	0.88
	0.866
	0.894
	0.86
	0.877
	0.923
	0.911
	0.911
	0.483
	0.477
	0.471
	≤0.5
	≤1.0

	化学需氧量
	6
	5
	12
	8
	8
	10
	11
	10
	5
	12
	13
	7
	≤15
	≤20

	五日生化需氧量
	1.3
	1
	2.4
	1.6
	1.7
	1.9
	2.2
	2
	1
	2.4
	2.6
	1.4
	≤3
	≤4

	高锰酸盐指数
	1.4
	1.2
	4.4
	2.4
	2.4
	4
	3.2
	3.1
	1.6
	3.8
	3.7
	2.6
	≤4
	≤6

	石油类
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	粪大肠菌群（MPN/L）
	20
	70
	50
	0.013
	0.01
	0.017
	0.015
	0.011
	0.019
	0.023
	0.027
	0.02
	≤2000
	≤10000

	总磷
	0.03
	0.04
	0.02
	0.04
	0.04
	0.04
	0.03
	0.03
	0.02
	0.04
	0.04
	0.03
	≤0.1
	≤0.2

	磷酸盐
	0.03
	0.02
	0.01
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.03
	0.02
	
	

	硝酸盐
	3.84
	4.08
	2.98
	3.52
	3.57
	2.82
	3.25
	2.93
	2.92
	1.86
	1.96
	2.01
	≤10
	≤10

	氟化物
	0.26
	0.27
	0.24
	0.22
	0.21
	0.23
	0.21
	0.24
	0.21
	0.22
	0.21
	0.21
	≤1.0
	≤1.0

	氯化物
	22
	33
	31
	20
	25
	28
	28
	28
	27
	25
	23
	24
	≤250
	≤250

	阴离子表面活性剂
	0.078
	0.05L
	0.072
	0.07
	0.05L
	0.054
	0.05L
	0.05L
	0.065
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	铁
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	≤0.3
	≤0.3

	锰
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.1
	≤0.1

	镍
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.02
	≤0.02

	钛
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	7×10-3L
	≤0.1
	≤0.1

	锌
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤1.0
	≤1.0

	锆
	1.34×10-3
	7.9×10-4
	7.3×10-4
	8.6×10-4
	5.6×10-4
	6.0×10-4
	9.1×10-4
	5.9×10-4
	3.8×10-4
	7.1×10-4
	4.1×10-4
	3.1×10-4
	/
	/

	水温（℃）
	21.3
	21.7
	22.0 
	21.5
	21.8
	22.3
	21.7
	21.2
	21.8
	25.4
	26.1
	21.7
	/
	/

	河宽（m）
	4.85
	4.85
	4.85
	5.6
	5.6
	5.6
	31.4
	31.4
	31.4
	60
	60
	60
	/
	/

	河深（m）
	0.52
	0.51
	0.55
	1.2
	1.2
	1.22
	2.30
	2.31
	2.32
	/
	/
	/
	/
	/

	流速（m/s）
	1.0 
	0.98
	1.12
	0.50 
	0.53
	0.57
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	流量（m3/h）
	6355.44 
	6108.56
	7528.75
	8467.20
	8975.23
	9813.49
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表7-3    地表水现状监测因子单项污染指数结果一览表

	检测项目
	W1凉水井河（沙坝上）
	W2凉水井河（马桑坡）
	W3凉水井河（梨木寨）
	W4猫跳河

	pH
	0.150 
	0.200 
	0.250 
	0.650 

	悬浮物
	0.560 
	0.720 
	0.440 
	0.520 

	氨氮
	0.914 
	0.894 
	0.923 
	0.966 

	化学需氧量
	0.600 
	0.500 
	0.550 
	0.867 

	五日生化需氧量
	0.600 
	0.475 
	0.550 
	0.867 

	高锰酸盐指数
	0.733 
	0.667 
	0.533 
	0.950 

	石油类
	0.100 
	0.100 
	0.100 
	0.100 

	粪大肠菌群（MPN/L）
	0.007 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	总磷
	0.200 
	0.200 
	0.150 
	0.400 

	磷酸盐
	0.000 
	0.000 
	0.000 
	0.000 

	硝酸盐
	0.408 
	0.357 
	0.325 
	0.201 

	氟化物
	0.270 
	0.230 
	0.240 
	0.220 

	氯化物
	0.132 
	0.112 
	0.112 
	0.100 

	阴离子表面活性剂
	0.390 
	0.350 
	0.325 
	0.125 

	铁
	0.050 
	0.050 
	0.050 
	0.050 

	锰
	0.050 
	0.050 
	0.050 
	0.050 

	镍
	0.250 
	0.250 
	0.250 
	0.250 

	钛
	0.035 
	0.035 
	0.035 
	0.035 

	锌
	0.025 
	0.025 
	0.025 
	0.025 


注：监测值低于检出限时，检出值用检出限值加L表示，计算时按检出限值的一半进行计算。悬浮物参考SL63-94《地表水资源质量标准》。

由表7-3可见，W1、W2、W3监测断面各项监测指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准及参考标准要求，W4监测断面各项监测指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准及参考标准要求，河流水质较好。

7.2 地表水环境影响预测与评价


7.2.1地表水评价等级

项目属于“水污染物影响型”建设项目。项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理、生产污水经厂区污水处理站处理后汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线进入金华污水处理厂（位于项目地西南1.9km，设计规模1万m3/d，微曝氧化沟工艺）处理后排入凉水井河截污沟，然后进入环湖截污沟，最后越域排入麦架河。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定表”判定可知，项目地表水环境影响评价等级确定为三级B。

5.2.2事故工况预测

⑴预测水体及断面

预测水体：凉水井河，流量2.52m3/s。

预测断面：W2凉水井河（马桑坡）事故排放口下游1800m处。

⑵工况模拟

①正常工况

项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理、生产污水经厂区污水处理站处理后汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线进入金华污水处理厂（位于项目地西南1.9km，设计规模1万m3/d，微曝氧化沟工艺）。正常工况下，项目废水间接排放，本次评价不进行相关预测。

②事故工况

事故工况1：厂区生产污水处理池发生事故，事故废水直接进入凉水井河。

事故工况2：厂区生产废水处理站发生事故，生产废水经截留沉淀后进入凉水井河。

事故工况3：厂区生活污水收集管网发生泄露，污水直接进入凉水井河。
不同事故工况下污水水质见表7-4。

表7-4  不同事故工况下污水量及污染物浓度 单位：mg/l
	事故情景
	外排废水量（m3/s）
	COD
	氨氮
	石油类
	磷酸盐

（以P计）
	锌
	镍

	事故工况1
	0.017
	1038.8
	120
	115
	57.7
	15.1
	0.12

	事故工况2
	0.017
	155.8
	20
	9.2
	1.7
	0.45
	0.012

	事故工况3
	0.005
	300
	25
	/
	3
	/
	/


③预测模式

项目事故受纳水体为凉水井河，规模为小河，不进行混合过程段的预测，只进行充分混合段预测。河流均匀混合模型计算公式如下：

C=（CpQp+ChQh）/（Qp+Qh）
式中：C——污染物浓度，mg/L；

      Cp——污染物排放浓度，mg/L；

      Qp——污水排放量，m3/s；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh——河流流量，m3/s。

④预测结果

预测结果见表7-5。

表7-5  项目事故工况对河流的影响预测  单位：mg/l

	                           污染物 

项目
	COD
	氨氮
	石油类
	磷酸盐

（以P计）
	锌
	镍

	W2凉水井河（马桑坡，事故排放口下游1800m处） 
	事故工况1
	现状值
	10.00 
	0.89 
	0.01 
	0.03 
	0.00 
	0.01 

	
	
	预测值
	16.89 
	1.69 
	0.78 
	0.42 
	0.10 
	0.01 

	
	
	标准指数
	0.84 
	1.69 
	15.51 
	20.82 
	0.10 
	0.29 

	
	
	超标倍数
	未超标
	0.69 
	14.51 
	19.82 
	未超标
	未超标

	
	事故工况2
	现状值
	10.00 
	0.89 
	0.01 
	0.03 
	0.00 
	0.01 

	
	
	预测值
	10.98 
	1.02 
	0.07 
	0.04 
	0.01 
	0.01 

	
	
	标准指数
	0.55 
	1.02 
	1.33 
	2.06 
	0.01 
	0.25 

	
	
	超标倍数
	未超标
	0.02 
	0.33 
	1.06 
	未超标
	未超标

	
	事故工况3
	现状值
	10.00 
	0.89 
	0.01 
	0.03 
	0.00 
	0.01 

	
	
	预测值
	10.57 
	0.94 
	/
	0.04 
	/
	/

	
	
	标准指数
	0.53 
	0.94 
	/
	1.79 
	/
	/

	
	
	超标倍数
	未超标
	未超标
	/
	0.79 
	/
	/


由上表可知，事故工况下，事故废水进入凉水井河，河水中氨氮、石油类、磷酸盐有不同程度超标，对凉水井河水质造成了污染。

7.3小结

7.3.1贵州中测检测技术有限公司于2024年4月27日至 4月29日连续3日对评价区地表水环境质量现状进行监测数据，由表7-3可见，W1、W2、W3监测断面各项监测指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准及参考标准要求，W4监测断面各项监测指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类标准及参考标准要求，河流水质较好。

7.3.2发生事故废水外排时，事故废水对凉水井河造成污染。厂区应加强运行管理，避免事故废水外排。

7.4地表水环境影响评价自查表

项目地表水环境影响评价自查表见表7-6。

表7-6  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 

重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放(；其他 □
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物(；有毒有害污染物□；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑
	一级 □；二级 □；三级 □

	现

状

调

查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建(；拟建□；其他 □
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期□；枯水期(；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门□；补充监测(；其他(

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发(；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期

春季 □；夏季 □；秋季□；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 (；平水期□；枯水期 ☑；冰封期 □ 

春季(；夏季 (；秋季□；冬季□
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、锌、镍、铁、钛、锆、锰、磷酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、粪大肠菌群
	监测断面个数：4个

	现

状

评

价
	评价范围
	河流：长度（8.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 

	
	评价因子
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、锌、镍、铁、钛、锰、磷酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、粪大肠菌群

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 ☑；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 

规划年评价标准（/） 

	
	评价时期
	丰水期 (；平水期□；枯水期☑；冰封期 □ 

春季(；夏季(；秋季 □；冬季□ 

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境保护目标质量状况：达标(；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标(；不达标□

底泥污染评价□ 

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 

水环境质量回顾评价□ 

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区☑

不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（1.8）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2
	

	
	预测因子
	SS、COD、氨氮、总磷、氟化物
	

	
	预测时期
	丰水期(；平水期；枯水期□；冰封期 □ 

春季□；夏季(；秋季□；冬季 □

设计水文条件□
	

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期(；服务期满后□

正常工况□；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景□
	

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□

导则推荐模式(；其他□
	

	影

响

评

价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 

水环境控制单元或断面水质达标 ( 

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/mg/L

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m

	防

治

措

施
	环保措施
	污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 (；自动 □；无监测 (
	手动(；自动(；无监测 (

	
	
	监测点位
	——
	——

	
	
	监测因子
	——
	——

	
	污染物排放清单
	——

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 


第八章 固体废物环境影响分析

8.1 固体废物种类及处置措施

本次扩建项目各类固体废物产生情况及处置措施见表8-1。

表8-1  各类固体废物产生情况统计

	编号
	车间
	污染源名称
	产生量 (t/a)
	主要组份
	性质
	处置方式

	S1-1
	冲压

车间


	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	S1-2
	
	
	
	
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	S1-3
	
	
	
	
	一般固废
	与生活垃圾一并处理

	S2-1
	焊装

车间
	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	S2-2
	
	
	
	
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	S2-3
	
	
	
	
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，厂家回收

	S3-1
	涂装

车间
	
	
	
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	S3-2
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-3
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-4
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-5
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-6
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-7
	
	
	
	
	危险废物
	

	S3-8
	
	
	
	
	根据GB 5085.7-2019

《危险废物鉴别标准 通则》鉴定后按相关类型处置
	经电泳废水池收集后，絮凝沉淀上清液进厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》三级后排入金华污水处理厂处理，底渣于危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	S4-1
	总装

车间
	
	
	
	危险废物
	

	S4-2
	
	
	
	
	危险废物
	

	S4-3
	
	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	S5-1
	小件

车间
	
	
	
	一般固废
	与生活垃圾一并处理

	S5-2
	
	
	
	
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，厂家回收

	S5-3
	
	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	S6-1
	
	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，厂家回收

	S6-2
	
	
	
	
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，厂家回收


根据《国家危险废物名录（2021 年版）》废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码900-041-49）全过程不按危险废物管理。
8.2固体废物对环境的影响分析

8.2.1 综合利用对环境的影响分析

本项目综合利用的固体废物有废边角料及金属渣、废包装、废焊丝、纯水系统废离子交换树脂和纯水系统废活性炭等一般固体废物均为可利用资源，外销得到资源化利用。

对固体废物进行综合利用，一方面可利用其本身可利用价值，创造一定经济效益，一方面可避免固废在处置过程中对环境的影响。因此，综合利用措施符合“资源化、无害化和减量化”的处理原则，对环境的影响是有利的。

8.2.2 危险废物对环境的影响分析

⑴危险废物暂存对环境的影响分析

正常情况下，项目危险废物暂存对环境影响不大，但是在风险情况下，危险废物暂存间如发生渗漏将对环境产生不利影响，厂区现有危废暂存间已严格按GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》进行设计、施工，营运过程中建设单位还应严格按照GB18597-2023的要求进行运行管理，避免事故的发生。

⑵危险废物对外转运对环境的影响分析

对于危险废物的转运，应因地制宜采用有效包装方式。塑桶、钢塑复合桶、麻袋为周转使用，由收方准备。塑袋，复合编织袋为一次性使用，由产生单位准备。

危险废物转运时，首先需要进行危险废物登记，执行危险废物转移联单制度，登记时核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，将进库废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。同时危险废物的转运过程均由有资质单位进行。

严格执行危险废物转运制度，以保证危险废物不外流，不会对环境造成影响。

厂区设有专人管理危废暂存间，已制定危险废物管理制度且严格执行，厂区在现有工程运行期间，未发生危险废物泄漏事故。

8.2.3生活垃圾处置措施及环境影响

本次扩建项目不新增员工，均从厂区现有工程员工进行调配，未新增生活垃圾。全厂员工产生的生活垃圾均依托现有的生活垃圾收集设施。

8.3厂区现有固废暂存设施

8.3.1一般工业固体废物暂存间（废料中转站）
现厂区在东北侧设有1座建筑面积100m2的一般工业固体废物暂存间，用于暂存废边角料及金属渣、废包装和废焊丝等一般工业固体废物。本次扩建项目新增废边角料及金属渣、废包装、废焊丝、纯水系统废离子交换树脂和纯水系统废活性炭等一般工业固体废物共计1401.6t/a。厂区内上述一般工业固体废物均根据厂区产生情况以及一般工业固体废物暂存间暂存量情况定期外委处置，以保证暂存间保留一定的剩余空间暂存厂区产生的一般工业固体废物。因此，厂区现有一般工业固体废物暂存间能够满足本次扩建项目一般工业固体废物的处置需求。

8.3.2危险废物暂存设施设置

厂区现有危废暂存间位于厂区北侧，总面积约为300m2，已按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》进行建设及防渗处理。本次扩建项目产生的危险废物136.56t/a，种类与现有工程产生的一致，可与现有工程产生的危险废物存放在危废间内相同危险废物的同一容器内，不会另行占用危废间内的用地。固废的堆放周期为 15 天左右，贮存能力在 100t 以上。因此，厂区现有危废暂存间满足本次扩建项目新增危险废物的储存量。

8.4小结

按照“减量化、资源化和无害化”的原则，本项目固体废物根据其性质采用综合利用、外委处置和厂家回收等处理方式，符合相关环境保护要求，对环境影响较小。

第九章 生态环境现状及影响评价

9.1 生态环境现状调查与评价


项目位于观山湖区现代产业园内且在原有厂区范围内扩建，不新增用地。属于HJ 19-2022《环境影响评价技术导则 生态环境》中6.1.8“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目”，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。故本文将项目范围外500米区域作为生态影响评价范围并做简单分析。
在充分搜集和利用现有研究成果、文献资料的基础上，采取现场调查、遥感影像解译、地理信息系统制图与数据统计、生态过程与机理分析相结合的方法，对项目建设区域的植被、土壤、土地利用现状和水土流失情况进行评价。遥感解译信息源来自2023年11月的CNES Airbus卫星遥感数据（1m全色）及GF1-WFV卫星遥感数据（15m全色，30m多光谱）。
9.1.1生态系统现状

根据遥感影像解译和实地调查，本项目周围区域属于城镇生态环境，依据其特征可进一步划分为农业生态系统、森林生态系统、灌草丛生态系统、城镇、村落、路际生态系统和水域生态系统等5种生态系统类型，项目所在区域以城镇生态系统为主。评价区各生态系统结构组成及特征见表9-1。

表9-1 评价区生态系统类型及特征表

	序号
	生态系统类型
	主要结构组成
	特征
	分布

	1
	城镇、村落、路际生态系统
	工业园区、城镇、村落、人与绿色植物
	半人工生态系统，人工栽培植物与野生草本植物共存，受人工干预
	大面积连片分布于评价区内

	2
	森林生态系统 
	植物有乔木林、灌木林、杂草；动物：小型兽类、爬行类以及各种鸟类、昆虫等
	人工林或经济林，天然灌木林、野生杂草，系统结构相对完整，受人工干预
	呈斑块状分布于评价区内地势较高处

	3
	灌草丛生态系统
	灌木、草坡、小型兽类、爬行类以及各种鸟类、昆虫等
	自然生态系统特征明显，主要受自然因素影响，系统相对完整
	呈斑块状分布于评价区内地势陡峭地带

	4
	农业生态系统
	植物有玉米、蔬菜、水稻、小麦、油菜等粮食与烤烟、豆类等经济作物
	半人工生态系统，物种结构单一，受人工普遍干预
	连片分布于项目周边地势较平缓地带

	5
	水域生态系统
	鱼、藻类等水生生物
	人工干预
	吉利厂区内景观湖 


9.1.2植被类型

区域属于亚热带季风性湿润气候区，气候温暖湿润。由于该地区人类开发活动历史悠久，土地利用率高，自然植被仅留存于山体之上。植被以马尾松和岩溶植被类型为主，部分阔叶林留存，区内的主要树种有马尾松、黑壳楠、新木姜、丝栗栲、青冈栎、油茶、油桐、漆树和杜仲等。区内人工植被以旱地植被为主，分布于缓丘、沟谷和坝地，主要是以玉米、蔬菜为主的一年两熟型旱地作物组合。

根据《贵州植被》，丹寨县植被属于中亚热带常绿阔叶林带（I）-贵州高原湿润性常绿阔叶林带（IA）-黔中石灰岩山原常绿栎林、常绿落叶混交林与马尾松林地区（IA（4））-贵阳、安顺灰岩山原常绿栎林、常绿落叶混交林及石灰岩植被小区（IA（4）b）。评价区域植被分布现状图见图9-1及表9-2。

表9-2 植被类型分布现状统计
	植被类型
	面积（ha）
	百分比（%）

	以马尾松、柏木为主的针叶林
	22.39
	6.59

	以青冈、桦木为主的阔叶林
	21.52
	6.33

	以栎灌、火棘为主的灌木林
	20.82
	6.13

	以芒萁、白茅为主的灌草丛
	2.31
	0.68

	以玉米、蔬菜为主的旱地
	27.96
	8.22

	以水稻为主的水田
	1.10
	0.32

	经果园林
	0.26
	0.08

	无（稀少）植被区域
	242.07
	71.21

	水域
	1.51
	0.44

	合计
	339.93
	100


由表9-2及图9-1可以看出，评价区域内自然植被仅留存于山体之上，现存植被为次生植被和人工植被，以马尾松为主的针叶林和以
图9-1 植被类型分布现状图

青冈、桦木为主的阔叶林在评价区面积相差无几，分别占评价区总面积的6.59%和6.33%。

9.1.3野生动物资源

区域内主要有鸟类、哺乳类、爬行类动物和两栖类等。由于垦殖等人为活动影响，其种类和数量有限。由于项目区域人群活动频繁，区域大中型兽类早已绝迹，区域多为鸟类和小型啮齿类动物。项目区域内未发现国家重点保护的野生动植物。

鸟类中留鸟和夏候鸟为本区鸟类的基本种群，常见的有喜鹊、麻雀、斑鸠、杜鹃等；哺乳类动物中有野兔、松鼠等；兽类以啮齿动物占优势，其中小家鼠、田鼠、黄鼬有一定的数量；爬行类主要为各种蛇。

9.1.4水生生物现状

生态评价区域内未分布有河流，仅在本项目所在厂区内有一处景观湖，其内鱼类有鲤鱼、鲫鱼等，贝类有田螺等。水生植物主要有芦苇、菖蒲等。

9.1.5土地利用现状

进行遥感数字图像处理及解译后得到区域的土地利用现状，对评价区土地利用状况进行统计和对比，评价区土地利用现状图见图9-2，各类土地类型面积统计见表9-3。

表9-3 土地利用类型面积统计
	地类
	面积（ha）
	百分比（%）

	城镇村及建设用地
	197.30
	58.04

	乔木林地
	38.52
	11.33

	疏林地
	5.39
	1.59

	草地
	2.31
	0.68

	园地
	0.26
	0.08

	交通运输用地
	44.77
	13.17

	灌木林地
	20.82
	6.13

	水田
	1.10
	0.32

	旱地
	27.96
	8.22

	水域
	1.51
	0.44

	合计
	339.93
	100


从表9-3可知，目前评价范围内土地利用类型以城镇村及建设用地为主，占评价区总面积的58.04%，随着观山湖区现代产业园的开发建设，评价范围内建设用地呈现集中连片的分布特点，并且在建设用地周围都分布有交通运输用地，交通运输用地占评价区总面积的13.17%，是评价区域内第二大地类类型。乔木林地面积38.52ha，占评价区总面积的11.33%，集中连片的林地分布在厂区外东北侧。耕地总面积29.06ha，占评价区总面积的8.54%，分布在厂区外居民聚集的区域附近。
9.1.6植被覆盖度

植被覆盖度可用于定量分析评价范围内的植被现状，本次评价基于遥感解译，采用植被指数法估算评价范围的植被覆盖度。植被指数法主要是通过对各像元中植被类型及分布特征的分析，建立植被指数与植被覆盖度的转换关系。采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的方法如下：

FVC = (NDVI-NDVIs)/(NDVIv-NDVIs) 

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的NDVI值；

NDVIv——纯植物像元的NDVI值；

NDVIs——完全无植被覆盖像元的NDVI值。

根据遥感卫星影像数据，对评价范围的植被覆盖度指数进行归一化分析与计算后，评价范围植被覆盖度图见图9-3，等级划分及面积比例情况见表9-4。

表9-4 评价范围植被覆盖度
	植被覆盖度（FVC）
	植被覆盖度等级
	面积（ha）
	百分比

	＜10%
	低植被覆盖度
	259.87
	76.45

	10%-30%
	中低植被覆盖度
	18.57
	5.46

	30%-45%
	中植被覆盖度
	18.76
	5.52

	45%-60%
	中高植被覆盖度
	32.00
	9.41

	＞60%
	高植被覆盖度
	10.73
	3.16

	合计
	339.93
	100


由上表可知，评价范围主要以低植被覆盖度为主，低植被覆盖度区主要是建设用地、耕地，占评价范围面积的76.45%，说明评价区一
定程度上受人类影响程度较高。中低植被覆盖区主要集中在草地，中和中高植被覆盖度集中在灌木林及疏林地，高植被覆盖度区主要集中在乔木林地，面积为10.73ha，占评价区总面积的3.16%。
9.1.7评价区生态环境问题

本项目及周边企业污染物排放对区域环境有一定影响，园区发展、用地开发过程中的废石堆存、地表剥离、永久占地、构筑物修建等人为活动对生态环境、植被生长有一定影响。

9.1.8生态环境现状评价

本项目生态评价区有城镇、村落、路际生态系统、农业、森林、灌草丛生态系统和水域五种生态系统，区域以城镇生态系统为主。评价区耕地面积较小，土地利用类型以建设用地为主，利用率较高，区域以低植被覆盖度为主，社会经济以工业发展为主。评价区生态环境质量中等，开发建设过程中必须重视对当地生态环境的保护。

9.1.9生态敏感区现状调查与评价

本项目生态评价范围内无敏感区分布。项目范围外西、西北部分布有贵州贵阳百花湖国家湿地公园、百花湖风景名胜区、百花湖集中式饮用水水源地，本项目距离贵州贵阳百花湖国家湿地公园最近直线距离5.8km，距离百花湖风景名胜区最近直线距离4.4km，距百花湖集中式饮用水水源地取水口最近直线距离8.9km，该取水口位于本项目上游。项目与周边环境敏感区位置关系见图1-1保护目标分布图。
9.1.10生态功能区划及相关要求

根据《贵州省生态功能区划》，评价区域位于中部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区-Ⅱ3黔中深切割低中山、深中丘针阔混交林土壤保持与农产品提供生态功能亚区，位于三级生态功能区Ⅱ3-13百花湖-红枫湖土壤保持与饮用水源保护生态功能小区。该区域主要以水土保持为目标，对喀斯特脆弱生态环境进行综合治理，需加强耕地保护，加强生态区内饮用水质等保护。项目与贵州省生态功能区划见图9-4。

图9-2 土地利用现状图
图9-3 植被覆盖度图
图9-4 项目与贵州省生态功能区划一、二、三级区划关系图
9.2 生态环境影响分析

9.2.1施工期生态影响分析

项目在原有厂区范围内改扩建，不新增用地，不涉及土石方的开挖填方、进场道路的休整等，故项目的建设对生态环境产生影响较小。区域内的动物种类较少，且均为常见的动物，没有珍稀动物的存在，本工程对现有的生物群落及动物活动场所不会造成大的影响。

9.2.2营运期生态环境影响

正常情况下，污染物主要来自项目产生的颗粒物、有机废气，将对周边环境产生一定的影响，可通过加强本项目的绿化建设来减轻不利影响，如选择能吸收有害气体的植物，并注意防护林与周边绿化带的衔接，以及其他先进的设备及工艺措施，减少废气的无组织排放对周边环境造成的生态环境的影响。

评价区植被分布主要为林地、草丛、农作物，项目在原有厂区范围内扩建，不新增用地，因此建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化，对动、植物的影响较小。且评价要求在厂区四周及厂区内空地种植绿化带，对区域环境有所改善。

9.3 生态环境保护措施


9.3.1施工期保护措施

⑴项目在原有厂区范围内扩建，不新增用地，施工期的工作内容主要是设备安装，加强施工期的组织管理，提高工效，缩短工期。
⑵在对厂区新增绿化施工时，注意保护场地及周围的植被，把工程建设对土地、植被的破坏降到最低程度，以减小水土流失。临时弃土和施工便道等临时用地，在施工完毕后应及时种草、植树进行绿化。

9.3.2营运期生态环境防护

⑴实行清洁生产，注意生产工艺技术的先进性，合理布置。在工艺设计时就应把污染控制问题考虑在内，做到尽量少排污或不排污，加强资源的合理利用，回收使用和循环使用。在设计工艺流程时，应加入污染控制环节，使其少排污，合理利用资源。

⑵加强生产及环境管理，使大气治理设施正常运行，严格控制颗粒物及有机废气排放量，实行达标排放，杜绝事故发生，严禁污染物超标排放，减轻对生态环境的影响。

⑶加强厂区绿化，在厂区周边营造抗污、吸声、耐尘，三者兼有的防护林带；在加强厂区现有绿地管理的基础上，继续绿化厂区环境，采取抗污染强的乔、灌、草和花卉相结合的绿化措施，净化厂区空气，吸收颗粒物，削减噪声，美化环境。
第十章   声环境现状及影响评价

10.1 声环境质量现状调查与评价


10.1.1 声环境现状监测

⑴声环境现状监测布点见表10-1及图5-1。

表10-1  声环境监测点位

	编号
	监测点位
	方位
	距离（m）
	备注

	N1
	厂界东
	厂界东外1m
	1m
	*交通噪声（金清大道）

	N2
	厂界南
	厂界南外1m
	1m
	*交通噪声（金清大道）

	N3
	厂界西
	厂界西外1m
	1m
	

	N4
	厂界北
	厂界北外1m
	1m
	

	N5
	厂界外东北面50m摆岗坡居民点
	东北
	50m
	噪声敏感点，在1层、3层分别设置测点

	N6
	贵阳消防应急救援综合训练基地办公楼
	东南
	150m
	噪声敏感点


⑵监测时间及时段

监测时间：2024年5月22日~2024年5月23日。

监测时段：昼间6:00~22:00，夜间22:00~6:00。

⑶评价方法

采用直接对照法，将噪声监测结果（Leq值）直接与评价标准对照进行分析。以等效连续声级Leq作为噪声评价量。

Leq值为声级的能量平均值，表示与该测量时段内测量的各个声级Li能量平均的一个稳定声级值。

[image: image61]⑷评价标准

本项目厂界四周声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)），交通噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)），敏感点声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

10.1.2 噪声监测结果及现状评价

声环境现状监测结果见表10-2。

表10-2  厂界噪声监测结果   单位：dB（A）

	编号
	监测地点
	监测时段
	Leq
	标准值
	超标情况

	N1
	厂界东外1m

	5.22
	昼
	68.1
	70
	达标

	
	
	
	夜
	52.1
	55
	达标

	
	
	5.23
	昼
	67.7
	70
	达标

	
	
	
	夜
	54.0
	55
	达标

	N2
	厂界南外1m

	5.22

	昼
	64.5
	70
	达标

	
	
	
	夜
	52.8
	55
	达标

	
	
	5.23
	昼
	63.1
	70
	达标

	
	
	
	夜
	53.2
	55
	达标

	N3
	厂界西外1m

	5.22

	昼
	63.8
	65
	达标

	
	
	
	夜
	52.4
	55
	达标

	
	
	5.23
	昼
	61.4
	65
	达标

	
	
	
	夜
	52.6
	55
	达标

	N4
	厂界北外1m
	5.22

	昼
	54.1
	65
	达标

	
	
	
	夜
	51.8
	55
	达标

	
	
	5.23
	昼
	53.5
	65
	达标

	
	
	
	夜
	48.7
	55
	达标

	N5
	厂界外东北面50m摆岗坡居民点（1层）
	5.22

	昼
	51.0
	60
	达标

	
	
	
	夜
	44.3
	50
	达标

	
	
	5.23
	昼
	51.1
	60
	达标

	
	
	
	夜
	46.6
	50
	达标

	
	厂界外东北面50m摆岗坡居民点（3层）
	5.22

	昼
	49.7
	60
	达标

	
	
	
	夜
	39.0
	50
	达标

	
	
	5.23
	昼
	50.4
	60
	达标

	
	
	
	夜
	44.1
	50
	达标

	N6
	贵阳消防应急救援综合训练基地
	5.22

	昼
	56.3
	60
	达标

	
	
	
	夜
	48.3
	50
	达标

	
	
	5.23
	昼
	57.2
	60
	达标

	
	
	
	夜
	47.9
	50
	达标


由表10-2可知，厂界四周及周边敏感点昼、夜声环境质量均达到GB3096-2008《声环境质量标准》对应限值，区域声环境质量较好。

10.2 声环境影响预测与评价


10.2.1评价等级

HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》中评价等级划分依据见表10-3。

表10-3 声环境评价等级
	评价等级
	内容
	评价要求

	一级评价
	评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多
	详细评价

	二级评价
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内环境保护目标噪声级增量达3～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多
	一般性评价

	三级评价
	建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3 dB(A)），且受影响人口数量变化不大
	简要评价


本项目周边200m范围内声环境保护目标主要是摆岗坡零散居民点，约30户122人，周边建筑物以工厂、企业为主，受噪声影响人口数量较为稳定，且项目建设完成后对项目周边敏感点噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，确定本次声环境影响评价的工作等级为三级。评价范围为厂界外延200m。

10.2.2 项目主要噪声源

改扩建项目运行期主要噪声源及声功率级见表10-4。

表10-4 改扩建项目运行期主要噪声源及声功率级
	序号
	声源名称
	数量  （台）
	运行

状况
	单台声压级 dB(A)
	防治措施
	治理后台声压级dB(A)

	1
	螺柱焊机
	10
	间断
	85
	采取减震措施，厂房隔音等
	75

	2
	涂胶系统
	15
	间断
	90
	
	80

	3
	气控系统
	1
	间断
	90
	
	80


10.2.3 噪声影响预测模式

依据HJ2.4－2021《环境影响评价技术导则  声环境》附录A户外声传播的衰减以及附录B典型行业噪声预测模型进行预测。

工业噪声源有两种：即室内声源和室外声源，分别计算。进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点声源处理。

⑴户外声传播衰减

本次评价仅考虑几何发散引起的衰减，计算公式如下：

LA(r)=LA(r0)-Adiv
式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

Adiv=20lg(r/r0)

式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

表10-5   本项目主要噪声源及声功率级

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行

时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	焊装

车间
	螺柱焊机

（10台）
	85（单台）
	安装减振装置，厂房隔声
	130
	170
	1
	20
	57.43（单台）
	16h
	10
	92.83
	北侧厂界340m，南侧厂界490m，西侧厂界440m，东侧厂界70m

	2
	
	涂胶系统

（15台）
	90（单台）
	安装减振装置，厂房隔声
	110
	170
	1
	40
	57.86（单台）
	16h
	10
	
	

	3
	
	气控系统

（1台）
	90（单台）
	安装减振装置，厂房隔声
	80
	160
	1
	70
	74.74（单台）
	16h
	10
	
	


⑵工业噪声预测计算模型

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)
式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

最后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

10.2.3噪声预测结果

本次项目噪声源（按正常运行时）进行预测。破碎筛分车间颚式破碎机及圆锥破碎机运行时间为6:00~22:00，贡献值结果列入表10-6中。

表10-6 本项目投产后厂界噪声贡献值结果   单位：dB(A)

	编号
	监测地点
	监测时段
	现状值
	贡献值
	预测值
	标准值
	超标情况

	N1
	厂界东外1m
	5.22

	昼
	68.1
	47.93 
	68.14 
	70
	达标

	
	
	
	夜
	52.1
	0
	52.10 
	55
	达标

	
	
	5.23

	昼
	67.7
	47.93 
	67.75 
	70
	达标

	
	
	
	夜
	54.0
	0
	54.00 
	55
	达标

	N2
	厂界南外1m
	5.22

	昼
	64.5
	31.03 
	64.50 
	70
	达标

	
	
	
	夜
	52.8
	0
	52.80 
	55
	达标

	
	
	5.23

	昼
	63.1
	31.03 
	63.10 
	70
	达标

	
	
	
	夜
	53.2
	0
	53.20 
	55
	达标

	N3
	厂界西外1m
	5.22

	昼
	63.8
	31.96 
	63.80 
	65
	达标

	
	
	
	夜
	52.4
	0
	52.40 
	55
	达标

	
	
	5.23

	昼
	61.4
	31.96 
	61.40 
	65
	达标

	
	
	
	夜
	52.6
	0
	52.60 
	55
	达标

	N4
	厂界北外1m
	5.22

	昼
	54.1
	34.20 
	54.14 
	65
	达标

	
	
	
	夜
	51.8
	0
	51.80 
	55
	达标

	
	
	5.23

	昼
	53.5
	34.20 
	53.55 
	65
	达标

	
	
	
	夜
	48.7
	0
	48.70 
	55
	达标

	N5
	厂界外东北面50m摆岗坡居民点（1层）
	5.22

	昼
	51.0
	43.25
	51.67 
	60
	达标

	
	
	
	夜
	44.3
	0
	44.30 
	50
	达标

	
	
	5.23

	昼
	51.1
	43.25
	51.76 
	60
	达标

	
	
	
	夜
	46.6
	0
	46.60 
	50
	达标

	N6
	贵阳消防应急救援综合训练基地
	5.22

	昼
	56.3
	31.96
	56.32 
	60
	达标

	
	
	
	夜
	48.3
	0
	48.30 
	50
	达标

	
	
	5.23

	昼
	57.2
	31.96
	57.21 
	60
	达标

	
	
	
	夜
	47.9
	0
	47.90 
	50
	达标


由表10-6可见，项目投产后厂界四周噪声源影响预测值均可达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求，敏感点噪声预测值可以满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

10.3声环境污染防治措施

改扩建项目的高噪声设备主要有螺柱焊机、涂胶系统、气控系统等，噪声级介于85～90dB（A）。针对其噪声污染，环评要求在运行期采取如下措施：

（1）在机械设备选型时，在满足生产需求的同时，选用低噪声设备；

（2）设备安装时做隔声、隔振、降噪处理，室内贴吸声材料；

（3）焊机运转时产生的连续噪声较大，对其设置封闭厂房利用建筑物墙体隔声，工作人员佩戴隔声耳罩，对其实施个体防护措施；

（4）定期对各机械设备进行维护保养，添加润滑油、使各机械运转良好，减少噪声的产生。

厂区内所有产生高强噪声的厂房车间周围、场区均作为绿化重点。选择的树种应适应当地自然条件，一般选用较矮的常绿灌木与乔木相结合，以常绿乔木为主的配植方式。叶面粗糙、大而宽厚、带有绒毛，树冠浓密的树木吸声性能显著，尤其对高频噪声的吸收更是如此。

通过采取上述措施后，可使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类限值标准。

10.4 小节


本项目投产后噪声影响范围主要在厂区内，可通过对本项目高噪声设备隔音、减振及加强对噪声设备的治理，以减轻噪声对厂区内职工的影响，并加强厂区内绿化，通过绿植对噪声起到衰减作用。
10.5 声环境影响评价自查表

项目声环境影响评价自查表见表10-7。

表10-7 声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评级等级与范围
	评价等级
	   一级□               二级□               三级(

	
	评价范围
	200m☑                 大于200m□                  小于200m□

	评价因子
	评价因子
	 等效连续A声级☑        最大A升级□       计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	 国家标准☑              地方标准 □              国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区□
	3类区(
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑        现场实测加模型计算法 □        收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测 □                   已有资料☑                 研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型 ☑                            其他□

	
	预测范围
	200m☑                 大于200m□                  小于200m□

	
	预测因子
	 等效连续A声级 ☑       最大A声级□       计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声

贡献值
	达标 ☑                           不达标□

	
	声环境保护目标噪声值
	达标 (                            不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测☑   固定位置监测□    自动监测□    手动监测(    无检测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：(     )
	监测点位数（     ）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行☑                                不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（     ）”为内容填写项。


第十一章  土壤环境现状及影响评价
11.1 土壤环境现状调查与评价

11.1.1 土壤类型及主要土类

受地形、地貌、成土母质、气候、植被和人为因素的影响，评价区土壤以地带性黄壤中镶嵌石灰土和紫色土形成的土壤为主，以微酸性、 酸性、中性土分布居多，PH值在5.5～7之间，土壤肥沃、质地疏松。厂界及周围的土地现状主要是建设用地、农用地等。
11.1.2 土壤环境影响识别

本项目为汽车制造业，基本不会导致周边土壤环境盐化、酸化、碱化，由此确定本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境影响识别见表11-1、表11-2。

表11-1  土壤环境影响类型与影响途径表

	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	√
	
	√
	/


表11-2  土壤环境影响源及影响因子识别表

	污染源
	污染途径
	全部污染物指标
	特征因子
	备注

	生产车间
	大气沉降
	SO2、NOX、颗粒物、二甲苯、NMHC
	二甲苯、NMHC
	连续

	厂区污水处理站
	垂直入渗
	pH、SS、COD、BOD5、石油类、NH3-N、镍、锌
	镍、锌
	事故排放


11.1.3 评价范围和评价标准

本项目占地面积为68.48879hm2＞50hm2，占地规模为大型，本项目周边存在耕地、居民区两类土壤环境敏感目标，项目类别为Ⅰ类（制造业-汽车制造-使用有机涂层的）。根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目土壤环境影响评价等级为一级。
⑴评价范围：工业场地及场外1000m范围。

⑵评价标准：建设用地执行GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1第二类用地筛选值，及DB4403/T67-2020《建设用地土壤污染风险筛选值与管控值》表2第二类用地筛选值；农用地执行GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1、表3筛选值。

11.1.4 土壤环境现状调查与监测

根据贵州中测检测技术有限公司、江苏雨松环境修复研究中心有限公司和湖北省地质实验测试中心出具的土壤监测数据，采样时间为2024年5月22日及5月23日，对本建设项目周围土壤环境质量进行了调查与监测。

⑴土壤环境现状监测

①监测布点及监测项目
结合项目占地范围特征，占地范围内布设5个柱状样点，2个表层样点，占地范围外布设4个表层样点，监测点布设及监测项目见表11-3及图5-5。

表11-3  土壤监测点布设及监测项目

	编号
	采样点
	监测点位置
	坐标
	监测因子

	T1
	表层（建设用地）
	厂区南侧
	106.552114，26.587818
	基本因子：铅、汞、镉、砷、铬（六价）、铜、锌、镍、锰、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、氟化物；

特征因子：pH、铁、锌、镍、砷、铅、镉、铜、全磷、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、钛、锆、锰、氟化物

	T5
	柱状点（建设用地）
	水塘旁
	106.554501，26.590591
	

	T2
	柱状点（建设用地）
	污水处理站旁
	106.555687，26.596247
	特征因子：pH、铁、锌、镍、砷、铅、镉、铜、全磷、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、钛、锆、锰、氟化物

	T3
	柱状点（建设用地）
	涂装车间旁
	106.554802，26.594219
	

	T4
	柱状点（建设用地）
	焊装车间旁
	106.558063，26.592946
	

	T6
	柱状点（建设用地）
	工业废水观察井
	106.556386，26.596650
	

	T7
	表层（建设用地）
	生活区
	106.555922，26.588177
	

	T8
	表层（农用地）
	主导风向上风向（NE）摆岗坡农田
	106.561737，26.598622
	

	T9
	表层（农用地）
	主导风向下风向（WS）丫口寨农田
	106.542882，26.590779
	

	T10
	表层（建设用地）
	主导风向下风向（WS）邓坡居民点
	106.546873，26.582067
	

	T11
	表层（农用地）
	夏季主导风向下风向（N）菱角塘居民点
	106.554988，26.600987
	


②取样方法：表层样及土壤剖面的土壤监测取样方法参照HJ/T 166执行，柱状样监测点的土壤监测取样方法参照HJ25.1、HJ25.2执行。

⑵土壤环境现状调查

项目区土壤理化特征调查见表11-4。

表11-4  土壤理化特征调查表
	点号
	T5
	T1

	时间
	2024.5.23
	2024.5.23

	坐标
	106.554921，26.590058
	106.554292，26.588168

	层次
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20

	现场记录
	颜色
	黄
	黄
	黄
	黄

	
	结构
	团粒状
	团粒状
	团粒状
	团粒状

	
	质地
	沙壤
	沙壤
	轻壤
	砂土

	
	砂砾含量
	30
	22
	10
	60

	
	其他异物
	无
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值
	6.8
	6.9
	7.2
	6.7

	
	阳离子交换量（cmol+/kg）
	12.4
	11.5
	10.9
	3.86

	
	氧化还原电位
	122
	130
	145
	122

	
	饱和导水率/(cm/s )
	0.00023
	0.00016
	0.00029
	0.00023

	
	土壤容重/(kg/m3)
	1.26
	1.22
	1.31
	1.26

	
	孔隙度
	48.2
	49.2
	48.5
	48.2


项目区土壤剖面调查见表11-5。

表11-5  土壤剖面调查表
	点号
	土壤剖面图片

	T5
	[image: image62]
	[image: image63]
	[image: image64]

	层次
	表土层为团粒状结构沙壤土，pH值6.8，松，根少，干
	中间层为团粒状结构沙壤土，pH值6.9，稍紧，无根，稍湿
	底为团粒状结构轻壤土，pH值7.21，紧，无根，湿


11.1.5 土壤环境质量评价

⑴评价标准
本次土壤环境质量评价采用GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》、GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地标准要求，同时监测中增设的挥发性有机物、半挥发性有机物采用GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》。

⑵评价方法
按HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》要求，选取单项土壤污染指数法评价。

单项土质参数i的标准指数：

Pi = ρi / Si
式中：Pi—土质参数i的土质因子标准指数；

ρi—土质参数i的监测浓度值，mg/kg；

Si—土质参数i的土壤污染风险筛选值，mg/kg。

若土质参数的标准指数＞1，表明该土质参数超过了规定的土质标准，已经不能满足相应的使用要求。

⑶监测数据及评价结果

建设用地土壤环境现状监测数据见表11-6、表11-7，评价结果见表11-8，农用地土壤环境现状监测数据及评价结果见表11-9。

表11-6   T1、T5建设用地土壤环境现状监测结果   单位：mg/kg

	检测点位
	T1
	T5
	GB 36600-2018（风险筛选值）
	GB 36600-2018（风险管制值）

	采样深度（cm）
	0-20
	0-20
	20-150
	150-300
	
	

	检测日期
	2024.05.23
	
	

	序号
	检测项目
	单位
	监测结果
	
	

	1
	pH
	无量纲
	6.7
	6.8
	6.9
	7.2
	/
	/

	2
	阳离子交换量
	cmol+/kg
	3.86
	12.4
	11.5
	10.9
	/
	/

	3
	六价铬
	mg/kg
	0.6
	1
	1.3
	0.8
	5.7
	78

	4
	氟化物
	mg/kg
	1.49×103
	1.71×103
	2.03×103
	1.75×103
	/
	/

	5
	全磷
	%
	0.024
	0.018
	0.046
	0.054
	/
	/

	6
	锰
	mg/kg
	492
	1.68×103
	1.28×103
	1.61×103
	/
	/

	7
	汞
	mg/kg
	0.185
	0.188
	0.332
	0.22
	38
	82

	8
	砷
	mg/kg
	20.3
	18.3
	19.9
	17.3
	60
	140

	9
	镉
	mg/kg
	0.86
	0.82
	0.6
	0.46
	65
	172

	10
	铜
	mg/kg
	147
	137
	151
	136
	18000
	36000

	11
	铅
	mg/kg
	19.5
	17.8
	20.4
	20
	800
	2500

	12
	镍
	mg/kg
	57
	41
	41
	34
	900
	2000

	13
	锌*
	mg/kg
	106
	107
	101
	107
	250
	/

	14
	铁
	mg/L
	68.8
	34.5
	33.2
	76.3
	/
	/

	15
	钴
	mg/kg
	31.5
	46.9
	44.5
	34
	70
	350

	16
	钛
	μg/g
	9547
	7784
	8026
	7893
	/
	/

	17
	锆
	μg/g
	270
	218
	224
	217
	/
	/

	18
	氯甲烷
	mg/kg
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	37
	120

	19
	氯乙烯
	mg/kg
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	0.43
	4.3

	20
	1,1-二氯乙烯
	mg/kg
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	66
	200

	21
	二氯甲烷
	mg/kg
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×103L
	1.5×103L
	616
	2000

	22
	反式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	54
	163

	23
	1,1-二氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	9
	100

	24
	顺式-1,2-二氯乙烯
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	596
	2000

	25
	氯仿
	mg/kg
	14.9×10-3
	13.9×10-3
	8.5×10-3
	8.5×10-3
	0.9
	10

	26
	1,1,1-三氯乙烷
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	840
	840

	27
	四氯化碳
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	2.8
	36

	28
	苯
	mg/kg
	1.9×10-3L
	2.2×10-3
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	4
	40

	29
	1,2-二氯乙烷
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	5
	21

	30
	三氯乙烯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	20

	31
	1,2-二氯丙烷
	mg/kg
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	5
	47

	32
	甲苯
	mg/kg
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1200
	1200

	33
	1,1,2-三氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	2.8
	15

	34
	四氯乙烯
	mg/kg
	1.4×10-3L
	10.2×10-3
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	53
	183

	35
	氯苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	270
	1000

	36
	1,1,1,2-四氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	10
	100

	37
	乙苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	28
	280

	38
	间、对-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	570
	570

	39
	邻-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	640
	640

	40
	苯乙烯
	mg/kg
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	1.1×10-3L
	1290
	1290

	41
	1,1,2,2-四氯乙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	6.8
	50

	42
	1,2,3-三氯丙烷
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	0.5
	5

	43
	1,4-二氯苯
	mg/kg
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	20
	200

	44
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	1.5×10-3L
	560
	560

	45
	苯胺
	mg/kg
	0.16L
	0.16L
	0.16L
	0.16L
	260
	663

	46
	2-氯酚
	mg/kg
	0.12L
	0.12L
	0.12L
	0.12L
	2256
	4500

	47
	硝基苯
	mg/kg
	0.18L
	0.18L
	0.18L
	0.18L
	76
	760

	48
	萘
	mg/kg
	0.18L
	0.18L
	0.18L
	0.18L
	70
	700

	49
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	151

	50
	䓛
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	1293
	12900

	51
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	15
	151

	52
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	151
	1500

	53
	苯并[a]芘
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	1.5
	15

	54
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	15
	151

	55
	二苯并[ah]蒽
	mg/kg
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	0.2L
	1.5
	15

	备注
	检测结果低于方法检出限时，用“检出限加L”表示；

“*”参考GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》风险筛选值


表11-7   T2、T3、T4、T6、T7、T10建设用地土壤环境现状监测结果

	检测点位
	T2
	T3
	T4
	T6
	T7
	T10
	GB 36600-2018（风险筛选值）
	GB 36600-2018（风险管制值）

	采样深度（cm）
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	0-20
	
	

	序号
	检测项目
	单位
	监测结果
	
	

	1
	pH
	无量纲
	6.7
	6.8
	7.2
	7.1
	7.2
	7.3
	6.6
	6.6
	6.7
	6.6
	6.8
	7.2
	7
	6.8
	/
	/

	2
	阳离子交换量
	cmol+/kg
	3.94
	11.2
	10.5
	3.78
	0.843
	1.01
	5.35
	12.2
	8.28
	7.13
	0.8L
	9.85
	0.8L
	0.8L
	/
	/

	3
	氟化物
	mg/kg
	1080
	1080
	1070
	1570
	1940
	1820
	1300
	1240
	1160
	1140
	530
	1440
	918
	569
	/
	/

	4
	全磷
	%
	0.038
	0.091
	0.095
	0.043
	0.088
	0.036
	0.02
	0.031
	0.027
	0.052
	0.028
	0.034
	0.012
	0.005
	/
	/

	5
	锰
	mg/kg
	1290
	2020
	2400
	1790
	1910
	1810
	1940
	1850
	1310
	507
	221
	1580
	225
	286
	/
	/

	6
	砷
	mg/kg
	17.8
	24.9
	26.9
	20.4
	23.3
	26.5
	54.9
	53
	53.9
	15.4
	9.24
	46.6
	14.7
	10.6
	60
	140

	7
	镉
	mg/kg
	0.95
	0.85
	0.64
	0.62
	0.76
	0.82
	0.68
	0.68
	0.71
	1.86
	3.88
	0.59
	3.47
	0.2
	65
	172

	8
	铜
	mg/kg
	96
	113
	95
	135
	157
	149
	116
	123
	109
	50
	22
	110
	12
	21
	18000
	36000

	9
	铅
	mg/kg
	12.7
	8
	6.6
	15.4
	20.7
	19.3
	12.9
	12.8
	8.3
	11.6
	21.6
	15.7
	18
	20.1
	800
	2500

	10
	镍
	mg/kg
	35
	61
	48
	43
	60
	57
	33
	28
	37
	30
	22
	57
	18
	19
	900
	2000

	11
	锌*
	mg/kg
	97
	126
	80
	116
	122
	127
	102
	105
	92
	74
	35
	110
	59
	54
	250
	/

	12
	铁
	mg/L
	40.8
	32.6
	32
	43
	43.2
	31.6
	32.9
	36.7
	33.7
	15.3
	14.1
	43.3
	23.9
	18.7
	/
	/

	13
	苯
	mg/kg
	5.3×10-3
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	4.5×10-3
	1.9×10-3L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	1.9L
	3.8×10-3
	9.6×10-3
	1.9×10-3L
	1.9×10-3L
	4
	40

	14
	甲苯
	mg/kg
	10.5×10-3
	9.1×10-3
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	1.3×10-3L
	7.4×10-3
	1200
	1200

	15
	间、对-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	570
	570

	16
	邻-二甲苯
	mg/kg
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	1.2×10-3L
	640
	640

	17
	钛
	μg/g
	8037
	6709
	6048
	8832
	9175
	9119
	9701
	8893
	9079
	9162
	9128
	8656
	2796
	3025
	/
	/

	18
	锆
	μg/g
	213
	187
	177
	242
	251
	248
	252
	226
	240
	246
	253
	236
	91.8
	69.8
	/
	/

	备注
	检测结果低于方法检出限时，用“检出限加L”表示；

“*”参考GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》风险筛选值


表11-8   建设用地土壤环境评价结果（标准指数Pi）

	检测点位
	T1
	T5
	T2
	T3
	T4
	T6
	T7
	T10

	采样深度（cm）
	0-20
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	20-150
	150-300
	0-20
	0-20

	序号
	检测项目
	标准指数Pi

	1
	六价铬
	0.11 
	0.18 
	0.23 
	0.14 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	2
	汞
	0.005 
	0.005 
	0.01 
	0.01 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	3
	砷
	0.34 
	0.31 
	0.33 
	0.29 
	0.30 
	0.42 
	0.45 
	0.34 
	0.39 
	0.44 
	0.92 
	0.88 
	0.90 
	0.26 
	0.15 
	0.78 
	0.25 
	0.18 

	4
	镉
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.03 
	0.06 
	0.01 
	0.05 
	0.003 

	5
	铜
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.003 
	0.001 
	0.01 
	0.001 
	0.001 

	6
	铅
	0.02 
	0.02 
	0.03 
	0.03 
	0.02 
	0.01 
	0.01 
	0.02 
	0.03 
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	0.01 
	0.01 
	0.03 
	0.02 
	0.02 
	0.03 

	7
	镍
	0.06 
	0.05 
	0.05 
	0.04 
	0.04 
	0.07 
	0.05 
	0.05 
	0.07 
	0.06 
	0.04 
	0.03 
	0.04 
	0.03 
	0.02 
	0.06 
	0.02 
	0.02 

	8
	锌*
	0.42 
	0.43 
	0.40 
	0.43 
	0.39 
	0.50 
	0.32 
	0.46 
	0.49 
	0.51 
	0.41 
	0.42 
	0.37 
	0.30 
	0.14 
	0.44 
	0.24 
	0.22 

	9
	钴
	0.45 
	0.67 
	0.64 
	0.49 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	10
	氯甲烷
	1.4×10-5
	1.4×10-5
	1.4×10-5
	1.4×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	11
	氯乙烯
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	12
	1,1-二氯乙烯
	7.6×10-6
	7.6×10-6
	7.6×10-6
	7.6×10-6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	13
	二氯甲烷
	1.2×10-6
	1.2×10-6
	1.2×10-6
	1.2×10-6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	14
	反式-1,2-二氯乙烯
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	15
	1,1-二氯乙烷
	6.7×10-5
	6.7×10-5
	6.7×10-5
	6.7×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	16
	顺式-1,2-二氯乙烯
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	17
	氯仿
	0.017 
	0.015 
	0.009 
	0.009 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	18
	1,1,1-三氯乙烷
	7.7×10-7
	7.7×10-7
	7.7×10-7
	7.7×10-7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	19
	四氯化碳
	2.3×10-4
	2.3×10-4
	2.3×10-4
	2.3×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	20
	苯
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	0.001 
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	0.001 
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	2.4×10-4
	0.001 
	0.002 
	2.4×10-4
	2.4×10-4

	21
	1,2-二氯乙烷
	1.3×10-4
	1.3×10-4
	1.3×10-4
	1.3×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	22
	三氯乙烯
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	23
	1,2-二氯丙烷
	1.1×10-4
	1.1×10-4
	1.1×10-4
	1.1×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	24
	甲苯
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	8.8×10-6
	7.6×10-6
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	5.4×10-7
	6.2×10-6

	25
	1,1,2-三氯乙烷
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	2.1×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	26
	四氯乙烯
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	1.3×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	27
	氯苯
	2.2×10-6
	2.2×10-6
	2.2×10-6
	2.2×10-6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	28
	1,1,1,2-四氯乙烷
	6.0×10-5
	6.0×10-5
	6.0×10-5
	6.0×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	29
	乙苯
	2.1×10-5
	2.1×10-5
	2.1×10-5
	2.1×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	30
	间、对-二甲苯
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6
	1.1×10-6

	31
	邻-二甲苯
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7
	9.4×10-7

	32
	苯乙烯
	4.3×10-7
	4.3×10-7
	4.3×10-7
	4.3×10-7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	33
	1,1,2,2-四氯乙烷
	8.8×10-5
	8.8×10-5
	8.8×10-5
	8.8×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	34
	1,2,3-三氯丙烷
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	35
	1,4-二氯苯
	3.8×10-5
	3.8×10-5
	3.8×10-5
	3.8×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	36
	1,2-二氯苯
	1.3×10-6
	1.3×10-6
	1.3×10-6
	1.3×10-6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	37
	苯胺
	3.1×10-4
	3.1×10-4
	3.1×10-4
	3.1×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	38
	2-氯酚
	2.7×10-5
	2.7×10-5
	2.7×10-5
	2.7×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	39
	硝基苯
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	40
	萘
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	0.001 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	41
	苯并[a]蒽
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	42
	䓛
	7.7×10-5
	7.7×10-5
	7.7×10-5
	7.7×10-5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	43
	苯并[b]荧蒽
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	44
	苯并[k]荧蒽
	6.6×10-4
	6.6×10-4
	6.6×10-4
	6.6×10-4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	45
	苯并[a]芘
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	46
	茚并[1,2,3-cd]芘
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	47
	二苯并[ah]蒽
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	0.07 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表11-9  T8 、T9、T11农用地土壤环境现状监测结果及评价结果（标准指数Pi）
	检测点位
	T8
	T9
	T11
	GB 15618-2018（其他）风险筛选值
	GB 15618-2018风险管制值

	采样深度（cm）
	0-20
	0-20
	0-20
	
	

	检测日期
	2024.05.22
	2024.05.22
	2024.05.23
	
	

	序号
	检测项目
	单位
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	监测结果
	标准指数
	
	

	1
	pH
	无量纲
	7.1
	/
	6.9
	/
	7
	/
	/
	/

	2
	阳离子交换量
	cmol+/kg
	14.7
	/
	15.2
	/
	24.3
	/
	/
	/

	3
	氟化物
	mg/kg
	1.61×103
	/
	1.28×103
	/
	1.48×103
	/
	/
	/

	4
	全磷
	%
	0.05
	/
	0.054
	/
	0.047
	/
	/
	/

	5
	锰
	mg/kg
	603
	/
	833
	/
	922
	/
	/
	/

	6
	砷
	mg/kg
	21.2
	0.71 
	14.8
	0.49 
	17.6
	0.59 
	30
	120

	7
	镉
	mg/kg
	0.22
	0.73 
	0.26
	0.87
	0.24
	0.8
	0.3
	3

	8
	铜
	mg/kg
	88
	0.88 
	96
	0.96
	82
	0.82 
	100
	/

	9
	铅
	mg/kg
	20.8
	0.17 
	27
	0.23 
	26.3
	0.22 
	120
	700

	10
	镍
	mg/kg
	67
	0.67 
	64
	0.64 
	61
	0.61 
	100
	/

	11
	锌
	mg/kg
	109
	0.44 
	143
	0.57 
	128
	0.51 
	250
	/

	12
	铁
	mg/L
	82.5
	/
	4.69
	/
	73.3
	/
	/
	/

	13
	苯
	μg/kg
	1.9L
	/
	1.9L
	/
	1.9L
	/
	/
	/

	14
	甲苯
	μg/kg
	1.3L
	/
	1.3L
	/
	9.9
	/
	/
	/

	15
	间、对-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	/
	1.2L
	/
	15.6
	/
	/
	/

	16
	邻-二甲苯
	μg/kg
	1.2L
	/
	1.2L
	/
	13.9
	/
	/
	/

	17
	钛
	μg/g
	11102
	/
	9225
	/
	10408
	/
	/
	/

	18
	锆
	μg/g
	312
	/
	266
	/
	299
	/
	/
	/

	备注
	检测结果低于方法检出限时，用“检出限加L”表示


由表11-6~表11-9可见，T1、T2、T3、T5、T4、T6、T7、T10监测点各监测值均低于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1第二类用地风险筛选值，表明本项目各工业场地作为建设用地土壤污染风险低；T8、T9、T11监测点各监测值均低于GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1风险筛选值，表明区域农用地土壤污染风险低。

11.2 营运期土壤环境影响预测与评价

11.2.1 土壤环境影响预测与评价

⑴正常工况

本项目正常生产过程中生产废水主要为预处理后的表调及磷化废水、涂装车间的其它废水，生产废水经企业厂区污水处理站处理后经市政管网排入金华污水处理厂。生产污水经厂区污水处理站后出水、生活污水经化粪池/隔油池处理后出水汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。同时，厂区污水处理池均已进行防渗处理，因此，本项目运行期土壤通过废水泄露污染可能性很小。但若出现事故工况，污水未处理进入土壤中可能引起土壤污染。

⑵大气沉降预测

①情景设置

项目营运期产生的废气，其中含有的二甲苯、NMHC等有机物，可能沉降至项目周边土壤地面。有机物沉降至土壤中，暴露在土壤表层，阳光照射下易分解，有可能污染土壤。

②预测源强
表11-10  土壤预测因子筛选表

	污染因子类别
	污染物
	浓度
	土壤标准值（mg/kg）
	预测评价因子

	大气沉降
	二甲苯*
	14.6μg/m3
	1210
	二甲苯


注：二甲苯最大落地浓度取各排气筒大气估算预测结果的小时最大落地浓度总和；*取间、对、邻二甲苯标准和作为二类筛选值标准。
③预测方法

可采用HJ964-2018《环境影 响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录E 土壤环境影响预测方法之 E.1.3预测方法进行预测。

单位质量土壤中某种物质的增量：

ΔS=n（Is－Ls－Rs）/（ρb×A×D）

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；不予考虑，取值为0；
Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；不予考虑，取值为0；
ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，m；

n——持续年份，a；

单位质量土壤中某种物质的预测值：

S=Sb+ΔS

式中：Sb－单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S－单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Is=C0×A×V×3600×T/1000

式中：Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

C0——预测最大落地浓度值，0.0146mg/m3； 

A——面积，m2，以评价范围6807287.81m2计；

V——沉降速率，m/s，以0.003m/s计；

T——年内污染物沉降时间，以2000h计。

④预测结果

根据污染物年输入量计算公式，在最不利情况，以最大落地浓度考虑，评价范围内土壤中各污染物的年输入量见表11-11。

表11-11  各污染物的年输入量
	污染因子类别
	大气排放的污染物
	估算预测最大落地浓度值

（μg/m3）
	单位年份表层土壤中物质输入量（g）

	挥发性有机物
	二甲苯
	14.6
	596.32


根据大气预测影响预测结果，考虑最不利情况土壤中重金属的最大年输入量见表11-12。

表11-12  单位质量土壤中污染物预测值

	污染物
	二甲苯

	Is（g）
	596.32

	Sb/（mg/kg）
	29.5

	S1/（mg/kg）
	29.50002

	S5/（mg/kg）
	29.5001

	S10/（mg/kg）
	29.5002

	S20/（mg/kg）
	29.5005

	标准/（mg/kg）
	1210


注：土壤质量现状监测中，二甲苯按照间、对、邻二甲苯检测出最大值和计算，为29.5mg/kg。

根据以上预测结果，以最不利情况考虑，各污染物在大气中的浓度均为小时最大落地浓度，且不考虑污染物经淋溶、径流排出的量。污染物建成后的20年内，各挥发性有机物污染物在表层土壤中的累积远小于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地的筛选值标准。

⑶垂直入渗预测
①情景设置

排入金华污水处理厂深度处理前污水处理池破损发生泄漏事故，出现非正常状况，导致污水进入到土壤中。
②预测源强

污水处理池为钢筋混凝土构筑物，根据GB50141-2008《给水排水构筑工程及验收规范》的规定，钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/m2·d，污水处理池渗透水量按设计运行负荷条件下的池壁和池底的浸湿总面积进行计算。污水处理池的渗漏量按正常工况下最大允许渗漏量的5倍考虑，渗漏量为10L/m2·d。

表11-13 非正常情况下垂直入渗土壤环境预测源强表

	源强点
	浸湿面积
	单位渗水量
	泄漏量
	特征污染物
	浓度
	渗漏特征

	污水处理池
	145m2
	10L/m2·d
	1.45m3/d
	镍
	1mg/L
	连续点源

	
	
	
	
	锌
	5mg/L
	


③预测方法
根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录E土壤环境影响预测方法之E.2.2，污染物以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测污染物可能影响到的深度。本项目利用Hydrus-1D软件对非饱和带构建水流运动和溶质运移模型，Hydrus是美国盐土实验室开发的系列软件，模拟废水中的特征污染物在非饱和带垂向以及向下游地下水体的迁移转化过程。

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：
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式中：C—污染物介质中的浓度，mg/l； 

D—弥散系数，m2/d； 

q—渗流速率，m/d；

z—沿z轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

B、初始条件：

C(z,t)=0    t=0  L≤z＜0

C、边界条件：

第一类边界条件E.6（适用于非正常连续点源情景）

C(z,t)=C0    t＞0  z=0

D、模型概化

溶质运移模型：上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界为自由排泄边界。

结合本项目岩土工程勘察及水文地质勘察结果，将土壤概化为一种类型。

水分迁移模型需要确定的水文地质参数包括：残余含水率θr、饱和含水率θs、垂直饱和渗透系数Ks以及曲线形状参数α、n，均采用Hydrus-1D软件提供的土壤经验参数库中的数值。溶质的空间权重计算方案选择Galerkin有限元法，时间权重计算方案选择Grank-Pb cholson古典显示法。 

参考贵阳市水文地质普查资料及城市轨道交通勘察资料，包气带厚度约6m，污水处理池底部0~0.5m为壤土层，0.6~1.5m为粘土层，1.5m~为砂岩层，地下水水位埋深6m。在预测目标层布置5个观测点，从上到下依次为N1~N5，距模型顶端距离分别为0cm、60cm、150cm、300cm、600cm。

1825d（5年）时间内镍、锌进入包气带后的迁移行为，设置5个观测时间365d（T1）、730d（T2）、1095d（T3）、1460d（T4）、1825d（T5），预测各时间段镍、锌进入包气带后浓度与深度的关系。

GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》，土壤污染风险筛选值（第二类用地）中土壤污染风险筛选值单位和检测标准检出限单位均为mg/kg，而预测结果为非饱和带土壤水中浓度（单位为mg/cm3），因此 需要对计算结果进行转换，转换公式为： 

X1=X0×θ/Gs×1000

式中：X1——转换后污染物浓度限值，mg/kg； 

X0——转换前污染物质量比限值，mg/cm3 ； 

Gs——土颗容重g/cm3 ； 

θ——土壤含水率。

④预测结果

从环境安全角度考虑，不考虑吸附作用、化学反应作用等对溶质运移的延迟，采用连续注入模型预测镍、锌进入包气带后的迁移行为。预测结果见表11-14及表11-15、图11-1及图11-2所示。

表11-14  镍土壤环境影响预测结果  单位：mg/kg
	        时间（d）

深度（cm）
	T1（365d）
	T2（730d）
	T3（1095d）
	T4（1460d）
	T5（1825d）

	-1
	0.78 
	0.85 
	0.89 
	0.91 
	0.92 

	-5
	0.13 
	0.31 
	0.43 
	0.52 
	0.58 

	-10
	0.00 
	0.03 
	0.09 
	0.16 
	0.23 

	-15
	9.3×10-6
	0.001 
	0.01 
	0.03 
	0.06 

	-20
	9.3×10-9
	2.1×10-5
	0.001 
	0.003 
	0.01 

	-25
	3.2×10-12
	1.3×10-7
	1.4×10-5
	0.0002 
	0.0009 

	-30
	4.6×10-16
	3.9×10-10
	1.9×10-7
	6.4×10-6
	6.1×10-5

	-35
	3.2×10-20
	5.8×10-13
	1.5×10-9
	1.4×10-7
	2.6×10-6

	-40
	1.1×10-24
	4.8×10-16
	6.6×10-12
	1.8×10-9
	7.3×10-8

	-45
	0
	2.3×10-19
	1.8×10-14
	1.6×10-11
	1.4×10-9

	-50
	0
	6.8×10-23
	3.2×10-17
	8.9×10-14
	1.8×10-11

	-55
	0
	0
	3.7×10-20
	3.4×10-16
	1.7×10-13

	-60
	0
	0
	2.8×10-23
	9.1×10-19
	1.1×10-15

	-65
	0
	0
	0
	1.7×10-21
	5.1×10-18

	-70
	0
	0
	0
	2.1×10-24
	1.8×10-20

	-75
	0
	0
	0
	0
	4.7×10-23

	-80
	0
	0
	0
	0
	0

	-90
	0
	0
	0
	0
	0

	-100
	0
	0
	0
	0
	0
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图11-1 不同时间镍浓度与深度关系曲线

表11-15  锌土壤环境影响预测结果  单位：mg/kg
	          时间（d）

深度（cm）
	T1（365d）
	T2（730d）
	T3（1095d）
	T4（1460d）
	T5（1825d）

	-1
	3.77 
	4.14 
	4.31 
	4.41 
	4.47 

	-5
	0.64 
	1.51 
	2.10 
	2.51 
	2.81 

	-10
	0.01 
	0.17 
	0.46 
	0.78 
	1.10 

	-15
	4.5×10-5
	0.01 
	0.05 
	0.14 
	0.28 

	-20
	4.5×10-8
	1.0×10-4
	0.003 
	0.01 
	0.04 

	-25
	1.6×10-11
	6.3×10-7
	6.6×10-5
	8.7×10-4
	4.5×10-3

	-30
	2.2×10-15
	1.9×10-9
	9.1×10-7
	3.1×10-5
	2.9×10-4

	-35
	1.6×10-19
	2.8×10-12
	7.1×10-9
	6.6×10-7
	1.3×10-5

	-40
	5.6×10-24
	2.3×10-15
	3.2×10-11
	8.8×10-9
	3.5×10-7

	-45
	0
	1.1×10-18
	8.9×10-14
	7.6×10-11
	6.7×10-9

	-50
	0
	3.3×10-22
	1.6×10-16
	4.3×10-13
	8.8×10-11

	-55
	0
	0
	1.8×10-19
	1.7×10-15
	8.0×10-13

	-60
	0
	0
	1.4×10-22
	4.4×10-18
	5.3×10-15

	-65
	0
	0
	0
	8.4×10-21
	2.5×10-17

	-70
	0
	0
	0
	1.1×10-23
	8.7×10-20

	-75
	0
	0
	0
	0
	2.3×10-22

	-80
	0
	0
	0
	0
	1.4×10-25

	-85
	0
	0
	0
	0
	0

	-90
	0
	0
	0
	0
	0

	-100
	0
	0
	0
	0
	0
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图11-2 不同时间锌浓度与深度关系曲线

由表11-14及图11-1可见镍进入包气带后，随着时间的增加不断在不同土壤层中富集，在第365天的时候渗漏到地下40cm的土壤中，在第730天的时候渗漏到地下50cm的土壤中，在第1095天的时候渗漏到地下60cm的土壤中，在第1460天的时候渗漏到地下70cm的土壤中，在第1825天的时候渗漏到地下75cm的土壤中，若持续渗漏，污染物将穿透土壤层进入地下水，将会对土壤和地下水造成一定的污染。

由表11-15及图11-2可见锌进入包气带后，随着时间的增加不断在不同土壤层中富集，在第365天的时候渗漏到地下40cm的土壤中，在第730天的时候渗漏到地下50cm的土壤中，在第1095天的时候渗漏到地下60cm的土壤中，在第1460天的时候渗漏到地下70cm的土壤中，在第1825天的时候渗漏到地下80cm的土壤中，若持续渗漏，污染物将穿透土壤层进入地下水，将会对土壤和地下水造成一定的污染。

根据分析可知，整个包气带剖面镍、锌浓度随时间增加，五年时均未超过GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地镍筛选值（900mg/kg）标准。本评价要求必须严格做好污水处理池的防渗和施工质量，避免泄露事件发生。 

11.2.2 土壤环境防控措施

⑴源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

⑵过程控制措施

项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，其中生产厂房、危废暂存间等重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s。

对生产厂房采取防腐防渗处理。危废暂存间按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中的要求实施防渗。对一般固废贮存间等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区进行了地面硬化处理。企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。

此外，一旦发生土壤污染事故，立即企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

11.3 土壤环境影响评价结论

⑴本项目评价区T1、T2、T3、T5、T4、T6、T7、T10监测点各监测值均低于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1第二类用地风险筛选值，表明本项目各工业场地作为建设用地土壤污染风险低；T8、T9、T11监测点各监测值均低于GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1风险筛选值，表明区域农用地土壤污染风险低。

⑵正常工况下，本项目大气沉降对土壤环境的影响小，不涉及废水地面漫流、垂直入渗对土壤环境的影响。非正常工况下，污染物的泄漏可能将会对土壤及地下水造成污染，因此本项目需严格按土壤及地下水保护措施进行防渗。
⑶通过采取环评要求的土壤环境防控措施，本项目生产建设对周围土壤环境影响较小，项目建设是可行的。

11.4 土壤环境影响评价自查表

表11-16  土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地☑；农用地□；未利用地□
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（    68.48879    ）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（耕地、林地）、方位（场界四周）、距离（1km范围内）
	

	
	影响途径
	大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	SO2、NOX、颗粒物、二甲苯、NMHC、pH、SS、COD、BOD5、石油类、NH3-N、镍、锌
	

	
	特征因子
	二甲苯、NMHC、镍、锌
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级☑；二级□；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）☑；b）☑；c）☑；d）☑
	

	
	理化特性
	见表11-4及表11-5
	同附录C

	
	现场监测因子
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	监测点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	3
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	5
	0
	0~3m
	

	
	现状监测因子
	镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、锂、氟化物、硫化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	

	现状评价
	评价因子
	镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、锂、氟化物、硫化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘
	

	
	评价标准
	GB15618☑；GB36600☑；表D.1；表D.2☑；其他☑
	

	
	现状评价结论
	T1、T2、T3、T5、T4、T6、T7、T10监测值均低于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1第二类用地风险筛选值；T8、T9、T11监测值均低于GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1风险筛选值。
	

	
	
	
	

	影响预测
	预测因子
	二甲苯、NMHC、镍、锌
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（680.73hm2             ）

影响程度（             ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□
	

	
	
	不达标结论：a)□；b)□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	2（一个深层，一个表层）*
	pH、铁、锌、镍、砷、铅、镉、铜、全磷、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、钛、锆、锰、氟化物
	表层：1次/1年

深层：1次/3年
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	正常工况下本项目对评价区域土壤环境质量的影响是可以接受的
	

	注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


注：*监测频次按照HJ1209-2021要求执行，下游50 m范围内设有地下水监测井并按照HJ1209-2021要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。

 环境风险评价

12.1环境风险评价目的和重点

12.1.1评价目的

环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

12.1.2评价重点

本环境风险评价把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化的预测和防护作为评价工作重点。

12.1.3评价工作程序

评价工作程序见图12-1。
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图12-1 环境风险评价工作程序

12.2评价依据

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》第7.2.2条规定，按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，给出危险单元划分结果及单元内危险物质的最大存在量，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.728＜1，项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

⑴危险物质及其特性

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》及HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中所列易燃、有毒、爆炸性危险物质，本项目涉及的主要危险化学品和重大危险源判定见表12-1。

表12-1 本项目主要危险物质性质一览表

	危险物质名称
	重大危险源判定
	储存地点

	汽油
	否
	油化库

	冲压车间防锈油
	否
	油化库

	磷化液（（磷化开缸及补充剂（含硝酸镍、磷酸））
	否
	油化库

	柴油
	否
	发电机房

	天然气
	否
	天然气外接市政管道，厂内无储罐

	废机油
	否
	危险废物暂存间

	磷化污泥（磷化渣）
	否
	污泥间

	面漆
	醇类（以乙醇计）
	否
	面漆色漆为水性涂料，溶剂主要为水（约占60%），乙醇和酯类约占10%。清漆为溶剂型涂料，清漆固含量约55%，清漆溶剂中酯、酮、醇、醚等有机物的含量最高为56%，二甲苯的含量最高为44%。

	
	二甲苯
	
	


⑶环境敏感目标调查

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，需要对企业周边环境敏感目标调查。根据现场踏勘、环境敏感点分布情况及企业区域地形情况，企业周边环境风险敏感目标见表12-2，保护目标见图1-1。
表12-2 项目周边环境敏感目标情况一览表

	类别
	序号
	敏感目标名称
	与厂址关系
	属性
	人口数

	
	
	
	相对方位
	距厂址距离（m）
	
	

	环境空气
	1
	摆岗坡居民
	E
	约70~230
	居住区
	约35户122人

	
	2
	何官居民
	SE
	约750~1100
	居住区
	约80户280人

	
	3
	肖家坡居民
	SW
	约260~550
	居住区
	约15户53人

	
	4
	丫口寨居民
	W
	约580~900
	居住区
	约40户140人

	
	大气环境敏感程度E值：E3

	地表水
	序号
	受纳水体名称
	排放点水域环境功能
	21h内流经范围/km

	
	1
	凉水井河
	Ⅲ类
	其他

	
	地表水环境敏感程度E值：E1

	地

下

水
	序号
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	水质目标
	包气带防污性能
	与厂界距离/m

	
	1
	翁贡泉点（1412）
	G3
	Ⅲ类
	D2
	2650

	
	2
	下枧泉点（1414）
	G3
	Ⅲ类
	D2
	2400

	
	3
	石关村泉点（1411）
	G3
	Ⅲ类
	D2
	2700

	
	6
	项目征地红线内地下岩溶含水层
	/

	
	地下水环境敏感程度E值：E3


12.3环境风险潜势初判

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按下式计算危险物质总量与临界量的比值（Q）：
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式中：q1，q2……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Q3——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质与临界量的比值见表12-3。

表12-3 涉及环境危险物质临界量情况表

	危险物质名称
	临界量（t）
	最大存放量或在线量（t）
	qn/Qn

	汽油
	2500
	7.8
	0.00312

	冲压车间防锈油
	2500
	10
	0.004

	磷化液（（磷化开缸及补充剂（含硝酸镍、磷酸））
	1000
	55
	0.055

	柴油
	2500
	1
	0.004

	天然气
	50
	1.5
	0.03

	废机油
	2500
	10
	0.004

	磷化污泥（磷化渣）
	1000
	15
	0.015

	面漆
	醇类（以乙醇计）
	10
	1.9
	0.19

	
	二甲苯
	10
	4.27
	0.427

	总计
	--
	--
	0.728


根据计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。

12.4环境风险识别

12.4.1风险识别范围

⑴物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

⑵生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

⑶危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

⑷环境风险事故类型

表12-4 环境风险事故类型

	装置
	污染物质
	事故类型

	汽油罐
	汽油
	火灾、爆炸、泄漏

	天然气管道
	天然气
	火灾、爆炸、泄漏

	油漆罐、稀释剂罐、溶剂罐
	油漆、稀释剂、溶剂
	火灾、泄漏


12.4.2物质风险识别

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目运营期涉及的重点关注危险物质见表12-1，其理化性质见表12-5~表12-10。

表12-5 汽油的理化性质
	标识
	中文名：汽油
	英文名：Petrol

	
	分子式：C5-C10
	分子量：属混合烃类

	
	危规号：
	UN编号：
	CAS号：

	理化性质
	外观与形状：无色或淡黄色液体。
	溶解性：不溶于水，溶于有机溶剂

	
	熔点(℃)：
	沸点(℃)：30~205℃

	
	相对密度：(水=1)0.70~0.78
	相对密度：(空气=1)无意义

	
	饱和蒸汽压(MPa)：小于8.9psi
	禁忌物：

	
	临界压力(MPa)：无意义
	临界温度(℃)：无意义

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：

	危险特性
	危险性类别：属易燃易爆品，低毒
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度(℃)：415℃~530℃
	闪点(℃)：0℃以下

	
	爆炸下限(%)：1.4
	爆炸上限(%)：7.6

	
	最小点火能(MJ)：
	最大爆炸压力(MPa)：

	
	燃烧热：
	燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	
	灭火剂：BC干粉、ABC干粉、机械泡沫、高效水系、砂土。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、皮肤、眼睛接触

	
	健康危害：经呼吸道、消化道吸收，皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物，能引起中枢神经系统功能障碍。

	
	工作场所最高允许浓度：未制定

	
	中毒表现：吸入高浓度汽油蒸汽后，出现头痛、头晕、四肢无力、恶心、呕吐、视物模糊、步态不稳，眼睑、舌、手指细微震颤、易激动等。严重者可迅速出现意识丧失、呼吸停止。吸入汽油可引起吸入性肺炎。汽油蒸气对黏膜有刺激性，引起流泪、流涕、咳嗽、结膜充血等。口服者可出现口腔、胸骨后烧灼感，恶心、呕吐、腹痛、腹泻，呕吐物或大便带血。

	急救
	皮肤接触：皮肤接触后要及时脱去污染的衣服，用肥皂水及清水冲洗。

	
	眼睛接触：眼睛溅入要立即翻开上下眼睑，用流动水冲洗20分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗并敷硼酸眼膏。就医。

	
	吸入：吸入中毒者要尽快脱离污染环境至空气新鲜处。

	
	食入：误服者可口服活性炭100克或饮牛奶，不要催吐。出现中毒症状者及时就诊。

	泄漏处理
	应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

	储运
	按SH0164进行。贮存于内浮顶罐或地下，半地下油罐，贮运中注意防火、防爆、防静电、不同牌号的汽油应分罐存放，不能混入其它类别的油品。


表12-6 甲烷的理化性质

	标识
	中文名：甲烷
	英文名：Methane

	
	分子式：CH4
	分子量：16.05
	CAS号：74-82-8

	
	危规号：危规分类：GB2.1类21007（压缩）；21008（液化）。

	理化性质
	性状：无色无臭的气体

	
	溶解性：微溶于水，溶于乙醇和乙醚

	
	熔点(℃)：-182.6
	沸点(℃)：-161.5

	
	相对密度（水=1）：0.415(-164℃)
	蒸气密度（空气=1）：0.55

	
	临界温度(℃)：-82.1
	临界压力（MPa）：4.6

	
	燃烧热（kJ/mol）：889.5
	最小点火能（mJ）：0.28

	
	蒸气压（kPa）：100（-161.5℃)

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃气体
	燃烧分解产物：CO、CO2、水蒸气

	
	闪点(℃)：-188
	聚合危害：不聚合

	
	爆炸极限（%V/V）：5.3~15
	稳定性：稳定

	
	自燃温度(℃)：537
	禁忌物：五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧、强氧化剂

	
	危险特性：能与空气形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧和爆炸危险

	
	消防措施：关闭钢瓶阀门，切断气流，消杀火势。用水保持火场中钢瓶冷却，并用水喷淋保护关闭阀门的人员。如有可能应迅速将钢瓶转移至安全地带

	毒性
	接触限值：瑞士：TWA10000ppm（6700mg/m3）JAN1993；毒理资料：小鼠吸入42%浓度60min麻醉

	对人体危害
	甲烷属“单纯窒息性”气体，无害。高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中甲烷浓度达到25%~30%时出现头昏，呼吸加速，运动失调。皮肤接触液化甲烷可造成严重冻伤

	急救
	应使吸入气体的患者脱离事故现场至空气新鲜处，平卧、足稍抬起，保暖。当呼吸失调时输氧，如呼吸停止，要先清洁口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物。然后立即进行人工呼吸，并送医院急救。液化甲烷与皮肤接触时可用水冲洗，如灼伤可用42℃左右温水浸洗解冻，并送医院救治

	防护
	工程防护：生产过程密闭，全面通风。个体防护：呼吸系统防护：高浓度环境中佩戴供气式呼吸器；眼睛与手防护：一般不需要特殊防护，高浓度时可戴安全防护眼镜和手套，穿工作服。其他：工作场所禁止吸烟，避免长期接触。进入罐内或其他高浓度区作业，须有人监护

	泄漏处理
	对钢瓶泄漏出的气体用排风机送至空旷地方放出或装置适当煤气喷头烧掉

	储运
	包装标志：易燃气体。包装方法：钢瓶；液化甲烷用特别绝热的容器。储运条件：储存于阴凉、通风良好的不燃材料结构的库房或大型气柜。远离容易起火的地方。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。液化甲烷必须在很低的温度下装运，这种低温通过液化气体的蒸发来保持或用甲烷专用罐车保温运输


表12-7 乙醇的理化性质

	标识
	中文名：无水乙醇
	英文名DehydratedAlcohol

	
	分子式：C2H5OH
	分子量：46.07

	
	危规号：32061
	UN编号：1170
	CAS号：64-17-5

	理化性质
	外观与形状：无色液体，有酒香。
	溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、刺激性蒸气。

	
	熔点(℃)：-114.1℃
	沸点(℃)：78.3℃

	
	相对密度：(水=1)0.79
	相对密度：(空气=1)1.59

	
	饱和蒸汽压(MPa)：5.33（19℃)
	禁忌物：

	
	临界压力(MPa)：6.38
	临界温度(℃)：243.1

	
	稳定性：
	聚合危害：

	危险特性
	危险性类别：
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度(℃)：363
	闪点(℃)：12℃

	
	爆炸下限(%)：3.3
	爆炸上限(%)：19.0

	
	最小点火能(mj)：
	最大爆炸压力(MPa)：

	
	燃烧热(kJ/kg)：1365.5
	燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	半致死浓度（LC50）：

	
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

	
	灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

	
	人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致死的主要原因。急性中毒：表现分兴奋期、共济失调期、昏睡期，严重者深度昏迷。血中乙醇浓度过高可致死。慢性影响：可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

	
	工作场所最高允许浓度：

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：饮足量温水，催吐，就医。

	泄漏处理
	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

	储运
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚


表12-8 二甲苯的理化性质

	标识
	中文名：二甲苯
	英文名xylene

	
	分子式：C8H10
	分子量：106.17

	
	危规号：33535
	UN编号：1307
	CAS号：106-42-3

	理化性质
	外观与形状：无色澄清液体。
	溶解性：不溶于水

	
	熔点(℃)：-47.9℃
	沸点(℃)：137～140℃

	
	相对密度：(水=1)0.86
	相对密度：(空气=1)3.7

	
	饱和蒸汽压(MPa)）1.33（28.3℃)
	禁忌物：

	
	临界压力(MPa)：3.54
	临界温度(℃)：343.9

	
	稳定性：
	聚合危害：

	危险特性
	危险性类别：
	燃烧性：易燃

	
	引燃温度(℃)：525
	闪点(℃)：25℃

	
	爆炸下限(%)：1.1
	爆炸上限(%)：7.0

	
	最小点火能(mj)：
	最大爆炸压力(MPa)：

	
	燃烧热(kJ/kg)：42869
	燃烧(分解)产物：

	
	半致死浓度（LC50）：19747mg/m3

	
	灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。

	
	灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

	
	急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。

	
	工作场所最高允许浓度：100mg/m3

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

	
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

	
	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	
	食入：饮足量温水，催吐，就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并立即隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

	储运
	储运于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。采用镀锌铁桶包装，亦可用槽车装运。


表12-9 乙二醇的理化性质

	标识
	中文名：乙二醇，甘醇
	英文名：ethyleneglycol

	
	分子式：C2H6O2
	分子量：62.7
	UN编号：

	
	危规号：
	RTECS号：KW2975000
	CAS编号：107-21-1

	理化性质
	性状：无色、无臭、有甜味、粘稠液体。

	
	熔点(℃)：-13.2
	相对密度（水＝1）：1.11

	
	沸点(℃)：197.5
	相对密度（空气＝1）：2.14

	
	饱和蒸气压(kPa)：6.21(20℃)
	辛醇/水分配系数的对数值：无资料

	
	临界温度(℃)：无资料
	燃烧热(kJ/mol)：281.9

	
	临界压力(MPa)：无资料
	折射率：无资料

	
	最小点火能(mJ)：无资料
	溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。

	燃爆性及消防
	燃烧性：可燃
	稳定性：稳定

	
	闪点(℃)：110
	聚合危害：不能出现

	
	引燃温度(℃)：380
	避免接触条件：

	
	爆炸极限：3.2-15.3（v/v%）
	禁忌物：强氧化剂、强酸

	
	最大爆炸压力(MPa)：无资料
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳

	
	危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、抗溶剂泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性及健康危害
	接触限值：中国：PC-TWA20mg/m3，PC-STEL40mg/m3

	
	急性毒性：LD50：8000～15300mg/kg(小鼠经口)；5900~13400mg/kg(大鼠经口LC50无资料）

	
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

	
	健康危害：国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现，重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70~84ml。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

	防护
	检测方法：气相色谱法；工程控制：提供良好的通风条件。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运要求
	包装类别：Z01储存于阴凉、通风的场所。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

管道输送过程中禁止一切与输送作业无关的施工作业，无关人员不应进入输送作业区。管内介质流速不应过高。管道应良好接地，以防止静电引起事故。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。


表12-10 乙二醇丁醚的理化性质

	标识
	中文名：乙二醇丁醚；2－丁氧基乙醇；丁基溶纤剂
	危险货物编号：61592

	
	英文名：Ethyleneglycolmonobutylether；2-Butoxyethanol
	UN编号：2369

	
	分子式：C6H14O2
	分子量：118.17
	CAS号：111-76-2

	理化性质
	外观与性状无色液体，略有气味。

	
	熔点(℃)：-74.8
	相对密度(水=1)
	0.90

	
	沸点(℃)：170.2
	饱和蒸气压（kPa）
	40.00/140℃

	
	溶解性：溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。

	毒性及健康危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性：LD50：2500mg/kg(大鼠经口)；1200mg/kg(小鼠经口)。

	
	健康危害：吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)：71℃
	爆炸上限%（v%）：
	10.6(180℃)

	
	自燃温度(℃)：244
	爆炸下限%（v%）：
	1.1(170℃)

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	建规火险分级：丙
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素。

	
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	急救措施
	①皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。②眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。③吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。④食入：饮足量温水，催吐。就医。

	泄漏处置
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运注意事项
	①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。


12.4.3生产过程及其设施风险识别及危害分析
项目工程在生产和贮存过程中存在的主要环境风险为危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。而火灾、爆炸又较多是由于泄漏、超温、超压等事故引起的，以下分析本项目在生产过程中可能引起环境风险、事故的主要生产过程及其设施危险性因素：

⑴汽油

汽油储罐发生事故后，发生事故的情况共分为3种类型：泄露后发生池火燃烧事故、燃爆事故、爆炸事故。因此，发生汽油储罐事故后，火灾、爆炸和泄漏三种类型的事故都可能存在。

⑵天然气

天然气发生事故后，发生事故的情况共分为3种类型：

①排放后立即燃烧，形成喷射火焰；

②排放后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；

③排放后不燃烧，仅扩散，造成环境污染或硫化氢中毒。

因此，发生天然气事故后，火灾、爆炸和泄漏三种类型的事故都可能存在。

⑶油漆、稀释剂、溶剂

项目在化学品库储存少量油漆、稀释剂、溶剂等。在未及时采取有效对策措施情况，按最不利情况，即所有储罐罐全部破裂泄露，对环境影响可能较大。发生油漆、稀释剂、溶剂储罐事故后，火灾和泄漏二种类型的事故都可能存在。

⑷危险化学品储存及运输风险

①运输

本项目外部物流采用送货制，用封闭车辆按供货时间计划送货，各类化学品以汽车运输到油化库、介质供应站、涂装车间，并用搬运车将化学品运至各放置房贮存。危险固废委托有处置资质的公司运输、处置，危废处置公司采用封闭汽车运输。厂区内部汽油、乙二醇用管道运输；涂料溶剂（乙醇、乙二醇丁醚、二甲苯）用汽车运输到储存地，但从储漆间到涂装生产线采用管输；危险固废委托有资质公司用汽车运输；其它油料化学品用叉车运输。在危险物料特别是汽油、柴油、乙醇的运输过程中，若发生交通事故，易引发燃爆事故，从而引发运输物料的泄漏，泄漏的物料若进入水体，可能会污染地表水体。

②储存

供油站不仅储存汽油、乙二醇，还储存有刹车液、转向助力油、风窗清洗液等有机介质，属于燃料、有机介质的集中储存区，存在燃爆并引发有机物质泄漏、污染水体的隐患。

油化库是涂料的备用库，有机物质集中，也是乙醇、二甲苯、乙二醇丁醚等涂料溶剂的集中储存地，物料采用桶装。油化库内易燃、可燃物质较集中，存在燃爆风险隐患，由于储漆间有机物主要为碳氢化合物，若发生燃爆，主要生成无污染的二氧化碳和水；同时，乙二醇丁醚、二甲苯有一定毒性，若发生泄漏，将造成一定程度的大气污染影响。

涂装车间储漆间是涂料的暂存地，涂料的最大贮存量为10天。储漆间主要储存待调、已调的各种涂料如面漆涂料等，物料采用桶装。储漆间虽较油化库而言储存的涂料量偏小，但也存在燃爆风险隐患。

经分析，以上储存场所均未构成重大危险源。

12.5环境风险分析

风险事故不同于一般事故，风险事故指突发性的灾难事故，其发生的概率很小但影响巨大，一旦发生，则将严重威胁人民的生命和财产，给企业和国家造成巨大损失。

⑴油漆、稀料等易燃液体泄漏及火灾等引发的伴生/次生污染物排放风险分析

主要风险来自于油漆、稀料等易燃液体在生产使用过程、贮存泄漏遇明火等导致的火灾事故风险，并引发的伴生/次生污染物排放。据调查，近10年我国在涂装过程中发生火灾近200起，每年造成直接经济损失300~500万元。对我国154件涂装作业发生火灾的原因进行调查，发现我国涂装作业的火灾主要原因有：明火（加热，照明等）、电器设备（故障及陈旧）、烘箱干燥（故障，简陋）和抽烟等。根据调查可见，我国涂装车间的火灾主要是因为管理出现问题而造成的，加强管理可以杜绝类似事故发生。
涂装车间的爆炸危险区等级的划分是根据生产中使用中稀料的种类，产生事故的可能性和危险程度来确定的。一般使用稀料的涂装车间，调漆室、储漆室、喷漆室等设备内部及排风系统内部为爆炸性气体环境，在涂装车间的这些区域，如果这些废气达到了一定的浓度，遇到明火甚至电火花就会发生爆炸。
涂装车间使用的油漆及稀料中含有甲苯、二甲苯等，属于有毒性物质，其由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。根据其化学结构选择性蓄积原理，稀释剂蓄存在人体内脏器官、血液、神经骨骼组织中引起神经、造血等机能障碍，有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起麻醉，失去知觉甚至死亡。
若涂装车间发生火灾、爆炸事故时，烟雾、含苯系物的烟气将进入环境空气，本项目油化库位于厂区北部，化学原料储存量远低于临界值，火灾事故一旦发生会对厂区内、厂区下风向环境空气质量、厂址500m范围内的居民和车间工人产生一定影响，因此建设单位应及时按照应急预案安排救援和疏散，及时佩戴呼吸器，以免损害人群健康。

⑵化学品泄漏风险分析

本项目所用原辅材料采用汽车运输方式进厂，有毒有害物料均为桶装，分类贮存于油化库和供油站内。油化库位于厂区北侧，供油站位于厂区西侧，油化库和供油站主要储存油漆、汽油、稀料等，油化库面积总共432m2，供油站占地面积300m2。

由于发生多罐同时泄漏的可能性极小，不失安全性，在此仅设想油漆桶破裂并全部泄漏的情况。要求油漆桶储存间设分隔堤，油漆可以全部截留和回收，不会进入雨水管道或外泄入地表水体从而危害水环境。因此化学品库油品泄漏事故最可能影响的对象是大气环境质量。

由于油漆、稀释剂的挥发性和毒性都很小，如果不伴发火灾，只要采取了泡沫覆盖等消防措施，则泄漏事故也不会对区域大气环境质量造成严重影响，根据类比，一般只局限于厂界内。

在未及时采取对策措施的情况下对环境影响可能较大。泄漏事故一般发生时间只是几分钟。二甲苯半致死浓度为（30049mg/m3），本项目储存的油漆、稀释剂等化学品较少，即使发生泄漏，泄漏量也较少，事故一旦发生，会对厂区内环境造成一定的影响，对厂界外影响较小，且距离人群较远。

⑶水环境风险分析

①污水站事故水

本项目废水主要污染物为COD、氨氮、石油类等，根据水环境影响事故工况预测结论：厂区生产废水处理站发生事故，事故废水将直接进入凉水井河，W2凉水井河（马桑坡，事故排放口下游1800m处）氨氮、石油类、磷酸盐超过GB3838-2002Ⅲ类水质标准，对凉水井河水质造成了污染。当污水站发生事故时，通过容积为800m3的应急池，可以一定程度上保证事故情况下不直接向地表水排放废水。事故结束之后，在保证不会导致污水厂负荷过载的情况下，将符合污水处理站进水要求的废水，限流进入污水处理站进行处理，可有效缓冲对地表水环境的影响。

②消防废水暂存池

为防止灭火情况下项目有毒有害物料进入地表水体造成重大污染事故，项目已建设足够的消防废水暂存池；同时厂区雨、污管网出口设置阀门，需要有通往消防废水存放池的管路（管径需确保及时排泄短期内较大流量的消防废水），需设置防渗，应设置柔性膜防渗层或采用防渗混凝土浇筑防渗。发生事故时，必须关闭出厂雨污管道，打开通向本池的连接口，正常生产时该池处于空池状态。总之，必须确保在异常情况下，消防废水只能导入消防废水池。

⑶围堰设置

为收集油化库、供油站燃爆引起泄露的介质，防治有机介质在无害化处理前排出厂区，应按相关规范规定为其设置围堰，围堰设置要求为：

①围堰区地面采用防腐、防渗材料；

②围堰区应比地面高出约20cm

③围堰内应有排水设施，

④围堰内地面应坡向排水设施，坡度不宜小于3‰

⑤围堰容积大于罐容

⑥需设置防渗，应设置柔性膜防渗层或采用防渗混凝土浇筑防渗，油管线设置管线槽，地面加油卸油操作地面应设置防渗。
12.6环境风险防范措施及应急预案

12.6.1环境风险防范措施

12.6.1.1总图布置和建筑风险防范措施

⑴总图布置

本项目厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行。在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

⑵建筑安全防范

厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。

厂房与周围消防车道之间，不宜种植绿篱或茂密丛林，妨碍消防操作；生产区不应种植含油脂较多的树木，宜选择含水份较多的树种。

厂房采用钢筋混凝土柱，钢柱承重的框架或排架结构、各建筑承重墙钢结构必须按规范涂上防火涂料，使其耐火等级达到相应要求。

项目厂房的总控制室应独立设置，其分控制室可毗邻外墙设置，并应用耐火极限不低于3h的非燃烧体墙与其他部分隔开。

生产装置区尽量采用封闭式，减少有机废气外排。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05m，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。同时，在电气操作现场应配置经检验合格的电气安全防护用品，操作实行监护制度，以防发生人身电气安全事故。火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合GB50016-2014《建筑设计防火规范》的要求。
12.6.1.2生产、储运过程风险防范措施

⑴工艺技术设计风险防范措施

①生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。

②所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。易燃气体可能泄漏的场所，主要采用防爆电机及器材。

③高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料；输送设备和管道应设计用非燃材料保温；高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

⑵贮存过程防范措施

消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。设立专门的原料贮存区，对漆料、稀释剂分类贮存，应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计各仓库及建筑物，各建筑物应同时满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。

①原料贮存区符合储存危险化学品的相关条件，实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 
⑥在原料贮存区设立报警系统，设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。

⑦仓库管理员每天一次对仓库内的化学品、油品的摆放情况及容器的完好情况进行检查，发现渗漏等异常情况立即做出处理。

⑧严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，对仓库工作人员应进行化学品、油品的保管及紧急事故发生时处理方法的培训，经考核合格后持证上岗。制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业。

⑨经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

⑶火灾、爆炸事故的预防措施

建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确；防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理；用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限；安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

⑷生产过程防范措施

①根据化学品的性质，对车间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。所有的化学品容器，使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

②生产过程中为保证职工安全，设有人员防护设备。

③使用危险化学品的过程中，各机床操作人员对现场的化学品、油品进行检查，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

④为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括烟感系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

⑤涂装工序喷漆室、烘干室设双重火灾自动报警和自动灭火联动装置。

⑥在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体连续检测的报警装置。

⑦各车间消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质的单位进行设计。

除以上管理措施外，针对不同危险品的性质，还应采取相应的管理措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。
⑸其他环境风险防范措施

①提高生产的自动化控制水平，加强设备维护，消除跑冒滴漏，减少生产系统的操作偏差，确保项目的生产安全。

②项目竣工试生产前，各岗位应制定科学严密的工艺规程、岗位操作法和安全技术规程，并且要能满足生产的同时也要保证安全要求。安全生产管理人员、特种作业操作工以及岗位操作工必须按规定培训，持证上岗。

③按要求配备防毒面具、防护服等事故处理应急救援器材，制定事故应急预案，配备相应的应急药品和设备。制定事故应急救援预案，如火灾、泄漏等事故的应急救援预案，并且对处理紧急事故的技术措施、人员、设备设施逐一落实，做到技术可靠、人员分工明确、设备设施功能完善。并定期演练，企业自救和社会救援结合，严防重大危险源事故的发生。

④认真落实本项目环保设施和安全设施“三同时”工作。
12.6.2 企业突发环境事件应急预案

⑴本项目应急预案主要内容

①明确组织指挥机构，包括应急领导和指挥机构、日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并应建立通畅有效的通讯网络；

②预警和预防机制，建立突发事故预警制度，明确预警级别、预警方式；

③制定突发事故的应急响应程序，包括事故的报警、应急反应等级的确定、应急反应启动、紧急救援行动的开展、事故调查以及事故索赔等应急环节；

④应急保障，包括应急反应设备、应急队伍、物资及后勤、经费保障等应急支援与装备保障，技术储备与保障，还应建立培训和演习的相关制度；

⑤应急通讯联络表、敏感资源分布、人员急救方式等。

⑵应急预案的落实要点

①建立健全应急反应的组织指挥系统

为确保应急反应的有序、高效，应根据项目自身特点建立应急反应的组织指挥系统，并明确不同级别污染事故应急组织指挥人员组成、人员职责及其有效联系方式。

②应急反应设施、设别的配备

配备能应对厂区发生泄漏污染事故的应急设备、器材和设施。

③应急防治队伍及演习

除依靠当地环保管理机构的应急防治力量外，可充分利用园区工作人员、消防人员共同参与形成应急防治队伍。对应急救援及清污队伍制订定期强化培训和演练计划，加强了解应急防治操作规程，掌握应急防治设备器材的操作使用，一旦发生泄漏事故，应急队伍能迅速投入应急反应活动，从而增强应对突发性泄漏事故的处置能力。

④应急通讯联络

为确保工程运营期厂区突发性泄漏污染事故的报告、报警和通报，以及应急反应各种信息能及时、准确、可靠的传输，必须建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络。

⑤与园区相关应急预案的衔接

预案的编制过程中应充分考虑与观山湖区现代制造产业园各类事故应急预案的衔接，建立区域应急联动机制。

本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，结合本项目的生产特点，制定适合用于本项目的突发环境事件应急预案，并上报当地有关部门备案。应急预案基本内容见表12-11。

表12-11 项目应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	预案分级响应
	事故发生后，首先明确事故后果和事故影响范围，明确事故分级响应条件，启动相关的事故应急预案

	2
	应急计划区
	划定应急计划区域，包括生产装置、附近人群的安全

	3
	应急组织机构、人员
	成立应急救援指挥部、小组等

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢救、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	人员救护、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场及邻近区域伤员救护，控制防火区域、控制清除污染措施及相关设施。

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，组织应急救援队伍，明确任务和分工，并安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	定期对周边人员进行宣传、散发传单，包括：疏散、救护、撤离等知识的教育


12.7小结

根据项目环境风险分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，潜在危险性较小。对该项目涉及的油漆、稀料等易燃液体泄漏及火灾等引发的伴生/次生污染物排放、废水事故排放、废气治理设施事故排放等风险进行了分析，提出了风险防范措施，建设单位也应继续按要求编制突发环境事件应急预案并报行政主管部门备案，在采取相应的风险防范措施前提下，可有效减少事故发生概率，一旦发生事故，应迅速采取有力措施，减少环境污染，同时企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，厂区环境风险在可接受范围内。

表12-12 建设项目环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目

	建设地点
	（贵州）省
	（/）州
	（贵阳）市
	（观山湖）区
	（观山湖区现代制造产业园）园区

	地理坐标
	经度
	106°33′16.60″
	纬度
	25°35′30.65″

	主要危险物质及分布
	汽油、冲压车间防锈油、磷化液（（磷化开缸及补充剂（含硝酸镍、磷酸））存储于油化库；柴油存储于发电机房；天然气外接市政管道，厂内无储罐；废机油存储于危险废物暂存间；磷化污泥（磷化渣）存储于污泥间；面漆存储于油化库。

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	油漆、稀料等易燃液体在生产使用过程、贮存泄漏遇明火等导致的火灾事故风险，并引发的伴生/次生污染物排放，烟雾、含苯系物的烟气将进入环境空气，对厂区内、厂区下风向环境空气质量产生一定影响；化学品泄漏量较少，事故一旦发生，会尽快控制在厂区内，会则对厂区内环境造成一定的影响，对厂界外影响较小，且距离人群较远；厂区事故废水将直接进入凉水井河，对地表水环境质量造成影响；若发生火灾，在灭火情况下项目有毒有害物料进入凉水井河，对地表水环境质量造成影响。

	风险防范措施要求
	见前文“12.6.1小节”。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	根据项目环境风险分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，潜在危险性较小。对该项目涉及的油漆、稀料等易燃液体泄漏及火灾等引发的伴生/次生污染物排放、废水事故排放、废气治理设施事故排放等风险进行了分析，提出了风险防范措施，建设单位也应继续按要求编制突发环境事件应急预案并报行政主管部门备案，在采取相应的风险防范措施前提下，可有效减少事故发生概率，一旦发生事故，应迅速采取有力措施，减少环境污染，同时企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，厂区环境风险在可接受范围内。


第十三章 污染防治措施及其论证

13.1施工期污染防治措施
本次改扩建项目位于贵州吉利企业制造有限公司现有厂房内，不新增用地和构筑物，施工期主要为安装焊装车间、总装车间的新增设备，施工期对环境影响较小。
13.2运营期大气污染防治措施
项目主要废气源为涂装车间及小件车间的喷漆废气，焊装车间、总装车间有少量废气排放。改扩建项目清漆烘干废气新增RTO燃烧装置，并增加大涂烟囱1#排气筒风机风量为35000m3/h。
13.2.1有组织废气
涂装车间

涂装车间是本项目的主要废气排放源，废气排放源主要有电泳漆烘干废气，PVC生产线涂胶废气，PVC胶烘干废气，色漆喷漆废气、色漆和清漆烘干废气，点修补废气。 

①电泳废气、烘干废气

项目使用电泳漆为水性漆，故电泳烘干废气主要含水份、醚类物质等，不含二甲苯；电泳废气送直燃式焚烧炉燃烧处理，天然气作为补充燃料，洁净空气助燃，焚烧处理后送20m高排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#），天然气烘干炉燃烧尾气产生浓度较低直接通过20m高排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#）排放。
②PVC胶涂胶、烘干废气

PVC胶属于固态涂料，挥发份含量低于5%，在PVC喷涂和烘干工段不产生含二甲苯的废气，主要污染物为VOCs，收集后经密封胶焚烧炉焚烧后由20m排气筒排放（密封胶焚烧炉排气筒），收集效率90%。
③喷胶室UBS自动涂胶废气

主要为项目用 PVC涂料作为填缝隙用的密封胶和车底涂料，在此生产过程中喷胶和胶烘干产生会产生少量废气，主要为VOCs，项目 PVC生产线废气经收集后由专用的20m高PVC喷胶室 USB 排气筒排放。
④色漆喷漆废气

项目使用色漆为水性涂料，废气中不含二甲苯，喷涂废气中主要污染物为VOCs，采用干式喷漆室，干式喷房采用纸箱过滤器加袋式过滤器来捕集漆雾，喷漆室漆雾捕捉率大于97%。喷漆废气经过转轮式吸附床低温触媒氧化（处理效率18%）后进入RTO燃烧装置（处理效率85%，本次改扩建项目新增）由40m高排气筒（大涂烟囱1#）排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，吸附技术、蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
⑤色漆闪干废气
面漆线烘干室闪干废气主要污染物为VOCs，收集后直接由20m高排气筒（面漆线闪干炉排气筒）排放。
⑤SSD补胶废气

SSD补胶废气主要为项目在对车辆进行SSD补胶时产生的少量补胶废气，主要为VOCs，项目进行SSD补胶面较少，产生的废气较少，经过滤棉过滤后20m排气筒（SSD补胶废气排气筒）排放。
⑥清漆喷漆、烘干废气
项目清漆溶剂型涂料，故排放的清漆喷漆废气主要含少量二甲苯、VOCs；采用干式喷漆室，干式喷房采用纸箱过滤器加袋式过滤器来捕集漆雾，采用循环风系统来控制喷漆房内的风平衡，工艺空气在喷房循环，喷漆室漆雾捕捉率大于97%。喷漆废气经过转轮式吸附床低温触媒氧化（处理效率18%）后进入RTO燃烧装置（处理效率85%）处理后由40m高排气筒（大涂烟囱2#）排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，吸附技术、蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
⑦点修补废气

工序使用色漆、清漆等，废气含二甲苯、VOCs等，但为局部修补，使用量较小，废气排放量相对小，经设备自带过滤棉过滤后20m排气筒（点修补室排气筒，点修补室1、2排气筒，点修补室3、4排气筒，3根）排放可直接通过15m排气筒排放。 

⑧注蜡粉尘
主要污染物为颗粒物，经过滤棉过滤后20m排气筒（注蜡线排气筒）排放。

⑨修饰线打磨粉尘
面漆修饰线打磨产生少量粉尘，经过滤棉过滤后20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放。
小件车间
小件车间产生废气主要为喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气、RTO燃烧装置尾气、天然气烘干炉尾气。主要污染物为二甲苯、 VOCs和粉尘，废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m（小涂烟囱）排气筒排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
总装车间

总装车间改扩建后整车总装产量不变，因此无新增大气污染物排放量。现有项目总装车间大气污染物主要为测试尾气和补漆喷蜡废气。 

①测试尾气
总装车间测试尾气主要污染物为NOx、非甲烷总烃。收集后引至排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#高度8m，尾气排气筒5#高度20m）排放。
②补漆喷蜡废气
总装工序补漆喷蜡废气主要污染物为VOCs，集气罩收集后经过滤棉过滤后15m排气筒（交检间排气筒1#、2#、3#）排放。
（5）锅炉房废气：项目锅炉和涂装烘干炉均使用天然气，其中，锅炉和烘干炉全部使用天然气作为热源。电泳烘干废气焚烧炉和面漆线烘干废气焚烧炉采用天然气作为补充燃料。 

13.2.1无组织废气
（1）焊装车间

项目焊装车间的大气污染源是各焊接工位的焊接产生的焊烟和调整打磨工段的粉尘，焊接烟尘经设备自带净化器进行除尘处理，捕集效率为90%，除尘器净化效率95%。经处理后的废气车间内无组织排放，车间采用屋顶风机换气。 

涂装车间

拟建项目电泳打磨，其目的主要消除工件上的灰粒等缺陷，主要污染物为粉尘，采用设备自带过滤棉后（处理效率80%）车间内无组织排放，车间采用屋顶风机换气。

13.3运营期水污染防治措施
（1）生产废水

项目废水主要为冲压车间模具清洗废水、涂装前处理工段废水、涂装电泳工段废水、涂装喷漆工段废水、小件车间涂装生产废水等，项目产水种类较多，但污染物浓度较高的废水基本集中在涂装车间。

I.冲压车间

主要为冲压车间产生的的高浓度磨具清洗废水，进入综合污水池（575m3）沉淀，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

II.涂装车间
包括脱脂废水、各类间断排放的清槽废水（包括脱脂槽清洗废水、磷化槽清洗废水和表调槽清洗废水）、磷化废水，项目为干式喷漆，无喷漆废水产生。
①脱脂废水

前处理脱脂工段产生的废水，主要污染物为SS、COD、BOD和石油类，先进入脱脂废水池（400m3）暂存，在厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。

②脱脂清槽废水：脱脂液通过备用的置换槽置换循环回用，脱脂废液定期排放及定期清洗脱脂槽的洗水，间断排放，主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5和石油类，先进入脱脂废水池（400m3）暂存，在厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。
③表调槽清洗废水：定期排放表调废液及定期清洗表调槽的清洗水，间断排放，主要污染物为 SS、COD、BOD、磷酸盐、石油类和Zn2+。本工段特征污染物磷酸盐及Zn2+主要来自表调剂，表调清槽废水在磷化废液池（400m3）暂存，随后进入酸碱调节池与絮凝反应涂装预处理系统（处理量30m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合污水池（575m3），最终进入厂区污水处理站处理后经北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

④磷化废水：磷化工段槽置换倒槽排放的高浓度磷化废液，含有少量镍，由于磷化工段使用的磷化开缸剂和补充剂为含镍物料（硝酸镍）。磷化槽后的第一道喷淋洗水，连续排放，主要污染物为 SS、COD、BOD5、磷酸盐、石油类、总镍和 Zn2+。该磷化废液进入磷化废水池（400m3）暂存，再进入磷化预处理系统（处理量为15m3/h），再进入厂区污水处理站综合污水池，最终进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑤磷化清槽废水：磷化清槽废水磷化废液通过备用的置换槽置换循环回用，定期排放的磷化废液和定期清洗磷化槽的洗水，间断排放。主要污染物为SS、COD、BOD5、磷酸盐、石油类、总镍和Zn2+，磷化清槽废水在磷化废液池（400m3）暂存后送入磷化预处理系统（处理量为 15m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合污水池，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑥磷化纯水洗废水：磷化后包括三级纯水洗，纯水逆流补给，最终在第一纯水洗排放的低浓度磷化清洗废水先排入磷化废水池暂存，随后进入磷化预处理系统（处理量为15m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合调节池，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑦电泳废水：主要为电泳槽阳极排水和电泳槽配套的超滤装置处理后的部分电泳高浓度废水，连续排放。主要污染物为 SS、COD、BOD5。电泳废水进入电泳废水池（400m3）暂存后，排入厂区污水处理站处理后经厂区污水处理站（处理量为60m3/h）处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑧电泳清槽废水：主要为项目电泳槽和过滤器定期清洗废水和少量清洗擦净布废水，电泳液通过超滤处理循环回用，定期排放的电泳液及定期清洗产生的电泳清槽废水，间断排放，主要污染物为SS、COD、BOD5，电泳清槽废水进入电泳废水池（400m3）暂存后送入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑨电泳纯水洗排水：电泳纯水洗排水包括多级纯水洗，纯水逆流补给，最终在第一纯水洗排放，水质略优于电泳废水的低浓度废水，电泳纯水洗排水进入生产废水池（400m3）暂存，再进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。

III.小件车间

小件车间产生的废水主要为脱脂废水和模具清洗废水，主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5、石油类等，小间车间的喷漆房为干式喷漆，不产生喷漆废水。小件车间废水经贮液池暂存后送入生产废水池（400m3）进入厂区污水处理站预处理系统预处理，再进入厂区污水处理站处理后经北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

IV.总装车间

总装车间主要为交检间产生淋雨线废水，为车辆进行淋雨时产生的淋雨废水，主要污染物为主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5、石油类等。项目淋雨线产生的废水经沉淀池沉淀处理后，上清液回用作淋雨线生产，多次使用不能继续使用的淋雨废水，经沉淀处理后排入雨水管网，进入附近水体。 

（2）生活污水

改扩建项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。项目生产区食堂餐饮废水（49.98m3/d）经隔油池处理，生产区办公产生的生活污水（62.48m3/d）经化粪池处理后与食堂产生的生活污水一起经厂区生活污水管网排入污水处理站综合污水池（575m3），经厂区污水处理站处理后排入市政管网，最终排入蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。 

员工生活区产生的生活污水（72.0m3/d），经污水管网分别排入1#和2#三级化粪池处理，1#和2#三级化粪池处理后由厂区南侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。项目生活区食堂餐饮废水（16.0m3/d）经隔油池隔油处理后排入3#三级化粪池处理，由厂区南侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。
（3）初期雨水

项目场地实施“雨污分流”，设置雨水截留沟及初期雨水收集池，对初期雨水截留沉淀处理后，排入企业内部何官水塘作为景观用水。

（4）事故水

项目生产废水收集系统出现事故情况下，事故排污废水排入事故水池。待运行恢复正常后，再用泵抽至污水处理池处理。

（5）厂区污水处理站工艺

厂区污水处理站（处理规模60m3/h）采用化学沉淀、混凝沉淀等工序预处理，经预处理后的生产废水进入厂区污水处理站进行深度处理。项目的处理工艺为：沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化。详见第二章污水处理的可行性分析，根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，混凝沉淀、水解酸化、好氧技术为污染治理推荐可行技术。
13.4地下水污染防治措施
根据源头控制、分区防治、风险防范等方面要求提出以下地下水污染防治措施建议： 

（1）对厂内排水系统和废水处理站池体及排放管道均做防渗处理。各生产车间的产水源点，原料贮槽（罐）、溶液中转容器、收集槽及贮槽，产水收集槽（池），地坪均做防渗处理。 

（2）各油管线设置管线槽，地面加油卸油的操作地面进行防渗处理。必须定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防漏、防渗工程的环境监理。 

（3）本项目油化库、汽油地下罐体储存区、综合仓库、事故水池等构、建筑物均应做好防渗处理。危险废物贮存场所应按照《危险废物贮存控制标准》的要求进行防渗处理。化学物质的贮存地面基础必须设有防渗措施，其防渗层至少为1m的厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物堆要采取防风、防雨、防晒等相关防护措施。厂区绿化地面高度应高于道路、装置区地平面高度，防止地面污水通过绿化区下渗污染地下水。 

（4）设置事故池（400m3），在发生事故的情况下，有截留和蓄积工业废水或消防液的空间，降低或消除其事故废水外溢的可能性，项目地下水防渗共分为4个区，详见表13-1。

表13-1 地下水防渗分区

	序号
	车间名称
	分区类别

	1
	办公楼、食堂
	简单防渗区

	2
	冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、小件车间、原材料仓库、辅助库房
	一般防渗区

	3
	危险废物暂存间、厂区污水处理站、油化库、供油站、危险品库、废物中转站
	重点防渗区


13.5固体废物污染防治措施
项目固体废物产生及治理情况见表13-2。

表13-2 项目固体废物产生及治理情况
	车间
	污染源名称
	产生量 (t/a)
	主要组份
	性质
	处置方式

	冲压

车间
	废边角料及金属渣
	1250
	原材料钢材
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	
	废机油
	10
	油类
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	
	废油污棉纱
	8
	油类
	一般固废
	与生活垃圾一并处理

	焊装

车间
	废焊丝
	1.6
	MnO、

SiO2
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	
	废胶
	20
	树脂类
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	
	废胶桶
	4.4
	聚酯、废 密封胶
	危险废物
	厂家回收

	涂装

车间
	废油脂
	20
	油类
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	
	磷化渣
	30.4
	磷酸铁
	危险废物
	

	
	废PVC涂料
	8.6
	树脂、密 封胶
	危险废物
	

	
	废砂纸
	2.2
	油漆
	危险废物
	

	
	废有机溶剂和 废油漆
	20.6
	有机物、 废油漆
	危险废物
	

	
	废油漆桶
	10.4
	颜料、树 脂
	危险废物
	厂家回收

	
	废蜡
	3.2
	蜡
	危险废物
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置

	总装

车间
	废矿物油
	0.76
	废润滑 油、汽油
	危险废物
	

	
	废过滤棉
	1.8
	有机物
	危险废物
	

	
	废包装
	130
	纸箱、木 箱
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	小件

车间
	废油污棉纱
	2.4
	油类
	一般固废
	与生活垃圾一并处理


	
	废油漆桶
	4.2
	颜料、树 脂
	危险废物
	厂家回收

	
	废包装
	18
	纸箱、木 箱
	一般固废
	于一般工业固体废物暂存间（约100m2）堆存，定期外售

	
	纯水系统废离子交换树脂
	0.8
	
	一般固废
	厂家回收

	
	纯水系统废活性炭
	1.2
	
	一般固废
	厂家回收


厂区设置1间建筑面积300m2的危废暂存库，用于临时贮存厂区危险废物。厂区设置间建筑面积为100m2的一般固废暂存库，用于贮存一般固废。

13.6噪声污染防治措施
为了保护好车间工人的身体健康，同时减少对厂区环境的污染，对拟建项目噪声防治应从声源的控制，噪声传播途径的控制及受声者个人防护三方面进行，具体防护措施如下。

13.6.1对各种机械设备噪声要求

首先从设备选型入手，从声源上控制噪声。设备选型是噪声控制的重要环节，在设备招标中应向设备制造厂家提出噪声限值要求，要求供货厂商对高噪声设备采取减噪措施，如对高噪声设备采取必要的消音、隔音措施，以达到降低设备噪声水平的目的。

13.6.2对装置区噪声防护措施

⑴对运行噪声较大且无法控制产生噪声的设备，要将其安放在封闭厂房或室内，如不能达到标准要求，应采取有效的隔声降噪措施。如在锅炉排气口、锅炉房送引风机进出口、各设备风机等处加装消声器，以降低引风机出口的气流噪声。

⑵机械设备加装减振装置，减轻振动引起的噪声。设备与地面或楼板连接处要采用隔振基础或弹性软连接的减振装置，以减少振动和设备噪声的传播。各种泵的进、出口均采用减振软接头，以减少泵的振动和噪声经管道传播。

13.6.3加强厂区绿化

厂区内所有产生高强噪声的厂房车间周围、场区均作为绿化重点。选择的树种应适应当地自然条件，一般选用较矮的常绿灌木与乔木相结合，以常绿乔木为主的配植方式。叶面粗糙、大而宽厚、带有绒毛，树冠浓密的树木吸声性能显著，尤其对高频噪声的吸收更是如此。

办公楼和生活区是人员活动中心，防噪绿化应以防噪心理效应为主，对树形与色彩的选择应与建筑物及其周围环境相协调。此外，还可适当多种绿篱，常绿树，开花乔，灌木，草地，绿化小品等。

生产区绿化重点是主厂房与其它高噪声车间周围及厂区道路。

13.6.4其它措施

车间内噪声属于车间劳动保护，厂方应参照车间内允许噪声级标准调整工人作业时间，以确保工人身心健康不受损害。

对无法采取降噪措施的各作业场所，操作工人采取个人卫生防护措施，如工作时佩带耳塞、耳罩和其它劳保用品。

通过采取上述措施后，可使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3类限值标准。

13.7生态保护措施

13.7.1生态环境预防保护措施

预防性保护是应予优先考虑的生态环保措施。应尽量防止因本工程的开发建设过程中对当地生态的破坏，必须对施工单位实行生态保护目标责任制，其中应包括以下主要内容：

⑴固定施工便道。

⑵对场地开挖、管线建设等产生的弃土堆放等合理规划、合理利用，充分利用天然洼地铺放弃渣，种树种草。

13.7.2生态影响减缓工程措施

生态工程措施是为了防止和解决生态环境问题或进行生态环境建设而采取的措施。根据项目建筑物布置特点和生产管理功能要求，对本项目厂区的绿化美化进行合理分区。主要分为：生活办公区 、生产区（含车间、仓库、辅助用房区域等）。

⑴生活办公区

生活办公区建构筑物所占面积相对较少，空地较大，是绿化美化的重点区域。办公楼空地绿化由楼前装饰性绿地、楼前基础种植和办公楼入口处三个部分组成。楼前设施装饰性绿地，对办公楼主要起到装饰和衬托作用。楼前基础种植，从功能上看，它能将行人与楼下办公室隔离开，保证室内安静；从环境上看，是办公楼楼前与绿地的衔接过渡，使绿化更加自然和谐。楼前基础种植采用绿篱与便道相隔。绿篱设计的高度应低矮一些，这样给人一种空旷的感觉，营造一种良好的视觉感受。

绿化应做到乔、灌、草坪的合理结合。在草坪适当位置以孤植或丛植形式配置一些低矮灌木或高大乔木，将草坪的四周设置低矮的灌木绿篱，这样可营造出良好的空间层次感。

⑵生产区

生产区是项目生产的核心，也是厂区噪音的主要来源，为了配合工程消声防治对策，进一步减弱噪声，绿化措施一方面注意与厂区整体绿化相协调，另一方面适当配置防噪能力强的绿化植物种。

该区绿化以种草坪和绿篱为主，适当配以低矮的慢生乔木树种。在生产装置区道路两侧分别种植花灌木或常绿针叶树种。具体绿化布局采用混合式，植物配置则运用丛植、群植、单植等方法进行合理配置，达到美观、防噪的目的。

13.8污防措施汇总、环保投资及环保设施验收
营运期污防措施见表13-3，环保投资见表13-4，环保验收见表13-5。

表13-3  污染防治措施一览表

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	执行标准

	大气污染物
	焊接烟气
	烟尘
	经设备自带净化器+风机排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	电泳废气
	VOCs
	烘干废气经燃烧炉（2台）焚烧后由20m排气筒（2根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	电泳烘干炉燃烧尾气
	SO2、NOx、烟尘
	烘干废气经燃烧炉（2台）焚烧后由20m排气筒（2根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	喷胶烘胶废气
	VOCs
	收集后经焚烧炉焚烧后由20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	天然气烘干炉尾气
	SO2、NOx、烟尘
	收集后经焚烧炉焚烧后由20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	PVC喷胶室UBS排风
	VOCs
	经20m排气筒排放（1根）
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	色漆喷涂废气
	VOCs
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩+RTO焚烧后由40m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	色漆烘干废气
	SO2、NOx、烟尘
	经20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	SSD补胶废气
	VOCs
	经20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	清漆喷涂废气
	二甲苯、VOCs、烟尘
	干式喷漆室+轮转式漆雾浓缩+RTO焚烧，经40m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	清漆烘干废气
	烟尘、SO2、NOx
	尾气经过燃烧炉焚烧后由20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	点修补废气
	二甲苯、VOCs
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	点修补废气及套色线抛光粉尘
	二甲苯、VOCs
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	注蜡工位粉尘
	粉尘
	经过滤棉过滤后20m排气筒（1根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	修饰线打磨粉尘
	粉尘
	经过滤棉过滤后20m排气筒（2根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	电泳打磨粉尘
	粉尘
	经过滤棉后无组织排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	喷底漆废 气
	二甲苯、VOCs
	送RTO燃烧装置焚烧经20m排气筒排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	喷清漆废 气
	VOCs
	
	

	
	烘干废气
	VOCs、SO2、NOx、烟尘
	
	

	
	总装车间测试尾气
	非甲烷总烃、NOx
	收集后引至排气筒（5根）排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	补漆喷蜡废气
	二甲苯、VOCs
	集气罩收集后经过滤棉过滤后15m排气筒排放
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级

	
	天然气锅炉
	SO2、NOx、烟尘
	经15m排气筒排放（3根）
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉表2标准浓度

	水污染物
	冲压废水
	pH、SS、COD、石油类
	综合污水池+厂区污水处理站
	处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级

	
	脱脂废水
	pH、SS、COD、石油类
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	

	
	脱脂清槽废水
	pH、SS、COD、石油类
	脱脂废水池+厂区污水处理站
	

	
	表调槽清洗水
	pH、SS、COD、石油类、磷酸盐、Zn2+
	磷化废液池+磷化废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	
	磷化清槽废水
	pH、SS、COD、石油类、磷酸盐、Zn2+、总镍
	磷化废液池+磷化废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	
	磷化废水
	pH、SS、COD、石油类、磷酸盐、Zn2+、总镍
	磷化废水池+磷化废水预处理系统（含镍在线监测）+厂区污水处理站
	

	
	磷化纯水洗废水
	pH、SS、COD、石油类、Zn2+、总镍
	磷化废水池+磷化废水预处理系统（含镍在线监测）+厂区污水处理站
	

	
	电泳废水
	SS、COD
	电泳废水池+电泳废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	
	电泳清槽废水
	SS、COD
	电泳废水池+电泳废水预处理系统+厂区污水处理站
	

	
	电泳纯水洗排水
	SS、COD
	生产废水池+厂区污水处理站
	

	
	脱脂废水
	SS、COD、石油类
	生产废水池+厂区污水处理站
	

	
	模具清洗废水
	SS、COD、石油类
	生产废水池+厂区污水处理站
	

	
	生产区生活污水
	SS、COD、BOD5、动植物油、氨氮、总磷
	化粪池+厂区污水处理站
	

	
	生活区生活污水
	SS、COD、BOD5、动植物油、氨氮、总磷
	化粪池+金华污水处理厂
	

	固体废物
	冲压车间
	废机油
	危废暂存间（约300m2）暂存，交由有危废资质的单位处置
	GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》

	
	冲压车间
	废胶
	
	

	
	冲压车间
	废胶桶
	
	

	
	焊装车间
	废油脂
	
	

	
	焊装车间
	磷化渣
	
	

	
	焊装车间
	废PVC涂料
	
	

	
	涂装车间
	废砂纸
	
	

	
	涂装车间
	废有机溶剂和废油漆
	
	

	
	涂装车间
	废油漆桶
	
	

	
	涂装车间
	废蜡
	
	

	
	涂装车间
	废过滤棉
	
	

	
	公辅工程
	废水处理站污泥
	
	

	
	办公、生活
	生活垃圾
	综合利用
	一般工业固体废物

	
	冲压车间
	废边角料及金属渣
	
	

	
	总装车间
	废油污棉纱
	
	

	
	焊装车间
	废焊丝
	
	

	
	总装车间
	废包装
	
	

	
	公辅工程
	纯水系统废离子交换树脂
	
	

	
	公辅工程
	纯水系统废活性炭
	
	


表13-4  环保投资一览表

	类型
	环保工程项目
	投资(万元)

	一、废气
	RTO焚烧设备（1套）
	140

	二、噪声
	设备安装减振基座
	10

	未预见费用，上述费用的10%。
	15

	合计
	165


表13-5  环保设施验收一览表

	序号
	环保设施
	验收内容
	要求

	1
	涂装车间色漆废气处置措施
	RTO焚烧设备（1套）
	执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放浓度限值


第十四章  清洁生产评价与总量控制


14.1 清洁生产评价

清洁生产是指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。清洁生产从本质上来说，就是对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。《中华人民共和国清洁生产促进法》指出：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。
本项目从冲压、焊装、涂装至总装车间，均采用目前国内先进的生产工艺和技术装备，其中部分工段采用了具有国际先进水平的工艺设备；涂装车间无中涂工序，在涂装原料选用上使用了大量溶剂含量低水性漆料，大幅减少有机废气污染物产生；项目设计中设备选型立足于先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源、节约水资源；锅炉采用清洁燃料天然气；具有回收价值的固废均实现了外售综合利用；项目的产品即废气排放达到国Ⅵ标准，可提供更清洁的服务，符合清洁生产的根本要旨。 
参考HJ/T 293-2006《清洁生产标准-汽车制造业（涂装）》，清洁生产指标要求见表14-1。

表14-1  汽车制造业涂装清洁生产标准的指标要求

	指标
	一级
	二级
	三级

	一、生产工艺与装备要求

	1、基本要求
	⑴禁止使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品目录”规定的内容；

⑵优先采用“国家重点行业清洁生产技术导向目录”规定的内容；

⑶禁止使用火焰法除旧漆；严格使用干喷砂除锈。

	2、涂装前处理
	脱脂设施
	有脱脂液维护与调整设施(如油水分离器、磁性分离器等)

	
	磷化设施
	有磷化液维护与调整设施(如磷化液除渣设施等)

	
	温度控制
	有自动温控系统

	
	工艺安全
	符合GB7962涂漆前处理工艺安全

	3、底漆
	电泳漆加料
	有自动补加装置
	人工调漆

	
	温度控制
	有自动控制系统

	
	电泳漆回收
	有3级回收，RO反渗透装置、全封闭冲洗(无废水排放)
	有二级回收电泳漆装置
	有一级回收电泳漆装置

	4、中涂
	漆雾处理
	有自动漆雾处理系统
	有漆雾处理系统

	
	喷漆室
	采取节能型设施，废溶剂有效回收；符合GB14444喷漆室安全技术规定

	
	烘干室
	有脱臭装置，符合GB14443涂层烘干室安全技术规定
	符合GB14443涂层烘干室安全技术规定

	5、面漆
	漆雾处理
	有自动漆雾处理系统
	有漆雾处理系统

	
	喷漆室
	采取节能型设施，废溶剂有效回收；符合GB14444喷漆室安全技术规定

	
	烘干室
	有脱臭装置，符合GB14443涂层烘干室安全技术规定
	符合GB14443涂层烘干室安全技术规定

	二、原材料指标

	1、基本要求
	⑴禁止使用含苯的涂料、稀释剂和溶剂；禁止使用含铅白的涂料；禁止使用含红丹的涂料；禁止使用含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐的底漆；

⑵严禁前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油；

⑶限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液。

	2、涂装前处理
	脱脂剂
	采用无磷、低温或生物分解型脱脂剂
	采用低磷、低温脱脂剂
	采用高效、中温的脱脂剂

	
	磷化液
	⑴不含亚硝酸盐

⑵不含第一金属类污染物

⑶采用低温、低锌、低渣磷化液
	采用低温、低锌、低渣磷化液

	3、底漆
	⑴水性漆（或水性涂料）

⑵无铅、无锡、节能型阴极电泳漆

⑶节能型粉末涂料
	⑴水性漆（或水性涂料）

⑵阴极电泳漆

⑶粉末涂料

	4、中涂
	⑴涂料固体份>75%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料
	⑴涂料固体份>70%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料
	⑴涂料固体份>60%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料

	5、面漆
	⑴涂料固体份>75%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料

⑷紫外线固化涂料
	⑴涂料固体份>75%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料

⑷紫外线固化涂料
	⑴涂料固体份>60%

⑵水性涂料

⑶节能型粉末涂料

⑷紫外线固化涂料

	三、资源能源利用指标

	1.耗新鲜水量(m3/m2)
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3

	2.水循环利用率/%
	≥85
	≥70
	≥60

	3.耗电量(kWh/m2)
	2C2B涂层
	≤15
	≤18
	≤22

	
	3C3B涂层
	≤20
	≤23
	≤27

	
	4C4B涂层
	≤25
	≤28
	≤32

	
	5C5B涂层
	≤30
	≤33
	≤37

	四、污染物产生指标

	1.废水产生量(m3/m2)
	≤0.09
	≤0.18
	≤0.27

	2.COD产生量(g/m2)
	≤100
	≤150
	≤200

	3.总磷产生量(g/m2)
	≤5
	≤10
	≤20

	4.有机废气产生量(g/m2)
	2C2B涂层
	≤30
	≤50
	≤70

	
	3C3B涂层
	≤40
	≤60
	≤80

	
	4C4B涂层
	≤50
	≤70
	≤90

	
	5C5B涂层
	≤60
	≤80
	≤100

	5.废漆渣产生量(g/m2)
	≤20
	≤50
	≤80

	五、环境管理指标

	1.环境法律法规标准
	符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制指标和排污许可证管理制度

	2.生产过程环境管理
	生产中午跑、冒滴、漏，有工艺过程管理

	3.环境管理
	环境审核
	完成清洁生产审核并建立ISO14001环境管理体系
	完成清洁生产审核、有齐全的管理规章和岗位职责

	
	环境管理机构
	建立并有专人负责

	
	环境管理制度
	健全、完善并纳入日常管理
	完善的环境管理制度

	
	环保设施的运行管理
	记录运行数据并建立环保档案
	记录运行数据并进行统计

	
	污染源监测系统
	符合国家环保总局和当地环保局对主要污染物在线监测要求，同时具有主要污染物分析条件
	具有主要污染物分析条件

	
	信息交流
	具备计算机网络化管理系统
	定期交流


注：1.低温是指槽液工作温度<45℃；2.中温是指槽液工作温度45℃~60℃；3.第一类金属污染物是指Hg、Cr、Cd、As、Pb、Ni执行。
本项目涂装车间各指标与《清洁生产标准-汽车制造业（涂装）》 
（HJ/T293-2006）相关要求作比较可知，各指标均满足二级及以上标准，即清洁生产达到了国内先进水平，资源能源消耗、污染物产生指标等指标达到国际先进水平。 
14.2 污染物排放总量控制

本项目大气污染物为VOCs、NOx、SO2、粉尘、二甲苯等，现有工程许可总量控制指标为：VOCs27.86t/a、NOx20.50t/a、SO21.52t/a、颗粒物490.99t/a、二甲苯39.85t/a，改扩建后全厂主要排放口排放量为VOCs80.26t/a、NOx8.08t/a、SO21.11t/a、颗粒物1.432t/a，建议新增申请VOCs52.4t/a大气污染物总量指标。

生产废水、生活污水经厂区污水处理池处理达标后接入市政污水管网进入金华污水处理厂，无需设置水污染物总量控制指标。

第十五章   环境经济损益分析


15.1 环保投资估算


工程总投资为12000万元，环保投资经费总额为165万元，约占工程总投资的1.38%。

15.2环境经济损益分析

项目实施过程中付出费用包括生产成本、社会付出的代价和环境效益。本次采用效益与费用现值的比较来分析环境经济损益。项目服务年限按30年计，现行年贴现率3.8%。

计算公式如下：

⑴环保措施净现值PVNB计算公式：

PVNB=PVDB+PVEB－PVC－PVEC

①PVDB为环保措施直接经济效益的现值

[image: image65]式中：DBt—为第t年环保措施直接经济效益，

r—为贴现率，

n—为服务年限。

[image: image66]本评价按每年发生等效益则：

本项目式中环保措施直接经济效益的现值包括直接减少的排污费和回收的资源费（减少大气和水污染排污费*万元/a、固废减少排污费20万元/a）。

直接经济效益DBt为30万元/a。

现值计算为PVDB=531.6万元。

② PVEB为环保措施使环境改善效益现值

[image: image67]式中：EBt为第t年环保措施改善的环境效益。
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本评价按每年发生等量效益，则：

用污染物排放引起的环境经济损失计算环保设施改善环境的效益EB。
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未加环保设施前每年环境损失W：

式中：W—环境污染和破坏经济损失货币当量值，元；

    Q—各种废物排放量，t；
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    K—各种废物排放的经济损失系数，元／t。

增加环保设施后每年环境损失W＇（式中符号意义同前）。

环保设施投入改善环境的效益EBt=W－W＇。

本项目环保设施共减少水环境损失约*万元/a；减少堆存固体废物20万元/a；减少大气环境损失约*万元/a；挽回可能造成的生态环境损失约*万元/a。

则EBt为50万元/a。
本项目环保措施使环境改善效益现值PVEB为886万元。

[image: image71.jpg]


③PVC为环保措施费用的现值

式中：Ct为第t年费用（包括药剂费、电费、设备维修费、职工工资及管理费），EI为环保投资。

项目Ct约20万元，EI=167万元。

按每年发生等量的环保措施费用则
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项目PVC为521.4万元。

④PVEC指环保措施带来新的生态变化（或污染）损失的现值。

本项目环保措施带来新的生态变化（或污染）损失的现值PVEC按零计算。

⑵效益与费用之比BCR：
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将上述计算数据代入后得，BCR=2.72。

15.3小结

项目环保措施净现值PVNB＝531.6万元，效益与费用之比BCR=2.72。由PVNB＞0，BCR＞1说明项目工程建设在环境经济上是可行的。


第十六章   环境管理与环保措施监督


16.1 施工期环境管理和环境监理


16.1.1环境监理的目的和意义

项目通过环境管理，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理企业内工业污染源和生活污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少生产对环境的负面影响，保护并改善厂区环境质量，减少由于污染事故造成的环境风险，减少环境污染造成的经济损失，实现企业经济效益、社会效益和环境效益的统一。

16.1.2 施工期环境工程监理计划及内容

⑴施工期环境管理制度

施工期环境管理模式为建设单位、监理单位和施工单位三级管理体制。

建设单位在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，及时掌握工程施工环保动态，确保环保工程的进度要求；建设单位协调各施工单位关系，消除可能存在的环保项目遗漏，当出现重大的环境问题或纠纷时，积极组织有关力量协同解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众利益相关各方的关系。建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括施工期环境保护条款，含施工期间环境污染控制、污染物排放管理等条款。

监理单位应根据环境影响报告书及其批复、环保工程设计文件以及施工合同中规定的各项环保措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，在施工现场至少配备一名专职或兼职的环境监理人员，对建设项目实施专业化的环境保护咨询和技术服务，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。

施工单位应针对本工程的环境特点及环境保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低；施工各单位须配备经过相关培训并且具备一定能力和资质的专、兼职环保管理人员，并赋予相应的职责和权利；施工各单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排的施工计划，做到组织计划严谨，文明施工；施工现场、驻地及临时设施，应加强环境管理，妥善处置施工“三废”；认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，做到环保工程“三同时”。

⑵施工期环境监理

①环境监理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境监理职责。

②对施工队伍实行职责管理，施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

③按照环保主管部门的要求和本报告书中有关施工期环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

④监督承包商对环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款，对重大环境问题提出处理意见和报告。
⑤每日对现场出现的环境问题及处理结果做出记录，每月向环境管理机构提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。定时提交环境监理评估报告。

⑥全面检查各施工单位负责的堆料场、堆渣场等的处理情况，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。

⑦监督施工单位是否合理布置施工场内的机械和设备，确保施工噪声不扰民。

⑧环境监理机构在具有相应资质的单位中招标确定。
项目施工期环境工程监理的主要内容见表16-1。

表16-1  施工期环境工程监理一览表

	序号
	项目
	内容
	要求

	1
	施工噪声
	选用低噪声、高效率施工机械设备，尽量布置在施工场地中部，定期开展施工场界噪声监测
	符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	2 
	施工固废
	①表层土单独堆存作为后期绿化覆土，场地内堆放设围栏、遮盖等防流失、防扬尘设施。废钢筋回收；

②生活垃圾分类收集，及时清运；

③危险废物交由有资质的单位处理
	①所有固废合理处置，不得乱堆乱放

②生活垃圾送交环卫部门统一处理

	3
	施工废水
	①施工人员生活污水依托厂区现有处理设施；

②施工废水设置临时沉淀池
	合理处置或回用，严禁直排地表水

	4
	环保设施与投资
	定期检查施工期工程进展和环保设施的投运情况和环保投资落实情况
	严格执行环境保护“三同时”制度


16.2 环境管理机构及主要内容


根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等要求，企业在营运期设置环境保护管理机构，并明确基本任务，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。

16.2.1 环境管理机构及职责

设置环境保护管理机构，配备专职环保管理人员，在分管环保工作的厂长领导下，负责本企业的环境管理，检查和解决环保工作中存在的问题。

16.2.2 环境管理内容

①制定企业的环境保护规章制度，包括以下要点：

各部门环境保护管理职责条例；

环保设施及污染物排放管理及监督办法；

环境及污染源监测及统计；

环保工作目标定量考核制度。

②根据政府及环保部门提出的环境保护要求（如总量控制指标、达标排放等），制定企业实施计划，检查和监督环保设施的环保责任制执行情况，做好企业污染源控制，确保环保设施正常运行，并做好厂区绿化工作。

③建立污染源档案，定期统计本企业的污染物产生及排放情况，污染防治情况，按排污申报制度规定，定期上报当地环保行政部门。

④制定可行的应急计划，以确保生产事故或污染治理设施出现故障时不对环境造成严重的污染影响。

⑶营运期污染物排放管理要求

根据项目排放工况，评价通过环境影响预测、环境风险评价等对工程所采取环保措施的可行性进行了论证，经评价内容提出建设项目拟采取的环保措施。

16.3排污口管理

本次项目不新增排污口，现在排污口按照国家环境保护总局环发（1999）24号“关于开展排污口规范化整治工作的通知”的要求，建设规范化排污口，2019年11月，企业依据《建设项目环境保护验收暂行办法》对整车产业化项目开展自行验收，并出具《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司贵阳吉利整车产业化项目竣工环境保护验收意见》。
16.4 环境监测计划


⑴环境监测目的与原则

环境监测在环境监督管理中占有主要地位，通过制订并实施环境监测计划，可有效监督各项环保措施落实情况，及时发现存在问题，以便进一步改进相关措施，更好的贯彻执行有关环保法律法规和标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展，也可为项目后评估提供依据。

监测计划是根据项目建设各个阶段的主要环境问题而制定的，重点是容易发生环境问题的工程内容。

⑵环境监测机构

环境监测主要由项目建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行监测；为保证监测计划的执行，建设单位应与监测单位签订有关合同。

⑶现有工程监测计划执行情况
浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司于2019年编制《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司 自行监测方案》，现有工程自行监测以自动检测与手工监测相结合。大涂烟囱1#、大涂烟囱2#的烟气CEMS系统及企业污水处理站在线设备按季度开展比对监测，CEMS比对监测项目为温度、压力、流速、湿度、非甲烷总烃、含氧量，污水处理站在线设备比对监测项目为pH、化学需氧量、氨氮、流量、总磷、总镍。其余手工监测情况见表16-3。
表16-3 自行监测情况表

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	生产废水
	自动监测
	废水总排放口
	流量、COD、氨氮
	实时

	
	手工监测
	废水总排放口
	水温、pH 值、石油类、悬 浮物、阴离子表面活性剂、 五日生化需氧量、锌、镍
	1次/月


	
	手工监测
	磷化废水预处理排放口
	镍
	

	生活污水
	手工监测
	生活污水排放口 1#
	化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、SS、动植物油
	1次/季度

	
	
	生活污水排放口 2#
	
	

	雨水
	手工监测
	雨水排放口1#-5#
	pH、COD、SS
	1次/季度

	废气


	手工监测
	无组织（厂界上风向1个点、下风向4个点）
	二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃
	1次/半年

	
	
	电泳焚烧炉排气筒1#
	SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯
	1次/季

	
	
	电泳焚烧炉排气筒2#
	
	

	
	
	密封胶焚烧炉排气筒
	
	

	
	
	大涂烟囱1#
	颗粒物、甲苯、二甲苯
	

	
	
	面漆线闪干炉排气筒
	甲苯、二甲苯
	

	
	
	大涂烟囱2#
	SO2、NOx、颗粒物、甲苯、二甲苯
	

	
	
	面漆焚烧炉排气筒
	
	

	
	
	小涂烟囱
	
	


⑷营运期环境质量监测计划

项目营运期环境质量监测计划见表16-4。

表16-4  项目营运期环境监测计划

	监测

内容
	监测项目
	监测点位
	监测频率

	
	
	布点
	经度
	纬度
	

	环境空气
	挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、硫化氢、氨、NOx、SO2
	吉利集团生活区（厂址内）
	106.555320
	26.589831
	1次/半年

	
	
	蒿芝村居民点
	106.538315
	26.567194
	

	地表水
	pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、石油类、阴离子表面活性剂(LAS)、锌、铜、铬（六价）、锌、镍、铁、钛、锆、锰、磷酸盐
	凉水井河：马桑坡断面
	106.516984
	26.587812
	每年枯水期监测1次

	地下水
	水位、pH值、耗氧量、氨氮、氟化物、铬（六价）、铜、锌、锰、镍、锌、石油类、磷酸盐、总磷、钛、锆
	翁贡泉点
	106.550357
	26.620717
	1次/年

	土壤
	pH值、铬、镍、铅、铜、锌、苯、甲苯等
	厂区南侧
	106.552114
	26.587818
	1次/年

	声环境
	昼夜间等效 A 声级 LAeq
	摆岗坡居民点
	106.560085
	26.594274
	1次/季度


⑷营运期污染源监测计划

本项目污染物排放自行监测计划见表16-5、图16-1。

表16-5  项目营运期污染源监测计划

	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	废气
	手工监测
	电泳焚烧炉排气筒 1#
	SO2 、NOx、颗粒物、 VOCs
	1次/季度
	主要排放口

	
	
	电泳焚烧炉排气筒 2#
	
	
	

	
	
	密封胶焚烧炉排气筒
	
	
	

	
	
	面漆线闪干炉排气筒
	
	
	

	
	
	面漆焚烧炉排气筒
	
	
	

	
	
	注蜡线排气筒
	VOCs
	1次/半年
	一般排放口

	
	
	大涂烟囱 1
	VOCs
	1次/月
	主要排放口

	
	
	
	SO2 、NOx、颗粒物、 
	1次/季度
	

	
	
	大涂烟囱 2
	VOCs
	1次/月
	主要排放口

	
	
	
	SO2 、NOx、颗粒物、 苯、甲苯、二甲苯
	1次/季度
	

	
	
	小涂烟囱
	VOCs
	1次/月
	主要排放口

	
	
	
	SO2 、NOx、颗粒物、 苯、甲苯、二甲苯
	1次/季度
	

	
	
	修饰线排气筒 1#
	颗粒物
	1次/半年
	一般排放口

	
	
	修饰线排气筒 2#
	颗粒物
	
	一般排放口

	
	
	PVC 喷胶室 UBS 排气筒
	VOCs
	
	一般排放口

	
	
	SSD 补胶废气排气筒
	VOCs
	
	一般排放口

	
	
	点修补室 1、2 排气筒
	颗粒物、VOCs
	
	一般排放口

	
	
	点修补室 3、4 排气筒
	颗粒物、VOCs
	
	一般排放口

	
	
	点修补室排气筒
	颗粒物、VOCs
	
	一般排放口

	
	
	总装汽车尾气排气筒 1#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	总装汽车尾气排气筒 2#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	总装汽车尾气排气筒 3#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	总装汽车尾气排气筒 4#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	总装汽车尾气排气筒 5#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	交检间排放口 1#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	交检间排放口 2#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	交检间排放口 3#
	颗粒物、非甲烷总烃、NOx
	
	一般排放口

	
	
	锅炉房排气筒 1#
	NOx
	1次/月
	《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉（HJ953-2018）》《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)》

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年
	

	
	
	锅炉房排气筒 2#
	NOx
	1次/月
	

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年
	

	
	
	锅炉房排气筒 3#
	NOx
	1次/月
	

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年
	

	无组织
	手工监测
	厂界上风向一个点，下 风向四个点
	非甲烷总烃（VOCs）、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯
	1 次/半年
	

	废水
	手工监测
	废水总排放口
	流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、总镍
	1次/半年
	主要排放口，《排污单位自行监测技术指南 涂装》HJ1086-2020

	
	
	磷化废水预处理排放口
	流量、总镍
	1次/季度
	

	
	手工监测
	雨水排放口
	pH、COD、悬浮物
	有流动水排放时1次/月
	若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测

	噪声
	手工监测
	厂界外1m（4个点位）
	昼夜间等效 A 声级 LAeq
	手工监测，1次/季度
	


图16-1  本项目营运期自行监测布点图

第十七章  项目符合性及选址合理性分析
17.1 项目与国家产业政策符合性分析
17.1.1 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，新能源汽车属于鼓励类第十六条汽车中的“6、新能源汽车、...”，属于国家现行产业政策支持项目。

17.1.2与《汽车产业发展政策（2009年修订）》符合性分析 
国家支持研究开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型燃料汽车。汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。 
本项目生产规模为*万辆，改扩建后项目8万辆为纯电动乘用车，零部件为分包商提供，符合要求。
17.1.3与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》符合性分析

“规划到2025年，我新能源汽车市场竞争力明显增强...纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右...”。
改扩建后项目8万辆为纯电动乘用车，符合要求。
17.2 项目与相关规划符合性分析
17.2.1与园区规划符合性分析

项目位于观山湖区现代产业园内，园区现已编制《观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）》，项目与《观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）》符合性见表17-1。

表17-1  项目与观山湖区现代产业园控制性详细规划符合性

	序号
	项目
	规划内容
	符合性分析

	1
	规划目标
	打造西部地区生态文明建设的产业示范区；打造贵州省高端产业聚集的新兴产业园；以科技创新和高新技术为特征的聚集发展区，引领全市产业发展的升级转型；形成观山湖区内以总部经济、金融保险、商务办公、科技研发、信息技术、商贸物流、现代制造主导的完善产业体系
	符合。

本项目产品主要为萤石精矿，属于现代化工产业链中的一环。

	2
	产业发展规划
	规划形成现代制造产业区、休闲养生产业区、科技研发产业区三大产业区，先进制造集群（汽车及配件制造、装备制造、轻加工、电子商务）、现代物流集群、养生养老集群、体育休闲集群、高新技术集群、文化创意集群六个集群
	符合。

根据图3-5，项目位于先进制造集群-汽车及配件制造。

	3
	土地利用
	工业用地。
	符合。

本项目用地属于园区工业用地。叠图分析见图17-1。


根据表17-1以及叠图分析，本项目符合观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）》。

17.2.2与园区规划环境影响评价符合性分析

表17-2  项目与《观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）环境影响报告书》符合性

	序号
	项目
	规划内容
	符合性分析

	1
	环境准入负面清单
	分类

行业清单

工艺清单

禁止准入产业

汽车制造业
汽车整车制造

/
涉及重金属污染物排放的电镀工艺；

涉及重金属污染物排放的表面处理工艺；

铸/锻件酸洗工艺；

粘土砂干型/芯铸造工艺；

含氰沉锌工艺；

含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金；

银、铜基合金及予镀铜打底工艺；

涉及铅、汞、镉、铬、类金属砷、锑、锰七类重金属污染物产生和排放的工艺；

汽车车身、挂车制造

/

汽车零部件及配件制造

机动车制动用含石棉材料的摩擦片；以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的汽车空调器生产线；石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦，石棉软木湿式离合器面片；

以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎手工刻花硫化模具；


	符合。

不属于禁止准入产业。


图17-1  项目与园区土地利用位置关系图

17.3与三线一单符合性分析

“三线一单”，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。贵州省人民政府印发《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，贵阳市人民政府印发《贵阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（2020年10月）。就实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）生态环境分区管控体系有关事项制定方案。本次评价重点对项目规模、布局、定位目标等与省级市州级“三线一单”的符合性进行分析。

⑴生态保护红线

根据自然资办函[2022]2072号《自然资源部办公厅关于辽宁等省（市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》，贵州省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地依据，经核实，项目范围不涉及贵州省“三区三线”成果的生态保护红线。不涉及一般生态空间，项目与生态保护红线及一般生态空间叠图见图17-2。

⑵环境质量底线

环境目标与“三线一单”目标底线的符合性分析见表4-3，本项目与水环境、大气环境、土壤环境管控分区叠图见图17-3。

表17-3项目环境目标与“三线一单”目标底线的符合性一览表
	分类
	“三线一单”要求
	项目符合性

	
	所在分区/管控单元
	环境目标
	

	
	
	2020年
	2025年
	2035年
	

	水环境质量底线
	猫跳河观山湖区控制单元
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	Ⅲ类
	符合，根据项目水环境质量现状监测数据，项目涉及水体水质目标均为Ⅲ类

	大气环境质量底线
	项目涉及大气环境受体敏感区（观山湖区大气环境受体敏感重点管控区2）
	PM2.5≤35
	PM2.5≤34
	PM2.5≤33
	符合，根据项目大气环境质量现状监测结果，监测指标均满足GB 3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准

	土壤环境质量底线
	项目涉及土壤污染风险一般管控区（观山湖区金华镇土壤污染风险一般管控区）
	到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控
	到2025年，土壤环境质量继续保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到进一步管控
	到2035年，全州土壤环境质量得到进一步改善，生态系统实现良性循环
	基本符合，根据项目土壤环境质量现状监测，监测指标均满足GB 15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》和GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》。施工期、营运期正常工况下不会造成土壤环境质量恶化。


⑶资源利用上线

与贵阳市“三线一单”生态环境分区管控中水资源、能源、土地资源等利用上线管控要求符合性，见表17-4。

表17-4 项目资源利用情况与“三线一单”中资源利用上线的符合性一览表

	分类
	“三线一单”中要求上线
	项目符合性

	水资源利用上线
	观山湖区2025年用水量为1.250 亿m3
	符合，本项目取水量小，远低于观山湖区用水上线。

	能源资源利用上线
	贵阳市能源消费总量（万吨标准煤）2478，煤炭消费总量控制量（万吨标准煤）1734.60
	符合，本项目不使用煤。

	土地资源利用上线
	观山湖区建设用地总规模10351.58ha
	符合，本项目在现有企业内进行改扩建，不新增建设用地。


⑷生态环境准入清单

本项目涉及1个重点管控单元，项目涉及环境管控单元与贵阳市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析见表17-5，叠图分析见图17-3。

表17-5  项目与贵阳市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

	单元名称
	管控要求
	符合性分析

	观山湖区重点管控单元（ZH52011520001）
	空间布局约束
	①严格限制居住区周边布设企业类型，不宜引入存在重大环境风险源的工业企业。

②禁止在现有企业环境防护距离内再规划建设集中居民区、学校、医院等环境敏感目标；居住用地与工业用地间应设置生态隔离带，邻近居住用地的地块不宜布置有机废气排放易扰民的项目。
	符合，项目位于工业园区内，用地性质属于工业用地。根据本次评价，不需设置大气环境防护距离。

	
	污染物排放管控
	完善排水管网建设和配套污水处理厂建设，提高污水收集处理率。
	符合，企业生产废水、生活污水经厂区污水处理站处理后排入金华污水处理厂处理。

	
	环境风险防控
	①园区应制定环境风险应急预案，按要求开展突发环境事件风险评估。

②成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

③建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系
	符合，企业已编制《浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司突发环境事件应急预案》，并建设应急物资储备库。

	
	资源开发效率
	①2020年能源消费增量不超过32万吨标准煤，单位地区生产总值能耗降低15%。

②2020年用水总量控制在0.77亿m3以内。较2015年，万元GDP用水量下降26%，万元工业增加值用水量下降28%，农田灌溉水利用系数达0.541。

土地资源：2020年人均城镇工矿用地不超过130m2，亿元GDP建设用地量不超过70.45公顷/亿元。
	符合。


注：表中仅列出分析与本项目相关的环境管控单元管控要求。

图17-2 项目与生态保护红线及一般生态空间关系图
图17-3  项目与“三线一单”环境管控分区关系图

排污许可申请
18.1 排污许可申请

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号令，2019年11月20日）中第二条规定：国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理；对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。项目具体的排污许可管理类别判别见表18-1。

实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

本项目为贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目，属于“三十一、汽车制造业36，85、汽车整车制造361和汽车零部件及配件制造367”，此外，本项目还涉及通用工序，属于“五十一、通用工序，109、锅炉”。该单位2023年已被纳入《贵阳市2023年环境监管重点单位名录》，应进行重点管理。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第五条规定，同一排污单位在同一场所从事本名录中两个以上行业生产经营的，申请一张排污许可证。

企业现有*万辆/a整车制造项目已获得排污许可证，编号为91520190MA6DJP2E9Y001V，本次改扩建项目排污许可申请表详见附件1。
表18-1 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》管理类别一览表

	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	三十一、汽车制造业36

	85
	汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367
	纳入重点排污单位名录的
	除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367
	其他

	五十一、通用工序

	109
	锅炉
	纳入重点排污单位名录的
	除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）
	除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）


第十九章   结论与建议


19.1结论
19.1.1 项目概况

贵州吉利汽车制造有限公司2015年于贵阳市观山湖区金华镇何官村观山湖区现代制造产业园内建设*万辆/a整车产业化项目，现公司因生产经营需要，拟在现有厂房内开展新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目。
19.1.2 国家产业政策与规划的相容性分析


⑴根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，新能源汽车属于鼓励类第十六条汽车中的“6、新能源汽车、...”，属于国家现行产业政策支持项目。
⑶本项目基本符合《汽车产业发展政策（2009年修订）》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。

⑷项目建设与《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》相符。
⑸项目建设与《观山湖区现代产业园控制性详细规划（修编）》的用地规划、产业类型、产业布局均相符，符合其规划环评及审查意见的要求。

⑹与“三线一单”符合性

①项目位于观山湖区重点管控单元（ZH52011520001），项目范围内不涉及生态红线及一般生态空间区域；

②项目所在区域空气质量、水环境质量、土壤环境质量现状监测结果均达到目标底线要求；项目预测结果显示，水环境质量能达到目标底线要求，大气环境常规污染物能达到区域大气环境目标底线要求；

③项目建设未影响资源利用上线；

④本项目用地主要涉及重点管控单元，项目污染物排放措施、风险防控措施及资源开发利用效率要求等符合单元生态环境准入清单。

综上，本项目的建设符合“三线一单”总体要求。

⑺项目地所属地类为工业用地。项目位于贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村观山湖区现代制造产业园现有厂房内，不新增用地。项目所在区域主导风向为东北风，项目主导风向的下风向西南面无居民点，因此，本项目废气排放对居民影响较小。本项目的生产废水经厂区污水处理站（厂区北侧的涂装车间内）处理，生活污水经化粪池处理，生产废水和生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后汇入厂区南侧污水管网排入蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。本项目的废水对环境影响较小。 

综合分析，项目选址合理。

⑻项目厂区平面布置合理性

总平面布置分3个区域，北部为生产区，西南部为成品车存放及发送区，东南部为办公生活区。生产区呈“Ш”型布置，东侧为冲焊联合厂房，中间为涂装车间及小件车间，西部为总装车间，公用动力站房贴在涂装车间西侧及布置在涂装车间内，在生产区北侧布置35KV降压站、油化库、废物中转站及职工停车场等。 在办公生活区布置办公楼、食堂、招待所、倒班宿舍等。 

平面布置按照总平面设计规范，采取分区布置，满足节约用地的原则。符合现行国家有关防火、安全、卫生及环境保护等标准、规范的规定。合理规划、组织工厂运输，减少人货流交叉，使道路短捷，运输畅通。 

19.1.3环境质量现状

⑴环境空气质量现状

根据2023年1~12月贵阳市各区（市、县、开发区）环境空气质量排名表数据，2023年贵阳市空气质量均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及修改单）二级标准，项目所在区域为达标区。

根据补充监测，吉利集团生活区（A1）、蒿芝村居民点（A2）及青山村（A3）补充监测点各监测项目的1小时平均浓度值的最大占标率为2%~98%，24小时平均浓度值的最大占标率为4%~97%。吉利集团生活区（A1）及蒿芝村居民点（A2）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》（含修改单）二级标准及参考标准限值。青山村（A3）监测点环境空气质量现状监测结果均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》（含修改单）一级标准及参考标准限值。

⑵地表水环境质量现状

评价范围主要地表水为凉水井河、猫跳河，共布设4个监测断面，根据现状监测可知，凉水井河各监测断面各项监测指标均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准及参考标准，猫跳河监测断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)II类标准及参考标准，评价区域内地表水环境质量较好河流水质较好。

⑶地下水质量现状

本次评价对评价范围内3处出露泉点进行水质监测，根据现状监测可知，各地下水监测点的各监测因子监测值均达到GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。
⑷土壤环境质量现状

本次在评价范围内共布设11个土壤监测点，根据现状监测可知，T1-T7、T10监测点各监测值均低于GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1第二类用地风险筛选值，表明本项目各工业场地作为建设用地土壤污染风险低；T8、T9、T11监测点各监测值均低于GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1风险筛选值，表明区域农用地土壤污染风险低。

⑸声环境质量现状

项目厂界昼间及夜间声环境监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准；居民点昼、夜声环境监测值均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

⑹生态环境

项目位于观山湖区现代产业园内且在原有厂区范围内扩建，不新增用地，根据遥感影像解译和实地调查，本项目周围区域属于城镇生态环境，项目在原有厂区范围内扩建，不新增用地，因此建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化，对动、植物的影响较小。且评价要求在厂区四周及厂区内空地种植绿化带，对区域环境有所改善。

19.1.4环境影响预测评价

⑴环境空气影响预测

项目正常排放情况下，预测范围内各预测点各污染物的1h平均、24h平均、年平均的贡献质量浓度和叠加现状浓度最大值均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》（及其修改单）二级标准。

⑵地表水环境影响预测

项目属于“水污染物影响型”建设项目，同时项目生产废水不外排，生活污水经化粪池截留沉淀后排入金华污水处理厂处理。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定表”判定可知，本项目地表水环境影响评价等级确定为三级B，可不进行水环境影响预测。

⑶地下水环境影响预测

本项目正常生产过程中产生的选矿废水及选矿车间地面冲洗水经污水处理池沉淀处理后全部回用，不外排。同时，厂区污水处理池均已进行防渗处理，因此，正常工况下，项目不会对周边地下水环境造成影响。

项目正常生产过程中生产废水主要为预处理后的表调及磷化废水、涂装车间的其它废水，生产废水经企业厂区污水处理站处理后经市政管网排入金华污水处理厂。生产污水经厂区污水处理站后出水、生活污水经化粪池/隔油池处理后出水汇入厂区南侧污水管网通过蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。同时，厂区污水处理池均已进行防渗处理，因此，正常工况下，项目不会对周边地下水环境造成影响。出现事故工况时，预测时间内，从泄漏点开始，污染物（锌、镍、）随时间向下游推移，会对厂区附近地下水环境产生污染影响，但污染物浓度未超过GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准值，距离泄漏点500m以外的地下水影响较小。

⑷声环境影响预测

项目投产后，经预测，厂界四周噪声源影响贡献值均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类要求。本项目投产后对周边较近的居民点产生的噪声预测值可达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类。

⑸生态环境影响评价

正常情况下，项目区生态环境影响主要来自项目产生颗粒物、有机废气的影响。通过实行清洁生产，加强生产及环境管理，加强厂区绿化，在加强厂区现有绿地管理的基础上，继续绿化厂区环境，采取抗污染强的乔、灌、草和花卉相结合的绿化措施，净化厂区空气，吸收颗粒物，削减噪声，美化环境。

⑹土壤环境影响分析

项目占地面积为68.48879hm2＞50hm2，占地规模为大型，项目不存在土壤敏感目标，项目类别为Ⅰ类（制造业-汽车制造-使用有机涂层的）。根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

本项目一般固废都有对应处置措施，不会排入外环境。项目生产废水经污水处理池处理达标后回用于生产，生活污水经化粪池截留后达GB8978-1996《污水综合排放标准》三级，经管网接入金华污水处理厂，项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和污水处理处置过程未采取保护措施或保护措施不当，会有部分污染物泄漏进入土壤，对土壤环境产生影响。

⑺环境风险评价

根据项目环境风险分析，本项目存在的环境风险为污水处理站废水等发生泄漏，废矿物油发生泄漏及火灾事故，环境风险潜势为Ⅰ，潜在危险性较小。在采取相应的风险防范措施前提下，可有效减少事故发生概率，一旦发生事故，应迅速采取有力措施，减少环境污染，同时企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，建设单位在做好各项风险预防和应急措施的前提下，事故发生率低，厂区环境风险在可接受范围内。

19.1.5污染物排放及其治理

一、大气污染防治措施
I.有组织废气防治措施

涂装车间

涂装车间是本项目的主要废气排放源，废气排放源主要有电泳漆烘干废气，PVC生产线涂胶废气，PVC胶烘干废气，色漆喷漆废气、色漆和清漆烘干废气，点修补废气。 

①电泳废气、烘干废气

项目使用电泳漆为水性漆，故电泳烘干废气主要含水份、醚类物质等，不含二甲苯；电泳废气送直燃式焚烧炉燃烧处理，天然气作为补充燃料，洁净空气助燃，焚烧处理后送20m高排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#），天然气烘干炉燃烧尾气产生浓度较低直接通过20m高排气筒（电泳焚烧排气筒1#、2#）排放。
②PVC胶涂胶、烘干废气

PVC胶属于固态涂料，挥发份含量低于5%，在PVC喷涂和烘干工段不产生含二甲苯的废气，主要污染物为VOCs，收集后经密封胶焚烧炉焚烧后由20m排气筒排放（密封胶焚烧炉排气筒），收集效率90%。
③喷胶室UBS自动涂胶废气

主要为项目用 PVC涂料作为填缝隙用的密封胶和车底涂料，在此生产过程中喷胶和胶烘干产生会产生少量废气，主要为VOCs，项目 PVC生产线废气经收集后由专用的20m高PVC喷胶室 USB 排气筒排放。
④色漆喷漆废气

项目使用色漆为水性涂料，废气中不含二甲苯，喷涂废气中主要污染物为VOCs，采用干式喷漆室，干式喷房采用纸箱过滤器加袋式过滤器来捕集漆雾，喷漆室漆雾捕捉率大于97%。喷漆废气经过转轮式吸附床低温触媒氧化（处理效率18%）后进入RTO燃烧装置（处理效率85%，本次改扩建项目新增）由40m高排气筒（大涂烟囱1#）排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，吸附技术、蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
⑤色漆闪干废气
面漆线烘干室闪干废气主要污染物为VOCs，收集后直接由20m高排气筒（面漆线闪干炉排气筒）排放。
⑤SSD补胶废气

SSD补胶废气主要为项目在对车辆进行SSD补胶时产生的少量补胶废气，主要为VOCs，项目进行SSD补胶面较少，产生的废气较少，经过滤棉过滤后20m排气筒（SSD补胶废气排气筒）排放。
⑥清漆喷漆、烘干废气
项目清漆溶剂型涂料，故排放的清漆喷漆废气主要含少量二甲苯、VOCs；采用干式喷漆室，干式喷房采用纸箱过滤器加袋式过滤器来捕集漆雾，采用循环风系统来控制喷漆房内的风平衡，工艺空气在喷房循环，喷漆室漆雾捕捉率大于97%。喷漆废气经过转轮式吸附床低温触媒氧化（处理效率18%）后进入RTO燃烧装置（处理效率85%）处理后由40m高排气筒（大涂烟囱2#）排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，吸附技术、蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
⑦点修补废气

工序使用色漆、清漆等，废气含二甲苯、VOCs等，但为局部修补，使用量较小，废气排放量相对小，经设备自带过滤棉过滤后20m排气筒（点修补室排气筒，点修补室1、2排气筒，点修补室3、4排气筒，3根）排放可直接通过15m排气筒排放。 

⑧注蜡粉尘
主要污染物为颗粒物，经过滤棉过滤后20m排气筒（注蜡线排气筒）排放。

⑨修饰线打磨粉尘
面漆修饰线打磨产生少量粉尘，经过滤棉过滤后20m排气筒（修饰线排气筒1#、2#）排放。
小件车间
小件车间产生废气主要为喷底漆废气、喷底色漆废气、喷清漆废气、烘干废气、RTO燃烧装置尾气、天然气烘干炉尾气。主要污染物为二甲苯、 VOCs和粉尘，废气送入RTO燃烧装置焚烧处理后由20m（小涂烟囱）排气筒排放。根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，蓄热燃烧技术（RTO）为污染治理推荐可行技术。
总装车间

总装车间改扩建后整车总装产量不变，因此无新增大气污染物排放量。现有项目总装车间大气污染物主要为测试尾气和补漆喷蜡废气。 

①测试尾气
总装车间测试尾气主要污染物为NOx、非甲烷总烃。收集后引至排气筒（尾气排气筒1#、2#、3#、4#高度8m，尾气排气筒5#高度20m）排放。
②补漆喷蜡废气
总装工序补漆喷蜡废气主要污染物为VOCs，集气罩收集后经过滤棉过滤后15m排气筒（交检间排气筒1#、2#、3#）排放。
锅炉房废气：项目锅炉和涂装烘干炉均使用天然气，其中，锅炉和烘干炉全部使用天然气作为热源。电泳烘干废气焚烧炉和面漆线烘干废气焚烧炉采用天然气作为补充燃料。 

II.无组织废气防治措施

（1）焊装车间

项目焊装车间的大气污染源是各焊接工位的焊接产生的焊烟和调整打磨工段的粉尘，焊接烟尘经设备自带净化器进行除尘处理，捕集效率为90%，除尘器净化效率95%。经处理后的废气车间内无组织排放，车间采用屋顶风机换气。 

涂装车间

拟建项目电泳打磨，其目的主要消除工件上的灰粒等缺陷，主要污染物为粉尘，采用设备自带过滤棉后（处理效率80%）车间内无组织排放，车间采用屋顶风机换气。

III.废气执行标准

有组织排放：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级排放浓度限值。

无组织排放：颗粒物、非甲烷总烃的厂界执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放标准。 

二、废水污染防治措施

（1）生产废水

项目废水主要为冲压车间模具清洗废水、涂装前处理工段废水、涂装电泳工段废水、涂装喷漆工段废水、小件车间涂装生产废水等，项目产水种类较多，但污染物浓度较高的废水基本集中在涂装车间。

I.冲压车间

主要为冲压车间产生的的高浓度磨具清洗废水，进入综合污水池（575m3）沉淀，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

II.涂装车间
包括脱脂废水、各类间断排放的清槽废水（包括脱脂槽清洗废水、磷化槽清洗废水和表调槽清洗废水）、磷化废水，项目为干式喷漆，无喷漆废水产生。
①脱脂废水

前处理脱脂工段产生的废水，主要污染物为SS、COD、BOD和石油类，先进入脱脂废水池（400m3）暂存，在厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。

②脱脂清槽废水：脱脂液通过备用的置换槽置换循环回用，脱脂废液定期排放及定期清洗脱脂槽的洗水，间断排放，主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5和石油类，先进入脱脂废水池（400m3）暂存，在厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。
③表调槽清洗废水：定期排放表调废液及定期清洗表调槽的清洗水，间断排放，主要污染物为 SS、COD、BOD、磷酸盐、石油类和Zn2+。本工段特征污染物磷酸盐及Zn2+主要来自表调剂，表调清槽废水在磷化废液池（400m3）暂存，随后进入酸碱调节池与絮凝反应涂装预处理系统（处理量30m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合污水池（575m3），最终进入厂区污水处理站处理后经北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

④磷化废水：磷化工段槽置换倒槽排放的高浓度磷化废液，含有少量镍，由于磷化工段使用的磷化开缸剂和补充剂为含镍物料（硝酸镍）。磷化槽后的第一道喷淋洗水，连续排放，主要污染物为 SS、COD、BOD5、磷酸盐、石油类、总镍和 Zn2+。该磷化废液进入磷化废水池（400m3）暂存，再进入磷化预处理系统（处理量为15m3/h），再进入厂区污水处理站综合污水池，最终进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑤磷化清槽废水：磷化清槽废水磷化废液通过备用的置换槽置换循环回用，定期排放的磷化废液和定期清洗磷化槽的洗水，间断排放。主要污染物为SS、COD、BOD5、磷酸盐、石油类、总镍和Zn2+，磷化清槽废水在磷化废液池（400m3）暂存后送入磷化预处理系统（处理量为 15m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合污水池，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑥磷化纯水洗废水：磷化后包括三级纯水洗，纯水逆流补给，最终在第一纯水洗排放的低浓度磷化清洗废水先排入磷化废水池暂存，随后进入磷化预处理系统（处理量为15m3/h）预处理，再进入厂区污水处理站综合调节池，进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑦电泳废水：主要为电泳槽阳极排水和电泳槽配套的超滤装置处理后的部分电泳高浓度废水，连续排放。主要污染物为 SS、COD、BOD5。电泳废水进入电泳废水池（400m3）暂存后，排入厂区污水处理站处理后经厂区污水处理站（处理量为60m3/h）处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑧电泳清槽废水：主要为项目电泳槽和过滤器定期清洗废水和少量清洗擦净布废水，电泳液通过超滤处理循环回用，定期排放的电泳液及定期清洗产生的电泳清槽废水，间断排放，主要污染物为SS、COD、BOD5，电泳清槽废水进入电泳废水池（400m3）暂存后送入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

⑨电泳纯水洗排水：电泳纯水洗排水包括多级纯水洗，纯水逆流补给，最终在第一纯水洗排放，水质略优于电泳废水的低浓度废水，电泳纯水洗排水进入生产废水池（400m3）暂存，再进入厂区污水处理站处理后由北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。

III.小件车间

小件车间产生的废水主要为脱脂废水和模具清洗废水，主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5、石油类等，小间车间的喷漆房为干式喷漆，不产生喷漆废水。小件车间废水经贮液池暂存后送入生产废水池（400m3）进入厂区污水处理站预处理系统预处理，再进入厂区污水处理站处理后经北侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。 

IV.总装车间

总装车间主要为交检间产生淋雨线废水，为车辆进行淋雨时产生的淋雨废水，主要污染物为主要污染物为 pH、SS、COD、BOD5、石油类等。项目淋雨线产生的废水经沉淀池沉淀处理后，上清液回用作淋雨线生产，多次使用不能继续使用的淋雨废水，经沉淀处理后排入雨水管网，进入附近水体。 

（2）生活污水

改扩建项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。项目生产区食堂餐饮废水（49.98m3/d）经隔油池处理，生产区办公产生的生活污水（62.48m3/d）经化粪池处理后与食堂产生的生活污水一起经厂区生活污水管网排入污水处理站综合污水池（575m3），经厂区污水处理站处理后排入市政管网，最终排入蒿芝塘排水主干线送金华污水处理厂。 

员工生活区产生的生活污水（72.0m3/d），经污水管网分别排入1#和2#三级化粪池处理，1#和2#三级化粪池处理后由厂区南侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。项目生活区食堂餐饮废水（16.0m3/d）经隔油池隔油处理后排入3#三级化粪池处理，由厂区南侧污水管网排入金华污水处理厂深度处理。
（3）初期雨水

项目场地实施“雨污分流”，设置雨水截留沟及初期雨水收集池，对初期雨水截留沉淀处理后，排入企业内部何官水塘作为景观用水。

（4）事故水

项目生产废水收集系统出现事故情况下，事故排污废水排入事故水池。待运行恢复正常后，再用泵抽至污水处理池处理。

（5）厂区污水处理站工艺

厂区污水处理站（处理规模60m3/h）采用化学沉淀、混凝沉淀等工序预处理，经预处理后的生产废水进入厂区污水处理站进行深度处理。项目的处理工艺为：沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化。详见第二章污水处理的可行性分析，根据HJ1181-2021《汽车工业污染防治可行技术指南》，混凝沉淀、水解酸化、好氧技术为污染治理推荐可行技术。
三、固体废物的处置

厂区设置1间建筑面积300m2的危废暂存库，用于临时贮存厂区危险废物，委托有资质单位处置。厂区设置间建筑面积为100m2的一般固废暂存库，用于贮存一般固废。

四、噪声防治措施

①在满足工艺设计和技术条件的前提下，尽可能选用低噪声设备。

②从噪声传播途径上治理：对声源采取消声、隔声、减振等措施。设计时要注重各产生噪声设备的特点，充分利用厂房等围护结构隔声，同时对声压级较大的设备设隔声罩。

19.1.6环境经济损益分析

环保措施净现值PVNB＝531.6万元，效益与费用之比BCR=2.72，由PVNB＞0，BCR＞1说明本项目在环境经济上是可行的。

19.1.7公众参与

采取现场张贴海报（项目现场附近）、网上公示发布信息（观山湖区人民政府官网）、报刊公示（贵州都市报）等方式对项目主要建设内容及环境影响评价内容进行公示。调查个人对象主要为项目的周边村寨居民（含摆岗坡村民）及团体单位职员。环境影响评价信息公开期间，建设单位收到公众意见表80份，其中个人意见表60份，团体意见表20份。调查团体及调查个人均支持本项目的建设，团体和个人均无反对意见。

19.1.8排污许可申请

属于“三十一、汽车制造业36，85、汽车零部件及配件制造367”，该单位2023年已被纳入重点排污单位名录，应进行重点管理。

19.1.9综合结论

“贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目”的建设符合国家的产业政策、符合地方发展规划、符合有关部门的资源利用规划、符合地方环境保护规划。该项目的建设依托观山湖区现代制造产业园，具有较完善的外部依托条件，选址及其总图布置合理，项目符合《“三线一单”生态环境分区管控》要求，在切实落实环评提出的污染防治措施、环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，其环境影响可控制在当地环境功能区划要求的范围和程度之内。项目的建设与区域资源和环境承载力相适应，且得到了地方政府和当地民众的广泛支持，具有环境可行性。

综上所述，从合理利用自然资源和保护环境角度出发，“贵州吉利汽车制造有限公司新能源汽车数字孪生车间智能化生产改造项目”的建设，从环境上可行。

19.2建议与要求

⑴企业应按照本评价提出的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、土壤的监测。

⑵企业应加强环保机构建设，配置必要的监测仪器设备，监督环保设施正常运行，全面提高环境管理水平，控制各污染物达标排放，最大限度的杜绝事故尤其是风险事故的发生。

⑶注重环保设施设备的维护与保养，使其保持稳定运行和处理效率，防止非正常排放事故的发生。制定非正常工况和事故情况应急方案与措施，能及时有效地控制污染物产出与排放，确保将对环境的不利影响控制到最小程度。

⑷建议企业加强生产及环境管理，降低能源及原材料消耗，进一步提高大气污染及水污染物治理水平，使废气和污水治理设施长期稳定运转，减少污染物排量，进一步提高企业清洁生产实际水平。

⑸建设单位在项目投运后应合理布局监测点位开展有组织外排废气污染物长期监测，以验证废气直排长期达标的可靠性，若出现超标的应补上废气处理措施。

项目厂址
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