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关于贵阳市电网侧新型储能电站项目

推荐布局清单的说明
一、编制背景
当前，我市加快建设“中国数谷”与全国重要算力保障基地，大数据中心、工业园区及城市核心区用电负荷持续快速增长，新能源并网规模稳步扩大，电网调峰、调压、阻塞缓解及重要用户保供电等需求日益突出。根据《新型储能项目管理规范（暂行）》等有关规定，为有序引导新型储能合理布局、规范建设和高效利用，避免无序开发与系统逆调节，切实提升保底电网保障能力、增强重要用户保供电水平、有效支撑新能源接入，特制定本推荐布局清单，以支撑我市能源绿色低碳转型与经济社会高质量发展。电源侧、用户侧新型储能电站继续鼓励按照市场化原则科学合理发展。

二、布局规模

结合贵阳电网负荷特性、网架结构、新能源消纳及保供需求，经统筹测算，“十五五”期间全市电网侧新型储能电站推荐布局总规模约133万千瓦，重点布局在负荷中心、电网关键节点、供电瓶颈区域及新能源接入集中区域，功能定位以缓解电网阻塞、提升供电可靠性、增强系统调节能力、支撑重要负荷保电为主。

本次清单按变电站供电片区明确建议接入站点与推荐容量。项目业主可在供电片区内依法合规选址建设，并按规定办理相关手续。

三、配置建议

为充分发挥储能系统调节作用，保障电网安全稳定运行，项目应遵循以下配置要求：

1.接入电压等级。遵循宜低不宜高原则，原则上接入220千伏及以下电压等级，优先以110千伏及以下电压等级接入。

2.功能与技术。应具备黑启动功能与孤网运行能力，优先采用构网型控制策略，并具备跟网型与构网型策略灵活切换能力，适配电网调度和应急保电需求。

3.储能时长。结合系统需求、项目定位和商业模式等专题论证确定，鼓励配置2小时及以上时长，增强持续支撑能力。

4.安全标准。严格执行国家和贵州省关于新型储能电站安全、消防、并网等技术规范，确保建设和运行安全可靠。

四、其他说明

鼓励各类社会资本、民间资本、能源企业、园区平台等多元主体参与投资建设与运营管理，坚持市场化运作、自负盈亏。项目业主应委托具备相应资信等级的工程咨询单位编制接入系统方案报告（含一次、二次系统），经电网企业初审或审批后，按程序纳入年度建设计划。项目按市场化原则自主参与电力中长期交易、现货及辅助服务市场，获取合理收益，提升项目可持续性。项目须依法履行备案、用地、规划、环评、安全、消防等手续，严格按照备案内容与技术标准建设，按期投产发挥效益。

本清单为指导性布局建议，不作为项目审批或核准的直接依据。后续将根据电网发展、负荷变化、政策调整及系统需求动态优化更新。各级能源主管部门和电网企业应加强协同，做好项目服务、并网衔接与运行监管，共同推动我市新型储能产业规范有序、高质量发展。
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