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[bookmark: OLE_LINK1]白云区2025-2026年度春节期间烟花爆竹经营（零售）许可证（临时证）办理方案

为做好白云区2025-2026年度春节期间烟花爆竹经营（零售）许可证（临时证）的申请和颁发工作,建立公平、公正、有序、规范的烟花爆竹市场流通秩序，根据《烟花爆竹安全管理条例》《烟花爆竹经营许可实施办法》《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》《贵州省城乡自建房用作生产经营和租住管理办法 (试行)》《贵阳市烟花爆竹安全管理办法 》《白云区烟花爆竹经营（零售）店布点规划》等规定，制定本实施方案。
一、区域概括
2025-2026年度春节期间烟花爆竹零售经营（零售）许可（临时证）设置在各街道和艳山红镇部分区域，具体范围为：以环城高速（观山湖至白云段）至白云收费站沿云环中路、云环东路连接同城南路至粑粑坳一线为界（具体说明：环城高速以东；云环路、云环中路及云环东路以南；同城南路以西），环形线以内的白云区辖区范围内（见下图）及都拉营街道办事处全域。
 [image: 9a995f27fbfa7a88a1685dea53c5fdb]
二、许可时限
白云区春节期间烟花爆竹零售店的《烟花爆竹经营（零售）许可证》经营有效期为农历腊月廿五零时——农历正月十五二十四时，共计20天。 
三、布点数量
2025-2026年白云区春节期间烟花爆竹零售店共设置17处，分布如下：艳山红镇3处，泉湖街道3处、云城街道3处、龚家寨街道3处、都拉营街道2处、大山洞街道3处。
四、申请条件
  烟花爆竹零售店的申请条件及设置要求详见附件1。
五、申报材料
1.申请人身份证复印件一份。
2.《烟花爆竹经营(零售）许可证申请书》一份。
3.营业执照复印件一份。
4.零售店设施权属或租赁协议（复印件）一份。
5.零售店周边安全情况说明及示意图一份(示意图以经营(零售)场所为中心，标明周边100米范围内其他场所位置)。
6.主要负责人和安全管理人员的安全培训合格证复印件一份。
以上材料内容必须详细准确、真实有效，要求字迹工整、清晰、规范、无涂改。
六、办理流程及时间安排
（一）发布方案（2025年11月21日-28日） 
通过白云区人民政府网等发布方案，明确登记时间、申请条件和申报流程等，做到广泛宣传。
（二）预登记及初审 
1.预登记（2025年12月1日-3日）。
登记地点：白云区政务服务中心（瑞福花园）二楼
申请材料：
（1）《烟花爆竹经营（零售）许可证申请书》（附件1）
（2）申请人有效身份证明原件及复印件
（3）经营场所正面外部全景图片
 登记规则：
（1）每位申请人仅可登记1个经营店铺，1个经营店铺仅允许登记1次。
（2）若经营场所被重复登记，优先保留能提供合法使用权属证明的申请人资格，证明优先级为“房屋产权证明＞租房合同＞租房意向协议”。若均无法提供相关权属证明，则按报名先后顺序，优先保留先报名的申请人。
（3）2025年已取得烟花爆竹经营（零售）许可证长期证的经营户，不得重复申请。
2.初审（2025年12月4日-15日期间） 
白云区应急管理局对登记情况进行查重后，按照有效登记表名单，根据《设置要求》（附件1）对拟办证地点的规划原则符合性、外部距离、面积、平面布置、建筑结构等开展勘察审查，其中，原则上现场审查地址需与预登记时《烟花爆竹经营（零售）许可证申请书》所填地址一致，不得变更，审查顺序按报名登记先后顺序进行。工作人员审查后，如实填写烟花爆竹零售经营店建筑物及周边安全条件审查意见书和烟花爆竹经营(零售)店许可审查表（附件5），审查合格的发放《烟花爆竹经营（零售）办理资格抽签通知单》（附件3）并进行登记确认，进入抽签摇号环节；审查不合格的发放《烟花爆竹零售店（点）建筑物及周边安全条件审查意见书》（附件4）说明不合格原因，本次办理流程结束。
（三）抽签摇号（2025年12月16日-18日期间） 
经初审合格后，若登记确认人数≤该街道（镇）烟花爆竹零售店布点数量，则申请人自动获得烟花爆竹经营（零售）办理资格，按程序开展行政审批工作。
若登记确认人数>该街道（镇）烟花爆竹零售店布点数量，将通过抽签摇号方式确定中签人，若因报名人数过多等原因无法按期摇号，摇号时间顺延，以另行公布的抽签摇号细则为准。
（四）资料申报（2026年1月5日-12日期间）
获得烟花爆竹经营（零售）办理资格的申请人按本方案第五点申报材料中1-6项资料内容准备办理材料于规定时间到白云区政务服务大厅提交申办资料。因申请人自身原因（如材料缺失、逾期提交等）导致无法办理烟花爆竹经营（零售）许可证的，其空缺的办证资格不予递补。                                      
（五）许可证审批及颁发（2026年1月13日-2月6日）。区应急管理局根据《烟花爆竹经营许可实施办法》依法开展现场核查、审批、颁证工作。
（六）许可证公布（2026年2月7日-11日）。办证工作完成后，白云区应急管理局通过白云区人民政府官网公布《烟花爆竹经营（零售）许可证》名单，接受群众监督。
七、工作要求
（一）严格审查。严格按照本方案相关规定，严格把关，认真审查，对不符合条件的一律不得审批办理，做到公平、公开、公正、安全、合理。坚决杜绝“关系户”、“人情证”。
[bookmark: _GoBack]（二）强化监管。有关部门要加强辖区烟花爆竹安全监管，督促零售店严格保管进货票据，建立购销台账，加大执法检查力度，对零售店非法违法行为要进行严厉查处。
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贵阳市白云区应急管理局
2025年11月20日








附件1
白云区烟花爆竹零售店申请条件和设置要求

一、申请基本条件
1.年龄在18周岁以上，60周岁以下，身体健康，能够
正常从事烟花爆竹经营活动。
2.符合白云区各乡镇、各街道烟花爆竹零售经营布点规划。
3.申请前无非法违法采购、销售、储存烟花爆竹行为，无公安机关查实的违法犯罪记录，且服从有关部门依法监管。
二、设置要求
（一）选址要求
1.应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域；
2.不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内； 
3.不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内； 
4.不应与居住场所设置在同一建筑内，不应设置在地下及半地下室内；
5.不得设置在集贸市场、商场、居住小区、车站等公众聚集场所内。
6.不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等 
易燃易爆物质管道的建筑物内。
7.不应设置在电压高于1KV的电力线路下方。
（二）外部距离 
烟花爆竹零售点外部最小允许距离，自该零售点外墙或与其他场所隔墙外侧算起。 
1.与220KV以上的区域变电站围墙、220KV以上的架空输 
电线路，最小允许距离50米； 
2.与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、 
博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站、废旧物资（塑料、纸张）回收店等易燃易爆场所边缘，最小允许距离100米； 
3.与其他烟花爆竹零售点，最小允许距离50米。 
（三）面积 
1.烟花爆竹零售店的使用面积不应小于10 ㎡，且不应大于 200㎡。
2.专柜销售烟花爆竹的商店，总建筑面积不应大于300㎡。
（四）存放限量 
1.烟花爆竹零售点使用面积=10㎡的，最大允许存放烟花 
爆竹总药量50kg，最大允许存放烟花爆竹50 箱。 
2.烟花爆竹零售点使用面积>10㎡且≤15㎡的，最大允许 
存放烟花爆竹总药量70kg，最大允许存放烟花爆竹70 箱。 
3.烟花爆竹零售点使用面积>15㎡且≤25㎡的，最大允许 
存放烟花爆竹总药量100kg，最大允许存放烟花爆竹100 箱。 
4.烟花爆竹零售点使用面积>20㎡且≤35㎡的，最大允许 
存放烟花爆竹总药量140kg，最大允许存放烟花爆竹140 箱。 
5.烟花爆竹零售点使用面积>35㎡且≤50㎡的，最大允许 
存放烟花爆竹总药量190kg，最大允许存放烟花爆竹190箱。 
6.烟花爆竹零售点使用面积>50㎡且≤70㎡的，最大允许 
存放烟花爆竹总药量250kg，最大允许存放烟花爆竹250箱。 
7.烟花爆竹零售点使用面积>70㎡且≤200㎡的，最大允许存放烟花爆竹总药量300kg，最大允许存放烟花爆竹300箱。 
（五）平面布置 
1.烟花爆竹零售店建筑物与其他场所联建时应符合： 
（1）零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通； 
（2）零售场所不应作为其他营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。 
2.烟花爆竹零售场所不得作为其他生产、经营和生活等 
场所的进出通道。 
3.烟花爆竹零售点内平面布置，应本着有利于经营安全原 
则。 
4.烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置，并保证安全疏 
散通道畅通。 
5.烟花爆竹零售点内不应设置床铺。 
（六）建筑结构 
1.烟花爆竹零售店建筑物应为单层建筑。
2.建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、刚架结构等。 
3.建筑物的耐火等级应符合 GB50016 的规定，且不应低于 
三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐火等级可为四级。 
4.与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180mm的密 
实砖墙，或耐火极限不低于3.00h 的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口。 
5.安全出口应通畅。建筑面积不大于100㎡时，可设1个 
安全出口；建筑面积大于100㎡时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15m；顾客进出的门宽不应小于1.5m。 
6.安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的 
门时，应符合安全疏散要求。 
7.搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2m。 
（七）消防 
1.烟花爆竹零售点内严禁有明火。 
2.不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆 
竹与采暖设备的距离不应小于300mm。 
3.烟花爆竹零售点周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。 
4.烟花爆竹零售点应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100 ㎡时，应至少配备4具且分为2个设置点。 
（八）电气 
1.零售场所的电气线路不应有明接头。 
2.室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带 
有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。
3.用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环 
境用电电气设备22区 DIP22、IP54。 
4.当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2m 
的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。 
（九）经营行为 
1.烟花爆竹零售点不得混卖点火器具及与烟花爆竹无关的 
其他物品。 
2.烟花爆竹零售点仅允许零售符合GB10631规定的个人燃放类产品，不得销售超标、违禁或者非法的烟花爆竹。 
3.不应在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不允 
许在店外摆放烟花爆竹。 
4.在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”， 
以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。 
5.烟花爆竹的堆放应稳固，堆放高度不应超过2.0m。 
6.烟花爆竹不应与其他商品或杂物混合存放。 
7.烟花爆竹存放应防水防潮。 
（十）安全管理 
1.烟花爆竹零售点的主要负责人应依法参加安全教育培训 
并经考核合格。其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。 
2.应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制、安全管理 
制度和安全操作规程。 
3.安全责任制应包括负责人安全责任制和销售人员、看护 
人员安全责任制。 
4.安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、 
事故报告等制度。 
5.安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆 
码等安全要求。 
6.从业人员应严格执行安全管理制度和安全操作规程，妥 
善保管购销票据、产品配送单。 
7.应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张 
贴应急联系电话信息。 
8.应在醒目位置悬挂烟花爆竹零售经营《营业执照》和《烟 
花爆竹经营（经营）许可证》。
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附件2
申请编号：                         受理编号：                        
申请日期：                         受理日期：                         







烟花爆竹经营(零售)许可证

申 请 书




单位名称                             
联 系 人                            
联系电话                            
申请日期                            



贵州省应急管理厅制

零售店（点）基本情况表（由申请人填写，带*号栏为必填项）
	单位名称* 
	
	经济类型*
	　

	单位地址*
明细至村组或门牌号
	　
	申请销售期
	

	统一社会信用代码（取得预先名称核准通知书暂可不填）
	

	主要负责人*
	
	身份证号码*
	　

	联系电话*
	　
	邮政编码
	　

	经营面积*
	       ㎡
	从业人员*
	         人

	经营方式（是否专店经营）
	
	专职安全管理人员*
	     人

	销售方式
	长期零售□   临时零售□

	申请经营   
范围*
	爆竹类C级□；喷花类C级□、D级□；旋转类C级□、D级□；升空类C级□；吐珠类C级□；玩具类C级□、D级□；
组合烟花C级□、D级□

	


申请人意见
及承诺*
    


	本人主动申请从事烟花爆竹零售经营，保证以上申报信息属实，承诺遵守国家烟花爆竹安全管理法律法规，满足安全条件，自觉加强安全管理，服从相关部门安全监管，确保依法依规安全经营。

主要负责人（签字）：                    年  月  日
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[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]烟花爆竹经营（零售）办理资格抽签通知单
                  ：
[bookmark: OLE_LINK17]你（单位）报名2025-2026年春节期间烟花爆竹经营(零售)许可证办理申请，已通过初步审查，你的申请编号为（  ）      号，请你（单位）于    年   月   日   时到                        参加烟花爆竹经营（零售）办理资格抽签。未按时到场视为自动放弃抽签资格。
白云区应急管理局
2025年  月  日
                                                               
烟花爆竹经营（零售）办理资格抽签通知单（存根）
                  ：
你（单位）报名2025-2026年春节期间烟花爆竹经营(零售)许可证办理申请，已通过初步审查，你的申请编号为（  ）      号，请你（单位）于     年   月   日   时到                     参加烟花爆竹经营（零售）办理资格抽签。未按时到场视为自动放弃抽签资格。
白云区应急管理局
2025年  月  日


 附件4
烟花爆竹零售店（点）建筑物及周边
安全条件审查意见书
简要说明周边学校、医院、幼儿园、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施，储存设施、铁路沿线，以及建筑物安全条件情况：
                                                        
                                                                
                                                        
                                                    
                                                             
审查结果：

      
被审查单位（签字）： 

      审查单位（盖章）：            

审查人员：                     审查日期：



 附件5
烟花爆竹经营（零售）点许可审查情况表（由安全许可实施部门填写）          
	序
号
	安全条件
	审查情况（√）
	备注

	
	
	合格
	不合格
	

	1
	法人
条件
	（1）已取得营业执照或预先名称核准通知书。
	
	
	

	
	
	（2）主要负责人身体健康、无残疾，年龄18周岁至60周岁，经过安全培训合格，从业人员经过安全知识教育
	
	
	

	2
	选址
布局
	（1）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在居民集中居住小区内；不应布置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内；不得布置在地下及半地下室内、桥下及涵洞内
	
	
	

	
	
	（2）布置在两层及以上建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；不得作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道
	
	
	

	
	
	（3）专店经营，产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通；
	
	
	

	
	
	（4）周边100米范围内无学校、幼儿园、医院、养老院、集贸市场等人员密集场所，无文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆和加油站、加气站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物
	
	
	

	
	
	（5）是否符合属地烟花爆竹布点规划要求，周边50米范围内无其他烟花爆竹零售店（点）
	
	
	

	
	
	（6）店内及周边醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”和“严禁燃放烟火爆竹”等安全警示标识
	
	
	

	3
	建筑物

	（1）经营场所应无“下店上宅”“前店后宅”情况，经营面积不小于10 ㎡，且不大于200㎡
	
	
	

	
	
	（2）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建
	
	
	

	
	
	（3）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙，隔墙上不应设置门窗和洞口
	
	
	

	
	
	（4）安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求；顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米
	
	
	

	4
	电器与
消防
	（1）上空禁止1KV及以上的电力线路跨越；禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设
	
	
	

	
	
	（2）消防通道畅通，消防车辆是否可以顺畅到达，配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用
	
	
	

	5
	经营安全
管理
	（1）在零售场所内店内严禁有明火，无灶具等明火设备，零售场所地下、室内或上方不应有输送石油、天然气等易燃易爆物质的管道通过
	
	
	

	
	
	（2）上年度是否有被查出违法违规行为
	
	
	

	
	
	（3）人员安全责任制度、岗位操作规程、购销票据台账等符合安全管理规定
	
	
	

	审查
人员
意见
	审查意见：


审查人（签字）：                  
 （进行审查的县局工作人员签字）
                                年   月   日

	核准
经营   
范围
	爆竹类C级□；喷花类C级□、D级□；旋转类C级□、D级□；
升空类C级□；吐珠类C级□；玩具类C级□、D级□；
组合烟花C级□、D级□

	安全许可实施部门内设机构意见
	



	




负责人（签字）：　　　　　　      （内设机构盖章）
（县局分管科股室或分管负责人签字）
年　　月　　日

	安全许可实施部门意见
	



	



负责人（签字）：　　　　　　      （实施部门盖章）
年　　月　　日
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