《贵阳市乌当区偏坡布依族乡集镇控制性详细规划（细则）PP-A-04等地块》规划方案
公示内容

第一条  规划范围
偏坡乡集镇区域，用地面积为292.63公顷。
[bookmark: _GoBack]PP-A-04等10个地块均在集镇范围内，地块总用地面积为5.63公顷。
第二条 土地使用规划
地块总用地面积为5.63公顷，建设用地面积5.63公顷，用地性质以文化、教育设施用地为主。

地块在集镇中的用地规划布局图
第三条 道路交通
规划集镇内部形成“干路—支路—巷路”三级交通道路体系
干路：X101县道，主要承担集镇对外交通功能，拓宽道路红线宽度为16米
支路：承担镇区交通集疏散功能，道路红线宽度为10-12米
巷路：道路红线宽度为4-7米。
地块旁道路系统完善，能保障项目建设落地。

第四条 开发控制
规划总用地面积5.63公顷，总建筑量7.93万平方米。
	地块
编号
	用地性质
	用地
代码
	用地面积
（公顷）
	容积率
	建筑密度
	绿地率
	建筑量
（万平方米）
	配套设施

	PP-A-02
	广场用地
	G3
	0.10
	0.5
	-
	-
	0.05
	

	PP-A-04
	广场用地
	G3
	0.38
	0.5
	-
	-
	0.19
	

	PP-A-06
	排水用地
	U21
	0.35
	1.0
	20
	25
	0.35
	污水处理站

	PP-A-10
	图书展览用地
	A21
	0.30
	1.5
	30
	35
	0.45
	

	PP-B-02
	教育科研用地
	A3
	0.58
	1.5
	30
	35
	0.87
	

	PP-C-03
	图书展览用地
	A21
	0.52
	1.5
	30
	35
	0.78
	

	PP-C-05
	图书展览用地
	A21
	0.30
	1.5
	30
	35
	0.45
	

	PP-C-08
	文化活动用地
	A22
	0.77
	1.5
	30
	35
	1.16
	

	PP-D-01
	文化活动用地
	A22
	2.06
	1.5
	30
	35
	3.09
	

	PP-F-02
	教育科研用地
	A3
	0.27
	2.0
	30
	35
	0.54
	



第五条 地块细则
本次地块细则图则如下：
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