
红枫水电站工程管理与保护范围划界坐标及高程基准补充说明

红枫水电站位于贵州省清镇市境内，系乌江支流猫跳河梯级水电站的第一级电站，坝址以上流域面积1596km2，水库总库容7.529亿m3，水库正常蓄水位1240.00m（原吴淞高程基准），死水位1227.50m，设计洪水位1239.97m（P=1%），校核洪水位1242.58m（P=0.01%）。

2025年以前，红枫水电站库区管理范围按照吴淞高程基准下的1240m高程进行管理，现根据水利部、省水利厅关于水库工程管理与保护范围划定的相关要求，本次红枫水电站库区管理与保护范围线划定标准：以1985国家高程基准下的1238.27m高程（和原吴淞高程基准下的1240m高程一致）划定，保护范围线以1238.27m高程线径向外延1000m（斜距）划定，在1000m线与红枫湖集中式饮用水源保护区重合部分，与二级保护区边界线对比，采取就近原则，采用距离水边较近的线来划定。

2025年以前采用的原吴淞高程基准和现在采用的1985国家高程基准两个高程基准划定的管理范围线、保护范围线界限一致，实际坐标、高程范围、管理保护位置完全一致，仅采用的坐标系统、高程基准不同，本次划定成果以2000坐标系统、1985国家高程基准进行公示。


